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VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės atsakymai į tiekėjo(-ų) prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbtos rinkos konsultacijos
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	1
	Automobilio klasė M1 AF SH 
	[bookmark: klase_k3b] Aprašytas mikroautobusas yra K3b klasės pagal Autotyrimai klasifikaciją. Visi jie yra gaminami N1 kategorijos (krovininiai), nei vienas gamintojas negamina M1 kategorijos (keleivinių) elektrinių mikroautobusų. Įmanoma N1 kategorijos automobilį perdaryti į M1, tačiau bazinio automobilio gamyba, perdarymas, sertifikavimas trunka apie 12 mėn.  
Jei lėšas būtina įsisavinti 2025 metais tai vienintelė išeitis yra aprašyti ne K3b o K3a klasės elektrinį mikroautobusą. K3a automobiliai yra gamykliškai gaminami M1 kategorijos, belieka tokį automobilį sukomplektuoti papildoma įranga, todėl tiekimo laikas ženkliai sutrumpėja. 

	Paliekame be pakeitimų. 

	8
	Įsigyjamas automobilis turi būti pritaikytas specialiųjų poreikių turinčių asmenų vežimui, t. y. elektromobilyje turi būti rengtas elektrohidraulinis liftas su saugos diržais ir oficialia neįgaliojo vežimėlio vieta.
Elektrohidraulinis liftas valdomas vieno žmogaus per distancinį pultą. Platformos ilgis ne mažiau: 1300 mm, platformos plotis ne mažiau: 900 mm. Keliamoji galia ne mažiau: 400 kg. Valdymo pultas su spiraliniu kabeliu. Ne mažiau kaip du porankiai. Nuosavas svoris ne daugiau 150 kg. Vežimėlio ir keleivio apsaugos sistemos , užtikrinančios tiek neįgaliojo vežimėlio, tiek keleivio saugumą. Specialūs tvirtinimai ne tik vežimėliui, bet ir neįgaliajam atitinkantys visus tarptautinius saugos standartus.
	 Prašome sumažinti platfomros plotį iki 800-850 mm. Toks plotis yra pilnai pakankamas neįgaliojo vežimėliui su lydinčiu asmeniu, o keliamas reikalavimas apriboja lifto gamintojų pasirinkimą.
	Platformos plotis iki 850mm.

	11
	Automobilio dešinėje pusėje prie stumdomų durų turi būti įrengtas automatinis elektrinis laiptelis. Laiptelis turi automatiškai atsidaryti, atidarant dešinės pusės salono duris. Uždarius duris, laiptelis automatiškai turi sugrįžti į pradinę padėtį ir neturi būti išsikišęs daugiau nei automobilio išoriniai gabaritai. Keliamoji galia ne mažiau 250 kg. Darbinė temperatūra: nuo -300C iki +600C. Laiptelio ilgis ne mažiau kaip 600 mm.
	 Įprastai laipteliai būna ištestuoti (-20C) temperatūroje. Čia matomai yra klaida kur laipsnio ženklas pavirto nuliu, tačiau ir (-30C-+60C) diapazono techninėse specifikacijose nebūna nurodytas dėl to prašome diapazono nerašyti. Be to + 60 C temperatūros niekada nebūna, laipteliai nemontuojami vietose kur pasiekia tiesioginiai saulės spinduliai.
	Darbinė temperatūra nuo -  30C iki +40C.

	15
	Automobilio plotis (neįskaitant išorės veidrodėlių)  ne daugiau 2100 mm.
	 Siūlome pakeisti į 2115 mm.

	Pakeista į 2115 mm.

	19
	Keleivių skyriaus aukštis – ne mažiau 1800 mm.
	 Siūlome pakeisti į 1750 mm.
	Pakeista į 1750 mm.

	21
	Galinių durų angos aukštis atidarius duris – ne mažiau 1700 mm.
	 siūlome pakeisti į 1600 mm.

	Pakeista į 1600 mm.

	23
	Dešinės pusės durų angos aukštis atidarius duris – ne mažiau 1700 mm. 
	 Siūlome pakeisti į 1600 mm.

	Pakeista į 1600 mm.

	24
	Keleivių skyriaus grindų lygis nuo žemės ne daugiau 600 mm. 
	 siūlome pakeisti į 650 mm. 
	Pakeista  į 650 mm.

	27
	Šoninės sienos ir lubos yra padengtos elementais iš specialaus ABS termoplastiko lakštų, atkartojančių automobilio vidaus kontūrą, kurie yra lengvai valomi ir atsparūs dezinfekcijai.
	 Ar netinka gamyklinė keleivinio automobilio sienų ir lubų apdaila? Manome nėra būtinas plastikas.
	Paliekame be pakeitimų.

	34
	Krovimas iš kintamos srovės tinklo AC ne mažiau 20 kW galingumo.
	 Siūlome pakeisti į 10 kw galingumo.
	Pakeista į 10 kw galingumą.

	36
	Prošvaisa nuo žemės ne mažiau 185 mm.
	 Siūlome pakeisti į 150 mm.
	Pakeista į 185 mm.

	46
	Keleivių skyriaus oro kondicionierius, šaldymo galingumas ne mažiau 2000W, šildytuvas ne mažiau 2500W, veikiantis nuo 230V AC 50Hz įtampos.
	 Dėl papildomos šildymo sistemos. Aprašyta sistema turi būti 230V ir turi būti maitinama iš autonominio akumuliatoriaus, kurio svoris yra didelis. Dar papildomai montuosis liftas neįgaliems. Elektromobiliuose yra svorio problema, dėl to netgi ribojamas keleivių skaičius. Dėl šios priežasties elektriniuose mikroautobusuose dažniausiai montuojamos dyzelinės šildymo sistemos (Webasto ar pan.), kas leidžia sumažinti automobilio svorį. 
	Paliekame be pakeitimų. Šildymo sistema Webasto atlieka tik šildymo funkciją. Mums vasaros metu reikia ir šaldymo funkcijos (transportuojame paliatyviosios priežiūros pacientus).

	







