2 Priedas
TRAKTORIAUS SU PJOVIMO AGREGATU IR MULČERIU 
ŽOLEI PJAUTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil.
Nr.
	Savybė
	Reikalavimai
	Siūlomos prekės savybės, užpildo Tiekėjas

	1.
	Traktorius su pjovimo agregatu ir mulčeriu
	Naujas, nenaudotas
	

	2.
	Variklis
	
	

	
	2.1. Kuro tipas
	Benzinas
	

	
	2.2. Nominali galia
	Ne mažiau 15,6 kW
	

	
	2.3. Cilindro darbinis tūris
	Ne mažiau 720 cm³
	

	
	2.4. Cilindrai
	Ne mažiau 2
	

	
	2.5. Tepalo filtras
	Taip
	

	3.
	Pjovimo agregatas
	
	

	
	3.1. Nenupjautos vejos apskritimo skersmuo
	Ne daugiau 50 cm
	

	
	3.2. Minimalus pjovimo plotis
	Ne mažiau 110 cm
	

	
	3.3. Minimalus pjovimo aukštis
	Ne daugiau 2,5 cm
	

	
	3.4. Maksimalus pjovimo aukštis
	Ne daugiau 10 cm
	

	
	3.5. Peilių įjungimas
	Elektrinis
	

	
	3.6. Atraminiai ratukai
	Ne mažiau 3 vnt.
	

	
	3.7. Pjovimo metodai
	Mulčiavimas/Galinis išmetimas/Šoninis išmetimas
	

	4.
	Matmenys
	
	

	
	4.1. Ilgis
	Ne daugiau 250 cm
	

	
	4.2. Plotis
	Ne daugiau 150 cm
	

	
	4.3. Aukštis
	Ne daugiau 200 cm
	

	5.
	Pavarų sistema
	
	

	
	5.1. Transmisijos tipas
	Hidrostatinė
	

	
	5.2. Pavarų valdymas
	Pedalais
	

	
	5.3. Maksimalus greitis važiuojant pirmyn
	Ne mažiau13 km/h
	

	
	5.4. Maksimalus greitis važiuojant atgal
	Ne mažiau 9 km/h
	

	6.
	Įranga
	
	

	
	6.1. Sėdynės pakaba
	Turi būti
	

	
	6.2. Sėdynės tipas
	Profesionalus
	

	
	6.3. Stovėjimo stabdžiai, tipas
	Diskiniai
	

	7.
	Šienapjovė (mulčeris)
	
	

	
	7.1. Maksimalus pjovimo aukštis
	Ne daugiau 10 cm
	

	
	7.2. Minimalus pjovimo aukštis
	Ne daugiau 2,5 cm
	

	
	7.3. Ratai
	Neperduriami 
	

	
	7.4. Peiliai
	Skirti sunkiems darbams
	

	8.
	Pristatymo terminai, aptarnavimas
	
	

	
	8.1. Pristatymo terminas
	Per 3 mėn. nuo sutarties sudarymo dienos
	

	
	8.2. Garantija
	8.2.1. Ne mažiau kaip 24 mėn. garantinis aptarnavimas. 
8.2.2. Garantinis aptarnavimas atliekamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo gedimo registravimo. 
8.2.3. Garantinis aptarnavimas atliekamas pristatymo adresu, o jei reikia transportavimo, tai atliekama tiekėjo lėšomis.
	

	
	8.3. Pristatymo adresas
	Rotušės g. 24B-13, Biržai
	



     Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija), 4.1. papunkčiu: įsigyjama transporto priemonė patenka į Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 15 str. 7 d. 1 p. nurodytas išimtis (transporto priemonė viešajai tvarkai užtikrinti).

Techninės specifikacijos duomenis užpildė:

