{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":26,"n_cols":4,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Operacinio stalo priedai"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis"]
[]
["1.1.","Karboninis operacinio stalo stalviršis","1","vnt."]
["1.1.1.","Vienos dalies operacinio stalo stalviršis, pagamintas iš anglies pluošto arba lygiavertės medžiagos"]
["1.1.2.","Su elektriniu išilginimo ir skersinio poslinkio reguliavimu"]
["1.1.3.","Su jungtimi galvūgalyje galvos padėties priedams tvirtinti"]
["1.1.4.","ne mažiau 360° pralaidus rengeno spinduliams"]
["1.1.5.","Matmenys (I x P) ne mažiau 2290 mm x 560 mm "]
["1.1.6.","Šoninė kreipiančioji  (25 mm x 10 mm) ± 1%"]
["1.1.7.","Skersinis poslinkis ne mažiau 125 mm "]
["1.1.8.","Suderinama su ligoninėje turimu operaciniu stalu TruSystem 7500"]
["1.1.9.","Tvirtinamas lipniosiomis juostomis (Velcro arba lygiavertis tvirtinimas)"]
["1.2.","Stalviršio čiužinys","1","vnt."]
["1.2.1.","Tvirtinamas lipniosiomis juostomis (Velcro arba lygiaverčiu sprendimu)"]
["1.2.2.","Putų (angl. foamed) arba lygiavertčio tipo čiužinys "]
["1.2.3.","Suderinama su ligoninėje turimu operaciniu stalu TruSystem 7500"]
["1.3.","Valdymo blokas","1","vnt."]
["1.3.1.","Leidžia stalui judėti išilgine ir skersine kryptimis"]
["1.3.2.","Užtikrina šoninio pasvirimo, Trendelenburgo padėties ir aukščio reguliavimą"]
["1.3.3.","Turi ne mažiau dvi atminties funkcijas"]
["1.3.4.","Gali būti tvirtinamas prie stalviršio išilginės pusės naudojant greito užfiksavimo sistemą"]
["1.3.5.","Suderinama su ligoninėje turimu operaciniu stalu TruSystem 7500"]