Pirkimo dokumentų 1priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
MEDIENOS GRANULĖS ŠILUMOS ENERGIJAI GAMINTI
	1. Bendri reikalavimai

	0. objektas –medienos granulės šilumos energijai gaminti. Perkamos kartu su jų pristatymu ir įpūtimu (įpylimu) į talpyklą, įrengtą prie katilinės. Adresas nurodytas 2 p. Medienos granulių kokybė apibrėžta 1.2 papunktyje

	0. 1.2. Kokybiškos medienos granulės šilumos energijai gaminti turi atitikti DIN plius, EN plius A1 standarto arba lygiaverčių  reikalavimus bei atitikti šias charakteristikas: 
0. energetinė vertė – ne mažiau 4,5 kWh/kg 
0. drėgnumas – ne daugiau kaip 15 % 
0. granulių dydis- skersmuo 6 - 8 mm, ilgis iki 4 skersmenų dydžio; 
0. Medienos granulės turi būti sausos, be priemaišų, kietos, netrupančios, be svetimkūnių ir drožlių nuobirų.

	1. Pakuotė ir transportavimas

	0. 1.1. Prekės turi būti pristatomos tiekėjo transportu adresu: Kranto g. 9, LT-55249, Jonava. 
0. 1.2. Tiekėjas prekes turi pristatyti per 7 kalendorines dienas nuo pranešimo apie poreikį gavimo. 
0. 1.3. Vienkartinis pristatymas nuo 12 iki 24 t. 
0. 1.4. Medienos granulės pristatomos specializuotais automobiliais, iš kurių granulės pneumatiniu transporteriu įpučiamos į prie katilinės specialiai įrengtą talpyklą ir/arba tiekiant didmaišiais supilant per talpyklos viršuje esančią angą. Esamos talpyklos aukštis – 10 m. 
0. 1.5. Medienos granulių transportavimo, įputimo/supylimo į talpyklą ir kitos išlaidos turi būti įskaičiuotos į medienos granulių 1 tonos kainą, kuri pateikta pasiūlyme. 
0. 1.6. Prieš pristatant granules į katilinę Tiekėjas, dalyvaujant Perkančiojo subjekto įgaliotam atstovui, transporto priemonę su granulėmis pasveria Jonavoje (adresu Ukmergės g. 11). Išpūtus granules, tuščia mašina vėl pasveriama Jonavoje (aukščiau nurodytu adresu), dalyvaujant Perkančiojo subjekto atstovui. 
0. 1.7. Svėrimo paslaugą apmoka Perkantysis subjektas. 
1.8. Preliminarus kiekis 70 tonų medienos granulių.
1.9. Pristatant prekes pateikti akredituotos laboratorijos išduotą medienos granulių tyrimų protokolą (arba analogišką dokumentą, siūlomos prekės savybes pagrindžiantis dokumentas).
1.10. Tiekėjas savo pajėgumais turi užtikrinti, kad po granulių supylimo į talpą, jos viršus (platforma) bei ne mažiau kaip 5 m atstumu aplink talpą ant žemės nebūtų palikta pribyrėjusių granulių.
1.11. Po granulių supylimo į talpą, tuščias pakuotes Tiekėjas privalo pasiimti ir sutvarkyti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus savo lėšomis.


	1. Dokumentai

	Visi pateikti dokumentai turi būti pateikti valstybine (lietuvių kalba). 
Sutartis, jos vykdymo dokumentai bus pateikiami ir pasirašomi elektroniniu būdu. 

	1. Sutarties galiojimo laikotarpio įsipareigojimai 

	Tiekėjas atsako už nekokybišką prekę ir savo lėšomis ją pakeičia į kokybišką. 

	1. Aplinkosauginių kriterijų taikymas 

	Perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 „Dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų“. Malkinė mediena, kita tvarumo priemones atitinkanti mediena yra įtraukta į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą 




