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Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1
Pastaba. Pilka spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

MEDICININIAI INSTRUMENTAI (Nr. 9838-8)


	Perkančiajai organizacijai: VŠĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei

	Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
	

	Tiekėjo kodas:
	

	Tiekėjo adresas:
	

	Asmens atsakingo už pasiūlymą pareigos, vardas, pavardė:
	

	Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
	

	Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
	



Tiekėjo patvirtinimai: 
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. atviro konkurso skelbime CVP IS;
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tokią teisę turintys asmenys.

2.Bendrieji reikalavimai:
2.1 Siūlomi instrumentai turi būti nauji (pagaminimo metai ne senesni kaip 18 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo datos), negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) instrumentų. 
2.2. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją. 
2.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama siūlomų prekių gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan. su atžymėta reikiamų parametrų reikšme pagal siūlomos įrangos pirkimo dalies numerį), patvirtinantį siūlomų prekių atitiktį šios specifikacijos stulpelyje „Techniniai reikalavimai“ nustatytiems prekių techniniams parametrams.  
2.4. Bus vertinamos tik tiekėjo pasiūlytos ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodytos prekės. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų reikalavimų.
2.5. Instrumentai turi būti  pagaminti iš nerūdijančio plieno, kokybiški bei tinkami naudoti pagal gamintojo numatytą paskirtį. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtinančius siūlomų prekių atitikimą EN ISO 7153-1 ir EN ISO 13402 standartų reikalavimams bei chirurginių instrumentų apsaugą nuo korozijos (pasivacijos).
2.6. Siūlomi chirurginiai instrumentai turi būti  paženklinti atitikties ženklu „CE“ ir atitikti Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus. Informacija, kuri yra būtina, kad naudotojas galėtų identifikuoti instrumentą (gamintojas, prekės kodas, unikalusis priemonės identifikatorius „UDI“ ir atitikties ženklas „CE“), turi būti nurodyta ant instrumento ilgalaikio žymėjimo būdu – lazeriniu išgraviravimu. 
2.7. Siūlomi instrumentai turi būti daugkartinio naudojimo ir tinkami dezinfekuoti automatinėse plautuvėse ne žemesnėje nei 90° C temperatūroje ir (ar) gali būti dezinfekuojami rankiniu būdu naudojant vidutinio lygio chemines dezinfekcines priemones (ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfektantus), turi turėti galimybę būti sterilizuojami garų ir (ar) žemos temperatūros formaldehido mišiniu. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcijos ir valymo, dezinfekcijos/sterilizavimo dokumentai lietuvių ir originalo kalbomis. 
2.8. Pasiūlymų vertinimo metu perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas neatlygintinai turi pristatyti instrumentų pavyzdžius. Bus prašoma pateikti  prekių pavyzdžius įvertinimui ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Laiku nepateikus tinkamų prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Esant būtinybei, perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti siūlomų prekių atitiktimi keliamiems reikalavimams, pasilieka teisę prekių pavyzdžius įvertinti realiomis operacijos sąlygomis.
2.9. Pasiūlymų vertinimas atliekamas vertinant pateiktus siūlomų prekių gamintojo techninius dokumentus bei prekių pavyzdžius (jeigu jų paprašoma).
2.10. Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms yra nurodytos prekių kainos. 
2.11. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija. 

3.Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės: 
	[bookmark: _Hlk66793721]P. d. Nr.
	Prekės pavadinimas, vizualizacija (informacinio pobūdžio)
	Techniniai reikalavimai
	Kiekis, vnt.
	Vieneto kaina, Eur be PVM
	PVM tarifas, proc.
	Bendra kaina, Eur be PVM
	Prekės pavadinimas, prekės kodas gamintojas
	Siūlomos prekės atitiktis techniniams reikalavimams
	Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą techninėje dokumentacijoje (psl. Nr.) (Dokumentacijoje būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=4x5
	8
	9
	10

	1
	Chirurginės žirklės:

	1.1
	Žirklės
[image: ]
	Mayo-Stille arba lygiavertės, preparacinės, lenktos, su nuopjovomis išorinėse briaunose, galiukai tolygiai užapvalinti, bendras ilgis 140±3 mm, matinio paviršiaus.
	6
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Žirklės
[image: ]
	Mayo-Stille arba lygiavertės, preparacinės, lenktos, su nuopjovomis išorinėse briaunose, galiukai tolygiai užapvalinti, bendras ilgis 167±3 mm, matinio paviršiaus.
	3
	
	
	
	
	
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM
	

	PVM suma, Eur
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM
	

	Suteikiama garantija, mėn.
	

	2
	Chirurginės žirklės I:

	2.1
	Žirklės

[image: ]
	Lexer arba lygiavertės, preparacinės, lenktos, darbinės dalys susiaurintos, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, bendras ilgis 165±5 mm, matinio paviršiaus.
	15
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Chirurginės žirklės
[image: ]
	Chirurginės žirklės Standard tipo arba lygiavertės, tiesios, darbinės dalys su volframo karbidu, galiukai aštrus/bukas, rankenos spalviškai pažymėtos, bendras ilgis 145±3mm.
	6
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Chirurginės žirklės
[image: ]
	Chirurginės žirklės Standard tipo arba lygiavertės, tiesios,  galiukai aštrus/bukas, bendras ilgis 145±3mm.
	58
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Chirurginės žirklės
[image: ]

	Metzenbaum-Fino tipo arba lygiavertės chirurginės žirklės, siauro/liauno tipo, lenktos, darbinės dalys su volframo karbidu, galiukai buki, rankenos spalviškai pažymėtos, bendras ilgis 180±3mm. 
	5
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Disekcinės žirklės
[image: ]
	Mayo Standard tipo arba lygiavertės disekcinės žirklės, lenktos, galiukai buki, bendras instrumento ilgis 170±3mm.
	15
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Disekcinės žirklės
[image: ]
	Mayo-Noble tipo arba lygiavertės disekcinės žirklės, lenktos, galiukai buki, bendras instrumento ilgis 165±5mm.
	2
	
	
	
	
	
	

	2.7
	Disekcinės žirklės
[image: ]
	Metzenbaum Standard tipo arba lygiavertės disekcinės žirklės, lenktos, galiukai buki, bendras instrumento ilgis 200±5mm.
	5
	
	
	
	
	
	

	2.8
	Disekcinės žirklės

[image: ]
	Metzenbaum Standard tipo arba lygiavertės disekcinės žirklės, tiesios, galiukai buki, bendras instrumento ilgis 200±5mm.
	2
	
	
	
	
	
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM
	

	PVM suma, Eur
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM
	

	Suteikiama garantija, mėn.
	

	3
	Chirurginės žirklės II:

	3.1
	Žirklės
[image: ]
	Metzenbaum tipo arba lygiavertės, lenktos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais, paviršius dengtas antirefleksine titano aliuminio nitrido arba lygiaverte danga, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kerpančioji briauna su skersiniais dantukais, bendras ilgis 180±3 mm.
	3
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Žirklės
[image: ]
	Metzenbaum tipo arba lygiavertės, lenktos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais, paviršius dengtas antirefleksine titano aliuminio nitrido arba lygiaverte danga, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kerpančioji briauna su skersiniais dantukais, bendras ilgis 200±3 mm.
	2
	
	
	
	
	
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM
	

	PVM suma, Eur
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM
	

	Suteikiama garantija, mėn.
	

	4.
	Chirurginiai instrumentai:

	4.1
	Korcangas
[image: ]
	Maier arba lygiavertis, tiesus, į galą platėjantis, darbinės dalys dantytos su išilgine ovalo formos išpjova, rankena su užrakinimu, bendras ilgis 260±5 mm.
	5
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Moskitukas
[image: ]
	Baby-Mosquito arba lygiavertis, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais ir briaunomis, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, rankena su užrakinimu, bendras ilgis 100±3 mm.
	10
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Moskitukas
[image: ]
	Baby-Mosquito arba lygiavertis, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir briaunomis, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, rankena su užrakinimu, bendras ilgis 100±3 mm.
	10
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Dildė
[image: ]
	Plokščia, darbinės dalies plotis 20±0,5 mm, su susiaurėjimu, viena pusė stambesnio dantytumo, kita mažesnio, bendras ilgis 220±3 mm.
	1
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Replės
[image: ]
	Darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, ne mažiau kaip 4 šarnyrinių lankstų sistema, skirtos minkštos vielos kirpimui ne mažiau kaip 3 mm storio, kietos vielos kirpimui ne mažiau kaip 2,2 mm storio, rankenos spyruokliuojančios, bendras ilgis 235 mm.
	2
	
	
	
	
	
	

	4.6
	Medicininis puodelis
[image: ]

	Apvalus, skersmuo 100±10 mm, su rankena, aukštis 70±5 mm, sugraduotas, bendra talpa 250±10 ml.
	2
	
	
	
	
	
	

	4.7
	Medicininis puodelis
[image: ]

	Apvalus, viršutinės dalies skersmuo 155±5 mm,  aukštis 70±5 mm, be rankenos, bendra talpa 1000±25 ml.
	2
	
	
	
	
	
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM
	

	PVM suma, Eur
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM
	

	Suteikiama garantija, mėn.
	

	5
	Adatkočiai:

	5.1
	Adatkotis
[image: ]
	HALSEY tipo arba lygiavertis adatkotis, skirtas nuo 4/0 iki 6/0 siuvimo priemonėms, darbinės dalys tiesios su grublėtumu, su volframo karbido įdėklais, rankenos su užrakinimu, spalviškai pažymėtos, bendras ilgis 130±3 mm.
	4
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Adatkotis
[image: ]
	KILNER tipo arba lygiavertis adatkotis, skirtas nuo 4/0 iki 6/0 siuvimo priemonėms, darbinės dalys tiesios su grublėtumu, su volframo karbido įdėklais, rankenos su užrakinimu, spalviškai pažymėtos, visas instrumentas nežymiai išlenktas, bendras ilgis 145±5 mm.
	2
	
	
	
	
	
	

	5.3
	Adatkotis
[image: ]
	MARTINI tipo arba lygiavertis adatkotis, skirtas nuo 5/0 iki 8/0 siuvimo priemonėms, delikataus modelio, darbinės dalys tiesios su grublėtumu, su volframo karbido įdėklais, rankenos su užrakinimu, spalviškai pažymėtos, bendras ilgis 200±3 mm.
	2
	
	
	
	
	
	

	5.4
	Adatkotis
[image: ]
	Mayo-Hegar tipo arba lygiavertis adatkotis, skirtas nuo 4/0 iki 6/0 siuvimo priemonėms, darbinė dalis tiesi su grublėtumu, su volframo karbido įdėklais, rankenos spalviškai pažymėtos, su užrakinimu, bendras instrumento ilgis 200±5 mm.
	10
	
	
	
	
	
	

	5.5
	Adatkotis

[image: ]
	Heaney tipo arba lygiavertis adatkotis, skirtas nuo 4/0 iki 6/0 siuvimo priemonėms, darbinė dalis lenkta su grublėtumu, su volframo karbido įdėklais, rankenos spalviškai pažymėtos, su užrakinimu, bendras instrumento ilgis 250±10 mm.
	6
	
	
	
	
	
	

	5.6
	Adatkotis

[image: ]

	Ryder tipo arba lygiavertis adatkotis, skirtas nuo 4/0 iki 6/0 siuvimo priemonėms, darbinė dalis tiesi su grublėtumu, su volframo karbido įdėklais, rankenos su užrakinimu, spalviškai pažymėtos, bendras ilgis 130±5 mm.
	11
	
	
	
	
	
	

	5.7
	Adatkotis
[image: ]
	Ryder tipo arba lygiavertis adatkotis, skirtas nuo 4/0 iki 6/0 siuvimo priemonėms, darbinė dalis tiesi su grublėtumu, su volframo karbido įdėklais, rankenos su užrakinimu, spalviškai pažymėtos, bendras ilgis 150±3 mm.
	1
	
	
	
	
	
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM
	

	PVM suma, Eur
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM
	

	Suteikiama garantija, mėn.
	

	6
	Adatkočiai I:

	6.1
	Adatkotis
[image: ]
	Hegar-Mayo arba lygiavertis, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytas paviršiaus ilgis 19±2 mm, dantytumas 0,5 mm žingsniu, tinkamas 3/0 ir stambesnėms chirurginėms adatoms, užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su užapvalinta nuopjova prieš šarnyrinį sujungimą, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 205±3 mm.
	5
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Adatkotis
[image: ]
	Hegar-Mayo arba lygiavertis, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytas paviršiaus ilgis 15,5±0,5 mm, dantytumas 0,5 mm žingsniu, tinkamas 3/0 ir stambesnėms chirurginėms adatoms, užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su užapvalinta nuopjova prieš šarnyrinį sujungimą, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 150±3 mm.
	15
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Adatkotis
[image: ]

	Tiesus, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytas 0,2 mm žingsniu, tinkamas 6/0-10/0 chirurginėms adatoms, užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su užapvalinta nuopjova prieš šarnyrinį sujungimą, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 230±3 mm.
	2
	
	
	
	
	
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM
	

	PVM suma, Eur
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM
	

	Suteikiama garantija, mėn.
	

	7
	Kauliniai chirurginiai instrumentai:

	7.1
	Kaltas
[image: ]

	CASPAR tipo arba lygiavertis kaltas, darbinės dalies Ø3±1 mm, rankena silikoninė, bendras instrumento ilgis 210±10 mm.
	2
	
	
	
	
	
	

	7.2
	Plaktukas
[image: ]
	Kaulų plaktukas, galva 130±3g svorio, 25±1 mm diametro, su plastikinėmis šoninėmis dalimis, rankena silikoninė, lygaus paviršiaus, bendras instrumento svoris 260±3 g, bendras ilgis 190±3 mm.
	2
	
	
	
	
	
	

	7.3
	Plaktukas
[image: ]
	Kaulų plaktukas, galva 270±3 g svorio, 34±1 mm diametro, su plastikinėmis šoninėmis dalimis, rankena silikoninė, nelygaus paviršiaus, bendras instrumento svoris 510±3 g, bendras ilgis 250±3 mm.
	2
	
	
	
	
	
	

	7.4
	Raspatorius Elevatorius


[image: ]
	Elevatorius, darbinė dalis lenkta 13±1 mm pločio, rankena silikoninė, lygaus paviršiaus, bendras instrumento ilgis 200±3 mm.
	3
	
	
	
	
	
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM
	

	PVM suma, Eur
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM
	

	Suteikiama garantija, mėn.
	

	8
	Kaulų rondžeriai:

	8.1
	Kaulų rondžeris
[image: ]
	ECHLIN tipo arba lygiavertis kaulų rondžeris, instrumentas lenktos formos į priekį tiesia darbine dalimi. Darbinė dalis 3,2±0,2 mm pločio, su ne mažiau kaip 4 šarnyrinių lankstų sistema. Rankenos spyruokliuojančios su užraktu, instrumento ilgis 230±3 mm.
	3
	
	
	
	
	
	

	8.2
	Kaulų rondžeris
[image: ]
	Stille-Ruskin arba lygiavertis kaulų rondžeris, darbinė dalis nežymiai lenkta, rankenos spyruokliuojančios su užraktu, instrumento ilgis 235±5 mm.
	4
	
	
	
	
	
	

	8.3
	Kaulų rondžeris
[image: ]
	SEMB tipo arba lygiavertis kaulų rondžeris, darbinė dalis lenkta, rankenos spyruokliuojančios su užraktu, bendras instrumento ilgis 235±5 mm.
	4
	
	
	
	
	
	

	8.4
	Rankena džigi vielai
[image: ]
	Gigli tipo arba lygiavertė T formos rankena su kabliu. Rankena tinkama vielai, kurios skersmuo 1,4±0,05 mm, supinta iš vielų.
	10
	
	
	
	
	
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM
	

	PVM suma, Eur
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM
	

	Suteikiama garantija, mėn.
	

	9
	Diskektomijos chirurginiai instrumentai:

	9.1
	Diskektomijos spekulė
[image: ]
	CASPAR tipo arba lygiavertė diskektominė spekulė, bendras instrumento ilgis 150±1mm, darbinė dalis su langeliais, ilgis 40±3mm, dengta titano aliuminio nitridu arba lygiaverte medžiaga.
	1
	
	
	
	
	
	

	9.2
	Diskektomijos spekulė
[image: ]
	CASPAR tipo arba lygiavertė diskektominė spekulė, bendras instrumento ilgis 150±1mm, darbinė dalis su langeliais, ilgis 45±3mm, dengta titano aliuminio nitridu arba lygiaverte medžiaga.
	1
	
	
	
	
	
	

	9.3
	Diskektomijos spekulė
[image: ]
	CASPAR tipo arba lygiavertė diskektominė spekulė, bendras instrumento ilgis 150±1mm, darbinė dalis su langeliais, ilgis 50±3mm, dengta titano aliuminio nitridu arba lygiaverte medžiaga.
	1
	
	
	
	
	
	

	9.4
	Diskektomijos spekulė
[image: ]
	CASPAR tipo arba lygiavertė diskektominė spekulė, bendras instrumento ilgis 150±1mm, darbinė dalis su langeliais, ilgis 55±3mm, dengta titano aliuminio nitridu arba lygiaverte medžiaga.
	1
	
	
	
	
	
	

	9.5
	Diskektomijos spekulė

[image: ]
	CASPAR tipo arba lygiavertė diskektominė spekulė, bendras instrumento ilgis 150±1mm, darbinė dalis su langeliais, ilgis 60±3mm, dengta titano aliuminio nitridu arba lygiaverte medžiaga.
	1
	
	
	
	
	
	

	9.6
	Diskektomijos spekulė[image: ]
	CASPAR tipo arba lygiavertė diskektominė spekulė, bendras instrumento ilgis 150±1mm, darbinė dalis su langeliais, ilgis 65±3mm, dengta titano aliuminio nitridu arba lygiaverte medžiaga.
	1
	
	
	
	
	
	

	9.7
	Diskektomijos spekulė
[image: ]
	CASPAR tipo arba lygiavertė diskektominė spekulė, bendras instrumento ilgis 150±1mm, darbinė dalis su langeliais, ilgis 75±5mm, dengta titano aliuminio nitridu arba lygiaverte medžiaga.
	1
	
	
	
	
	
	

	9.8
	Diskektomijos spekulė
[image: ]
	CASPAR tipo arba lygiavertė diskektominė spekulė, bendras instrumento ilgis 150±1mm, darbinė dalis su langeliais, ilgis 80±3mm, dengta titano aliuminio nitridu arba lygiaverte medžiaga.
	1
	
	
	
	
	
	

	9.9
	Diskektomijos spekulė
[image: ]
	CASPAR tipo arba lygiavertė diskektominė spekulė, bendras instrumento ilgis 150±1mm, darbinė dalis su langeliais, ilgis 85±3mm, dengta titano aliuminio nitridu arba lygiaverte medžiaga
	1
	
	
	
	
	
	

	9.10
	Plėtiklis diskektomijai
[image: ]
	CASPAR tipo arba lygiavertis plėtiklis diskektomijai su užraktu/fiksatoriumi ir keičiamomis medialinėmis ir lateralinėmis mentelėmis, dengtomis titano aliuminio nitridu arba lygiaverte medžiaga.
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	9.11
	Instrumentas mentelių keitimui
[image: ]
	CASPAR tipo arba lygiavertis instrumentas, skirtas specialiai plėtiklio diskektomijai mentelių pakeitimui, bendras instrumento ilgis 120±5 mm.
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	9.12
	Mentelė diskektomijai
[image: ]

	Medialinė mentelė diskektomijai prie CASPAR tipo arba lygiaverčio plėtiklio, mentelė dengta titano aliuminio nitridu arba lygiavertė, geležtės ilgis 40±1mm.
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	9.13
	Mentelė diskektomijai
[image: ]
	Medialinė mentelė diskektomijai prie CASPAR tipo arba lygiaverčio plėtiklio, mentelė dengta titano aliuminio nitridu arba lygiavertė, geležtės ilgis 45±1mm.
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	9.14
	Mentelė diskektomijai
[image: ]
	Medialinė mentelė diskektomijai prie CASPAR tipo arba lygiaverčio plėtiklio, mentelė dengta titano aliuminio nitridu arba lygiavertė, geležtės ilgis 50±1mm.
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	9.15
	Mentelė diskektomijai
[image: ]
	Medialinė mentelė diskektomijai prie CASPAR tipo arba lygiaverčio plėtiklio, mentelė dengta titano aliuminio nitridu arba lygiavertė, geležtės ilgis 55±1mm.
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	9.16
	Mentelė diskektomijai
[image: ]
	Medialinė mentelė diskektomijai prie CASPAR tipo arba lygiaverčio plėtiklio, mentelė dengta titano aliuminio nitridu arba lygiavertė, geležtės ilgis 60±1mm.
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	9.17
	Mentelė diskektomijai
[image: ]
	Medialinė mentelė diskektomijai prie CASPAR tipo arba lygiaverčio plėtiklio, mentelė dengta titano aliuminio nitridu arba lygiavertė, geležtės ilgis 65±1mm.
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	9.18
	Mentelė diskektomijai
[image: ]
	Medialinė mentelė diskektomijai prie CASPAR tipo arba lygiaverčio plėtiklio, mentelė dengta titano aliuminio nitridu arba lygiavertė, geležtės ilgis 70±1mm.
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	9.19
	Mentelė diskektomijai
[image: ]
	Medialinė mentelė diskektomijai prie CASPAR tipo arba lygiaverčio plėtiklio, mentelė dengta titano aliuminio nitridu arba lygiavertė, geležtės ilgis 75±1mm.
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	9.20
	Mentelė diskektomijai
[image: ]
	Lateralinė mentelė diskektomijai prie CASPAR tipo arba lygiaverčio plėtiklio, mentelė dengta titano aliuminio nitridu arba lygiavertė, geležtės ilgis 35±1mm.
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	9.21
	Mentelė diskektomijai
[image: ]
	Lateralinė mentelė diskektomijai prie CASPAR tipo arba lygiaverčio plėtiklio, mentelė dengta titano aliuminio nitridu arba lygiavertė, geležtės ilgis 40±1mm.
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	9.22
	Mentelė diskektomijai
[image: ]
	Lateralinė mentelė diskektomijai prie CASPAR tipo arba lygiaverčio plėtiklio, mentelė dengta titano aliuminio nitridu arba lygiavertė, geležtės ilgis 45±1mm.
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	9.23
	Mentelė diskektomijai
[image: ]
	Lateralinė mentelė diskektomijai prie CASPAR tipo arba lygiaverčio plėtiklio, mentelė dengta titano aliuminio nitridu arba lygiavertė, geležtės ilgis 50±1mm.
	1
	
	
	
	
	
	

	9.24
	Mentelė diskektomijai
[image: ]
	Lateralinė mentelė diskektomijai prie CASPAR tipo arba lygiaverčio plėtiklio, mentelė dengta titano aliuminio nitridu arba lygiavertė, geležtės ilgis 55±1mm.
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	9.25
	Mentelė diskektomijai
[image: ]
	Lateralinė mentelė diskektomijai prie CASPAR tipo arba lygiaverčio plėtiklio, mentelė dengta titano aliuminio nitridu arba lygiavertė, geležtės ilgis 60±1mm.
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	9.26
	Mentelė diskektomijai
[image: ]
	Lateralinė mentelė diskektomijai prie CASPAR tipo arba lygiaverčio plėtiklio, mentelė dengta titano aliuminio nitridu arba lygiavertė, geležtės ilgis 65±1mm.
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	9.27
	Mentelė diskektomijai
[image: ]
	Lateralinė mentelė diskektomijai prie CASPAR tipo arba lygiaverčio plėtiklio, mentelė dengta titano aliuminio nitridu arba lygiavertė, geležtės ilgis 75±1mm.
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	9.28
	Mentelė diskektomijai
[image: ]
	Lateralinė mentelė diskektomijai prie CASPAR tipo arba lygiaverčio plėtiklio, mentelė dengta titano aliuminio nitridu arba lygiavertė, geležtės ilgis 80±1mm.
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	9.29
	Mentelė diskektomijai
[image: ]
	Lateralinė mentelė diskektomijai prie CASPAR tipo arba lygiaverčio plėtiklio, mentelė dengta titano aliuminio nitridu arba lygiavertė, geležtės ilgis 85±1mm.
	1
	
	
	
	
	
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM
	

	PVM suma, Eur
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM
	

	Suteikiama garantija, mėn.
	

	10
	Chirurginiai rondžeriai:

	10.1
	Rondžeris
[image: ]
	Caspar tipo arba lygiavertis rondžeris, darbinė dalis tiesi 180±5 mm ilgio, žiotys 2±0,2 mm pločio, rankenos be užrakto.
	5
	
	
	
	
	
	

	10.2
	Rondžeris
[image: ]
	Caspar tipo arba lygiavertis rondžeris, darbinė dalis tiesi 180±5 mm ilgio, žiotys 3±0,2 mm pločio, rankenos be užrakto.
	5
	
	
	
	
	
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM
	

	PVM suma, Eur
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM
	

	Suteikiama garantija, mėn.
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	Mikro chirurginiai instrumentai:

	11.1
	Mikro adatkotis
[image: ]
	Mikro adatkotis skirtas 2-0 - 4-0 siuvimo adatoms, darbinė dalis lenkta su deimantiniu padengimu, rankenos  spyruokliuojančios, su nelygumais, su užraktu, instrumento kojelių sujungimo vieta be aštrių briaunų. Bendras instrumento ilgis 230±3 mm.
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	11.2
	Mikro adatkotis
[image: ]
	Castroviejo tipo arba lygiavertis mikro adatkotis, skirtas 5-0 - 7-0 siuvimo adatoms, darbinė dalis lenkta su grublėtumu ir volframo karbido įdėklais, rankenos spyruokliuojančios spalviškai pažymėtos, su nelygumais, bendras instrumento ilgis 215±5 mm.
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	11.3
	Mikro disektorius
[image: ]
	CASPAR tipo arba lygiavertis mikro disektorius, nežymiai lenktas, darbinio galo Ø1±0,1 mm, rankena apvali su nelygumais, bendras instrumento ilgis 200±5 mm.
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	11.4
	Mikro kabliukas
[image: ]
	Mikro kabliukas, darbinė dalis aštri 4,0±0,1mm, lenkta 90°, rankena apvali su nelygumais, bendras instrumento ilgis 230±3 mm.
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	11.5
	Mikro kabliukas
[image: ]
	Krayenbühl tipo arba lygiavertis mikro kabliukas, darbinė dalis 3,3±0,1mm, Ø0,6mm, lenktas 90° su bumbuliuku gale,  rankena su nelygumais, bendras instrumento ilgis 190±3 mm.
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	11.6
	Mikro kabliukas
[image: ]
	Krayenbühl tipo arba lygiavertis mikro kabliukas, darbinė dalis 4,1±0,4mm, lenktas 90° su bumbuliuku gale, rankena su nelygumais, bendras instrumento ilgis 190±3 mm.
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	Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM
	

	PVM suma, Eur
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM
	

	Suteikiama garantija, mėn.
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	Skalpelio rankenėlės:

	12.1
	Skalpelio rankenėlė
[image: ]
	Skalpelio rankenėlė Nr.7, skirta 10-17 dydžio ašmenims, bendras instrumento ilgis 160±3 mm.
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	12.2
	Skalpelio rankenėlė
[image: ]
	Skalpelio rankenėlė Nr.4, skirta 18-36 dydžio ašmenims, bendras instrumento ilgis 135±3 mm.
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	12.3
	Skalpelio rankenėlė
[image: ]
	Skalpelio rankenėlė Nr.4L, skirta 18-36 dydžio ašmenims, bendras instrumento ilgis 210±5 mm.
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	Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM
	

	PVM suma, Eur
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM
	

	Suteikiama garantija, mėn.
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	Chirurginiai pincetai:

	13.1
	Pincetas
[image: ]
	De Bakey tipo arba lygiavertis, darbinės dalys 2±0,1 mm pločio, tolygiai užapvalintais galiukais, su atraumatiniais De Bakey dantukais, rankenos plokščios, išoriškai rantytos, bendras instrumento ilgis 200±3 mm.
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	13.2
	Pincetas
[image: ]
	De Bakey tipo arba lygiavertis, darbinės dalys 2±0,1 mm pločio, tolygiai užapvalintais galiukais, su atraumatiniais De Bakey dantukais, rankenos plokščios, išoriškai rantytos, bendras instrumento ilgis 155±5 mm.
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	13.3
	Chirurginis pincetas
[image: ]
	Chirurginis pincetas standartinio modelio arba lygiavertis, su 1:2 dantukais, rankenos plokščios, išoriškai rantytos,   bendras instrumento ilgis 180±3 mm.
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	13.4
	Chirurginis pincetas
[image: ]
	Chirurginis pincetas standartinio modelio arba lygiavertis, su 1:2 dantukais, rankenos plokščios, išoriškai rantytos, bendras instrumento ilgis 105±3 mm.
	25
	
	
	
	
	
	

	13.5
	Mikro pincetas
[image: ]
	Jeweler mod. tipo arba lygiavertis mikro pincetas, darbinė dalis tiesi, plotis 0,3±0,1 mm, smailėjanti. Rankenos plokščios, išoriškai rantytos, bendras instrumento ilgis 110±3 mm.
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	13.6
	Mikro pincetas
[image: ]
	Jeweler mod. tipo arba lygiavertis mikro pincetas, darbinė dalis tiesi, plotis 0,3±0,05 mm, smailėjanti. Rankenos plokščios, išoriškai rantytos, bendras instrumento ilgis 135±3 mm.
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	13.7
	Mikro pincetas
[image: ]
	Mikro pincetas, darbinė dalis lenkta, plotis 0,8±0,1 mm, su deimantiniu padengimu, rankenos su nelygumais, bendras instrumento ilgis 210±3 mm.
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	13.8
	Anatominis pincetas
[image: ]
	Cushing-Taylor tipo arba lygiavertis anatominis disekcinis pincetas, bajonetinės formos, darbinė dalis tiesi su grublėtumu, su volframo karbido įdėklu, rankena pažymėta spalviškai, bendras instrumento ilgis 185±5 mm.
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	13.9
	Atraumatinis kraujagyslių pincetas
[image: ]
	De Bakey tipo arba lygiavertis kraujagyslių pincetas su atraumatiniais De Bakey dantukais, darbinė dalis tiesi 2,0±0,1 mm pločio, rankenos su nelygumais, bendras instrumento ilgis 245±5 mm. 
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	13.10
	Atraumatinis kraujagyslių pincetas
[image: ]
	De Bakey tipo arba lygiavertis kraujagyslių pincetas su atraumatiniais De Bakey dantukais, darbinė dalis lenkta 2,0±0,1 mm pločio, rankenos su nelygumais, bendras instrumento ilgis 200±3 mm.
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	Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM
	

	PVM suma, Eur
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM
	

	Suteikiama garantija, mėn.
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	Spaustukai:

	14.1
	Spaustukas Kocher tipo
[image: ]
	KOCHER tipo arba lygiavertis spaustukas, lenktas, su 1:2 dantukais, darbinės dalys su skersiniais grioveliais, rankenos su užraktu, bendras ilgis 135±5 mm.
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	14.2
	Hemostatinis spaustukas
[image: ]
	PEAN-Rochester tipo arba lygiavertis hemostatinis spaustukas, lenktas, darbinės dalys su skersiniais grioveliais, rankenos su užraktu, bendras ilgis 220±5 mm.
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	14.3
	Hemostatinis spaustukas
[image: ]
	KOCHER-Ochsner tipo arba lygiavertis hemostatinis spaustukas, lenktas, su 1:2 dantukais, darbinės dalys su skersiniais grioveliais, bendras ilgis 225±3 mm.
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	Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM
	

	PVM suma, Eur
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM
	

	Suteikiama garantija, mėn.
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	Kabliukai:

	15.1
	Retraktorius
[image: ]
	Kocher-Langenbeck tipo arba lygiavertis retraktorius, darbinė dalis lenkta 80±0,1mm x 16 ±0,1 mm, rankena su dviem ertmėmis: atvira pailga ir atvira ovalia, bendras ilgis 215±3mm.
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	15.2
	Kabliukas
[image: ]
	Cushing tipo arba lygiavertis kabliukas, darbinė dalis lenkta 90° kampu, galiuko Ø1,5±0,1 mm, rankena lygi be nelygumų, bendras ilgis 190±3mm.
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	15.3
	Kabliukas
[image: ]
	Cushing tipo arba lygiavertis kabliukas, darbinė dalis lenkta 90° kampu, galiuko Ø1,5±0,5 mm, rankena lygi be nelygumų, bendras ilgis 280±3mm.
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	15.4
	Kabliukas
[image: ]
	Sachs tipo arba lygiavertis kabliukas, lenktas, aštrus, rankena lygi be nelygumų, bendras ilgis 170±5mm.
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	15.5
	Kabliukas
[image: ]
	Adson tipo arba lygiavertis kabliukas, bukas, rankena su nelygumais, bendras ilgis 200±5mm.
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	Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM
	

	PVM suma, Eur
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM
	

	Suteikiama garantija, mėn.
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	Plėtikliai:

	16.1
	Plėtiklis

[image: ]
	Scalp-Contour (Weitlaner) tipo arba lygiavertis plėtiklis, kabliai buki 3:4, išsiplėtimo diametras 55±5 mm. Plėtiklis su  savaime užsifiksuojančiu dantukiniu mechanizmu ir atrakinimo ąsele, bendras ilgis 135±5 mm.
	2
	
	
	
	
	
	

	16.2
	Plėtiklis
[image: ]
	Weitlaner tipo arba lygiavertis plėtiklis su 3:4 aštriais kabliais, išsiplėtimo diametras 50±5 mm.  Plėtiklis su  savaime užsifiksuojančiu dantukiniu mechanizmu ir atrakinimo ąsele, bendras ilgis 135±5 mm.
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	16.3
	Plėtiklis
[image: ]
	Mollison tipo arba lygiavertis plėtiklis, kabliai aštrūs 4:4, išsiplėtimo diametras 80±5 mm. Plėtiklis su  savaime užsifiksuojančiu dantukiniu mechanizmu ir atrakinimo ąsele,  bendras ilgis 155±5 mm.
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	16.4
	Plėtiklis
[image: ]
	Beckmann tipo arba lygiavertis plėtiklis, kabliai aštrūs 4:4, išsiplėtimo diametras 161±3mm. Plėtiklis su  savaime užsifiksuojančiu dantukiniu mechanizmu ir atrakinimo ąsele, bendras ilgis 315±5 mm.
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	16.5
	Plėtiklis
[image: ]
	Gelpi tipo arba lygiavertis plėtiklis, 1:1, išsiplėtimo diametras 105±5mm. Plėtiklis su  savaime užsifiksuojančiu dantukiniu mechanizmu ir atrakinimo ąsele, bendras ilgis 180±5 mm.
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	Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM
	

	PVM suma, Eur
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM
	

	Suteikiama garantija, mėn.
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	Mikro žirklės:

	17.1
	Žirklės
[image: ]
	Darbinės dalys 10±0,5 mm ilgio, lenktos 90±3° kampu, vienas smaigas aštrus, kitas su burbuliuku, rankenos rantytos patogiam sugriebimui, vidinėse dalyse su išpjovomis, spyruokliuojančios, bendras ilgis 165±3 mm.
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	17.2
	Žirklės
[image: ]
	Darbinės dalys 10±0,5 mm ilgio, lenktos 45±3° kampu, vienas smaigas aštrus, kitas su burbuliuku, rankenos rantytos patogiam sugriebimui, vidinėse dalyse su išpjovomis, spyruokliuojančios, bendras ilgis 165±3 mm.
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	17.3
	Mikro žirklės
[image: ]
	Mikro disekcinės žirklės, darbinė dalis lenkta, kerpančiosios dalies ilgis 7±1 mm, galiukai buki, rankenos spyruokliuojančios su nelygumais, instrumento kojelių sujungimo vieta be aštrių briaunų. Bendras ilgis 120±3 mm.
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	17.4
	Mikro žirklės 
[image: ]

	Yasargil tipo arba lygiavertės mikro žirklės, bajonetinės formos, darbinė dalis tiesi, smailėjanti, bendras ilgis 165±3mm.
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	17.5
	Mikro žirklės
[image: ]
	Yasargil tipo arba lygiavertės mikro žirklės, bajonetinės formos, darbinė dalis tiesi, smailėjanti, bendras ilgis 200±3mm.
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	Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM
	

	PVM suma, Eur
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM
	

	Suteikiama garantija, mėn.
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	Mikro žirklės I:

	18.1
	Mikro žirklės
[image: ]
	Mikro žirklės, darbinė dalis lenkta 25° kampu, kerpančiosios dalies ilgis 10±1mm, galiukai smailėjantys, rankenos spyruokliuojančios, su nelygumais, instrumento kojelių sujungimo vieta  be aštrių briaunų. Bendras ilgis 210±3 mm.
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	18.2
	Mikro žirklės
[image: ]
	Mikro žirklės, darbinė dalis lenkta 25° kampu, kerpančiosios dalies ilgis 10±1mm, galiukai smailėjantys, rankenos spyruokliuojančios, su nelygumais, instrumento kojelių sujungimo vieta be aštrių briaunų. Bendras ilgis 180±3 mm.
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	Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM
	

	PVM suma, Eur
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM
	

	Suteikiama garantija, mėn.
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	Kaulinės žnyplės:

	19.1
	Kaulinės  žnyplės
[image: ]

	Ferris-Smith-Kerrison arba lygiavertės laminektominės žnyplės, darbinės dalies plotis 1 mm, pjovimas į viršų 45±5° kampu, standartine atramine plokštele, darbinės dalies (koto) ilgis 200±1 mm, rankena spyruokliuojanti, instrumentas išardomas.
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	19.2
	Kaulinės žnyplės
[image: ]
	Ferris-Smith-Kerrison arba lygiavertės laminektominės žnyplės, darbinės dalies plotis 2 mm, pjovimas į viršų 45±5° kampu, standartine atramine plokštele, darbinės dalies (koto) ilgis 200±1 mm, rankena spyruokliuojanti, instrumentas išardomas.
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	19.3
	Kaulinės žnyplės
[image: ]
	Ferris-Smith-Kerrison arba lygiavertės laminektominės žnyplės, darbinės dalies plotis 3 mm, pjovimas į viršų 45±5° kampu, standartine atramine plokštele, darbinės dalies (koto) ilgis 200±1 mm, rankena spyruokliuojanti, instrumentas išardomas.
	6
	
	
	
	
	
	

	19.4
	Kaulinės žnyplės
[image: ]
	Ferris-Smith-Kerrison arba lygiavertės laminektominės žnyplės, darbinės dalies plotis 4 mm, pjovimas į viršų 45±5° kampu, standartine atramine plokštele, darbinės dalies (koto) ilgis 200±1 mm, rankena spyruokliuojanti, instrumentas išardomas.
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	19.5
	Kaulinės žnyplės
[image: ]
	Ferris-Smith-Kerrison arba lygiavertės laminektominės žnyplės, darbinės dalies plotis 5 mm, pjovimas į viršų 45±5° kampu, standartine atramine plokštele, darbinės dalies (koto) ilgis 200±1 mm, rankena spyruokliuojanti,  instrumentas išardomas.
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	19.6
	Kaulinės žnyplės
[image: ]
	Ferris-Smith-Kerrison arba lygiavertės laminektominės žnyplės, darbinės dalies plotis 1 mm, pjovimas į viršų 45±5° kampu, plona atramine plokštele (thin plate), darbinės dalies (koto) ilgis 200±1 mm, rankena spyruokliuojanti, instrumentas išardomas.
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	19.7
	Kaulinės žnyplės
[image: ]
	Ferris-Smith-Kerrison arba lygiavertės laminektominės žnyplės, darbinės dalies plotis 2 mm, pjovimas į viršų 45±5° kampu, plona atramine plokštele (thin plate), darbinės dalies (koto) ilgis 200±1 mm, rankena spyruokliuojanti, instrumentas išardomas.
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	19.8
	Kaulinės žnyplės
[image: ]
	Ferris-Smith-Kerrison arba lygiavertės laminektominės žnyplės, darbinės dalies plotis 3 mm, pjovimas į viršų 45±5° kampu, plona atramine plokštele (thin plate), darbinės dalies (koto) ilgis 200±1 mm, rankena spyruokliuojanti, instrumentas išardomas.
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	19.9
	Kaulinės žnyplės
[image: ]
	Ferris-Smith-Kerrison arba lygiavertės laminektominės žnyplės, darbinės dalies plotis 4 mm, pjovimas į viršų 45±5° kampu, plona atramine plokštele (thin plate), darbinės dalies (koto) ilgis 200±1 mm, rankena spyruokliuojanti, instrumentas išardomas.
	15
	
	
	
	
	
	

	19.10
	Kaulinės žnyplės
[image: ]
	Ferris-Smith-Kerrison arba lygiavertės laminektominės žnyplės, darbinės dalies plotis 5 mm, pjovimas į viršų 45±5° kampu, plona atramine plokštele (thin plate), darbinės dalies (koto) ilgis 200±1 mm, rankena spyruokliuojanti, instrumentas išardomas.
	15
	
	
	
	
	
	

	19.11
	Kaulinės žnyplės [image: ]
	Ferris-Smith-Kerrison arba lygiavertės laminektominės žnyplės,  darbinės dalies plotis 2 mm, išlenkta į viršų 45±5° kampu darbinės dalies (koto) ilgis 200±1 mm, rankena spyruokliuojanti, instrumentas išardomas.
	4
	
	
	
	
	
	

	19.12
	Kaulinės žnyplės
[image: ]
	Ferris-Smith-Kerrison arba lygiavertės laminektominės žnyplės,  darbinė dalis dalis 3 mm, išlenkta į viršų 45±5° kampu, darbinės dalies (koto) ilgis 200±1 mm, rankena spyruokliuojanti, instrumentas išardomas.
	3
	
	
	
	
	
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM
	

	PVM suma, Eur
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM
	

	Suteikiama garantija, mėn.
	

	20
	Kaulinės žnyplės I:

	20.1
	Kaulinės žnyplės
[image: ]
	Kerrison tipo arba lygiavertis, lenktas aukštyn 130±3º kampu, paviršius padengtas titano aliuminio nitrido arba lygiaverčiu sluoksniu, darbinės dalies plotis 1±0,1 mm, atsidarymo ilgis 8±0,3 mm, plona atraminė plokštelė, rankena spyruokliuojanti, koto ilgis 200±3 mm.
	2
	
	
	
	
	
	

	20.2
	Kaulinės žnyplės
[image: ]
	Kerrison tipo arba lygiavertis, lenktas aukštyn 130±3º kampu, paviršius padengtas titano aliuminio nitrido arba lygiaverčiu sluoksniu, darbinės dalies plotis 2±0,2 mm, atsidarymo ilgis 9±0,3 mm, plona atraminė plokštelė, rankena spyruokliuojanti, koto ilgis 200±3 mm.
	6
	
	
	
	
	
	

	20.3
	Kaulinės žnyplės
[image: ]
	Kerrison tipo arba lygiavertis, lenktas aukštyn 130±3º kampu, paviršius padengtas titano aliuminio nitrido arba lygiaverčiu sluoksniu, darbinės dalies plotis 3±0,2 mm, atsidarymo ilgis 10±0,3 mm, plona atraminė plokštelė, rankena spyruokliuojanti, koto ilgis 200±3 mm.
	10
	
	
	
	
	
	

	20.4
	Kaulinės žnyplės
[image: ]

	Kerrison tipo arba lygiavertis, lenktas aukštyn 130±3º kampu, paviršius padengtas titano aliuminio nitrido arba lygiaverčiu sluoksniu, darbinės dalies plotis 4±0,2 mm, atsidarymo ilgis 12±0,3 mm, plona atraminė plokštelė, rankena spyruokliuojanti, koto ilgis 200±3 mm.
	10
	
	
	
	
	
	

	20.5
	Kaulinės žnyplės
[image: ]
	Kerrison tipo arba lygiavertis, lenktas aukštyn 130±3º kampu, paviršius padengtas titano aliuminio nitrido arba lygiaverčiu sluoksniu, darbinės dalies plotis 5±0,2 mm, atsidarymo ilgis 12±0,3 mm, plona atraminė plokštelė, rankena spyruokliuojanti, koto ilgis 200±3 mm.
	6
	
	
	
	
	
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM
	

	PVM suma, Eur
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM
	

	Suteikiama garantija, mėn.
	

	21
	Siurblio antgaliai:

	21.1
	Siurblio antgalis 
[image: ]
	Fukushima arba lygiavertis, lankstus individualiam suformavimui, skersmuo 6 Fr, darbinės dalies ilgis 100±1 mm, siurbimo kanalas konusinis, t.y. siaurėjantis į distalinį galą, su stiletu pravalymui, su lašo formos pirštiniu srauto reguliavimu, bendras ilgis 165±3 mm.
	10
	
	
	
	
	
	

	21.2
	Siurblio antgalis 
[image: ]
	Fukushima arba lygiavertis, lankstus individualiam suformavimui, skersmuo 8 Fr, darbinės dalies ilgis 100±1 mm, siurbimo kanalas konusinis, t.y. siaurėjantis į distalinį galą, su stiletu pravalymui, su lašo formos pirštiniu srauto reguliavimu, bendras ilgis 165±3 mm.
	10
	
	
	
	
	
	

	21.3
	Siurblio antgalis 
[image: ]
	Fukushima arba lygiavertis, lankstus individualiam suformavimui, skersmuo 9 Fr, darbinės dalies ilgis 100±1 mm, siurbimo kanalas konusinis, t.y. siaurėjantis į distalinį galą, su stiletu pravalymui, su lašo formos pirštiniu srauto reguliavimu, bendras ilgis 165±3 mm.
	10
	
	
	
	
	
	

	21.4
	Siurblio antgalis 
[image: ]
	Fukushima arba lygiavertis, lankstus individualiam suformavimui, skersmuo 10 Fr, darbinės dalies ilgis 100±1 mm, siurbimo kanalas konusinis, t.y. siaurėjantis į distalinį galą, su stiletu pravalymui, su lašo formos pirštiniu srauto reguliavimu, bendras ilgis 165±3 mm.
	10
	
	
	
	
	
	

	21.5
	Siurblio antgalis 
[image: ]
	Fukushima arba lygiavertis, lankstus individualiam suformavimui, skersmuo 12 Fr, darbinės dalies ilgis 100±1 mm, siurbimo kanalas konusinis, t.y. siaurėjantis į distalinį galą, su stiletu pravalymui, su lašo formos pirštiniu srauto reguliavimu, bendras ilgis 165±3 mm.
	10
	
	
	
	
	
	

	21.6
	Siurblio antgalis 
[image: ]
	Fukushima arba lygiavertis, lankstus individualiam suformavimui, skersmuo 6 Fr, darbinės dalies ilgis 115±1 mm, siurbimo kanalas konusinis, t.y. siaurėjantis į distalinį galą, su stiletu pravalymui, su lašo formos pirštiniu srauto reguliavimu, bendras ilgis 180±3 mm.
	10
	
	
	
	
	
	

	21.7
	Siurblio antgalis 
[image: ]
	Fukushima arba lygiavertis, lankstus individualiam suformavimui, skersmuo 8 Fr, darbinės dalies ilgis 115±1 mm, siurbimo kanalas konusinis, t.y. siaurėjantis į distalinį galą, su stiletu pravalymui, su lašo formos pirštiniu srauto reguliavimu, bendras ilgis 180±3 mm.
	10
	
	
	
	
	
	

	21.8
	Siurblio antgalis 
[image: ]
	Fukushima arba lygiavertis, lankstus individualiam suformavimui, skersmuo 9 Fr, darbinės dalies ilgis 115±1 mm, siurbimo kanalas konusinis, t.y. siaurėjantis į distalinį galą, su stiletu pravalymui, su lašo formos pirštiniu srauto reguliavimu, bendras ilgis 180±3 mm.
	10
	
	
	
	
	
	

	21.9
	Siurblio antgalis 
[image: ]
	Fukushima arba lygiavertis, lankstus individualiam suformavimui, skersmuo 10 Fr, darbinės dalies ilgis 115±1 mm, siurbimo kanalas konusinis, t.y. siaurėjantis į distalinį galą, su stiletu pravalymui, su lašo formos pirštiniu srauto reguliavimu, bendras ilgis 180±3 mm.
	10
	
	
	
	
	
	

	21.10
	Siurblio antgalis
[image: ] 
	Fukushima arba lygiavertis, lankstus individualiam suformavimui, skersmuo 12 Fr, darbinės dalies ilgis 115±1 mm, siurbimo kanalas konusinis, t.y. siaurėjantis į distalinį galą, su stiletu pravalymui, su lašo formos pirštiniu srauto reguliavimu, bendras ilgis 180±3 mm.
	10
	
	
	
	
	
	

	21.11
	Siurblio antgalis 
[image: ]
	Fukushima arba lygiavertis, lankstus individualiam suformavimui, skersmuo 6 Fr, darbinės dalies ilgis 140±1 mm, siurbimo kanalas konusinis, t.y. siaurėjantis į distalinį galą, su stiletu pravalymui, su lašo formos pirštiniu srauto reguliavimu, bendras ilgis 205±3 mm.
	10
	
	
	
	
	
	

	21.12
	Siurblio antgalis 
[image: ]

	Fukushima arba lygiavertis, lankstus individualiam suformavimui, skersmuo 8 Fr, darbinės dalies ilgis 140±1 mm, siurbimo kanalas konusinis, t.y. siaurėjantis į distalinį galą, su stiletu pravalymui, su lašo formos pirštiniu srauto reguliavimu, bendras ilgis 205±3 mm.
	25
	
	
	
	
	
	

	21.13
	Siurblio antgalis 
[image: ]
	Fukushima arba lygiavertis, lankstus individualiam suformavimui, skersmuo 9 Fr, darbinės dalies ilgis 140±1 mm, siurbimo kanalas konusinis, t.y. siaurėjantis į distalinį galą, su stiletu pravalymui, su lašo formos pirštiniu srauto reguliavimu, bendras ilgis 205±3 mm.
	25
	
	
	
	
	
	

	21.14
	Siurblio antgalis 
[image: ]
	Fukushima arba lygiavertis, lankstus individualiam suformavimui, skersmuo 10 Fr, darbinės dalies ilgis 140±1 mm, siurbimo kanalas konusinis, t.y. siaurėjantis į distalinį galą, su stiletu pravalymui, su lašo formos pirštiniu srauto reguliavimu, bendras ilgis 205±3 mm.
	25
	
	
	
	
	
	

	21.15
	Siurblio antgalis 
[image: ]
	Fukushima arba lygiavertis, lankstus individualiam suformavimui, skersmuo 12 Fr, darbinės dalies ilgis 140±1 mm, siurbimo kanalas konusinis, t.y. siaurėjantis į distalinį galą, su stiletu pravalymui, su lašo formos pirštiniu srauto reguliavimu, bendras ilgis 205±3 mm.
	25
	
	
	
	
	
	

	21.16
	Siurblio antgalis 
[image: ]
	Fukushima arba lygiavertis, lankstus individualiam suformavimui, skersmuo 6 Fr, darbinės dalies ilgis 165±1 mm, siurbimo kanalas konusinis, t.y. siaurėjantis į distalinį galą, su stiletu pravalymui, su lašo formos pirštiniu srauto reguliavimu, bendras ilgis 230±3 mm.
	10
	
	
	
	
	
	

	21.17
	Siurblio antgalis 
[image: ]
	Fukushima arba lygiavertis, lankstus individualiam suformavimui, skersmuo 8 Fr, darbinės dalies ilgis 165±1 mm, siurbimo kanalas konusinis, t.y. siaurėjantis į distalinį galą, su stiletu pravalymui, su lašo formos pirštiniu srauto reguliavimu, bendras ilgis 230±3 mm.
	15
	
	
	
	
	
	

	21.18
	Siurblio antgalis 
[image: ]
	Fukushima arba lygiavertis, lankstus individualiam suformavimui, skersmuo 9 Fr, darbinės dalies ilgis 165±1 mm, siurbimo kanalas konusinis, t.y. siaurėjantis į distalinį galą, su stiletu pravalymui, su lašo formos pirštiniu srauto reguliavimu, bendras ilgis 230±3 mm.
	10
	
	
	
	
	
	

	21.19
	Siurblio antgalis 
[image: ]
	Fukushima arba lygiavertis, lankstus individualiam suformavimui, skersmuo 10 Fr, darbinės dalies ilgis 165±1 mm, siurbimo kanalas konusinis, t.y. siaurėjantis į distalinį galą, su stiletu pravalymui, su lašo formos pirštiniu srauto reguliavimu, bendras ilgis 230±3 mm.
	10
	
	
	
	
	
	

	21.20
	Siurblio antgalis [image: ]

	Fukushima arba lygiavertis, lankstus individualiam suformavimui, skersmuo 12 Fr, darbinės dalies ilgis 165±1 mm, siurbimo kanalas konusinis, t.y. siaurėjantis į distalinį galą, su stiletu pravalymui, su lašo formos pirštiniu srauto reguliavimu, bendras ilgis 230±3 mm.
	10
	
	
	
	
	
	

	21.21
	Siurblio antgalis 
[image: ]
	Raabe arba lygiavertis, standus, atraumatiniu galiuku, tinkamas preparavimui, skersmens kodavimas skirtingomis spalvomis, darbinio ilgio kodavimas atskiru žymėjimu, skersmuo 6 Fr, darbinės dalies ilgis 80±1 mm, su lašo formos pirštiniu srauto reguliavimu, bendras ilgis 130±3 mm.
	2
	
	
	
	
	
	

	21.22
	Siurblio antgalis 
[image: ]
	Raabe arba lygiavertis, standus, atraumatiniu galiuku, tinkamas preparavimui, skersmens kodavimas skirtingomis spalvomis, darbinio ilgio kodavimas atskiru žymėjimu, skersmuo 8 Fr, darbinės dalies ilgis 80±1 mm, su lašo formos pirštiniu srauto reguliavimu, bendras ilgis 130±3 mm.
	2
	
	
	
	
	
	

	21.23
	Siurblio antgalis 
[image: ]
	Raabe arba lygiavertis, standus, atraumatiniu galiuku, tinkamas preparavimui, skersmens kodavimas skirtingomis spalvomis, darbinio ilgio kodavimas atskiru žymėjimu, skersmuo 6 Fr, darbinės dalies ilgis 100±1 mm, su lašo formos pirštiniu srauto reguliavimu, bendras ilgis 150±3 mm.
	2
	
	
	
	
	
	

	21.24
	Siurblio antgalis 
[image: ]
	Raabe arba lygiavertis, standus, atraumatiniu galiuku, tinkamas preparavimui, skersmens kodavimas skirtingomis spalvomis, darbinio ilgio kodavimas atskiru žymėjimu, skersmuo 8 Fr, darbinės dalies ilgis 100±1 mm, su lašo formos pirštiniu srauto reguliavimu, bendras ilgis 150±3 mm.
	2
	
	
	
	
	
	

	21.25
	Siurblio antgalis 
[image: ]
	Raabe arba lygiavertis, standus, atraumatiniu galiuku, tinkamas preparavimui, skersmens kodavimas skirtingomis spalvomis, darbinio ilgio kodavimas atskiru žymėjimu, skersmuo 6 Fr, darbinės dalies ilgis 120±1 mm, su lašo formos pirštiniu srauto reguliavimu, bendras ilgis 165±3 mm.
	2
	
	
	
	
	
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM
	

	PVM suma, Eur
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM
	

	Suteikiama garantija, mėn.
	

	22
	Retraktoriai:

	22.1
	[image: ]
	Williams tipo arba lygiavertis retraktorius, išsiplėtimo dydis 102±0,2 mm, skirtingomis mentelėmis: kairinė mentelė dantytu kraštu, mentelės dydis 70±0,2 mm x 10±0,2 mm, kita mentelė smailėjanti. Rankena su  savaime užsifiksuojančiu dantukiniu mechanizmu ir atrakinimo ąsele, bendras instrumento ilgis 170±0,2 mm.
	5
	
	
	
	
	
	

	22.2
	[image: ]
	Williams tipo arba lygiavertis retraktorius, išsiplėtimo dydis 102±0,2 mm, skirtingomis mentelėmis: dešinė mentelė dantytu kraštu, mentelės dydis 70±0,2 mm x 10±0,2 mm, kita mentelė smailėjanti. Rankena su  savaime užsifiksuojančiu dantukiniu mechanizmu ir atrakinimo ąsele, bendras instrumento ilgis 170±0,2 mm.
	5
	
	
	
	
	
	

	22.3
	[image: ]
	Williams tipo arba lygiavertis retraktorius, išsiplėtimo dydis 102±0,2 mm, skirtingomis mentelėmis: kairinė mentelė dantytu kraštu, mentelės dydis 60±0,2 mm x 10±0,2 mm, kita mentelė smailėjanti. Rankena su  savaime užsifiksuojančiu dantukiniu mechanizmu ir atrakinimo ąsele, bendras instrumento ilgis 170±0,2 mm.
	5
	
	
	
	
	
	

	22.4
	[image: ]
	Williams tipo arba lygiavertis retraktorius, išsiplėtimo dydis 102±0,2 mm, skirtingomis mentelėmis: dešinė mentelė dantytu kraštu, mentelės dydis 60±0,2 mm x 10±0,2 mm, kita mentelė smailėjanti. Rankena su  savaime užsifiksuojančiu dantukiniu mechanizmu ir atrakinimo ąsele, bendras instrumento ilgis 170±0,2 mm.
	5
	
	
	
	
	
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM
	

	PVM suma, Eur
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM
	

	Suteikiama garantija, mėn.
	

	23
	Chirurginiai instrumentai I:

	23.1
	Konchotomas
[image: ]





	Cushing arba lygiavertis, tiesus, darbinės dalies plotis 2±0,2 mm, ilgis 10±0,2 mm, juda viršutinė žiauna, su alyvuogės formos išpjova, rankenos žiedinės, koto ilgis 180±3 mm.
	10
	
	
	
	
	
	

	23.2
	Raspatorius
[image: ]
	Darbinė dalis lenkta puslankiu, aštri, plotis 20±0,3 mm, rankena iš PEEK arba lygiavertės medžiagos, bendras instrumento ilgis 280±10 mm.
	2
	
	
	
	
	
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM
	

	PVM suma, Eur
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM
	

	Suteikiama garantija, mėn.
	

	24
	Kabliukai Yasargil:

	24.1
	Kabliukas
[image: ]
	Yasargil tipo arba lygiavertis dvigubas Galea tipo kabliukas, viename gale dvigubas kabliukas, kitame - spaustukas, bendras instrumento ilgis 300±3 mm. 
	20
	
	
	
	
	
	

	24.2
	Kabliukas
[image: ]
	Yasargil tipo arba lygiavertis dvigubas Galea tipo kabliukas, viename gale dvigubas kabliukas, kitame - spaustukas, bendras instrumento ilgis 405±5 mm.
	20
	
	
	
	
	
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM
	
	
	
	

	PVM suma, Eur
	
	
	
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM
	
	
	
	

	Suteikiama garantija, mėn.
	
	
	
	



Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
	* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija: Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali:



	Eil. N Nr.Nr.
	Dokumento pavadinimas
	Psl.  skaičius
	Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
	Konfidencialios informacijos pagrindimas	

	
	
	 
	
	

	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	


**Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai.
Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

	Numatomi pasitelkti subtiekėjai (jei numatoma):

	Subtiekėjo pavadinimas
	Subtiekėjo kodas
	Perduodama veikla ir jos vertės dalis pasiūlymo kainoje, Eur

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	



________________________________________		_____________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)		(Vardas ir pavardė)
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