KVIETIMAS DALYVAUTI RINKOS KONSULTACIJOJE

Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos (toliau – Perkančioji organizacija) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 27 str. ir siekdama pasirengti viešajam pirkimui „apšvietimo įrangos komplektas“ (toliau – Pirkimas), prašo nepriklausomų ekspertų, institucijų arba rinkos dalyvių suteikti konsultaciją.

Konsultacijos tikslas: pristatyti būsimą viešąjį pirkimą galimiems teikėjams, tinkamai pasirengti viešojo pirkimo procedūroms.

Konsultacijos būdas: rinkos konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. 

Kviečiame rinkos dalyvius susipažinti su skelbiamu techninės specifikacijos projektu ir CVP IS priemonėmis iki CVP IS skelbime nurodyto termino aktyviai teikti pastabas, klausimus ir pasiūlymus, bei pateikti atsakymus į pateiktus klausimus. Klausimai, pastabos (siūlymai), gauti pasibaigus aukščiau nurodytam terminui gali būti nenagrinėjami. Susitikimai su tiekėjais rengiami nebus.

Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie Pirkimą ar išankstinis skelbimas apie Pirkimą, techninės specifikacijos projektas nėra galutiniai Pirkimo dokumentai. 

Šios rinkos konsultacijos paskelbimu tiekėjai nėra kviečiami varžytis dėl Pirkimo sutarties. Dalyvavimas rinkos konsultacijoje yra neatlygintinas, nesuteikiantis pirmenybinio statuso dalyvaujant Pirkime. Jokios išlaidos dėl dalyvavimo šioje rinkos konsultacijoje tiekėjams neatlyginamos, kompensacijos nemokamos, dalyvavimas rinkos konsultacijoje neturi įtakos ir nesuteikia dalyviui prioriteto/pirmenybės viešiesiems pirkimams, kurie bus skelbiami ateityje, ar jų rezultatams.

Siekdami parengti pirkimo sąlygas atitinkančias naujausias rinkos tendencijas ir galimybes bei užtikrinančias sąžiningą tiekėjų konkurenciją, vadovaudamiesi VPĮ 27 str., prašome pateikite atsakymus laisva forma į žemiau pateikiamus klausimus:
	
KLAUSIMAS
	RINKOS KONSULTACIJOS DALYVIO ATSAKYMAS IR (AR) SIŪLYMAI
Galima nurodyti priede konkrečiai dalies pozicijai

	1. Kokios pastabos ir pasiūlymai techninei specifikacijai? Prašome kiekvieną siūlymą argumentuoti.
	

	2. Kokius reikalavimus siūlytumėte įtraukti į Perkančiosios organizacijos skelbiamą techninę specifikaciją, kad būtų pasiekti techninėje specifikacijoje nustatyti rezultatai?
	

	3. Kitos pastabos/pasiūlymai
	


Pastabas, klausimus bei pasiūlymus, prašome aiškiai nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali, nes siūlomi sprendimai ir iš dalyvių gaunama informacija gali būti nuasmeninta ir skelbiama. 

Perkančioji organizacija neįsipareigoja įgyvendinti kiekvieną gautą tiekėjo pasiūlymą ar į jį atsakyti. Iš tiekėjų gaunama informacija bus naudojama pasirengimo Pirkimo vykdymui tikslu. Tiekėjui nesutinkant su ketinamomis nustatyti sąlygomis, jis galės teikti klausimus ir/ar pretenzijas Pirkimo vykdymo metu (t. y. ne šios rinkos konsultacijos metu) VPĮ VII skyriuje nustatyta tvarka.

Atkreipiame dėmesį, kad tiekėjai, teikę pastabas dėl pirkimo sąlygų bus laikomi padėjusiais pasirengti pirkimui ir privalės tai deklaruoti EBVPD (III d. C13 p.). 

Pridedama: techninė specifikacija.


Pirkimo apšvietimo įrangos komplekto 
atviro konkurso, 
vykdomo supaprastinta tvarka, 
1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkančioji organizacija: Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos, juridinio asmens kodas 302783199, registruota buveinė yra Z. Sierakausko g. 15, Vilnius.

Pirkimo objektas: Apšvietimo įrangos komplektas, įskaitant pristatymą ir sumontavimą, skirtas Regioninei filmotekai „Naglis“, adresu Vytauto g. 82, Palangoje, kurį sudaro Didžiosios salės apšvietimo įrangos komplektas su valdymo sistema, Mažosios salės apšvietimo įrangos komplektas su valdymo sistema, Lauko renginiams skirta apšvietimo įranga su valdymo sistema. Apšvietimo įrangos komplektas skirtas Regioninėje filmotekoje „Naglis“ vykstantiems renginiams, mokymams, konferencijoms ir pan. 

Tiekėjas sutarties vykdymo metu apšvietimo įrangos komplektą turės pristatyti adresu Vytauto g. 82, Palanga, 00132 Palangos m. sav., jį sumontuoti, atlikti paleidimo ir derinimo darbus bei apmokyti personalą.

Perkančioji organizacija Techninėje specifikacijoje nenustato komplektą sudarančių elementų baigtinio sąrašo. Už komplektą sudarančių priklausinių kiekio parinkimą yra atsakingas tiekėjas, teikiantis pasiūlymą. Techninėje specifikacijoje yra pateikiami tik minimalūs reikalavimai komplektui ir jo elementams bei šių elementų kiekiams. Tiekėjai gali siūlyti produktus, atitinkančius minimalius reikalavimus nurodytiems parametrams arba produktus su geresniais parametrais, nei tai nurodyta šioje Techninėje specifikacijoje.

Pirkimo objekto finansavimo šaltinis: 
1) Didžiosios salės apšvietimo įrangos komplektas su valdymo sistema – projekto „Šiuolaikinio kino kultūros ir audiovizualinių menų sklaidos centro – regioninės filmotekos „Naglis“ sukūrimas, modernizuojant esamą infrastruktūrą“ Nr. 06-005-P-0001  lėšų pagal 2021-2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-01 (PP) „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ aprašo veiklos 4.1.1.8. „Infrastruktūros objektų modernizavimas“ poveiklę 4.1.1.8.1. „Svarbiausių valstybei kultūros objektų modernizavimas“ (planavimo atrankos būdas);
2) Mažosios salės ir Lauko kino apšvietimo įrangos komplektai su valdymo sistemomis – projekto „Šiuolaikinio kino kultūros ir audiovizualinių menų sklaidos centro – regioninės filmotekos „Naglis“ inovatyvių paslaugų plėtra“ Nr. KM-30-P-0001  lėšų pagal 2021-2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-01 „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ (planavimo atrankos būdas) aprašo veiklą Nr. 9. „Kultūros ir meno įstaigų įgalinimas kurti bei teikti inovatyvias, trūkstamas (neteikiamas) paslaugas, siekiant atliepti įvairių tikslinių grupių poreikius“.

Apšvietimo įrangos komplekto sudėtis ir minimalūs reikalavimai:

1. Didžiosios salės šviesų valdymo pultas:
1) Bendri reikalavimai:
1) Perkamas profesionalus kompaktiškas šviesų valdymo pultas, skirtas naudoti kaip savarankiška konsolė renginiams ir konferencijoms.
2) Pultas turi būti komplektuojamas su pervežimui ir saugojimui pritaikyta dėže.
3) Kiekis – 1 vnt.
4) Skirta Didžiajai salei (patalpa 1-7).
2) Sprendinių detalizacija:
1) Valdomų DMX kanalų skaičius – ne mažiau kaip 4 096.
2) Pultas turi palaikyti Art-Net ir sACN duomenų perdavimo protokolus (DMX over Ethernet).
3) Pultas turi palaikyti DMX valdymo protokolo plėtinį RDM.
4) Fizinių DMX signalo išvesties jungčių skaičius – ne mažiau kaip 4, XLR 5-pin formatu.
5) Integruotas spalvotas lietimui jautrus ekranas – ne mažesnės kaip 9 colių įstrižainės.
6) Galimybė prijungti išorinį lietimui jautrų ekraną per HDMI sąsają.
7) Pulto atmintyje galima išsaugoti ne mažiau kaip 3 000 suprogramuotų sekų (cues).
8) Galima suformuoti ne mažiau kaip 3 000 grupių (groups).
9) Pultas turi palaikyti ne mažiau kaip 2 000 „cue stack“.
10) Pultas turi turėti ne mažiau kaip 6 sukamus enkoderius patogiam parametrų valdymui.
11) Playback sekcijų skaičius su šliaužikais – ne mažiau kaip 10.
12) Pultas turi turėti vieną pagrindinį „Grand Master“ šliaužiką ir vieną kryžminio perėjimo (crossfade) šliaužiką.
13) USB jungčių skaičius – ne mažiau kaip 4 duomenų perdavimui ir išplėtimo įrenginiams.
14) LAN jungtis – privaloma.
15) Garso signalo jungtys: įėjimas ir išėjimas – ne mažiau kaip po vieną.
16) MIDI jungtys – ne mažiau kaip viena įėjimo ir viena išėjimo.
17) Integruotas į korpusą (vidinis) arba komplektuojamas su išoriniu UPS įrenginys.
18) Integruotas į korpusą (vidinis) arba komplektuojamas išorinis bevielio tinklo (WiFi) ryšio įrenginys.
2. Didžiosios salės judantis hibridinis „Beam-Wash“ I tipo prožektorius:
1) Bendri reikalavimai:
1) Perkamas motorizuotas judantis hibridinės optinės technologijos „Beam-Wash“ tipo apšvietimo prietaisas.
2) Komplektuojamas su saugaus kabinimo įtaisu ir saugos troseliu.
3) Skirta Didžiajai salei (patalpa 1-7).
4) Kiekis – 11 vnt.
2) Sprendinių detalizacija:
1) Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas (Output) – ne mažiau kaip 9 000 lm.
2) Turi pikselių valdymo (angl. pixel mapping) funkciją.
3) LED šviesos diodai ne mažiau kaip 4 spalvų.
4) Spalvų maišymo technologija: RGBA arba RGBL, arba RGBW.
5) Gamintojo deklaruojamas LED modulio darbo laikas yra ne mažesnis kaip 40 000 valandų.
6) Prožektoriaus šviesos išgavos efektyvumas (šviesos srautas (Output)/LED galingumas) – ne mažiau kaip 16 lm/W.
7) „Zoom“ kampo reguliavimo santykis ne mažesnis 10:1.
8) Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo, šviečiant siauriausiu „zoom“ kampu, visomis spalvomis – ne mažesnė kaip 30 000 liuksų.
9) Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant plačiausiu „zoom“ kampu, visomis spalvomis – ne mažesnė kaip 1 200 liuksų.
10) Galimybė prožektorių valdyti DMX ir Art-Net protokolais.
11) Turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą.
12) Prožektoriaus atkuriamų spalvų gamos indeksas Rg, vadovaujantis ANSI/IES šviesos šaltinio spalvų perteikimo įvertinimo standarto TM-30-18 metodika, yra ne mažesnis kaip 110. 
13) Prožektoriaus atkuriamų spalvų tikslumo indeksas Rf, vadovaujantis ANSI/IES šviesos šaltinio spalvų perteikimo įvertinimo standarto TM-30-18 metodika, yra ne mažesnis kaip 75. 
14) Didžiausia naudojama galia iš maitinimo šaltinio ne daugiau kaip 800 W (230 V, 50 Hz).
15) Blykstė, temdymas – elektroniniai.
16) „Zoom“ – motorizuotas.
17) Prožektorius turi tylaus aušinimo sistemos veikimo pasirinkimo galimybę (quiet/studio/silent mode ir pan.).
18) Ne mažiau 520 laipsnių Pan.
19) Ne mažiau 260 laipsnių Tilt.
3. Didžiosios salės judantis hibridinis „Beam-Wash“ II tipo prožektorius:
1) Bendri reikalavimai: 
1) Perkamas motorizuotas judantis „Beam-Wash“ tipo apšvietimo prietaisas, skirtas profesionaliam naudojimui.
2) Komplektuojamas su saugaus kabinimo įtaisu ir saugos troseliu.
3) Skirta Didžiajai salei (patalpa 1-7).
4) Kiekis – 6 vnt.
2) Sprendinių detalizacija:
1) Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas (Output) – ne mažiau kaip 4 000 lm.
2) Turi pikselių valdymo (angl. pixel mapping) funkciją.
3) LED šviesos diodai ne mažiau kaip 4 spalvų.
4) Spalvų maišymo technologija: RGBA arba RGBL, arba RGBW.
5) Gamintojo deklaruojamas LED modulio darbo laikas yra ne mažesnis kaip 40 000 valandų.
6) Prožektoriaus šviesos išgavos efektyvumas (šviesos srautas (Output)/LED galingumas) – ne mažiau kaip 12 lm/W.
7) „Zoom“ kampo reguliavimo santykis ne mažesnis 14:1.
8) Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant siauriausiu „zoom“ kampu, visomis spalvomis – ne mažesnė kaip 15 000 liuksų.
9) Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant plačiausiu „zoom“ kampu, visomis spalvomis – ne mažesnė kaip 400 liuksų.
10) Galimybė prožektorių valdyti DMX ir Art-Net protokolais.
11) Turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą.
12) Prožektoriaus atkuriamų spalvų gamos indeksas Rg, vadovaujantis ANSI/IES šviesos šaltinio spalvų perteikimo įvertinimo standarto TM-30-18 metodika, yra ne mažesnis kaip 110. 
13) Prožektoriaus atkuriamų spalvų tikslumo indeksas Rf, vadovaujantis ANSI/IES šviesos šaltinio spalvų perteikimo įvertinimo standarto TM-30-18 metodika, yra ne mažesnis kaip 75. 
14) Didžiausia naudojama galia iš maitinimo šaltinio ne daugiau kaip 400 W (230 V, 50 Hz).
15) Blykstė, temdymas – elektroniniai.
16) „Zoom“ – motorizuotas.
17) Prožektorius turi tylaus aušinimo sistemos veikimo pasirinkimo galimybę (quiet/studio/silent mode ir pan.).
18) Ne mažiau 520 laipsnių Pan.
19) Ne mažiau 260 laipsnių Tilt.
4. Didžiosios salės konstrukcija, skirta apšvietimo įrangos tvirtinimui:
1) Bendri reikalavimai:
1) Perkamas aliuminio konstrukcijos (santvaros) komplektas apšvietimo įrangos tvirtinimui.
2) Skirta Didžiajai salei (patalpa 1-7).
3) Kiekis – 1 kompl.
2) Sprendinių detalizacija:
1) Santvaros aukštis nuo 280 mm iki 300 mm.
2) Santvaros plotis nuo 280 mm 300 mm.
3) Santvaros ilgis ne mažiau kaip 8 metrai (gali būti jungiama iš atskirų dalių).
4) Santvarą sudarančių išilginių vamzdžių sienelių išorinis skersmuo nuo 48 mm iki 51 mm.
5) Santvaros apačioje per centrą, yra papildomas vamzdis technologinės įrangos tvirtinimui, kurio sienelių išorinis skersmuo nuo 48 mm iki 51 mm.
6) Vieno metro ilgio santvaros savas svoris be sujungimo detalių ne daugiau kaip 8 kg.
7) Santvaros išlinkimas tarp pakabos taškų (santvara tvirtinama stacionariai už galų), apskaičiuotas vadovaujantis LST EN-1999-1-1 arba EN-1999-1-1 standarto metodologija, kai jos ilgis yra 8 metrai ir, kai ji yra apkrauta maksimalia tolygiai paskirstyta leistina apkrova į vieną metrą – ne daugiau kaip 70 mm.
8) Santvara turi struktūrinių skaičiavimų ataskaitą lietuvių arba anglų kalba, patvirtinančią santvaros išlinkimo skaičiavimų reikšmes, kai ji yra veikiama, apskaičiuotas vadovaujantis LST EN 17115 arba EN 17115, LST EN 1990 arba EN 1990, LST EN 1991 arba EN 1991, LST EN 1993 arba EN 1993, LST EN 1999 arba EN 1999 standartų metodologija. Ataskaita turi būti pateikta kartu su pasiūlymu.
9) Santvaros gamintojas turi akredituotos sertifikavimo įstaigos išduotą sertifikatą, patvirtinantį santvaros gamybos proceso (darbų) atitikimą LST EN 1090-3 arba EN 1090-3 standarto reikalavimams. Sertifikatas pateikiamas kartu su pasiūlymu.
10) Spalva – juoda (RAL 9004, RAL 9005, RAL 9011 arba RAL 9017), dažyta milteliniu būdu.
5. Mažosios salės šviesų valdymo pultas:
1) Bendri reikalavimai:
1) Perkamas profesionalus kompiuteriu valdomas šviesų valdymo pultas, skirtas naudoti kaip savarankiška sistema renginiams ir konferencijoms.
2) Komplektuojamas su prijungimo laidais, dulkių apsauginiu dangteliu, darbo lempute ir visais gamintojo numatytais priedais.
3) Skirta Mažajai salei (patalpa 1-14).
4) Kiekis – 1 vnt.
2) Sprendinių detalizacija:
1) Valdymo paviršius – ne mažiau kaip 20 „playback“ sekcijų (iš jų ne mažiau kaip 10 su šliaužikais ir 10 su vykdymo mygtukais).
2) Kiekvienas „playback“ šliaužikas papildytas bent dviem atskirais vykdymo mygtukais (pvz., GO, PAUSE, FLASH arba lygiaverčio funkcionalumo).
3) „Playback“ mygtukų sekcija – kiekvienas mygtukas papildytas bent vienu papildomu vykdymo mygtuku (pvz., Select, Flash arba lygiaverčio funkcionalumo).
4) Ekranas – spalvotas, lietimui jautrus, su galimybe atvaizduoti elektroninius legendų užrašus kiekvienai „playback“ sekcijai.
5) Maksimalus DMX kanalų skaičius naudojant su PC – ne mažiau kaip 4096.
6) Turi galimybę išsaugoti ne mažiau kaip 3000 suprogramuotų sekų („cues“) naudojant su PC.
7) Turi galimybę išsaugoti ne mažiau kaip 3000 grupių („groups“) naudojant su PC.
8) Šviesų valdymas vykdomas kompiuteryje, naudojant nemokamą gamintojo programinę įrangą, oficialiai skirtą šiam pultui.
6. Mažosios salės judantis hibridinis „Beam-Wash“ tipo prožektorius:
1) Bendri reikalavimai: 
1) Perkamas motorizuotas judantis hibridinės optinės technologijos „Beam-Wash“ tipo apšvietimo prietaisas.
2) Komplektuojamas su saugaus kabinimo įtaisu ir saugos troseliu.
3) Skirta Mažajai salei (patalpa 1-14).
4) Kiekis – 7 vnt.
2) Sprendinių detalizacija:
1) Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas (Output) – ne mažiau kaip 9 000 lm.
2) Turi pikselių valdymo (angl. pixel mapping) funkciją.
3) LED šviesos diodai ne mažiau kaip 4 spalvų.
4) Spalvų maišymo technologija: RGBA arba RGBL, arba RGBW.
5) Gamintojo deklaruojamas LED modulio darbo laikas yra ne mažesnis kaip 40 000 valandų.
6) Prožektoriaus šviesos išgavos efektyvumas (šviesos srautas (Output)/LED galingumas) – ne mažiau kaip 16 lm/W.
7) „Zoom“ kampo reguliavimo santykis ne mažesnis 10:1.
8) Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant siauriausiu „zoom“ kampu, visomis spalvomis – ne mažesnė kaip 30 000 liuksų.
9) Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant plačiausiu „zoom“ kampu, visomis spalvomis – ne mažesnė kaip 1 200 liuksų.
10) Galimybė prožektorių valdyti DMX ir Art-Net protokolais.
11) Turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą.
12) Prožektoriaus atkuriamų spalvų gamos indeksas Rg, vadovaujantis ANSI/IES šviesos šaltinio spalvų perteikimo įvertinimo standarto TM-30-18 metodika, yra ne mažesnis kaip 110. 
13) Prožektoriaus atkuriamų spalvų tikslumo indeksas Rf, vadovaujantis ANSI/IES šviesos šaltinio spalvų perteikimo įvertinimo standarto TM-30-18 metodika, yra ne mažesnis kaip 75. 
14) Didžiausia naudojama galia iš maitinimo šaltinio ne daugiau kaip 800 W (230 V, 50 Hz).
15) Blykstė, temdymas – elektroniniai.
16) „Zoom“ – motorizuotas.
17) Prožektorius turi tylaus aušinimo sistemos veikimo pasirinkimo galimybę (quiet/studio/silent mode ir pan.).
18) Ne mažiau 520 laipsnių Pan.
19) Ne mažiau 260 laipsnių Tilt.
7. Mažosios salės konstrukcija, skirta apšvietimo įrangos tvirtinimui:
1) Bendri reikalavimai:
1) Perkamas aliuminio konstrukcijos (santvaros) komplektas apšvietimo įrangos tvirtinimui.
2) Skirta Mažajai salei (patalpa 1-14).
3) Kiekis – 1 kompl.
2) Sprendinių detalizacija:
1) Santvaros aukštis nuo 280 mm iki 300 mm.
2) Santvaros plotis nuo 280 mm 300 mm.
3) Santvaros ilgis ne mažiau kaip 4,5 metro (gali būti jungiama iš atskirų dalių).
4) Santvarą sudarančių išilginių vamzdžių sienelių išorinis skersmuo nuo 48 mm iki 51 mm.
5) Santvaros apačioje per centrą, yra papildomas vamzdis technologinės įrangos tvirtinimui, kurio sienelių išorinis skersmuo nuo 48 mm iki 51 mm.
6) Vieno metro ilgio santvaros savas svoris be sujungimo detalių ne daugiau kaip 8 kg.
7) Santvaros išlinkimas tarp pakabos taškų (santvara tvirtinama stacionariai už galų), apskaičiuotas vadovaujantis LST EN-1999-1-1 arba EN-1999-1-1 standarto metodologija, kai jos ilgis yra 8 metrai ir, kai ji yra apkrauta maksimalia tolygiai paskirstyta leistina apkrova į vieną metrą – ne daugiau kaip 30 mm.
8) Santvara turi struktūrinių skaičiavimų ataskaitą lietuvių arba anglų kalba, patvirtinančią santvaros išlinkimo skaičiavimų reikšmes, kai ji yra veikiama, apskaičiuotas vadovaujantis LST EN 17115 arba EN 17115, LST EN 1990 arba EN 1990, LST EN 1991 arba EN 1991, LST EN 1993 arba EN 1993, LST EN 1999 arba EN 1999 standartų metodologija. Ataskaita turi būti pateikta kartu su pasiūlymu.
9) Santvaros gamintojas turi akredituotos sertifikavimo įstaigos išduotą sertifikatą, patvirtinantį santvaros gamybos proceso (darbų) atitikimą LST EN 1090-3 arba EN 1090-3 standarto reikalavimams. Sertifikatas pateikiamas kartu su pasiūlymu.
10) Spalva – juoda (RAL 9004, RAL 9005, RAL 9011 arba RAL 9017), dažyta milteliniu būdu.
8. Šviesų valdymo pultas, skirtas lauko renginių aptarnavimui:
1) Bendri reikalavimai:
1) Perkamas profesionalus kompiuteriu valdomas šviesų valdymo pultas, skirtas lauko renginių aptarnavimui.
2) Komplektuojamas su prijungimo laidais, dulkių apsauginiu dangteliu, darbo lempute, saugojimo-transportavimo dėže ir visais gamintojo numatytais priedais.
3) Skirta lauko kino terasai.
4) Kiekis – 1 vnt.
2) Sprendinių detalizacija:
1) Valdymo paviršius – ne mažiau kaip 20 „playback“ sekcijų (iš jų ne mažiau kaip 10 su šliaužikais ir 10 su vykdymo mygtukais).
2) Kiekvienas „playback“ šliaužikas papildytas bent dviem atskirais vykdymo mygtukais (pvz., GO, PAUSE, FLASH arba lygiaverčio funkcionalumo).
3) „Playback“ mygtukų sekcija – kiekvienas mygtukas papildytas bent vienu papildomu vykdymo mygtuku (pvz., Select, Flash arba lygiaverčio funkcionalumo).
4) Ekranas – spalvotas, lietimui jautrus, su galimybe atvaizduoti elektroninius legendų užrašus kiekvienai „playback“ sekcijai.
5) Maksimalus DMX kanalų skaičius naudojant su PC – ne mažiau kaip 4096.
6) Turi galimybę išsaugoti ne mažiau kaip 3000 suprogramuotų sekų („cues“) naudojant su PC.
7) Turi galimybę išsaugoti ne mažiau kaip 3000 grupių („groups“) naudojant su PC.
8) Šviesų valdymas vykdomas kompiuteryje, naudojant nemokamą gamintojo programinę įrangą, oficialiai skirtą šiam pultui.
9. Judantis hibridinis „Beam-Wash“ tipo prožektorius, skirtas lauko renginiams:
1) Bendri reikalavimai:
1) Perkamas motorizuotas judantis hibridinės optinės technologijos „Beam-Wash“ tipo apšvietimo prietaisas.
2) Komplektuojamas su saugaus kabinimo įtaisu ir saugos troseliu.
3) Apšvietimo prietaisų montavimo vietos ir tvirtinimo pozicijos turi būti suderintos su perkančiąja organizacija prieš pradedant montavimo darbus.
4) Skirta lauko kino terasai.
5) Kiekis – 8 vnt.
2) Sprendinių detalizacija:
1) Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas (Output) – ne mažiau kaip 9 000 lm.
2) Turi pikselių valdymo (angl. pixel mapping) funkciją.
3) LED šviesos diodai ne mažiau kaip 4 spalvų.
4) Spalvų maišymo technologija: RGBA arba RGBL, arba RGBW.
5) Gamintojo deklaruojamas LED modulio darbo laikas yra ne mažesnis kaip 40 000 valandų.
6) Prožektoriaus šviesos išgavos efektyvumas (šviesos srautas (Output)/LED galingumas) – ne mažiau kaip 11 lm/W.
7) „Zoom“ kampo reguliavimo santykis ne mažesnis 14:1.
8) Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant siauriausiu „zoom“ kampu, visomis spalvomis – ne mažesnė kaip 30 000 liuksų.
9) Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant plačiausiu „zoom“ kampu, visomis spalvomis – ne mažesnė kaip 1 200 liuksų.
10) Galimybė prožektorių valdyti DMX ir Art-Net protokolais.
11) Turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą.
12) Prožektoriaus atkuriamų spalvų gamos indeksas Rg, vadovaujantis ANSI/IES šviesos šaltinio spalvų perteikimo įvertinimo standarto TM-30-18 metodika, yra ne mažesnis kaip 110. 
13) Prožektoriaus atkuriamų spalvų tikslumo indeksas Rf, vadovaujantis ANSI/IES šviesos šaltinio spalvų perteikimo įvertinimo standarto TM-30-18 metodika, yra ne mažesnis kaip 75. 
14) Didžiausia naudojama galia iš maitinimo šaltinio ne daugiau kaip 1 200 W (230 V, 50 Hz).
15) Blykstė, temdymas – elektroniniai.
16) „Zoom“ – motorizuotas.
17) Prožektorius turi tylaus aušinimo sistemos veikimo pasirinkimo galimybę (quiet/studio/silent mode ir pan.).
18) Ne mažiau 520 laipsnių Pan.
19) Ne mažiau 260 laipsnių Tilt.
20) Prožektorius turi būti pritaikytas naudoti lauko sąlygomis ir atitikti ne žemesnė kaip IP65 apsaugos klasę nuo dulkių ir drėgmės.

Kiti reikalavimai:
1) Garantija – ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo įrangos sumontavimo, suderinimo ir paleidimo momento.
2) Gamintojas, modelis, kodas – turi būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojo pavadinimas, modelis ir (ar) kodas.
3) Visa įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir paleista Užsakovo nurodytose patalpose ir lauko erdvėse pagal patalpų planus ir komunikacines linijas, nepažeidžiant esamos infrastruktūros, suderinus darbus su Perkančiosios organizacijos atsakingais asmenimis.
4) Per 10 kalendorinių dienų po sutarties sudarymo Tiekėjas privalo pateikti atsakingiems asmenims raštišką darbų atlikimo planą ir grafiką.
5) Visa įranga turi būti montuojama, komutuojama ir programuojama laikantis Užsakovo užduoties, statinio SA dalies sprendinių ir siūlomų gaminių gamintojo rekomendacijų.
6) Po įrangos sumontavimo, paleidimo ir derinimo darbų turi būti apmokyti ne mažiau kaip 4 regioninės filmotekos „Naglis“ atsakingi darbuotojai. Mokymų trukmė – ne trumpesnė kaip 8 valandos.
7) Naudojimosi instrukcijos turi būti pateiktos PDF formatu lietuvių ir / ar anglų kalba.

Pirkimo objekto etapavimo terminai:
1) Pirmas etapas – prekių pristatymas iki lapkričio 24 d.
2) Antras etapas – prekių sumontavimas, paleidimas Vytauto g. 82, Palangoje ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo prekių pristatymo bei perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento; 
3) Trečias etapas – apmokymai per 6 mėn. nuo prekių pristatymo bei perdavimo priėmimo akto pasirašymo momento.


