Pirkimo sąlygų 2 priedas
„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

[bookmark: _Hlk206919987]1. INFORMACINĖ IŠKABA INTERJERE (korpusų holuose) 

KIEKIS (matas)		1 (m2)
OBJEKTO SUDĖTIS    	 	tūrinė plokštuma (1 vnt.);
   			
MEDŽIAGIŠKUMAS		4 mm aliuminio kompozito (AKP) plokštė, aliuminio profilinis kampainis tvirtinimo konstrukcijai, lipni plėvelė (ORACAL 8500 arba pagal technines charakteristikas kito gamintojo analogas);
TECHNOLOGIJA		Vienpusė tūrinė plokštuma – frezuota ir profiliuota (h-30 mm) perimetru, grafika – lipni ploteriuota plėvelė;
TVIRTINIMAS		Plokštuma tvirtinama ant paslėptos aliuminio kampainio konstrukcijos prie sienos inkariniais sraigtais vidaus sąlygoms.
PAPILDOMOS SĄLYGOS		Gaminiui ir montavimo darbams suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija.


2. VIENPUSĖ ŠVIEČIANTI IŠKABA ANT FASADO

KIEKIS (matas)		1 (m2)
	
MEDŽIAGIŠKUMAS	4 mm aliuminio kompozito plokštė, aliuminio profilinis vamzdis (tvirtinimo konstrukcijai), 4 mm baltas organinis stiklas, LED moduliai (0,72 V), el. kabeliai, el. maitinimo transformatorius, klijai/hermetikas, lipni plėvelė (ORACAL 8500) arba pagal technines charakteristikas kito gamintojo analogų;
SPALVOS 		Plokštumos fonas – baltas, grafika – spalvota pagal nurodytas spalvas iš lipnios plėvelės (ORACAL 8500 katalogo arba pagal technines charakteristikas kito gamintojo analogų);
TECHNOLOGIJA		Šviedėžės dugnas frezuojamas ir profiliuojamas perimetru iš 4 mm aliuminio kompozito dažomas reikalinga fonine spalva, bortų aukštis 100 mm, ant dugno iš išorės tvirtinami aliuminio profilinio vamzdžio 30 x 30 x 2 mm atkėlimui nuo fasado, LED modulių instaliacija. Fasadas – 4 mm baltas organinis stiklas apklijuotas ploteriuota lipnaus filtro grafika; 
TVIRTINIMAS	Inkariniais sraigtais lauko sąlygoms. Elektros kabelio pajungimas, foto rėlė (IP 65);
PAPILDOMOS SĄLYGOS		Gaminiui ir montavimo darbams suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija. LED instaliacijai suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija.



3. VIENPUSĖ ŠVIEČIANTI IŠKABA ANT STOGO

KIEKIS (matas)		1 (m2)

MEDŽIAGIŠKUMAS	4 mm aliuminio kompozito plokštė, aliuminio profilinis vamzdis 40 x 40 x 3 mm tvirtinimo konstrukcijai, ir kampas 40 x 40 mm fasado polikarbonato tvirtinimui, polikarbonato kanalinė plokštė, LED moduliai (0,72 V), el. kabeliai, el. maitinimo transformatorius, klijai, lipni plėvelė, betoniniai svoriai konstrukcijai prispausti;
SPALVOS 		Plokštumos fonas – baltas, grafika – spalvota pagal nurodytas spalvas iš lipnios plėvelės (ORACAL 8500 katalogo arba pagal technines charakteristikas kito gamintojo analogų);
TECHNOLOGIJA		Šviesdėžės dugnas frezuojamas ir profiliuojamas perimetru iš 4 mm aliuminio kompozito dažomas reikalinga fonine spalva, bortų aukštis 120 mm, LED modulių instaliacija. Fasadas – 10 mm balto polikarbonato kanalinė plokštė (šviesdėžėms) apklijuota ploteriuota lipnaus filtro grafika, pritvirtinta dažytais aliuminio kampainiais perimetru. Aliuminio profilinio vamzdžio konstrukcija prispaudžiama betoniniais blokais ant stogo (į stoga negręžiama) šviesdėžės tvirtinimui; 
[bookmark: _Hlk206358679]TVIRTINIMAS	Savisriegiais sraigtais lauko sąlygoms prie aliuminio konstrukcijos. Elektros kabelio pajungimas, foto rėlė (IP 65);
PAPILDOMOS SĄLYGOS		Gaminiui ir montavimo darbams suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija, LED instaliacijai suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija.



4. TŪRINĖS ŠVIEČIANČIOS RAIDĖS ANT FASADO

KIEKIS (matas)		1 (m2)
OBJEKTO SUDĖTIS		Tūrinės šviečiančios raidės ant aliuminio kompozito (plokštumos) konstrukcijos;
MEDŽIAGIŠKUMAS	4 mm aliuminio kompozito plokštė (dažyta), aliuminio profilinis vamzdis (tvirtinimo konstrukcijai), 1,5-2 mm aliuminio skarda, 4 mm baltas organinis stiklas, tvirtinimo inkariniai sraigtai lauko sąlygoms, lipni plėvelė (ORACAL 8500 arba pagal technines charakteristikas kito gamintojo analogas), LED moduliai (0,72V) ir transformatorius;	
TECHNOLOGIJA		Vienpusė tūrinė aliuminio kompozito plokštuma (pagrindas) – frezuota ir profiliuota (h-50 mm)  perimetru, grafika – lipni ploteriuota plėvelė, frezuotos ir suvirintos dažyto aliuminio raidės ir ženklas (logotipas), 4 mm baltas organinis stiklas, LED modulių instaliacija;
TVIRTINIMAS	Plokštuma tvirtinama ant paslėptos aliuminio konstrukcijos prie sienos inkariniais sraigtais lauko sąlygoms;
PAPILDOMOS SĄLYGOS		Gaminiui ir montavimo darbams suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija. LED instaliacijai suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija.

5. TŪRINĖS RAIDĖS INTERJERE

KIEKIS (matas)		1 (m2)
OBJEKTO SUDĖTIS		Tūrinės nešviečiančios raidės ant metalinių strypelių;
MEDŽIAGIŠKUMAS	8 mm akrilo (org. stiklo) plokštė, dažai, metaliniai cinkuoti strypeliai;
SPALVOS 		Dažoma dažais pagal suderintas RAL spalvas;
TECHNOLOGIJA	Frezuotos ir dažytos 8 mm akrilo (org. stiklo) raidės ir ženklas (logotipas), su metaliniais cinkuotais strypeliais tvirtinimui;
TVIRTINIMAS	Raidės tvirtinamos (kiekviena atskirai) ant metalinių inkarinių strypelių interjere, atkeltos 5 mm nuo sienos;
PAPILDOMOS SĄLYGOS		Gaminiui ir montavimo darbams suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija.

6. VIENPUSĖ TŪRINĖ IŠKABA 

KIEKIS (matas)		1 (m2)
OBJEKTO SUDĖTIS		Tūrinė plokštuma su paslėpta tvirtinimo konstrukcija;
MEDŽIAGIŠKUMAS	4 mm aliuminio kompozito plokštė, aliuminio profilinis kampas tvirtinimo konstrukcijai, tvirtinimo inkariniai sraigtai, lipni plėvelė (ORACAL 8500 arba pagal technines charakteristikas kito gamintojo analogas);	
TECHNOLOGIJA		Vienpusė tūrinė plokštuma (pagrindas) – frezuota ir profiliuota (h-30 mm)  perimetru, grafika – lipni ploteriuota plėvelė;
TVIRTINIMAS	Plokštuma tvirtinama ant paslėptos aliuminio konstrukcijos prie sienos inkariniais sraigtais (lauko sąlygoms);
PAPILDOMOS SĄLYGOS		Gaminiui ir montavimo darbams suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija.
[bookmark: _Hlk206333155]
7. VIENPUSĖ INFORMACINĖ NUORODA INTERJERE ARBA EKSTERJERE

KIEKIS (matas)		1 (m2)
OBJEKTO SUDĖTIS		Plokštuma ant tūrinių distancinių laikiklių;
MEDŽIAGIŠKUMAS	4 mm aliuminio kompozito (AKP) plokštė, h -15 mm tūriniai distanciniai laikikliai plokštumos atkėlimui nuo pagrindo (sienos), tvirtinimo inkariniai sraigtai lauko sąlygoms, lipni plėvelė (ORACAL 8500 arba pagal technines charakteristikas kito gamintojo analogas);
[bookmark: _Hlk206352410]SPALVOS 		Plokštumos fonas – baltas/juodas, grafika – ploteriuota, pagal nurodytas spalvas iš lipnios plėvelės (ORACAL 8500 arba pagal technines charakteristikas kito gamintojo analogų);
TECHNOLOGIJA		Vienpusė nuoroda (pagrindas) – frezuota (užapvalintais kampais), grafika – lipni ploteriuota plėvelė;
TVIRTINIMAS	Ant sumaunamų h-15 mm tūrinių distancinių laikiklių tvirtinamų ant lentelių ir sienos interjere arba eksterjere (lauko sąlygoms)  inkariniais sraigtais;
PAPILDOMOS SĄLYGOS	Gaminiui ir montavimo darbams suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija.

8. VIENPUSĖ INFORMACINĖ LENTELĖ INTERJERE (prie kabinetų)

KIEKIS (matas)		1 (vnt.)
IŠMATAVIMAI		Lentelė L-350 mm x H-100 mm;
OBJEKTO SUDĖTIS		Plokštuma ant tūrinių distancinių laikiklių;
MEDŽIAGIŠKUMAS	4 mm aliuminio kompozito (AKP) plokštė, H-15 mm tūriniai distanciniai laikikliai, lipni plėvelė (ORACAL 8500 arba pagal technines charakteristikas kito gamintojo analogas);
SPALVOS 		Plokštumos fonas – baltas, grafika – pagal nurodytas spalvas iš lipnios plėvelės (ORACAL 8500 arba pagal technines charakteristikas kito gamintojo analogų);
TECHNOLOGIJA	Vienpusė nuoroda (pagrindas) – frezuota (užapvalintais kampais), grafika – lipni ploteriuota plėvelė;
TVIRTINIMAS	Ant sumaunamų h-15 mm tūrinių distancinių laikiklių tvirtinamų ant lentelių ir sienos interjere arba eksterjere  inkariniais sraigtais;
PAPILDOMOS SĄLYGOS		Gaminiui ir montavimo darbams suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija.


9. VIENPUSĖ INFORMACINĖ LENTELĖ INTERJERE

KIEKIS (matas)		1 (m2)	

OBJEKTO SUDĖTIS		Plokštuma ant tūrinių distancinių laikiklių;
MEDŽIAGIŠKUMAS	4 mm aliuminio kompozito (AKP) plokštė, H-15 mm tūriniai distanciniai laikikliai, lipni plėvelė (ORACAL 8500 arba pagal technines charakteristikas kito gamintojo analogas);
SPALVOS 		Plokštumos fonas – baltas, grafika – pagal nurodytas spalvas iš lipnios plėvelės (ORACAL 8500 arba pagal technines charakteristikas kito gamintojo analogų);
TECHNOLOGIJA	Vienpusė nuoroda (pagrindas) – frezuota (užapvalintais kampais), grafika – lipni ploteriuota plėvelė;
TVIRTINIMAS	Ant sumaunamų h-15 mm tūrinių distancinių laikiklių tvirtinamų ant lentelių ir sienos interjere arba eksterjere (lauko sąlygoms)  inkariniais sraigtais;
PAPILDOMOS SĄLYGOS		Gaminiui ir montavimo darbams suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija.


10. DVIPUSĖ (TRIKAMPĖ) INFORMACINĖ LENTELĖ INTERJERE (prie palatų)

KIEKIS (matas)		1 (vnt.)
IŠMATAVIMAI		Plokštuma L-150 x 150 x 150 mm x H-100 mm;
OBJEKTO SUDĖTIS		Lankstinys suprofiliuotas trikampe forma;
MEDŽIAGIŠKUMAS	4 mm aliuminio kompozito (AKP) plokštė, lipni plėvelė (ORACAL 8500 arba pagal technines charakteristikas kito gamintojo analogas);
SPALVOS  	Plokštumos fonas – baltas, grafika – ploteriuota, pagal nurodytas spalvas iš lipnios plėvelės (ORACAL 8500 arba pagal technines charakteristikas kito gamintojo analogas);
TECHNOLOGIJA		Dvipusė (trikampė) lentelė (pagrindas) – frezuota, profiliuota ir suklijuota trikampe forma, paslėptomis (iš nugarinės pusės) išfrezuotomis skylėmis su pasiaurėjimu tvirtinimui, grafika – lipni ploteriuota plėvelė;
TVIRTINIMAS	Prie sienos (nematomas tvirtinimas) interjere, lankstinys užmaunamas ant iki galo neprisuktų inkarinių sraigtų; 
PAPILDOMOS SĄLYGOS		Gaminiui ir montavimo darbams suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija.


11. VIENPUSĖ INFORMACINĖ NUORODA PRIE LUBŲ INTERJERE

KIEKIS (matas)		1 (vnt.)
IŠMATAVIMAI		Plokštuma L-1000 mm x H-200 mm;
OBJEKTO SUDĖTIS		Plokštuma (dvipusė) su tvirtinimo kabliukais ir troseliais;
MEDŽIAGIŠKUMAS	4 mm aliuminio kompozito plokštė, cinkuoti (chromuoti) troselis su kabliukais, lipni plėvelė (ORACAL 8500 arba pagal technines charakteristikas kito gamintojo analogų);
SPALVOS 		Plokštumos fonas – baltas, grafika – spalvota pagal nurodytas spalvas iš lipnios plėvelės (ORACAL 8500 arba pagal technines charakteristikas kito gamintojo analogų);
TECHNOLOGIJA		Dvipusė lentelė (pagrindas) – frezuota (užapvalintais kampais ir išeinančiomis iš perimetro ribos skylėmis pakabinimui), grafika – lipni ploteriuota plėvelė;
TVIRTINIMAS	Prie lubų interjere ant cinkuoto troselio su įsukamais inkariniais sraigtiniais kabliukais;
PAPILDOMOS SĄLYGOS	Gaminiui ir montavimo darbams suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija.


12. DVIPUSĖ INFORMACINĖ NUORODA PRIE LUBŲ INTERJERE

KIEKIS (matas)		1 (m2)		
OBJEKTO SUDĖTIS		Plokštuma (dvipusė) su tvirtinimo kabliukais ir troseliais;
MEDŽIAGIŠKUMAS	4 mm aliuminio kompozito plokštė, cinkuoti (chromuoti) troselis su kabliukais, lipni plėvelė (ORACAL 8500 arba pagal technines charakteristikas kito gamintojo analogų);
SPALVOS 		Plokštumos fonas – baltas, grafika – spalvota pagal nurodytas spalvas iš lipnios plėvelės (ORACAL 8500 arba pagal technines charakteristikas kito gamintojo analogų);
TECHNOLOGIJA		Dvipusė lentelė (pagrindas) – frezuota (užapvalintais kampais ir išeinančiomis iš perimetro ribos skylėmis pakabinimui), grafika – lipni ploteriuota plėvelė;
TVIRTINIMAS	Prie lubų interjere ant cinkuoto troselio su įsukamais inkariniais sraigtiniais kabliukais;
PAPILDOMOS SĄLYGOS	Gaminiui ir montavimo darbams suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija.

13. LANGŲ / VITRINŲ STIKLŲ TONAVIMAS

KIEKIS (matas)		1 (m2)
	
MEDŽIAGIŠKUMAS	Lipni „šerkšno“ plėvelė;
SPALVOS 		Matinė;
TECHNOLOGIJA	Lieta lipni PVC plėvelė (80 mikronų);.
TVIRTINIMAS	Klijuojama vandeniu ant stiklo rankomis;
PAPILDOMOS SĄLYGOS		Gaminiui ir klijavimo darbams suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija.

14. INFORMACINĖ PLASTIKO IŠKABA INTERJERE 

KIEKIS (matas)		1 (m2)
OBJEKTO SUDĖTIS		Plokštė su skaitmeninės spaudos grafika;
MEDŽIAGIŠKUMAS		5 mm PVC putų plokštė, lipni plėvelė, skaitmeninė spauda, laminatas;
SPALVOS 		Spalvota lipnios plėvelės grafika iš ORACAL 8500 katalogo arba pagal technines charakteristikas kito gamintojo analogų;
TECHNOLOGIJA		Plastiko plokštuma apklijuota skaitmenine laminuota lipnia grafika;
TVIRTINIMAS	Inkariniais sraigtais prie sienos interjere;
PAPILDOMOS SĄLYGOS	Gaminiui ir montavimo darbams suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija.
	

15. INFORMACINĖ PLASTIKO IŠKABA INTERJERE 

KIEKIS (matas)		1 (vnt.)
IŠMATAVIMAI		Plokštuma L-180 mm x H-250 mm;
OBJEKTO SUDĖTIS		Laminuotas lipdukas ant plastiko;
MEDŽIAGIŠKUMAS	3 mm PVC putų plokštė, lipni plėvelė, skaidrus (matinis) laminatas;
SPALVOS 		Spalvota lipnios plėvelės grafika iš ORACAL 8500 katalogo arba pagal technines charakteristikas kito gamintojo analogų;
TECHNOLOGIJA		Plastiko plokštuma frezuota užapvalintais kampais, apklijuota lipnia plėvelės su skaitmeninės spaudos grafika ir skaidriu laminatu;
TVIRTINIMAS	Klijuojama dvipusio lipnumo juosta interjere;
PAPILDOMOS SĄLYGOS	Gaminiui ir montavimo darbams suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija.


16. INFORMACINIS LIPDUKAS INTERJERE 

KIEKIS (matas)		1 (vnt.)
IŠMATAVIMAI		Plokštuma L-180 mm x H-250 mm;
OBJEKTO SUDĖTIS		Laminuotas lipdukas apvalintais kampais;
MEDŽIAGIŠKUMAS	Lipni plėvelė, skaidrus (matinis) laminatas;
SPALVOS 		Spalvota lipnios plėvelės grafika iš ORACAL 8500 katalogo arba pagal technines charakteristikas kito gamintojo analogų;
TECHNOLOGIJA		Lipni plėvelė (ploteriuota apvaliais kampais) su skaitmeninės spaudos grafika ir skaidriu laminatu;
TVIRTINIMAS	Klijuojama interjere;
PAPILDOMOS SĄLYGOS	Gaminiui ir klijavimo darbams suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija.


17. INFORMACINIAI LIPDUKAI / PLAKATAI

KIEKIS (matas)		1 (m2)

MEDŽIAGIŠKUMAS	Lipni plėvelė;
SPALVOS 		Spalvota lipnios plėvelės grafika iš ORACAL 8500 katalogo arba pagal technines charakteristikas kito gamintojo analogų;
TECHNOLOGIJA	Grafika - ploteriuota;.
TVIRTINIMAS	Klijuojama rankomis ant vitrinų interjere ir eksterjere;
PAPILDOMOS SĄLYGOS		Gaminiui ir klijavimo darbams suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija.

18. INFORMACINĖ TENTINĖ IŠKABA

KIEKIS (matas)		1 (m2)

MEDŽIAGIŠKUMAS	PVC tentas (370-440 g/m2);
SPALVOS 	Baltas Premium /„Mesh“ tentinis tinklas;
TECHNOLOGIJA	Perimetras užlenktas ir užlituotas karštu būdu, skaitmeninė spauda, cinkuoti žiedai perimetru kas 30 cm;
TVIRTINIMAS	Plastikiniais užtrauktukais;
PAPILDOMOS SĄLYGOS		Gaminiui ir montavimo darbams suteikiama ne trumpesnė nei 2 metų garantija.


19. SENŲ LIPDUKŲ NUKLIJAVIMAS OBJEKTE

KIEKIS (matas)		1 (m2)

TECHNOLOGIJA	Senos grafikos nuvalymas rankomis, ir klijų nuvalymas cheminėmis priemonėmis nepažeidžiant paviršių;
UTILIZAVIMAS	Atliekų išvežimas iš objekto ir utilizavimas;


20. SENŲ IŠKABŲ DEMONTAVIMAS OBJEKTE (be pagalbinių mechanizmų)

KIEKIS (matas)		1 (m2)

TECHNOLOGIJA	Senų iškabų demontavimas rankiniu būdu be mechanizmų, ir paviršių nuvalymas nepažeidžiant jų;
UTILIZAVIMAS	Demontuotų atliekų išvežimas iš objekto ir utilizavimas;

21. SENŲ IŠKABŲ DEMONTAVIMAS OBJEKTE (su pagalbiniais mechanizmais ar priemonėmis)

KIEKIS (matas)		1 (m2)

TECHNOLOGIJA	Senų iškabų demontavimas rankiniu būdu su mechanizmais ar kitomis priemonėmis, ir paviršių nuvalymas nepažeidžiant jų;
UTILIZAVIMAS	Demontuotų atliekų išvežimas iš objekto ir utilizavimas;

Papildoma informacija:

Pirkėjas, sutarties vykdymo metu, teiks užsakymus, nurodant užsakomų gaminių išmatavimus, spalvas, kiekius, prekių pristatymo ir sumontavimo terminus.
• Terminai ir reagavimo laikas: 
a) projekto vertinimas ir suderinimas el. paštu – ne vėliau kaip per 48 val.; 
b) gaminių broko arba smulkių (korekcijų) pakeitimų pataisymas objekte – ne vėliau kaip per 24 val.;
c) gamybos ir montavimo darbų terminai derinami atskirai ir nurodomi gamintojo kiekvieno užsakymo formoje, tačiau jie neturi viršyti 15 kalendorinių dienų.

• Maketavimas, esant poreikiui - projektavimas ir projektų derinimas, visos reikalingos medžiagos, priemonės ir mechanizmai, gamyba, transportavimas bei montavimas turi būti įskaičiuota į gaminio arba kv/m kainą;

• Numatomos iškabos bus projektuojamos ir montuojamos Klaipėdoje, Palangoje ir Švėkšnoje.

• Visos interjere naudojamos medžiagos turi būti atsparios valymui bei dezinfekavimui;

• Specifikacijose naudojimui nurodyta ORACAL 8500 serijos lipni plėvelė gali būti naudojama ir kito gamintojo analogiška medžiaga, atitinkanti spalvas ir technines charakteristikas;

•Reklaminės, informacinės iškabos turi derėti prie vieningo stiliaus. 
[bookmark: _Hlk207955716]
PRIEDAS. Iškabų vizualų galimi pavyzdžiai. 
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