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SIŪLOMOS PREKĖS TECHNINIAI DUOMENYS

1. Tiekėjas turi užpildyti pateiktą lentelę. Transporto priemonė turi atitikti visus gamintojo nustatytus kokybės reikalavimus ir ES standartus.
2. Krovininiame sunkvežimyje gali būti kiti nepaminėti arba geresnių parametrų transporto priemonės įrangos komponentai, suderinami su techninės specifikacijos reikalavimais.
	Eil. Nr.
	Charakteristikų pavadinimas
	Reikalavimai
	Siūlomos prekės techniniai duomenys
(Pildo tiekėjas, nurodydamas konkrečius siūlomos prekės duomenis)

	1. Bendri reikalavimai transporto priemonei:
	

	1.1
	Transporto priemonės rūšis
	Sunkvežimis – N3 klasė – transporto priemonė kroviniams vežti, kurios bendroji masė didesnė kaip 12 t (krovininis automobilis).
	

	1.2
	Transporto priemonių skaičius
	1 vnt.
	

	1.3
	Paskirtis
	Atliekų pervežimas.
	

	1.4
	Pagaminimo metai
	Sunkvežimis pagamintas ne anksčiau kaip 2022 metais.
	

	1.5
	Vairas 
	Kairėje.
	

	1.6
	Rida
	Ne daugiau nei 85 000 km.
	

	1.7 
	Automobilio atitikimas techniniams reikalavimams dėl transporto priemonės tipo
	Turi atitikti techninius reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos įsakymu „Dėl techninių reikalavimų nacionaliniam transporto priemonių tipui patvirtinti“.
	

	1.8
	Keliamoji galia
	Ne mažiau kaip 8200 kg. 
	

	1.9
	Bendroji techninė masė
	Ne mažesnė kaip 18 tonų.
	

	1.10
	Registracija
	Tiekėjas turi priregistruoti VĮ Regitra ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. 
	

	2. Variklis:
	

	2.1
	Variklio išmetami teršalai
	Dyzelinis, turi atitikti EURO 6 varikliams keliamus emisijos reikalavimus. 
	

	2.2
	Galia
	Ne mažiau kaip 220 kW.
	

	2.3
	Darbinis tūris
	Ne mažiau 7500 cm3.
	

	3. Transmisija:
	

	3.1
	Pavarų dėžė
	Automatinė ar pusiau automatinė pavarų dėžė.
	

	4. Vairo mechanizmas:
	

	4.1
	Vairo kolonėlė
	Reguliuojama vairo padėtis.
	

	4.3
	Multifunkcinis vairas
	Turi būti.
	

	5. Važiuoklė:
	

	5.1
	Diferencialų blokavimas
	Turi būti bent galinė ašis.
	

	6. Padangos ir ratai:
	

	6.1
	Padangos
	M+S (likutis ne mažesnis nei reikalaujama kelių eismo taisyklėse).
	

	7. Stabdžių sistema:
	

	7.1
	ABS
	Turi būti.
	

	7.2
	ASR (praslydimo kontrolės sistema)
	Turi būti.
	

	7.3
	Diskiniai stabdžiai
	Turi būti.
	

	7.4
	Pagalbinė stabdymo sistema
	Turi būti.
	

	8. Pagalbinės sistemos:
	

	8.1
	Važiavimo įkalne pagalbinė sistema
	Turi būti.
	

	8.2
	Elektrinė stabilumo sistema (ESP)
	Turi būti.
	

	8.3
	Telematikos sistema
	Turi būti.
	

	9. Saugumas:
	

	9.1
	Centrinis užraktas
	Turi būti.
	

	10. Kabina:
	

	10.1
	Veidrodžiai
	Pagrindiniai (šoniniai) – šildomi, elektra valdomi.
	

	10.2
	Langai
	Šoniniai – elektra pakeliami.
	

	10.3
	Vairuotojo sėdynė
	Patogi sėdynė su orine pakaba.
	

	10.4
	Garso sistema
	Radijo imtuvas, AUX ir USB jungtys, garso kolonėlės.
	

	10.5
	Salono šildymas ir vėdinimas
	Oro kondicionierius arba klimato kontrolės sistema.
	

	10.6
	Guminių kilimėlių komplektas
	Turi būti.
	

	11. Prietaisai:
	

	11.1
	Monitoringo sistema
	Kompiuterinė automobilio gedimų informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema.
	

	12. Transporto kontrolės sistema:

	12.1
	Skaitmeninis tachografas
	Turi būti.
	

	13. Kėbulas:

	13.1
	Konstrukcija
	Automobilis su krovinių skyriumi, kurio konstrukcija kietašonė.
	

	13.2
	Krovininio skyriaus išmatavimai
	Vidiniai išmatavimai:
Ilgis ne mažiau kaip 7000 mm ir ne daugiau kaip 9000 mm;
Plotis ne mažiau kaip 2300 mm ir ne daugiau kaip 2500 mm;
Aukštis ne mažiau kaip 2500 mm ir ne daugiau kaip 2800 mm; 
	

	13.3
	Gale sumontuotas liftas 
	Turi būti. 
	

	13.4
	Kėbulo šoninis atidarymas
	Turi būti.
	

	14. Liftas:

	14.1.
	Keliamoji galia
	Ne mažiau kaip 1800 kg
	

	14.2.
	Valdymas
	Elektrinis valdymas, sudarytos galimybės valdyti liftą tiek esant priekabos viduje, tiek išorėje. 
	

	15. Kita:

	15.1.
	Įrankių dėžė su reikalingų raktų komplektu
	Turi būti.
	

	15.2.
	Vaistinėlė, avarinis ženklas, ne mažiau kaip 2 gesintuvai ir  šviesą atspindinti liemenė
	Turi būti.
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	15.3.
	Avarinės ratų trinkelės
	Turi būti ne mažiau 2 vnt., privalo būti tvirtinamos tam numatytose vietose.
	

	15.4.
	Garantija automobiliui
	Ne mažiau kaip 6 (šeši) mėnesiai.
	

	15.5.
	Euro 6 reikalavimus įrodantys dokumentai
	Turi būti gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai) arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
	

	15.6.
	Techninė apžiūra
	Turi būti.
	







	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas, pavardė)




