[bookmark: _Toc104624202]Pirkimo sąlygų 4a priedas
 „Pasiūlymo forma. Techniniai rodikliai“

SIŪLOMI TECHNINIAI RODIKLIAI[footnoteRef:1] [1:  Pildydamas šią formą Tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas arba nepilnai užpildžius prašomus duomenis arba nepridėjus prašomų techninių dokumentų, jo pasiūlymas bus atmestas. ] 

DĖL KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ SU NUOTOLINIO DUOMENŲ PERDAVIMO FUNKCIONALUMU ĮSIGIJIMO, MONTAVIMO DARBŲ IR DUOMENŲ PERDAVIMO PASLAUGOS PIRKIMUI 
(Data)
(Vieta)
	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, surašomi visų tiekėjų pavadinimai/
	


	Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų  grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, surašomi visų tiekėjų įmonių kodai/
	

	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, surašomi visų tiekėjų adresai/
	


	   Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, kontaktinė informacija
	

	Tiekėjų grupės, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu, narys atstovaujantis grupei
(pildoma jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu)
	



1. Šiuo dokumentu pažymime, kad atitinkame visus Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus Tiekėjams, ir nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti Pirkimo sutartį.
2.Siūlomos prekės ir paslaugos visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:
1lentelė
	Eil.Nr.
	Techniniai rodikliai
	Rodiklių reikšmės

	I. Skaitiklių parametrai:
	

	1.1.
	Skaitiklių gamintojo garantija  ( mėn.)
	[Nurodomas garantinis laikotarpis mėnesiais]

	1.2.
	Skaitiklių metrologinė klasė  ( R80H / R40V ar R100 )
	[Nurodyti siūlomą klasę]

	II. Įdiegto sprendimo patirtis:
	

	2.1.
	Tiekėjo per pastaruosius 3 (trejus) metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos savo jėgomis įdiegtos ne mažiau kaip 1000 vnt. vandens skaitiklių su nuotolinio nuskaitymo ir duomenų perdavimo į apskaitos sistemą funkcija sistemos vertinimas
	[Pateikti dokumentus, įrodančius patirtį (užsakovo pažyma, sutarties kopija ar aktas)]

	III. Tiekėjo siūlomas duomenų pateikimo būdas į apskaitos sistemą Grandis
	

	3.1.
	 Tiekėjos numatytas būdas teikti skaitiklių nuskaitymo duomenis Perkančiojo subjekto naudojamai sistemai Grandis
	[Nurodyti, ar duomenys pateikiami tik CSV, ar CSV + REST API.]

	IV. Montavimo darbų atlikimo laikas skaičiuojamas nuo sutarties pasirašymo dienos iki galutinio karšto vandens skaitiklių montavimo darbų  pridavimo-priėmimo akto abiejų pusių pasirašymo dienos. 
	  

	4.1
	Montavimo darbų atlikimo laikas (mėn)
	[Nurodomas darbų atlikimo laikotarpis mėnesiais]

	V. Skaitiklių keitimo aktų ataskaitos pateikimo forma

	

	5.1.
	 Su pasirašytais skaitiklių keitimo aktais pateikiama ataskaita pagal techninėje specifikacijoje pateiktą (TS priedas Nr. 3) formą 
	[Nurodyti, ar ataskaitos bus pateikiamos raštu ar ir elektronine forma]



3. Patvirtiname, kad siūloma karšto vandens skaitiklių su nuotolinio duomenų perdavimo funkcionalumu įsigijimas, montavimas, duomenų perdavimo paslauga visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose ir pasiūlyme nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybes.
4. Sutinkame, kad jeigu siūloma paslauga neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių techninių reikalavimų bei parametrų, galutinis pasiūlymas bus atmetamas.
[bookmark: _Hlk35434704]5. Sutinkame, kad Perkantysis subjektas vertindamas pasiūlymą ir neradęs nurodytoje techninės dokumentacijos vietoje parametro atitikimo Pasiūlymą atmes.
6.  Minimalūs techniniai reikalavimai:
2 lentelė
	Eil. Nr. 
	Įrangos ir paslaugų techniniai ir kokybiniai rodikliai 
	Reikalavimai pagal techninę specifikaciją  
	Siūlomos įrangos gamintojas, techninės charakteristikos, suteikiamas garantinis laikotarpis, paslaugos ir pan.  (pildo tiekėjas) 
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, modelį, medžiagas, išmatavimus, pridėti tai įrodančius dokumentus ir pan.), taip pat privaloma nurodyti , kurioje techninės dokumentacijos vietoje aprašytas atitikimas (puslapio Nr., skyriaus pavadinimas ar pan.)  [footnoteRef:2] [2:  PASTABA: Perkantysis subjektas vertindamas pasiūlymą neradęs nurodytoje techninės dokumentacijos vietoje parametro atitikimo, laikys, kad pasiūlymas neatitinka keliamų reikalavimų ir pasiūlymas bus atmestas.] 


	I. 
	Karšto vandens skaitikliai: 

	1 
	Skaitiklio tipas DN 15 (ilgis 80 mm arba 110 mm), viensrautis, su integruotu nuotolinio nuskaitymo funkcionalumu (TS[footnoteRef:3] 6.1. punktas) [3:  Pirkimo sąlygų 1priedas „Techninė specifikacija“] 

	Taip 
	  [Patvirtinti „atitinka“ ar „neatitinka“, nurodyti kurioje dokumentacijos vietoje aprašyta]

	2 
	Įrenginys įrašytas į LR matavimo priemonių registrą ir turi EEB tipo patvirtinantį ženklą (TS 6.2.1. punktas)
	Taip 
 
	 [Patvirtinti „atitinka“ ar „neatitinka“, pateikti LR matavimo priemonių registro išrašą arba EEB sertifikatą ]

	3 
	Metrologinė klasė ne žemesnė kaip  R80H / R40V (TS 6.2.2. punktas) 
	Taip 
 
	  [Nurodyti metrologinę klasę  ir dokumentacijos aprašymo vietą]

	4 
	Atitiktis ES direktyvai 2014/32/ES (MID), CE ženklinimas su M žymeniu (TS 6.2.3.punktas)
	Taip 
 
	 [Patvirtinti „atitinka“ ar „neatitinka“, pateikti CE sertifikatą ir MID atitikties deklaraciją] 

	5 
	Visi skaitikliai nauji, nenaudoti, su ne mažesniu kaip 10 metų tarnavimo laikotarpiu (TS 6.3.1. punktas)
	Taip 
	 [Patvirtinti „atitinka“ ar „neatitinka“, pateikti dokumentą apie eksploatacijos trukmę (≥10 metų)]

	6 
	Korpusas atsparus korozijai, pagamintas iš sveikatai nekenksmingų medžiagų, atitinkančių HN 24:2023 (TS 6.3.2. punktas)
	Taip 
 
	 [ Nurodyti korpuso medžiagą ir pateikti dokumentą apie atitiktį HN 24:2023]

	7 
	Galimybė karšto vandens skaitiklius montuoti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai  (TS 6.3.3. punktas)
	Taip 
 
	 [Patvirtinti „atitinka“ ar „neatitinka“, nurodyti montavimo instrukcijojos aprašyme vietą kurioje yra patvirtinimas] 

	8 
	Skirti karštam vandeniui, temperatūra iki +90 °C (TS 6.4.1. punktas)
	Taip 
	 [Patvirtinti „atitinka“ ar „neatitinka“, nurodyti techninės dokumentacijos aprašymo vietą dėl +90 °C] 

	9 
	Atsparumas slėgiui – ne mažiau kaip 16 barų (TS 6.4.2. punktas)
	Taip 
 
	  [Nurodyti darbinį slėgį (pvz., PN16) ir pateikti patvirtinantį  dokumentą]

	10 
	Apsauga nuo magnetinio poveikio pagal EN 14154 (TS 6.5.1. punktas)
	Taip 
 
	  [Patvirtinti „atitinka“ ar „neatitinka“, pateikti bandymų protokolą ar sertifikatą dėl apsaugos nuo magnetinio poveikio]

	11 
	Atsparumas mechaniniam poveikiui – ne žemesnė kaip IK07 klasė ir/arba ne žemesnę  kaip  M1, arba lygiavertis (TS 6.5.2. punktas)
	Taip 
 
	 [Aprašyti, kokios konstrukcinės priemonės užtikrina atsparumą mechaniniam poveikiui, pateikti sertifikatą ar bandymų protokolą]

	12 
	Gamintojo garantija – ne trumpesnė nei 24 mėnesiai (TS 6.10.1. punktas)
	Taip 
	  [Nurodyti garantijos laikotarpį (≥24 mėn.), pateikti garantinį raštą ar atitikties deklaraciją]

	13 
	Baterijos veikimo laikas – ne trumpesnis nei 10 metų (TS 6.9.1. punktas)
	Taip 
	  [Nurodyti baterijos tarnavimo laiką (≥10 metų), pateikti patvirtinantį dokumentą]

	II. 
	Duomenų surinkimas ir nuskaitymas: 

	14 
	Skaitikliai palaiko nuotolinio nuskaitymo funkcionalumą; nurodomas perdavimo būdas (LoRaWAN, NB-IoT, Wireless M-Bus ar pan.) (TS 6.6. punktas)
	Taip 
 
	  [Patvirtinti „atitinka“ ar „neatitinka“, nurodyti duomenų perdavimo būdą (LoRaWAN, NB-IoT, M-Bus ir pan.), pateikti techninį aprašą]

	15 
	Duomenų perdavimo standartas – atviras, be technologinių ar licencinių apribojimų  (TS 6.6.3.p.)
	Taip 
 
	  [Patvirtinti „atitinka“ ar „neatitinka“, pateikti dokumentą, kad duomenų perdavimo standartas yra atviras, be technologinių ar licencinių apribojimų]

	16
	Kartu su įranga pateikiama visa papildoma reikalinga įranga duomenų nuskaitymui (kartotuvai, moduliatoriai ir kt.) (TS 6.6.4. punktas)
	Taip 
	  [Nurodyti kokia papildoma įranga duomenų nuskaitymui pateikiama (kartotuvai, moduliatoriai ir kt.), pridėti patvirtinančią dokumentaciją]

	17
	Pateikiama visa reikalinga programinė įranga duomenų nuskaitymui, įskaitant licencijas (TS 6.7.1. punktas)
	Taip 
	  [Patvirtinti „atitinka“ ar „neatitinka“, pateikti visą reikalaujamą programinę įrangą ir licencijas, pridėti dokumentus]

	18 
	Duomenų saugojimo serveriai laikomi tik ES/EEE šalyse arba valstybėse, kurios atitinka ES duomenų apsaugos ir kibernetinio saugumo standartus, be ryšių su Rusija ar Kinija (TS 8.9.1. punktas)
	Taip 
 
	  [Patvirtinti „atitinka“ ar „neatitinka“, pateikti dokumentus, kad duomenų saugojimo serveriai yra tik ES/EEE valstybėse (ne Rusijoje ar Kinijoje)]

	III. 
	API ir nuskaitymo funkcionalumas: 

	119
	Palaikoma skaitiklio kodo ir numerio nuskaitymo galimybė (TS 6.8.1. punktas)
	Taip 
	  [Patvirtinti „atitinka“ ar „neatitinka“, pateikti dokumentaciją dėl skaitiklio kodo ar numerio nuskaitymo galimybės]

	20 
	Nuskaitomas suvartoto karšto vandens kiekis (TS 6.8.2. punktas)
	Taip 
	 [ Nurodyti, kad nuskaitymo funkcija apima suvartoto karšto vandens kiekį, pateikti patvirtinantį dokumentą]

	21
	Nuskaitomi ataskaitinio laikotarpio pradžios ir pabaigos rodmenys (TS 6.8.3. punktas)
	Taip 
 
	  [Patvirtinti „atitinka“ ar „neatitinka“, nurodyti dokumentaciją, kurioje aprašytas ataskaitinio laikotarpio pradžios ir pabaigos rodmenų nuskaitymas]

	22
	Nuskaitoma baterijos būklė (TS 6.8.4. punktas)
	Taip 
	  [Nurodyti, kad palaikomas baterijos būklės nuskaitymas, pridėti dokumentaciją]

	23 
	Nuskaitomi avariniai įspėjimai (magnetinis poveikis, atbulinė eiga) (TS 6.8.5. punktas)
	Taip 
 
	  [Patvirtinti „atitinka“ ar „neatitinka“, pateikti dokumentus apie avarinių įspėjimų (magnetinio poveikio, atbulinės eigos) nuskaitymą]

	24 
	Palaikomas realaus laiko duomenų perdavimas (TS 6.8.7. punktas)
	Taip 
 
	  [Patvirtinti „atitinka“ ar „neatitinka“, pateikti dokumentaciją dėl avarinių duomenų perdavimo]

	25
	Galimybė duomenis nuskaityti pagal užsakytą grafiką – iki 2 kartų per parą (TS 6.8.8. punktas)
	Taip 
	 [ Patvirtinti „atitinka“ ar „neatitinka“, nurodyti, kad duomenys gali būti nuskaitomi pagal užsakytą grafiką iki 2 kartų per parą, pridėti dokumentaciją]

	26
	API autentifikacija per OAuth protokolą, specifikacija aprašyta OpenAPI, pateikiama techninė dokumentacija (TS 8.4. punktas)
	Taip 
	  [Patvirtinti „atitinka“ ar „neataikoma“, pateikti API techninę dokumentaciją (OpenAPI, OAuth autentifikacija)]

	27
	Skaitikliai, kuriuose ilgiau nei 2 mėnesius nefiksuojamas suvartojimas, turi būti identifikuojami kaip galimai neveikiantys(TS 6.8.6. punktas) 
	Taip 
	  [Patvirtinti „atitinka“ ar „neatitinka“, pateikti dokumentaciją, kad sistema identifikuoja ilgiau nei 2 mėnesius nenaudojamus skaitiklius kaip galimai neveikiančius]

	IV. 
	Gedimų šalinimas: 
	 

	28
	Ryšio trukdžiai ir/ar duomenų surinkimo ir perdavimo sutrikimo pašalinamo laikas (TS 8.6.1.1. punktas) 
	Taip 
	  [Patvirtinti „atitinka“ ar „neatitinka“, pateikti dokumentaciją dėl ryšio trikdžių ar duomenų perdavimo sutrikimų šalinimo per nustatytą laiką]

	29
	Fiziniai karšto vandens skaitiklių duomenų surinkimo ir  perdavimo gedimo pašalinimo laikas (TS 8.6.1.2. punktas)
	Taip 
	  [Patvirtinti „atitinka“ ar „neatitinka“, pateikti dokumentaciją dėl fizinių karšto vandens skaitiklių duomenų surinkimo ir perdavimo gedimų šalinimo termino]

	30
	Techninė pagalba teikiama darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00, įskaitant nuotolines konsultacijas ir trikdžių diagnostiką (TS 8.8.1. punktas)
	Taip 
	  [Patvirtinti „atitinka“ ar „neatitinka“, pateikti dokumentaciją, kad techninė pagalba teikiama darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00, įskaitant nuotolines konsultacijas ir trikdžių diagnostiką]








______________________________________________________
	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)
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2

