PIRKIMO OBJEKTAS: M3 KLASĖS AUTOBUSAS, PRITAIKYTAS ŽMONIŲ SU NEGALIA VEŽIMUI.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI 
	AUTOMOBILIO TECHNINIAI RODIKLIAI

	

	1. Vienas (1 vnt.) M3 klasės autobusas turi būti pagamintas (pirmoji registracija) ne anksčiau, kaip 2025 metais, atitikti Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“ reikalavimus.
(Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-09-01)
	

	2. Autobusas turi turėti ne mažiau kaip 21 sėdimą vietą, įskaitant vairuotoją ir ne mažiau kaip 10 stovimų vietų  bei turi būti pritaikytas ne mažiau kaip 4 (keturioms) vietoms neįgaliesiems keleiviams su vežimėliu vežti.
Neįgalusis keleivis su vežimėliu  patenka į autobusą per galines dvigubas autobuso duris naudojant pilnai elektrinį hidraulinį liftą. Reikiamas sėdynių kiekis turi būti su greitojo nuėmimo funkcija, kad vairuotojas vienas be kitų pagalbos galėtų lengvai sėdynes išmontuoti/sumontuoti.
	

	3. Autobuso rida ne daugiau, kaip 3 000 km.
(Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta autobuso tachografo nuotrauka).
	

	4. Dvejinti galiniai ratai. 
	

	5. Tiekėjas, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu ir pasirašęs pirkimo-pardavimo sutartį, privalės užtikrinti perduoto autobuso registravimą pirkėjo nurodytu vardu pagal nustatytą kelių transporto priemonių registravimo tvarką. Autobusui privalo būti atlikta techninė apžiūra bei tachografo ir greičio ribotuvo patikros.
	

	6. Europos Sąjungos (ES) nustatytas išmetamųjų dujų standartas – (ne žemesnis) EURO 6.  
	

	7. Variklis -  dyzelinis arba turbodyzelinis, darbinis tūris ne daugiau 2 litrų, galia ne didesnė nei 120 kW. Aušinimo sistema turi būti užpildyta skysčiu neužšąlančiu prie temperatūros -350C.
	

	8. Garantija - ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo arba 100 000 km. ridos (priklausomai, kas pirmiau sueis).  Garantija netaikoma savaime susidėvinčioms detalėms (pvz., stabdžių trinkelėms, valytuvams ir pan.).
	

	9. Pristatymo terminas – iki 2025 metų gruodžio 31 dienos imtinai.
	

	10. Pagrindiniai minimaliausi automobilio techniniai parametrai turi būti tokie:
	

	10.1. Transporto priemonėse matavimo prietaisų skalės turi būti išpildytos metrinėje matavimo sistemoje;
	

	10.2. Autobuso ilgis ne daugiau kaip 7400 mm;
	

	10.3. Autobuso bendra masė ne mažiau kaip 6000 kg;
	

	10.4. Vienerios keleivių įlipimo/išlipimo durys turi būti autobuso priekyje, ties priekiniu ratu;
	

	10.5. Atskiros vairuotojo įlipimo/išlipimo durys;
	

	10.6. Stoglangis – avarinis išėjimas, plaktukai avariniam išėjimui;
	

	10.7. Pavarų dėžė – automatinė;
	

	10.8. Varomoji ašis – galinė;
	

	10.9. Kuro bakas padengtas antikorozine danga arba pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų. Talpa ne mažesnė kaip 60 litrų;
	

	11. Reikalavimai saugumui užtikrinti ir kita įranga
	

	11.1. ABS antiblokavimo sistema (arba lygiavertė), ratų antipraslydimo sistema (ASR arba lygiavertė), elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESP arba  lygiavertė);
	

	11.2. Tarpmiestinio tipo sėdynės (arba lygiavertės) keleiviams su reguliuojama sėdynių nugarėle, atlošas galvai. Saugos diržai kiekvienai sėdynei;
	

	11.3. Tamsinti, dvigubi šoniniai keleivių salono stiklai;
	

	11.4. Keleivių bagažo lentynos abiejose pusėse, su asmeniniu apšvietimu, oro išpūtimu;
	

	11.5. Keleivių  klimato kontrolė ne mažiau 10kW galingumo ir atskiras vairuotojo kondicionierius; 
	

	11.6. Ne mažiau 10 vnt. USB jungčių keleiviams ir vairuotojui;
	

	11.7. Autonominė  salono šildymo įranga – ne trumpesni nei 2000 mm konvekciniai šildytuvai (radiatoriai) abiejuose keleivių salono pusėse;
	

	11.8. Grindų danga lygi, be įgilinto praėjimo tako;
	

	11.9. Salono,  lubų, šonų ir grindų, esančių po sėdynėmis, garso bei šilumos izoliacija (termoizoliacija). Atlikta lubų, langų statramsčių, šonų ir ratų nišų apdaila;
	

	11.10. Reguliuojamo  aukščio vairuotojo sėdynė;
	

	11.11. Autobusas turi turėti pilnai elektrinį hidraulinį liftą, skirtą neįgaliesiems keleiviams su vežimėliu patekti į autobusą per jo galą. Lifto keliamoji gali turi būti ne mažiau kaip 400kg.
	

	11.12. Vairuotojo – keleivių skyriaus pertvara ( pertvara už vairuotojo nugaros).
	

	11.13. Tachografas – skaitmeninis, atitinkantis ES reikalavimus;
	

	11.14. Audio sistema su (ne mažiau) 4 vnt. garsiakalbiais keleivių salone;
	

	11.15. Gesintuvai (2 vnt.) su laikikliais, du pirmos medicininės pagalbos rinkiniai, avarinis sustojimo ženklas, šviesą atspindinti liemenė;
	

	12. Papildomi reikalavimai pasiūlymui:
	

	12.1. Pateikiamos autobuso nuotraukos (transporto priemonės išvaizda iš priekio, abiejų šonų ir galo, salono nuotraukos iš priekio ir galo, vairuotojo vietos nuotrauka, tachografo rodmenų nuotrauka,  elektrinis liftas darbinėje padėtyje);
	

	12.2. Pateikiamos autobuso nuosavybę patvirtinančių dokumentų(techninio paso, COC (Certificate of Conformity) sertifikato arba gamintojo techninių duomenų išrašo su aiškiai matomu kėbulo numeriu ir kitais duomenimis) patvirtintos kopijos;
	




