1 PRIEDAS

Techninės specifikacijos

1 Pirkimo dalis: Mobilieji telefonai Android kategorijos
1.1 lentelė Techniniai reikalavimai mobiliems telefonams
	Eil. Nr.
	Komponento / charakteristikos pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūloma parametro reikšmė
(įrašyti siūlomos įrangos charakteristikas)

	1.
	Mobilus telefonas S1
 IA kategorija
	1. Palaikomi ryšio ir duomenų perdavimo standartai:
1.1. GSM 850/900/1800/1900;
1.2. WCDMA 850/900/2100;
1.3. 3G, 4G LTE;
1.4. Bluetooth v5.3, A2DP, LE;
1.5. USB Type-C 2.0
1.6. Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac;
1.7. A-GPS  arba lygiavertė;
1.8. DUAL SIM, pokalbio metu aktyvi viena kortelė;
1.9. Akselerometras, Pirštų antspaudų skaitytuvas, Geomagnetinis jutiklis, Šviesos jutiklis, Virtualus artumo jautimas. 
2. Ekranas: 
2.1. Ekrano dydis ne mažiau  6.7‘‘, Super AMOLED
2.2. Ekrano raiška ne mažiau 1080 x 2340
2.3. Ekrano spalvos 16M
2.4. Sensorinio ekrano tipas capacitive;
2.5. PPI pikselių tankumas ekrane ne mažiau 385
2.6. Baterija: talpa ne mažiau 5000 mAh, 
3. Atmintis, Procesorius:
3.1. RAM atmintis ne mažiau 4 GB
3.2. Vidinė telefono atmintis ne mažiau 128 GB;
3.3. MicroSD kortelės palaikymas (iki 2 TB);
3.4. CPU Octa-core (8 branduolių)
4. Programinė įranga;
4.1. Android OS 15; 
4.2. IMAP4,POP3,SMTP protokolai;
4.3. Naršyklė;
5. Kamera:
5.1. Galinė kamera Triple 
50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS;
5 MP, f/2.2, (ultrawide)
2 MP, f/2.4, (macro)
LED flash, panorama, HDR, 1080p@30fps filmavimas 
5.2. Priekinė kamera ne mažiau 13 MP, 1080p@30fps.

6.    Korpusas:
6.1.  Plastikas ir stiklas;
6.2. Svoris ne daugiau 190 g.
7. Matmenys ne daugiau 164.4 x 77.9 x 7.5 mm.
8. Garantija:
9.1 Gamintojo garantija ne mažiau 2 metai.
10. Telefono išleidimo data – ne anksčiau kaip 2025 m. III ketv.
	

	Mobilaus telefono modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis
	

	2. 
	Mobilus telefonas S2
 IIA kategorija
	1. Palaikomi ryšio ir duomenų perdavimo standartai:
1.1. GSM 850/900/1800/1900;
1.2. WCDMA 850/900/1900/2100;
1.3. 3G, 4G LTE, 5G;
1.4. Bluetooth v5.4, A2DP, LE;
1.5. USB Type-C 2.0, OTG
1.6. Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 
1.7. A-GPS  arba lygiavertė;
1.8. DUAL SIM, pokalbio metu aktyvi viena kortelė
1.9. Akselerometras, Pirštų antspaudų skaitytuvas, Giroskopo jutiklis, Geomagnetinis jutiklis, Holo jutiklis, Šviesos jutiklis, Virtualus artumo jautimas.
2. Ekranas: 
2.1. Ekrano dydis ne mažiau 6.7‘‘, Super AMOLED, 120Hz, iki 1900 nits;
2.2. Ekrano raiška  ne mažiau 1080 x 2340;
2.3. Ekrano spalvos 16M;
2.4. Sensorinio ekrano tipas capacitive;
2.5. PPI pikselių tankumas ekrane ne mažiau 385,
2.6. Baterija: talpa ne mažiau 5000 mAh.
3. Atmintis, Procesorius:
3.1. RAM atmintis ne mažiau 6 GB;
3.2. Vidinė telefono atmintis ne mažiau 128 GB;
3.3. MicroSD kortelės palaikymas (iki 1 TB) ;
3.4. CPU Octa-core (8 branduolių);
4. Programinė įranga:
4.1. Android OS 14, 
4.2. IMAP4,POP3,SMTP protokolai;
4.3. Naršyklė, 
5. Kamera:
5.1. Galinė kamera ne mažiau Triple
50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.96", PDAF, OIS
8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm
5 MP, f/2.4, (macro) 
  LED flash, HDR,   Panorama, 4K@30fps filmavimas
5.2. Priekinė kamera ne mažiau 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", 1.12µm, 4K@30fps.
6. Korpusas:
6.1.  Plastikas ir stiklas Corning Gorilla Glass Victus+ arba lygiavertis; 
6.2. Svoris ne daugiau 195 g.
7. Matmenys ne daugiau 162.9 x 78.2 x 7.4 mm.
8. Garantija:
9.1 Gamintojo garantija ne mažiau 2 metai.
10. Telefono išleidimo metai – ne anksčiau kaip 2025 m.
	

	Mobilaus telefono modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis
	

	3. 
	Mobilus telefonas S3 IIIA kategorija
	1. Palaikomi ryšio ir duomenų perdavimo standartai:
1.1. GSM 850/900/1800/1900;
1.2. WCDMA 850/900/1900/2100;
1.3. 3G, 4G LTE, 5G;
1.4. Bluetooth v5.3, A2DP, LE;
1.5. USB Type-C 2.0, OTG
1.6. Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6 
1.7. A-GPS  arba lygiavertė;
1.8. DUAL SIM, pokalbio metu aktyvi viena kortelė
1.9. Akselerometras, Pirštų antspaudų skaitytuvas, Giroskopo jutiklis, Geomagnetinis jutiklis, Holo jutiklis, Šviesos jutiklis, Virtualus artumo jautimas. 
2. Ekranas: 
2.1. Ekrano dydis ne mažiau 6.7‘‘; Super AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1900 nits
2.2. Ekrano raiška  ne mažiau 1080 x 2340;
2.3. Ekrano spalvos 16M;
2.4. Sensorinio ekrano tipas capacitive;
2.5. PPI pikselių tankumas ekrane ne mažiau 385,
2.6. Baterija: talpa ne mažiau 5000 mAh
3. Atmintis, Procesorius:
3.1. RAM atmintis ne mažiau 8 GB;
3.2. Vidinė telefono atmintis ne mažiau 128 GB;
3.3. MicroSD kortelės palaikymas (iki 1 TB);
3.4. CPU Octa-core (8 branduolių);
4. Programinė įranga:
4.1. Android OS 15, 
4.2. IMAP4,POP3,SMTP protokolai;
4.3. Naršyklė, 
5. Kamera:
5.1. Galinė kamera ne mažiau Triple,
 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS
12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm; 
5 MP, f/2.4, (macro)
  LED flash, HDR,   Panorama, 4K@30fps, filmavimas;
5.2. Priekinė kamera ne mažiau 12 MP, 1080p@30fps.
6. Korpusas:
6.1.  Plastikas ir stiklas Corning Gorilla Glass Victus+ arba lygiavertis; 
6.2. Svoris ne daugiau 198 g.
7. Matmenys ne daugiau 162.2 x 77.5 x 7.4 mm.
8. Garantija:
9.1 Gamintojo garantija ne mažiau 2 metai.
10. Telefono išleidimo metai – ne anksčiau kaip 2025m.
	

	Mobilaus telefono modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis
	

	4. 
	Mobilus telefonas S4
IVA kategorija
	1. Palaikomi ryšio ir duomenų perdavimo standartai:
0. GSM 850/900/1800/1900;
0. WCDMA 850/900/1900/2100;
0. 3G; 4G LTE, 5G;
0. Bluetooth v5.4, A2DP, LE;
0. USB Type-C 3.2, OTG
0. Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM;
0. A-GPS  arba lygiavertė; 
0. DUAL SIM, pokalbio metu aktyvi viena kortelė;
0. Akselerometras, Barometras, Pirštų antspaudų skaitytuvas, Giroskopo jutiklis, Geomagnetinis jutiklis, Holo jutiklis, Šviesos jutiklis, Virtualus artumo jautimas.
   Ekranas: 
0. Ekrano dydis ne mažiau 6.7‘‘, Dynamic  AMOLED 2x, 120Hz 
0. Ekrano raiška ne mažiau 1080 x 2340
0. Ekrano spalvos 16M
0. Sensorinio ekrano tipas capacitive;
0. PPI pikselių tankumas ekrane ne mažiau 385,
0. Baterija: talpa ne mažiau 4900 mAh,
1. Atmintis, Procesorius:
1. RAM atmintis ne mažiau 8 GB
1. Vidinė telefono atmintis ne mažiau 256GB;
1. CPU ne mažiau 10 branduolių;
1. Programinė įranga;
2. Android OS 16; 
2. IMAP4,POP3,SMTP protokolai;
2. Naršyklė;
1. Kamera:
Galinė kamera Triple, 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS
8 MP, f/2.4, 75mm (telephoto), 1/4.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom
12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm;
3. Priekinė kamera ne mažiau 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm;
1.    Korpusas:
4.  Plastikas ir stiklas Corning Gorilla Glass Victus+ arba lygiavertis; 
4. Svoris ne daugiau 190g.
4. Apsaugos sertifikatai IP68 dust/water
1. Matmenys ne daugiau 161.3 x 76.6 x 7.4 mm
1. Garantija:
8.1 Gamintojo garantija ne mažiau 2 metai.
9. Telefono išleidimo metai – ne anksčiau kaip 2025 m. III ketv.
	

	Mobilaus telefono modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis
	

	5. 
	Mobilus telefonas S5
VA kategorija
	1. Palaikomi ryšio ir duomenų perdavimo standartai:
0. GSM 850/900/1800/1900;
0. WCDMA 850/900/1700/1900/2100;
0. 3G, 4G LTE, 5G;
0. Bluetooth v5.4, A2DP, LE;
0. USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG;
0. Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6e/7
0. NFC;
0. A-GPS  arba lygiavertė; 
0. DUAL SIM, pokalbio metu aktyvi viena kortelė;
0. Akselerometras, Barometras, Pirštų antspaudų skaitytuvas, Giroskopo jutiklis, Geomagnetinis jutiklis, Holo jutiklis, Šviesos jutiklis, Artumo jutiklis.
1. Ekranas: 
1. Ekrano dydis ne mažiau 6.2‘‘, Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+
1. Ekrano raiška  ne mažiau 1080 x 2340
1. Ekrano spalvos 16M
1. Sensorinio ekrano tipas capacitive;
1. PPI pikselių tankumas ekrane ne mažiau 416
1. Baterija: talpa ne mažiau 4000 mAh, belaidis krovimas ne mažiau 15W (Qi/PMA)
1. Atmintis, Procesorius:
2. RAM atmintis ne mažiau 8 GB
2. Vidinė telefono atmintis ne mažiau 256 GB;
2. CPU  ne mažiau 8 branduolių.
1. Programinė įranga;
3. Android  OS 15; 
3. IMAP4,POP3,SMTP protokolai;
3. Naršyklė;
1. Kamera:
4. Galinė kamera triple 
50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS
10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom
12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video;
LED flash, auto-HDR, panorama, 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS;
4. Priekinė kamera single  12 MP, f/2.2, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF, Dual video call, Auto-HDR, 4K@30/60fps, 1080p@30fps
1.    Korpusas:
5.  Aliuminis ir stiklas Gorilla Glass Victus 2 arba lygiavertis;
5. Svoris ne daugiau 162 g.
5. Apsaugos sertifikatai IP68 dust/water proof
1. Matmenys ne daugiau 146.9x 70.5 x 7.2 mm;
1. Garantija:
9.1 Gamintojo garantija ne mažiau 2 metai.
10. Telefono išleidimo metai – ne anksčiau kaip 2025 m.
	

	Mobilaus telefono modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis
	

	6. 
	Mobilus telefonas S6
VIA kategorija
	1. Palaikomi ryšio ir duomenų perdavimo standartai:
1.1. GSM 850/900/1800/1900;
1.2. WCDMA 850/900/1700/1900/2100;
1.3. 3G, 4G LTE, 5G;
1.4. Bluetooth v5.4, A2DP, LE;
1.5. USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG
1.6. Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6e/7
1.7. 2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M;
1.8. NFC;
1.9. A-GPS  arba lygiavertė; 
1.10. DUAL SIM, pokalbio metu aktyvi viena kortelė;
1.11. Akselerometras, Barometras, Pirštų antspaudų skaitytuvas, Giroskopo jutiklis, Geomagnetinis jutiklis, Holo jutiklis, Šviesos jutiklis, Artumo jutiklis.
2. Ekranas: 
2.1. Ekrano dydis ne mažiau 6.7‘‘, Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+
2.2. Ekrano raiška  ne mažiau 3120 x 1440;
2.3. Ekrano spalvos 16M;
2.4. Sensorinio ekrano tipas capacitive;
2.5. PPI pikselių tankumas ekrane ne mažiau 513;
2.6. Baterija: talpa ne mažiau 4900 mAh, belaidis krovimas ne mažiau 15W (Qi/PMA)
3. Atmintis, Procesorius:
3.1. RAM atmintis ne mažiau 12 GB
3.2. Vidinė telefono atmintis ne mažiau 256 GB;
3.3. CPU ne mažiau 8 branduolių;
4. Programinė įranga;
4.1. Android  OS 15; 
4.2. IMAP4,POP3,SMTP protokolai;
4.3. Naršyklė;
5. Kamera:
5.1. Galinė kamera triple 
50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS
10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom
12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video;
LED flash, auto-HDR, panorama, 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS
5.2. Priekinė kamera single  12 MP, f/2.2, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF, Dual video call, Auto-HDR, 4K@30/60fps, 1080p@30fps
6.    Korpusas:
6.1.  Aliuminis ir stiklas Gorilla Glass Victus 2 arba lygiavertis;
6.2. Svoris ne daugiau 190 g.
6.3. Apsaugos sertifikatai IP68 dust/water proof
7. Matmenys ne daugiau 158.4 x 75.8 x 7.3 mm;
8. Garantija:
9.1 Gamintojo garantija ne mažiau 2 metai.
10. Telefono išleidimo metai – ne anksčiau kaip 2025 m.
	

	Mobilaus telefono modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis
	

	7. 
	Mobilus telefonas S7 VIIA  kategorija
	1. Palaikomi ryšio ir duomenų perdavimo standartai:
1.1. GSM 850/900/1800/1900;
1.2. WCDMA 850/900/1700/1900/2100;
1.3. 3G, 4G LTE, 5G;
1.4. Bluetooth v5.4, A2DP, LE;
1.5. USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG
1.6. Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6e/7
1.7. 2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M;
1.8. NFC;
1.9. A-GPS  arba lygiavertė; 
1.10. DUAL SIM, pokalbio metu aktyvi viena kortelė;
1.11. Akselerometras, Barometras, Pirštų antspaudų skaitytuvas, Giroskopo jutiklis, Geomagnetinis jutiklis, Holo jutiklis, Šviesos jutiklis, Artumo jutiklis, kompasas.
2. Ekranas: 
2.1. Ekrano dydis ne mažiau 6.9‘‘, Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+
2.2. Ekrano raiška  ne mažiau 3120 x 1440;
2.3. Ekrano spalvos 16M;
2.4. Sensorinio ekrano tipas capacitive;
2.5. PPI pikselių tankumas ekrane ne mažiau 498;
2.6. Baterija: talpa ne mažiau 5000 mAh, belaidis krovimas ne mažiau 25W (Qi/PMA)
3. Atmintis, Procesorius:
3.1. RAM atmintis ne mažiau 12 GB
3.2. Vidinė telefono atmintis ne mažiau 512 GB;
3.3. CPU ne mažiau 8 branduolių;
4. Programinė įranga;
4.1. Android  OS 15; 
4.2. IMAP4, POP3, SMTP protokolai;
4.3. Naršyklė;
5. Kamera:
5.1. Galinė kamera
200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3“,
0.6µm, multi-directional PDAF, OIS
10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom
50 MP, f/3.4, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom
50 MP, f/1.9, 120&#730; (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video;
LED flash, auto-HDR, panorama, 8K@24/30fps, 4K@30/120fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS;
Priekinė kamera single  
12 MP, f/2.2, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF, Dual video call, Auto-HDR, 4K@30/60fps, 1080p@30fps
6.    Korpusas:
6.1.  Aliuminis ir stiklas Corning Gorilla Armor 2 arba lygiavertis;
6.2. Svoris ne daugiau 220 g.
6.3. Apsaugos sertifikatai IP68 dust/water proof
7. Matmenys ne daugiau 162.8 x 77.6 x 8.2 mm;
8. Garantija:
9.1 Gamintojo garantija ne mažiau 2 metai.
10. Telefono išleidimo metai – ne anksčiau kaip 2025 m.
	

	Mobilaus telefono modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis
	

	8. 
	Mobilus telefonas S8 VIIIA kategorija
	1. Palaikomi ryšio ir duomenų perdavimo standartai:
1.1. GSM 850/900/1800/1900;
1.2. WCDMA 850/900/1700/1900/2100;
1.3. 3G, 4G LTE, 5G;
1.4. Bluetooth v5.4, A2DP, LE, aptX HD;
1.5. USB Type-C 3.2, OTG
1.6. Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6e/7
1.7. CPU greitis: 4.47GHz, 3.5GHz;
1.8. NFC;
1.9. A-GPS  arba lygiavertė; 
1.10. DUAL SIM, pokalbio metu aktyvi viena kortelė;
1.11. Akselerometras, Barometras, Pirštų antspaudų skaitytuvas, Giroskopo jutiklis, Geomagnetinis jutiklis, Holo jutiklis, Šviesos jutiklis, Artumo jutiklis, kompasas, Veido atpažinimas (Face ID).
2. Ekranas: 
2.1. Ekrano dydis ne mažiau 8‘‘, Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+
2.2. Ekrano raiška:
pagrindinis - ne mažiau 2184 x 1968,
pagalbinis – ne mažiau 2520 x 1080;
2.3. Ekrano spalvos 16M;
2.4. Sensorinio ekrano tipas capacitive;
2.5. Baterija: talpa ne mažiau 4400 mAh, belaidis krovimas ne mažiau 15W
3. Atmintis, Procesorius:
3.1. RAM atmintis ne mažiau 12 GB
3.2. Vidinė telefono atmintis ne mažiau 256 GB;
3.3. CPU ne mažiau 8 branduolių;
4. Programinė įranga;
4.1. Android  OS 16; 
4.2. IMAP4, POP3, SMTP protokolai;
4.3. Naršyklė;
5. Kamera:
Galinė kamera triple 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS
10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom
12 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1.4µm, dual pixel PDAF;
Priekinė kamera single  
10 MP, f/2.2, 18mm (ultrawide), 1.12µm
Cover camera:
10 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1.12µm;
6.    Korpusas:
Svoris ne daugiau 215 g.
6.1. Apsaugos sertifikatai IP48 dust/water proof
7. Matmenys ne daugiau:
išskleisto - 158.4 x 143.2 x 4.2 mm,
sulenkto - 158.4 x 72.8 x 8.9 mm;
8. Garantija:
9.1 Gamintojo garantija ne mažiau 2 metai.
10. Telefono išleidimo metai – ne anksčiau kaip 2025 m.
	

	Mobilaus telefono modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis
	




1.2. lentelė Aplinkos apsaugos kriterijai
	Aplinkos apsaugos kriterijai/reikalavimai
	Tiekėjo pateikiami galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai

	1. Produktui pagaminti naudojamose spausdintinėse plokštėse neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008), kancerogeninės (H350, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410);
2. Produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą;
3. Įrangos plastikinėse dalyse, kurių masė didesnė kaip 5 g, turi būti mažai halogenintų medžiagų. Kiekvienoje plastikinėje prietaiso dalyje turi būti mažiau kaip 1 000 ppm (0,1 proc. masės dalis) bromo ir mažiau kaip 1 000 ppm (0,1 proc. masės dalis) chloro.
	· gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus; 
· arba kiti lygiaverčiai įrodymai.







2 Pirkimo dalis: Mobilieji telefonai iOS kategorijos
2.1. lentelė Techniniai reikalavimai mobiliems telefonams
	Eil. Nr.
	Komponento / charakteristikos pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūloma parametro reikšmė
(įrašyti siūlomos įrangos charakteristikas)

	1.
	Mobilus telefonas AP1
IO kategorija
	1. Palaikomi ryšio ir duomenų perdavimo standartai:
1.1. GSM 850/900/1800/1900;
1.2. WCDMA 850/900/1900/2100;
1.3. 5G
1.4. LTE;
1.5. Bluetooth v5.3, A2DP, LE;
1.6. USB Type-C 2.0;
1.7. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot;
1.8. A-GPS  arba lygiavertė; 
1.9. NFC
1.10. proximity sensor (atstumo jutiklis),
face ID (veido atmažinimas),
accelerometer (akcelerometras) ,
compass (kompasas),
barometer (barometras),
   Gyroscope (giroskopas).
2. Ekranas: 
2.1. Ekrano dydis ne mažiau 6.1‘‘, Super Retina XDR OLED, 60Hz, HDR10, Dolby Vision
2.2. Ekrano raiška ne mažiau 1170 x 2532
2.3. Sensorinio ekrano tipas capacitive;
2.4. Ekrano ir korpuso santykis ~87,1 %
2.5. PPI pikselių tankumas ekrane ne mažiau 457
2.6. Ekrano apsauga: Ceramic Shield glass.
2.7. Baterija: talpa ne mažiau 4005 mAh,
3. Atmintis, Procesorius:
3.1. RAM atmintis ne mažiau 8 GB
3.2. Vidinė telefono atmintis ne mažiau 128 GB
3.3. CPU Hexa-core
3.4. Chipset Apple A18 (3 nm)
3.5. Apple GPU (4-core graphics)
4. Programinė įranga;
4.1. iOS 18;
4.2. IMAP4,POP3,SMTP protokolai;
4.3. Naršyklė;
5. Kamera:
5.1. Galinė kamera Single 
48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/2.55", 0.7µm, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama, 3D (spatial) audio
Video 4K@24/25/30/60fps
5.2. Priekinė kamera 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, SL 3D, (depth/biometrics sensor).
6.   Korpusas:
6.1.   Aliuminio korpusas, „Ceramic Shield“ priekis
6.2.  Matmenys ne daugiau 146.7 x 71.5x 7.8 mm. 
6.3.  Apsaugos sertifikatai IP68 dust/water (up to 6m for 30 mins)
6.4. Svoris ne daugiau 167 g.
8.Garantija:
8.1 Gamintojo garantija ne mažiau 1 metai.
9. Telefono išleidimo metai – ne anksčiau kaip 2025 m.
	

	Mobilaus telefono modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis
	

	2. 
	Mobilus telefonas AP2
IIO kategorija
	1. Palaikomi ryšio ir duomenų perdavimo standartai:
1.1. GSM 850/900/1800/1900;
1.2. WCDMA 850/900/1900/2100;
1.3. 5G
1.4. LTE;
1.5. Bluetooth 6.0, A2DP, LE;
1.6. USB Type-C 2.0;
1.7. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot
1.8. A-GPS  arba lygiavertė; 
1.9. NFC
1.10. proximity sensor (atstumo jutiklis),
Face ID (veido atpažinimas),
accelerometer (akcelerometras) ,
barometer (barometras),   Gyroscope (giroskopas).
2. Ekranas: 
2.1. Ekrano dydis ne mažiau 6.3‘‘, Super Retina XDR OLED, Dolby Vision, HDR10
2.2. Ekrano raiška  ne mažiau 1206 x 2622;
2.3. Sensorinio ekrano tipas capacitive;
2.4. PPI pikselių tankumas ekrane ne mažiau 460
2.5. Ekrano apsauga: Ceramic Shield 2,
2.6. Baterija: talpa ne mažiau 3692 mAh,
3. Atmintis, Procesorius:
3.1. RAM atmintis ne mažiau 8 GB
3.2. Vidinė telefono atmintis ne mažiau 256 GB
3.3. CPU Hexa-core 
3.4. Chipset Apple Apple A19  (3 nm);
3.5. Apple GPU (5-core graphics)
4. Programinė įranga;
4.1. iOS 26;
4.2. IMAP4,POP3,SMTP protokolai;
4.3. Naršyklė;
5. Kamera:
5.1. Galinė kamera Dual, 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF
5.2. Priekinė kamera 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF
SL 3D, (depth/biometrics sensor).
6.   Korpusas:
6.1.   Aliuminio korpusas, „Ceramic Shield“ priekinė dalis
6.2.  Matmenys ne daugiau 149.6 x 71.5 x 8 mm .
6.3. Svoris ne daugiau 177 g.
6.4. Apsaugos sertifikatai IP68 dust/water (up to 6m for 30 mins)
8.Garantija:
8.1 Gamintojo garantija ne mažiau 1 metai.
9. Telefono išleidimo metai – ne anksčiau kaip 2025m.
	

	Mobilaus telefono modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis
	

	3. 
	Mobilus telefonas AP3
IIIO kategorija
	1. Palaikomi ryšio ir duomenų perdavimo standartai:
1.1. GSM 850/900/1800/1900;
1.2. WCDMA 850/900/1900/2100;
1.3. GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
1.4. Bluetooth 6.0, A2DP, LE;
1.5. USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort
1.6. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot;
1.7. A-GPS  arba lygiavertė; 
1.8. NFC
1.9. proximity sensor (atstumo jutiklis),
accelerometer (akcelerometras) ,
compass (kompasas),
barometer (barometras),   Gyroscope (giroskopas),   
Face ID (veido atpažinimas).
2. Ekranas: 
2.1. Ekrano dydis ne mažiau 6.3‘‘, LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10
2.2. Ekrano raiška ne mažiau 1206 x 2622 
2.3. Ekrano spalvos 16M
2.4. Sensorinio ekrano tipas capacitive;
2.5. PPI pikselių tankumas ekrane ne mažiau  460
2.6. Ekrano apsauga Ceramic Shield 2
2.7. Baterija: talpa ne mažiau 3998 mAh,
3. Atmintis, Procesorius:
3.1. RAM atmintis ne mažiau  12 GB
3.2. Vidinė telefono atmintis ne mažiau  256 GB
3.3. CPU Hexa-core 
3.4. Chipset Apple A19 Pro (3 nm)
Programinė įranga;
3.5. iOS 26;
3.6. IMAP4,POP3,SMTP protokolai;
3.7. Naršyklė HTML5;
4. Kamera:
4.1. Galinė kamera 
48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom
48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF
TOF 3D LiDAR scanner (depth) 
4.2  Priekinė kamera 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF
SL 3D, (depth/biometrics sensor).
5.   Korpusas:
5.1.   Matmenys ne daugiau 150 x 71.9 x 8.8  mm.
5.2. Svoris ne daugiau 206 g. 
5.3.   Apsaugos sertifikatai IP68 dust/water
6. Garantija:
6.1 Gamintojo garantija ne mažiau 1 metai.
7. Telefono išleidimo metai – ne anksčiau kaip 2025 m.
	

	Mobilaus telefono modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis
	

	4. 
	Mobilus telefonas AP4
IVO kategorija
	1. Palaikomi ryšio ir duomenų perdavimo standartai:
1.1. GSM 850/900/1800/1900;
1.2. WCDMA 850/900/1900/2100;
1.3. GSM / CDMA / HSPA+ / LTE / 5G
1.4. Bluetooth 6.0, A2DP, LE;
1.5. USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort
1.6. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot;
1.7. A-GPS  arba lygiavertė; 
1.8. NFC
1.9. proximity sensor (atstumo jutiklis),
accelerometer (akcelerometras) ,
barometer (barometras), 
Gyroscope (giroskopas),
Face ID (veido skaitytuvas),
Aplinkos šviesos,
LiDAR skeneris.
2. Ekranas: 
2.1. Ekrano dydis ne mažiau 6.9‘‘, LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10
2.2. Ekrano raiška ne mažiau 1320 x 2868 
2.3. Ekrano spalvos 16M
2.4. Sensorinio ekrano tipas capacitive;
2.5. PPI pikselių tankumas ekrane ne mažiau  460
2.6. Ekrano apsauga Ceramic Shield 2
3. Atmintis, Procesorius:
3.1. RAM atmintis ne mažiau  12GB
3.2. Vidinė telefono atmintis ne mažiau  512 GB
3.3. CPU Hexa-core 
3.4. Chipset Apple A19 Pro (3 nm)
Programinė įranga;
3.5. iOS 26;
3.6. IMAP4, POP3, SMTP protokolai;
3.7. Naršyklė HTML5;
4. Kamera:
4.1. Galinė kamera 
48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom
48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF
TOF 3D LiDAR scanner (depth);
Priekinė kamera 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor).
5.   Korpusas:
5.1.   Matmenys ne daugiau 163.4 x 78 x 8.8 mm.
5.2. Svoris ne daugiau 233 g.
5.3.   Apsaugos sertifikatai IP68 dust/water
6. Garantija:
6.1 Gamintojo garantija ne mažiau 1 metai.
7. Telefono išleidimo metai – ne anksčiau kaip 2025 m.
	

	Mobilaus telefono modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis
	




2.2. lentelė Aplinkos apsaugos kriterijai
	Aplinkos apsaugos kriterijai/reikalavimai
	Tiekėjo pateikiami galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai

	1. Produktui pagaminti naudojamose spausdintinėse plokštėse neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008), kancerogeninės (H350, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410);
2. Produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą;
3. Įrangos plastikinėse dalyse, kurių masė didesnė kaip 5 g, turi būti mažai halogenintų medžiagų. Kiekvienoje plastikinėje prietaiso dalyje turi būti mažiau kaip 1 000 ppm (0,1 proc. masės dalis) bromo ir mažiau kaip 1 000 ppm (0,1 proc. masės dalis) chloro.
	· gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus; 
· arba kiti lygiaverčiai įrodymai.





