Pirkimo sąlygų 2 priedas

VAIZDO KOLONOSKOPO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Perkamas kiekis – 1 (vienas) vnt.

	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai
	Reikalaujama reikšmė
	Siūlomos prekės parametrų reikšmės ir atitikimų patvirtinimas su tikslia nuoroda į gamintojo dokumentaciją (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)

	1.
	Vaizdo kolonoskopas
	[siūlomas modelis ir gamintojas]
	

	1.1
	Regėjimo laukas
	≥ 170°
	

	1.2
	Lauko gylis
	Ne blogiau kaip nuo 2 iki 100 mm
	

	1.3
	Lenkimo kampai
	Aukštyn ≥ 180°
	

	
	
	Žemyn ≥ 180°
	

	
	
	Kairėn ≥ 160°
	

	
	
	Dešinėn ≥ 160°
	

	1.4
	Distalinės dalies diametras
	≤ 13,2 mm
	

	1.5
	Įvedamo vamzdelio diametras
	≤ 12,8 mm
	

	1.6
	Kanalo diametras
	≥ 3,2 mm
	

	1.7
	Darbinis ilgis
	≥ 1600 mm
	

	1.8
	Papildomas vandens padavimo kanalas
	Būtina
	

	1.9
	Įvedimo vamzdelio savybės
	1. Pasyviojo lenkimo funkcija
2. Lankstumo reguliavimo funkcija
	[bookmark: _GoBack]

	1.10
	Suderinamumas
	1.  HDTV (aukštos raiškos) standarto, suderinamas su specialiu apšvietimu: optinio ir skaitmeninio stebėjimo režimas, naudojant siauros spektro juostos šviesą
2.  Suderinmas su turimais šviesos šaltiniu (CLV-190) ir vaizdo sistemos centru (CV-190)
	

	1.11
	Įrangos žymėjimas CE ženklu
	Būtinas. 
Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.
	




