
TELESKOPINIŲ TRIBŪNŲ IR KĖDŽIŲ TVIRTINAMŲ PRIE SIENOS PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. Pirkimo objektas: Teleskopinių tribūnų ir kėdžių tvirtinamų prie sienos pirkimas. 
2. Perkančioji organizacija/Užsakovas: Šilutės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188723322, LT-99133 Šilutė, Dariaus ir Girėno g. 1.
3. Montavimo vieta: Gluosnių g. 13B, Šilutės m., Šilutės r. Sav.
4. Finansavimo šaltinis: ES struktūrinių fondų lėšos ir Šilutės rajono savivaldybės biudžeto lėšos.
5. Apimtys: iš viso 256 kėdžių: dvi tribūnos po 3 eiles (po 44 vietas) (plane A ir B pozicijos), viena tribūna 3 eilių 38 vietų (plane C pozicija), viena tribūna 3 eilių 25 vietų (plane D pozicija), 9 blokai po 10 sėdimų vietų (90 vietų) (plane SK 10 langelių) ir 3 blokai po 5 sėdimas vietas (15 vietų) (plane SK 5 langelių) kėdžių montuojamų prie sienos.
Perkančioji organizacija perka teleskopines tribūnas (toliau – Tribūna) su 151 vnt. žiūrovams skirtomis kėdėmis. Kėdės montuojamos ant tribūnos laiptuotos pakylos. Pagal poreikį tribūna bus transformuojama – išstumiama arba sustumiama. 
Atstumas tarp kėdžių centrų turi būti  500  ± 5 mm. Ergonomiškai suformuotos kėdės pagamintos iš liejimo būdu, UV spinduliams atsparaus, didelio tankio nedegaus polipropileno. Sėdynė ir atlošas užtikrina komfortą, lengvumą, ilgaamžiškumą ir išskirtinį tvirtumą. Praėjimas tarp kėdučių turi atitikti gaisrinius reikalavimus (ne mažiau nei 450 mm).
Kėdžių konstrukcija turi būti pagaminta iš plieno, skirto vidaus naudojimui, nudažyta milteliniu būdu. Kėdės nugara nusileidžia automatiškai, o pakeliama rankiniu būdu. Tribūna ištraukiama ir stumiama vieno ar dviejų žmonių pagalba.
  	Šoniniai saugos turėklai pagaminti iš plieno ir prieš sustumiant tribūną turi būti nuimami. Kėdžių spalva derinama su užsakovu prieš užsakant.
Tribūnos turi atitikti LST EN 13200-1:2019 standartą.
	
	Teleskopinių tribūnų ir jos komponentų specifikacija	

	Eil. Nr.
	Reikalavimas
	Reikalavimo reikšmė

	1
	Kėdės plotis tarp kėdžių centrų
	500 ± 5 mm;

	2
	Bendras kėdės aukštis
	380 ±10 mm;

	3
	Kėdės sėdimosios dalies aukštis nuo grindų
	435 ±10mm;

	4
	Kėdės aukštis, kai nugarinė dalis uždaryta
	245± 10 mm;

	5
	Atitikimas LST EN 13200-1:2019 arba lygiaverčiam standartui
	atitinka

	Eil. Nr.
	Reikalavimas
	Reikalavimo reikšmė

	6

	Tribūnų skaičius
	4 vnt. 

	7

	Kėdžių skaičius
	44 pirmoje (A), 44 antroje (B), 38 trečioje (C), 25 ketvirtoje (D) tribūnoje. Iš viso 151 vnt. kėdžių.

	8
	Modelis, tipas
	Fiksuojama prie grindų.

	9
	Eilių skaičius

	Po 3 eiles tribūnose.


	10
	Pakopos aukštis
	300 mm ± 5 mm

	11
	Eilės gylis
	900 mm ± 10 mm

	12
	Išskleistos A tribūnos plotis
	8000 mm ± 50 mm;


	13
	Išskleistos B tribūnos plotis
	8000 mm ± 50 mm;

	14
	Išskleistos C tribūnos plotis
	7000 mm ± 50 mm;

	15
	Išskleistos D tribūnos plotis
	4500 mm ± 50 mm;

	16
	Tribūnų A, B, C ir D aukštis iki viršutinės pakopos  
	720 mm ± 10 mm;


	17
	Tribūnos aukštis su kėdėmis ir apsauginiais turėklais.
	1750 mm ± 10 mm;


	18
	Išskleistų tribūnų ilgis be papildomo laiptelio
	2275 mm ± 10 mm;


	19
	Išskleistų tribūnų ilgis su papildomu laipteliu
	2575 mm ± 10 mm;


	20
	Uždarytų tribūnų gylis
	1410 mm ± 50 mm;


	21
	Laiptų plotis
	Ne mažiau 500 mm ± 10 mm;


	22
	Valdymas
	Tribūna uždaroma ir atidaroma rankiniu būdu specialių rankenų pagalba.

	23
	Tribūnos karkasas
	Turi būti nudažytas milteliniu būdu juoda matine spalva RAL 9005. Sijos, kurios palaiko kiekvienos platformos galinę dalį, cinkuotos.

	24
	Platformos pagrindas
	Turi būti pagamintas iš ne mažiau 12 mm neslidžios jachtinės faneros.

	25
	Papildomas laiptelis ir pakopos apdaila
	Papildomas laiptelis turi būti pritvirtintas prie pirmos eilės. Jis turi būti nuimamas.
Laiptelio kraštai padengti rifliuoto aliuminio apvadais.

	26
	Šoniniai turėklai
	[bookmark: _Hlk209516896]Šoniniai saugos turėklai pagaminti iš metalinio rėmo su vertikaliomis sijomis. Nudažyti milteliniu būdu juoda RAL 9005 spalva.

	27
	Vertikalios kolonos ir jų apkrova
	Minimalus kolonos atramos dydis turi būti ne mažiau kaip 100 mm x 50 mm. Atrama valcuota. Dengiama milteliniais dažais. Nešančių tribūnos kolonų atramų ratukų atstumas tarp ašių (takas) ne mažiau 60 mm. Apkrova nuo 5kN/m2.

	28
	Kolonų ratukai
	Padengti žymių nepaliekančia nailonine danga su atraminiais guoliais. Ratuko plotis ne mažiau kaip 40 mm. Ratuko skersmuo ne mažiau kaip 100 mm.

	29
	Nuo siūbavimo apsaugantys sutvirtinimai
	Minimalus sutvirtinimo elemento skerspjūvis turi būti ne mažiau 30 mm x 30 mm, plieninis kanalas arba valcuota tuščiavidurė sekcija apačioje varžtais (atspariais korozijai) prisukta prie kolonos atramos galo. Viršuje prijungta prie centrinės eilės atramų.
Kampu tvirtinami sutvirtinimai, tvirtinami prie antros ir aukštesnių eilių. Plokščios skerspjūvio atramos nerekomenduojamos ir gali padidinti triukšmą.

	30
	Gamintojo garantija
	Ne mažiau kaip 5 metų garantija.

	
	
	

	
	
	




Kėdės tvirtinamos prie sienos specifikacija (žymėjimas plane „SK“)
	Eil. Nr.
	Reikalavimas
	Reikalavimo reikšmė

	1
	Tipas
	Kėdės tvirtinamos prie sienos su savaime užsilenkiančiomis sėdynėmis.

	2
	Medžiaga
	Plastikas (pagamintos iš liejimo būdu, UV spinduliams atsparaus, didelio tankio nedegaus polipropileno ) .

	3
	Tvirtinimas
	Tvirtinama prie sienos (nišose tarp kolonų).

	4
	Mechanizmas
	Pasikelianti sėdynė.

	5
	Kėdės metalinė konstrukcija
	Pagaminta iš ne mažiau kaip 5 mm storio plieno lakšto (apsaugoto nuo korozijos).

	6
	Konstrukcijų dažymas
	Padengta gruntu ir nudažyta milteliniu būdu (RAL 9005)

	7
	Aukštis
	Kėdės aukštis ne mažesnis nei 675 mm

	8
	Atstumai tarp sėdynių centrų
	500 ± 10 mm

	9
	Naudojimas
	Turi būti patogios naudoti, atsistojus turi automatiškai užsilenkti sėdimoji dalis.

	10
	Atsparumas
	Atspari UV poveikiui, intensyviam naudojimui.

	11
	Kėdžių spalva
	Derinama prie teleskopinių tribūnų spalvos (renkasi užsakovas prieš užsakant).

	12
	Principinis vaizdas (užlenktos sėdimos dalies)
	[image: ]

	13
	Principinis vaizdas (atlenktos sėdimos dalies)
	[image: ]




Pridedamas situaciją ir montavimo vietas atspindintis planas.

Irmantas Narevičius (+370 441 79221), el. p. irmantas.narevicius@silute.lt 
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