Specialiųjų Sutarties sąlygų priedas Nr. 1

RITININIŲ UŽUOLAIDŲ IR TINKLELIŲ NUO VABZDŽIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Pirkimo objektas: Ritininės užuolaidos ir tinkleliai nuo vabzdžių (toliau – prekės), įskaitant matavimų, reikalingų prekėms pagaminti ir jas pritaikyti įrengimo vietose, atlikimą, prekių pagaminimą, pristatymą ir sumontavimą (įrengimą). 
Prekių pristatymo ir įrengimo vieta: Gydymo paskirties pastatas, adresu Akacijų al. 2, Kulautuvos mstl., Kauno r. sav.
2. Bendrieji reikalavimai (tikrinami sutarties vykdymo metu):
2.1. Prekės turi būti pagamintos, pristatytos ir sumontuotos (įrengtos) adresu: Akacijų al. 2, Kulautuvos mstl., Kauno r. sav., per 60 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos. Konkreti prekių pristatymo data ir laikas derinami su Pirkėju.
2.2. Tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo gavimo dienos privalo atvykti į prekių montavimo vietą ir atlikti prekių gamybai ir jų pritaikymui įrengimo vietose reikalingus matavimus, taip pat suderinti su Pirkėju visų užsakomų prekių audinių ir konstrukcijų spalvas. 
Pirkėjas turi teisę pasirinkti kitą (nei nurodytą techninės specifikacijos 1.7 ir (ar) 4.6 papunkčiuose) Tiekėjo siūlomą audinį (ne prastesnių techninių parametrų, nei reikalaujama techninės specifikacijos 3 punkto lentelės 1.7 ir (ar) 4.6 papunkčiuose). Pirkėjui pasirinkus kitą (nei nurodytą techninės specifikacijos 1.7 ir (ar) 4.6 papunkčiuose) audinį, Tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo audinio pasirinkimo dienos turi pateikti Pirkėjui pasirinkto audinio gamintojo dokumentus, kuriuose būtų duomenys, įrodantys audinio atitiktį techninės specifikacijos 3 punkto lentelės 1.7 ir (ar) 4.6 papunkčių reikalavimams. Dokumentai pateikiami tokia apimtimi, kad jie leistų įsitikinti siūlomų prekių audinių atitiktimi techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams.
2.3. Visos prekės ir komplektuojančiosios dalys turi būti naujos, nenaudotos, atitikti techninėje specifikacijoje  ir įprastai tokios rūšies prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekės turi būti pateikiamos su visais priedais, reikalingais tinkamai eksploatuoti prekes.
2.4. Prekės (įskaitant jų konstrukciją) turi būti stabilios, saugios naudoti. Visos judamos ir reguliuojamos dalys sukonstruotos taip, kad naudojant netaptų laisvomis ir nesužalotų vartotojo. 
2.5. Prekėms turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 24 mėnesių garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.
2.6. Prekės turi būti montuojamos taip, kad patalpose esanti kita įranga bei kitas turtas nebūtų sugadinti, priešingu atveju – atlyginti padarytus nuostolius.
2.7. Tiekėjas pristatęs prekes, jas sumontavęs, turi sutvarkyti prekių įrengimo vietą, išvežti prekių montavimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro).
3. Techniniai reikalavimai prekėms
Būtina užpildyti lentelės 3 ir 4 stulpeliuose reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomos prekės gamintoją, modelį (jeigu yra), siūlomo (-ų) prekės audinio (-ių) gamintoją (-us), modelį (-ius) (jeigu yra), modifikaciją (-as) (jeigu yra), siūlomos prekės ir prekės audinio (-ių) duomenis bei kitą reikalaujamą informaciją. 
Įrodant siūlomos prekės ir (ar) prekės audinio atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami gamintojo dokumentai* (išskyrus lentelės 4 stulpelyje brūkšniu užbrauktas eilutes, nes prekių atitiktis šių eilučių 2 stulpelyje nurodytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo ir / ar prekių perdavimo ir priėmimo metu) (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen-e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen-as) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. 
Jei pateiktame audinio gamintojo dokumente nurodytas ne vienas audinys, prašome nurodyti siūlomo audinio modifikaciją (kodą, spalvos pavadinimą ar kitus duomenis), kad perkančioji organizacija galėtų identifikuoti, kuris audinys (-iai) siūlomi.
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk211263985]Jei Tiekėjas pats yra siūlomų prekių gamintojas, atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų (išskyrus dokumentus, patvirtinančius siūlomo (-ų) audinio (-ių) atitiktį lentelės 1.7 ir 4.6 papunkčių reikalavimams) pateikti nereikalaujama.
Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, Tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo oficialaus / įgalioto atstovo (Tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. 
* Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami gamintojo arba gamintojo oficialaus / įgalioto atstovo dokumentai. Tuo atveju, jeigu siūlomos prekės oficialaus / įgalioto atstovo internetiniame puslapyje nėra informacijos, kad jis yra oficialus / įgaliotas siūlomos prekės gamintojo atstovas, tuomet reikalinga pateikti gamintojo įgaliojimą suteikiantį teisę jį atstovauti. 
Pastabos: 
1) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas (nurodant konkretų prekės modelį, kodą, modifikaciją ar pan.). 
2) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas). 
3) Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks (bus prastesnės) techninės specifikacijos reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčių ir geresnių charakteristikų prekes.
	Eil.
Nr.
	Prekės pavadinimas ir
reikalaujamos techninės specifikacijos
	Prekės gamintojas, modelis (jeigu yra), prekės audinio gamintojas, modelis (jeigu yra), modifikacija (jeigu yra), siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas, patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių)
PILDO TIEKĖJAS
	Teikiamo siūlomos prekės ir prekės audinio gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija
(PILDO TIEKĖJAS)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Kasetinės ritininės užuolaidos
(preliminarus kiekis –  800 m2)
	Gamintojas (nurodyti konkretų gamintoją): ...............................
Prekės modelis (įrašyti, jeigu yra): ...............................
	

	1.1.
	Kasetinių ritininių užuolaidų komplektacija:
Pusiau uždara kasetė; 
Vamzdis, ant kurio susukamas audinys;
Audinys;
Kreipiančiosios;
Grandinėlė;
ir visos kitos dalys reikalingos tinkamai prekių eksploatacijai. 
	Atitinka (įrašyti taip/ne): ...............................
	

	1.2.
	Tvirtinimo būdas: prie lango rėmo. 
	Atitinka (įrašyti taip/ne): ................................
	

	1.3.
	Pusiau uždara kasetė turi būti pagaminta iš aliuminio arba lygiaverčio metalo lydinio.
	Pagamintas iš: (įrašyti konkrečią medžiagą): ................................
	(įrašyti): ................

	1.4.
	Vamzdžio diametras ant kurio sukamas audinys 19 (±1) mm. 
	Vamzdžio diametras: (įrašyti konkrečią reikšmę):......... mm.
	

	1.5.
	Valdymas grandinėle.
	Atitinka (įrašyti taip/ne): ................................
	

	1.6.
	Grandinėlė pagal Pirkėjo poreikį gali būti kairėje arba dešinėje pusėje.
	Atitinka (įrašyti taip/ne): ................................
	

	1.7.
	Audinys:
1.7.1. Sudėtis: 100 % poliesteris; 
1.7.2. Audinio svoris ne mažiau kaip  190 g/m²;
1.7.3. Audinio storis ne mažiau kaip  0.30 mm;
1.7.4. Audinio šviesos atspindėjimas ne mažiau kaip 60%;
1.7.5. Audinio šviesos pralaidumas 20% ±3%.

	Audinio gamintojas1: (nurodyti konkretų gamintoją): ...............................
Audinio modelis, modifikacija2: (įrašyti, jeigu yra): ...............................
1.7.1. Sudėtis: Atitinka (įrašyti taip/ne): ...............
1.7.2. Audinio svoris (įrašyti konkrečią reikšmę):........ g/m² 
1.7.3. Audinio storis (įrašyti konkrečią reikšmę):....... mm
1.7.4. Audinio šviesos atspindėjimas (įrašyti konkrečią reikšmę):........ % 
1.7.5. Audinio šviesos pralaidumas (įrašyti konkrečią reikšmę):........ %
	(įrašyti)3: ................

	1.8.
	Kasetinių ritininių užuolaidų audinio ir konstrukcijos spalva derinama su Pirkėju.
	Atitinka (įrašyti taip/ne): ................................

	

	2.
	Tinkleliai durys
(preliminarus kiekis – 40 m2)
	Gamintojas (nurodyti konkretų gamintoją): ...............................
Prekės modelis (įrašyti, jeigu yra): .....................
	

	2.1.
	Tinklelio durų komplektacija:
Rėmas; 
Audinys;
ir visos kitos dalys reikalingos tinkamai prekių eksploatacijai.
	Atitinka (įrašyti taip/ne): ...............................
	

	2.2. 
	Tvirtinimo būdas: montuojami durų išorėje. 
	Atitinka (įrašyti taip/ne): ................................
	

	2.3. 
	Atidarymo būdas: varstomos, atidaromos dešiniuoju arba kairiuoju varstymu.
	Atitinka (įrašyti taip/ne): ................................
	

	2.4. 
	Rėmas pagamintas iš aliuminio arba lygiaverčio metalo lydinio. 
	Pagamintas iš: (įrašyti konkrečią  medžiagą): .................
	(įrašyti): ................

	2.5. 
	Audinys pagamintas iš stiklo pluošto ir PVC.
	Pagamintas iš: (įrašyti konkrečią medžiagą): ................................
	(įrašyti): ................

	2.6. 
	Tinklelių audinio ir konstrukcijos spalva derinama su Pirkėju.
	Atitinka (įrašyti taip/ne): ................................
	

	3.
	Tinklelis – ritininė užuolaida su fiksatoriumi 
(preliminarus kiekis – 250 m2)
	Gamintojas (nurodyti konkretų gamintoją): ...............................
Prekės modelis (įrašyti, jeigu yra): .....................
	

	3.1. 
	Tinklelio – ritininės užuolaidos su fiksatoriumi komplektacija:
Rėmas;
Pusiau uždara kasetė; 
Vamzdis, ant kurio susukamas audinys;
Audinys;
Tinklelio – ritininės užuolaidos stabdymo mechanizmas;
ir visos kitos dalys reikalingos tinkamai prekių eksploatacijai.
	Atitinka (įrašyti taip/ne): ................................
	

	3.2. 
	Tvirtinimo būdas: gali būti montuojamas ant langų rėmų.
	Atitinka (įrašyti taip/ne): ................................
	

	3.3. 
	Pusiau uždara kasetė turi būti pagaminta iš aliuminio arba lygiaverčio metalo lydinio.
	Pagamintas iš: (įrašyti konkrečią medžiagą): ................................
	(įrašyti): ................

	3.4. 
	Pusiau uždaros kasetės matmenys (±2 mm):
Gylis 41 mm 
Aukštis 41 mm 
	Pusiau uždaros kasetės matmenys:
Gylis: (įrašyti konkrečią reikšmę):......... mm.
Aukštis: (įrašyti konkrečią reikšmę):......... mm.
	

	3.7.
	Tinklelio audinys pagamintas iš stiklo pluošto ir PVC.
	Pagamintas iš: (įrašyti konkrečią medžiagą): ................................
	(įrašyti): ................

	3.8.
	Tinklelių audinio ir konstrukcijos spalva derinama su Pirkėju.
	Atitinka (įrašyti taip/ne): ................................
	

	4.
	Laisvai kabančios ritininės užuolaidos
(preliminarus kiekis – 50 m2)
	Gamintojas (nurodyti konkretų gamintoją): ...............................
Prekės modelis (įrašyti, jeigu yra): .....................
	

	4.1. 
	Laisvai kabančių ritininių užuolaidų komplektacija:
Vamzdis, ant kurio susukamas audinys;
Audinys;
Kreipiančiosios;
Grandinėlė;
ir visos kitos dalys reikalingos tinkamai prekių eksploatacijai. 
	Atitinka (įrašyti taip/ne): ...............................
	

	4.2.
	Tvirtinimo būdas: prie lango rėmo. 
	Atitinka (įrašyti taip/ne): ................................
	

	4.3.
	Vamzdžio diametras, ant kurio sukamas audinys 30 mm (±1 mm) 
	Vamzdžio diametras: (įrašyti konkrečią reikšmę):......... mm.
	

	4.4.
	Valdymas grandinėle.
	Atitinka (įrašyti taip/ne): ................................
	

	4.5.
	Grandinėlė pagal Pirkėjo poreikį gali būti kairėje arba dešinėje pusėje.
	Atitinka (įrašyti taip/ne): ................................

	

	4.6.
	Audinys:
4.6.1. Sudėtis: 100 % poliesteris; 
4.6.2. Audinio svoris ne mažiau kaip  190 g/m²;
4.6.3. Audinio storis ne mažiau kaip  0.30 mm;
4.6.4. Audinio šviesos atspindėjimas ne mažiau kaip 60%;
4.6.5. Audinio šviesos pralaidumas 20% ±3%.

	Audinio gamintojas1: (nurodyti konkretų gamintoją): ...............................
Audinio modelis, modifikacija2: (įrašyti, jeigu yra): ...............................
4.6.1. Sudėtis: Atitinka (įrašyti taip/ne): ...............
4.6.2. Audinio svoris(įrašyti konkrečią reikšmę):........ g/m² 
4.6.3. Audinio storis (įrašyti konkrečią reikšmę):....... mm 
4.6.4. Audinio šviesos atspindėjimas (įrašyti konkrečią reikšmę):........ % 
4.6.5. Audinio šviesos pralaidumas (įrašyti konkrečią reikšmę):........ %
	(įrašyti)3: ................

	4.7.
	Laisvai kabančių ritininių užuolaidų audinio ir konstrukcijos spalva derinama su Pirkėju.
	Atitinka (įrašyti taip/ne): ................................

	


1 Audinio gamintojas – Tiekėjas gali siūlyti daugiau nei vieno gamintojo audinį, kuris atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. 
2 Audinio modelis, modifikacija – Tiekėjas nurodo audinio modelį ir modifikaciją (siūlomo audinio kodą, spalvos pavadinimą ar kitus duomenis, jei pateiktame audinio gamintojo dokumente nurodytas ne vienas audinys) (jei yra). Tiekėjas gali siūlyti daugiau nei vieno modelio, modifikacijos audinį, atitinkantį techninės specifikacijos reikalavimus.
3 Tiekėjas turi nurodyti ir pateikti audinio gamintojo dokumentus, kuriuose yra atitiktį 2 stulpelio reikalavimams patvirtinantys duomenys, dėl visų siūlomų skirtingų audinių.
4. Aplinkos apsaugos reikalavimai (tikrinami sutarties vykdymo metu):
Techninės specifikacijos 3 punkto lentelės 1 ir 4 eilutėse nurodytos prekės privalo atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedo IX skyriuje nurodytus tekstilės gaminiams taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus:
	[bookmark: _Hlk210900966]MINIMALUS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJUS
	ATITIKTĮ ĮRODANTYS DOKUMENTAI

	1. Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai tekstilės gaminiams, kurių bent 80 proc. masės sudaro austi, neausti arba megzti tekstilės pluoštai:
	

	1.1. tekstilės pluoštuose neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (toliau – REACH reglamentas), 59 straipsnį, jeigu jų koncentracija produkte didesnė kaip 0,1 proc. pagal masę;
	a) Bandymų ataskaita arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba c) EU Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas, atitinkantis standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“, arba d) OEKO-TEX® STANDARD 100 sertifikatas, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai.

	1.2. tekstilės pluoštuose negali būti šių medžiagų:
	Medžiagų grupė
	Taikomi apribojimai medžiagoms
	Koncentracijos ribos
	Bandymo metodas

	1.     Pagalbinės medžiagos
 
Taikymo sritis:
visi tekstilės pluoštai
	Nurodytų medžiagų negali būti galutiniame gaminyje:
-       nonifenolio
-       oktifenolio
	Bendras kiekis  < 100 mg/kg
	

	
	-       nonilfenoletoksilatų
-       oktilfenolio etoksilatų
	Bendras kiekis  < 100 mg/kg
	ISO 18254-1 arba ISO 18254-2, arba lygiavertis bandymo metodas

	2.     Dangos, laminatai ir membranos
 
Taikymo sritis:
jei integruota į tekstilės pluoštų struktūrą
	Dangos, plastizolio raštų, laminatų, membranų ir plastiko priedų sudėtyje negali būti šių ftalatų:
-       DEHP (bis-(etiheksil)ftalato)
-       BBP (butilbenzilftalato)
-       DBP (dibutilftalato)
-       DMEP (bis-2-metoksietilftalato)
-       DIBP (diizobutilftalato)
-       DIHP (Di-C6-8 šakotųjų alkiftalatų)
-       DHNUP (Di-C7-11 šakotųjų alkilftalatų)
-       DHP (di-n-heksilftalatų)
	Bendras kiekis ne daugiau kaip 0,10 proc. bendro produkto masės
	LST EN ISO 14389 arba lygiavertis bandymo metodas.



	a) Bandymų ataskaita arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba c) EU Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas, atitinkantis standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“, arba d) OEKO-TEX® STANDARD 100 sertifikatas, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai.

	2. Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai taikomi tekstilės gaminiams, kuriuose naudojamas poliesterio pluoštas turi būti 100 proc. pagamintas iš perdirbtų atliekų.
	a) Dokumentai, pagrindžiantys, kad naudojamas poliesterio pluoštas yra 100 proc. pagamintas iš perdirbtų atliekų (pvz. GRC (angl. Global Recycling Standard) sertifikatas)),  b) žaliavos ar medžiagos įsigijimo dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai.
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5. Prekių garantinis terminas
5.1. Visoms techninės specifikacijos 3 punkto lentelėje nurodytoms prekėms turi būti suteikiamas 2 metų gamintojo ar tiekėjo garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.
5.2. Tiekėjas, siekdamas gauti papildomų kokybės balų, gali siūlyti visoms prekėms papildomą, t. y. viršijantį prekėms reikalaujamą privalomą 2 metų garantinį terminą. Tokiu atveju būtina užpildyti lentelės 3 stulpelį, jame nurodant konkrečią reikšmę, ir pateikti gamintojo (-ų) ar tiekėjo išduotą suteikiamą papildomą garantinį terminą patvirtinančius dokumentus bei pateiktų dokumentų pavadinimus nurodyti lentelės 4 stulpelyje. Jei papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo (-ų), o tiekėjo, turi būti pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y. kad per garantinį terminą, kuris prasideda po prekių perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus prekių trūkumams, prekių trūkumai bus pašalinti arba prekės bus pakeistos tinkamos kokybės prekėmis.
	Eil. Nr.
	Reikalavimo pavadinimas
	Tiekėjo siūloma reikšmė
(PILDO TIEKĖJAS)

	Teikiamo (-ų) dokumento (-ų) failo (-ų) pavadinimas (-ai), kuriame (kuriuose) yra reikalavimą patvirtinanti informacija 
(PILDO TIEKĖJAS)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Visoms prekėms gamintojo ar tiekėjo suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 2 metų garantinį terminą) garantinis terminas (jei siūlomas)
	Suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 2 metų garantinį terminą) garantinis terminas (įrašyti konkretų tik papildomą garantinį terminą, tuo atveju jei jis siūlomas): ..... metai
	
..................................................
(įrašyti)




Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją Tiekėjas patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos prekės atitinka joje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas patvirtina, kad siūlomos prekės bus pristatytos ir sumontuotos pagal techninės specifikacijos ir pasiūlymo reikalavimus, bei deklaruoja, kad techninėje specifikacijoje nurodyta informacija yra teisinga.



_________________________________________________                             ___________________                                _________________________
(Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)**                                           (Parašas)                                                             (Vardas, pavardė)
**Jei dokumentas pasirašytas ne tiekėjo vadovo, kartu pateikiamas įgaliojimas, suteikiantis teisę šį dokumentą pasirašiusiam darbuotojui atstovauti tiekėjui.

