Pirkimo sąlygų 2 priedas 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
DĖL ANTŽEMINIŲ MAISTO IR VIRTUVĖS ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ PIRKIMO

(1 lentelę pildo tiekėjas ir pateikia kartu su pasiūlymu, taip pat pateikia techninėje specifikacijoje nurodytus dokumentus)

I. BENDRA INFORMACIJA

1.1. Perkančioji organizacija – Kauno rajono savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga, juridinio asmens kodas 188756386, ne PVM mokėtoja, adresas Savanorių pr. 371, 49386 Kaunas.
1.2. Pirkimo objektas – antžeminiai maisto – virtuvės atliekų surinkimo konteineriai (toliau – Konteineriai), kurių paskirtis – buityje susidariusių maisto – virtuvės atliekų surinkimas.
1.3. Konteinerių skaičius: 40 vnt.
1.4. Konteineriai turi būti pilnai sukomplektuoti, be pažeidimų, nauji ir nenaudoti;
1.5. Konteinerių pastatymo adresai pateikiami Techninės specifikacijos priede. 
1.6. Prekių pristatymo ir įrengimo terminas – 4 (keturi) mėnesiai nuo pirkimo sutarties (toliau – Pirkimo sutartis) įsigaliojimo dienos. Pirkimo sutartis įsigalios (terminas skaičiuojamas) nuo to momento, kai Kauno rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) pasirašys paslaugų teikimo sutartį pagal vykdomą viešąjį pirkimą „Mišrių komunalinių, maisto – virtuvės, žaliųjų, didelių gabaritų, buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimo Kauno rajono savivaldybėje ir jų vežimo į apdorojimo įrenginius paslaugų pirkimas“, t. y. nuo Perkančiosios organizacijos raštiškos informacijos pateikimo Tiekėjui apie Pirkimo sutarties įsigaliojimą, dienos.     
1.7. Tiekėjas ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesių nuo Pirkimo sutarties pasirašymo Perkančiajai organizacijai pateikia visus techninius reikalavimus atitinkančio Konteinerio pavyzdį.
1.8. Tiekėjas pristatydamas Konteinerius turi pateikti surinkimo, eksploatacijos, aptarnavimo, priežiūros ir remonto instrukcijas lietuvių ir gamintojo kalbomis.
1.9. Konteineriams turi būti suteikiamas ne mažesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis laikotarpis, per kurį galioja visi gamintojo ir tiekėjo garantiniai įsipareigojimai, ir per kurį Tiekėjas turi teikti pilną garantinį remontą arba pakeisti prekes. Garantinis laikotarpis prasideda pristačius Konteinerius ir pasirašius priėmimo – perdavimo aktą. 

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2.1. Minimalūs techniniai reikalavimai Konteineriams:
1 lentelė. „Techniniai reikalavimai Konteineriams (prekėms)“ (pildo tiekėjas ir pateikia kartu su pasiūlymu)
	Eil. Nr. 
	

Reikalaujamos techninių charakteristikų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos ir jų  reikšmės 

(tiekėjas turi nurodyti konkrečias siūlomos prekės technines charakteristikas ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo/aprašo reikalavimo atitikimą)
Plačiau žr. šios lentelės pabaigoje pateiktas pastabas*

(pildo tiekėjas)
	Įrodantys dokumentai

(1. tiekėjas turi kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus, įrodančius prekės atitikimą techniniams reikalavimams, 2. šiame stulpelyje tiekėjas turi nurodyti pridedamo dokumento pavadinimą, puslapį, punktą ir pan. (jeigu įmanoma).
Plačiau žr. šios lentelės pabaigoje pateiktas pastabas*
(pildo tiekėjas)

	           
 Konteinerių gamintojas (įrašyti): ____________________________.
           Konteinerių tipas ir modelis (įrašyti): ________________________ .
            

	1.
	Bendrieji reikalavimai Konteineriams:

	1.1
	Konteinerių gamybos data – ne senesnė kaip 2023 m.
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	1.2
	0,6 – 1,1 m3 talpos.
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	1.3
	Atitinka nacionalinius ir/arba ES standartus: LST EN 13071-1, LST EN 13071-3 arba lygiaverčius.
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	1.4
	Konteinerio korpusas turi būti pagamintas iš polietileno (plastiko), ilgaamžių, atsparių atmosferos poveikiui, smūgiams, UV spinduliams, mažai degių, nepralaidžių skysčiams medžiagų.
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	1.5
	Konteinerio ištuštinimui turi būti naudojamas vieno kablio pakėlimo mechanizmas.
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	1.6
	Išorinės antžeminės korpuso dalies ilgis, plotis ar skersmuo ne didesni kaip 1500 mm.
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	1.7
	Korpuso išorinė apdaila iš perforuotų aliuminio lakštų, kurių storis ne mažiau kaip 1,5 mm. Dangčio spalva – pilka. Tikslios apdailos detalių spalvos derinamos su Perkančiąja organizacija.
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	2.
	Reikalavimai Konteinerių konstrukcijai

	2.1
	Konteinerių metalinės dalys turi būti atsparios korozijai. Gamintojas turi naudoti paviršiaus apdorojimo priemones arba medžiagas, kurios užtikrintų sistemų eksploatacines charakteristikas vidutiniškai agresyvioje aplinkoje (aplinkos agresyvumo klasė C3 pagal EN ISO 12944). Metalinės dalys turi būti nerūdijančio plieno arba cinkuotos karštuoju būdu (padengimo dangos storis pagal EN ISO 1461 arba lygiaverčius jiems reikalavimus).
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	2.2
	Konteineris neturi turėti jokių elementų, dėl kurių jame liktų surinktos medžiagos ir būtų neįmanoma jo visiškai ištuštinti.
	(įrašyti)
	

	2.3
	Iškeliama standi (nekeičianti formos) talpa atliekų surinkimui turi būti plastikinė arba metalinė, kuri turi užtikrinti skystų atliekų nepatekimą į aplinką ir skysčių sulaikymą talpos viduje ir turėti skysčių surinktuvą ne mažesnį kaip 2 proc. kapsulės tūrio.
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	2.4
	Turi būti numatyta galimybė į atliekų surinkimo talpą įdėti vidinį maišą, kuris būtų keičiamas, pašalinamas kartu su atliekomis.
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	2.5
	Įmetimo anga turi būti apvalios formos, angos skersmuo 300 – 450 mm.
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	2.6
	Atliekų įmetimo anga turi turėti dangtį. Atliekų įmetimo dangtis turi būti pagamintas su saugaus uždarymo mechanizmu. Dangčio vyriai su ypatingai stipriais nerūdijančio plieno lankstais arba varžtais. Įmetimo angos dangtis turi sandariai uždengti visą įmetimo angą, turi būti nesunkiai atidaromas ir automatiškai užsidaryti.
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	3.
	Reikalavimai Konteinerių ženklinimui:

	3.1.
	Konteinerių matomoje vietoje turi būti terminiu, dažymo būdu ar kita technologija įspaustas paveikslėlis su tekstu. Paveikslėlio dydis 200x215 mm. Paveikslėlio maketas prieš naudojant gamyboje derinamas su Perkančiąja organizacija. Paveikslėlyje pateikiama ši informacija: 
· Maisto – virtuvės atliekos
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	3.2.
	Ant kiekvieno konteinerio matomoje vietoje turi būti patvarus ženklinimas, nurodant:
· nuoroda į LST EN 13071-1 (ar lygiavertį) standartą;
· naudingąjį tūrį, dm3;
· suminę leidžiamąją masę, kg;
· gamintojo pavadinimą arba prekės ženklą;
· gamybos metus ir mėnesį.
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	4.
	Garantijos:

	4.1
	Garantija turi būti suteikiama gamintojo (tiekėjas turi pateikti gamintojo garantinį raštą). Gamyklinė garantija Konteineriui – ne mažiau kaip 2 metai.
	(įrašyti)
	(įrašyti)


*Reikalavimai tiekėjui dėl techninės specifikacijos pildymo ir įrodančių dokumentų pateikimo:
1. Tiekėjas turi užpildyti visus techninės specifikacijos laukelius, kurie pažymėti „įrašyti“, nurodant siūlomos prekės gamintoją, tipą, modelį ir  konkrečias technines charakteristikas ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo/aprašo reikalavimo atitikimą.
2. Tiekėjas negali keisti techninės specifikacijos, t. y. tiekėjas negali keisti techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelės naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi. 
3. [bookmark: _Ref42851742]Tiekėjas, nurodydamas siūlomos prekės atitikimą, turi nurodyti konkrečias siūlomos prekės specifikacijas, pavyzdžiui: jeigu reikalaujama, kad prekės dydis būtų ne mažesnis kaip 800x300x50 mm ir ne didesnis kaip 1000x400x100 mm, tiekėjas negali pildydamas specifikacijos lentelę atkartoti reikalavimą ir nurodyti „ne mažesnis kaip 800x300x50 mm ir ne didesnis kaip 1000x400x100 mm“, o turi nurodyti konkrečią reikšmę, pvz. „dydis 800x300x50 mm“; jeigu reikalaujama, kad kokia nors prekės dalis būtų plastikinė arba metalinė, tai tiekėjas pildydamas specifikacijos lentelę turi nurodyti konkrečią medžiagą, iš kurios pagaminta atitinkama prekės dalis, pvz. „metalinė“, ir pan.
4. Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti siūlomas prekės technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus, t. y. prekės gamintojo techninę dokumentaciją (lietuvių kalba), kuri patvirtintų tiekėjo siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas. Jei teikiami Prekės gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, turi būti pateiktas Prekės gamintojo įgaliojimas (ar kitas gamintojo dokumentas, iš kurio turinio būtų galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atstovauti gamintoją). 
Pavyzdžiui, galimi pateikti dokumentai (neapsiribojant šiais dokumentais):
1)  gamintojo duomenų lapas, kuriame pateikiama ši informacija: 
· nuoroda į standartus LST EN 13071-1, LST EN 13071-3 arba lygiaverčius;
· vardinis tūris;
· matmenys;
· visuminė leidžiamoji masė, kg;
· medžiagos, iš kurių pagamintas konteineris;
· konteinerio tuštinimo būdas ir atitinkami saugos įtaisai.
2) gamintojo pateikiama bandymų ataskaita, kurioje pateikiama ši informacija:
· bandymo įstaigos pavadinimas ir vieta;
· bandymų data;
· bandymų sąlygos pagal standartus LST EN 13071-1, LST EN 13071 ar lygiavertį standartą;
· bandomų konteinerių aprašymas (gamintojas, paskirtis, kita);
· išbandytų konteinerių skaičius;
· bandymų įrangos tipas;
· kiekvieno bandymo rezultatas.
5. Pridedamuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.
6. Teikiant pasiūlymą, pasiūlymą ir visus su pasiūlymu teikiamus dokumentus reikia suarchyvuoti („suzipinti“) ir šį suarchyvuotą failą dar kartą suarchyvuoti („suzipinti“), tam, kad CVP IS sistema neiškraipytų dokumentų failų pavadinimų. 

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Tiekėjas privalo bet kokiomis tinkamomis priemonėmis įrodyti, kad jo siūloma prekė yra lygiavertė (ar geresnių charakteristikų) ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
Techninės specifikacijos priedas

Antžeminių konteinerių pastatymo adresai:
	Eil Nr.
	Tipas
	Seniūnija
	Adresas

	1.
	Požeminė
	Akademijos sen.
	Pilėnų g. 2 , Akademijos mstl.

	2.
	Požeminė
	Akademijos sen.
	Tako g. 4, Akademijos mstl.

	3.
	Požeminė
	Akademijos sen.
	Pilėnų g. 6, Akademijos mstl.

	4.
	Požeminė
	Akademijos sen.
	Pilėnų g. 7, Akademijos mstl.

	5.
	Antžeminė aikštelė
	Akademijos sen.
	Jaunimo g. 1, Akademijos mstl.

	6.
	Antžeminė aikštelė
	Domeikavos sen.
	Neries g. 22, Domeikavos k.

	7.
	Antžeminė aikštelė
	Domeikavos sen.
	Parko g. 17, Domeikavos k.

	8.
	Antžeminė aikštelė
	Domeikavos sen.
	Neries g. 30, Domeikavos k.

	9.
	Antžeminė aikštelė
	Garliavos sen.
	Pažangos g. 23, Garliavos m.

	10.
	Antžeminė aikštelė
	Garliavos sen.
	Liepų g. 33, Garliavos m.

	11.
	Antžeminė aikštelė
	Garliavos sen.
	Liepų g. 31, Garliavos m.

	12.
	Antžeminė aikštelė
	Garliavos sen.
	Žalioji 7-11, Garliavos m.

	13.
	Antžeminė aikštelė
	Garliavos sen.
	S. Lozoraičio g. 8A, Garliavos m.

	14.
	Antžeminė aikštelė
	Garliavos sen.
	Žalioji g. 7, Garliavos m.

	15.
	Antžeminė aikštelė
	Garliavos sen.
	Žalioji g. 5, Garliavos m.

	16.
	Antžeminė aikštelė
	Garliavos sen.
	Liepų g. 23, Garliavos m.

	17.
	Antžeminė aikštelė
	Raudondvario sen.
	Instituto g. 12, 14, 16, 18, Raudondvario k.

	18.
	Antžeminė aikštelė
	Raudondvario sen.
	Instituto g. 9A, Raudondvario k.

	19.
	Antžeminė aikštelė
	Raudondvario sen.
	Saulėtekio g. 4, Raudondvario k.

	20.
	Antžeminė aikštelė
	Raudondvario sen.
	Tilto g. (prie elektros pastotės), Raudondvario k.

	21.
	Antžeminė aikštelė
	Raudondvario sen.
	Atgimimo g. 2, 4, Raudondvario k.

	22.
	Antžeminė aikštelė
	Raudondvario sen.
	Pilies g. 5, Raudondvario k.

	23.
	Antžeminė aikštelė
	Raudondvario sen.
	Janonio g. 2, Raudondvario k.

	24.
	Antžeminė aikštelė
	Raudondvario sen.
	Neries g. 2, Raudondvario k. (prie seniūnijos administracinio pastato) 

	25.
	Antžeminė aikštelė
	Raudondvario sen.
	M. Valančiaus g. 11, 11A, Raudondvario k.

	26.
	Antžeminė aikštelė
	Raudondvario sen.
	Didžiosios g. 3, Raudondvario k.

	27.
	Antžeminė aikštelė
	Raudondvario sen.
	Didžiosios g. 1A, 1B, 3A, 3B, Raudondvario k.

	28.
	Antžeminė aikštelė
	Raudondvario sen.
	Atgimimo 2 ir S. Neries g. 16, Raudondvario k.

	29.
	Antžeminė aikštelė
	Raudondvario sen.
	Instituto g. 7, 7A, 9, 9A, 11, Raudondvario k.

	30.
	Antžeminė aikštelė
	Ringaudų sen.
	Gėlių g. 7, Ringaudų k. (prie esančio įvažiavimo į ūkinius pastatus) 

	31.
	Antžeminė aikštelė
	Ringaudų sen.
	Beržų g. 9, Ringaudų k.

	32.
	Antžeminė aikštelė
	Užliedžių sen.
	Griežlės g. 80, Užliedžių k.

	33.
	Antžeminė aikštelė
	Užliedžių sen.
	Plento g. 1, Užliedžių k.

	34.
	Pusiau požeminė aikštelė
	Užliedžių sen.
	Alyvų g. 2, Giraitės k.

	35.
	Pusiau požeminė aikštelė
	Užliedžių sen.
	Ledos g. 4, Užliedžių k.

	36.
	Pusiau požeminė aikštelė
	Užliedžių sen.
	Ledos g. 6, Užliedžių k.

	37.
	Perkančiosios organizacijos nurodytu adresu (Kauno mieste arba Kauno rajone)

	38.
	

	39.
	

	40.
	


___________________
2

