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[bookmark: _Ref38540913][bookmark: _Ref38898051][bookmark: _Ref38901392][bookmark: _Toc126333944]Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS
DĖL RATINIŲ TRAKTORIŲ SU Papildoma įranga pirkimo

	

	(data)

	

	(vieta)

	Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

	(Adresatas)


1. [bookmark: _Toc329443224]INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:
	Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)
	/įrašyti/

	Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)
	/įrašyti/

	Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)
	/įrašyti/

	Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p. adresas)
	/įrašyti/

	Papildoma informacija, kuri bus reikalinga Pirkimo sutarties sudarymui:
	/įrašyti/

	Juridinio asmens kodas
	/įrašyti/

	PVM kodas
	/įrašyti/

	Atsiskaitomoji sąskaita
	/įrašyti/

	Bankas, banko kodas
	/įrašyti/

	Tiekėjo kontaktinis asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą (pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas)
	/įrašyti/

	Pirkimo sutartį pasirašantis asmuo /jeigu Pirkimo sutartį pasirašys ne direktorius, prašome pridėti įgaliojimą/
	/įrašyti/



2. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-ų)
	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) 
	/įrašyti/

	Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)
	/įrašyti/

	Kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subtiekėją
	/įrašyti/




1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) šiuose pirkimo dokumentuose;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

3. INFORMACIJA APIE TIEKĖJO / TIEKĖJŲ GRUPĖS NARIO/IŲ AR ŪKIO SUBJEKTO, KURIO PAJĖGUMAIS REMIAMASI (JEIGU JIS PASITELKIAMAS) AR SUBTIEKĖJO (-Ų), KURIO (-IŲ) PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS NESIREMIA, (JEIGU TAIKOMAS REIKALAVIMAS DĖL PAŠALINIMO PAGRINDŲ NEBUVIMO) JURIDINIO ASMENS, KITOS ORGANIZACIJOS AR JOS PADALINIO ASMENIS:
	PRIVALOMA PAŽYMĖTI IR NURODYTI VISUS JURIDINĮ ASMENĮ SUDARANČIUS ORGANUS/ASMENIS

	☐
	Vadovas
	įvardyti asmenį

	☐
	Valdyba
	įvardyti sudarančius asmenis (į) (narius)

	☐
	Stebėtojų taryba ar kitas priežiūros organas
	įvardyti sudarančius asmenis (į) (narius)

	☐
	Kitas valdymo organas
	įvardyti sudarančius asmenis (į) (narius)

	☐
	Kitas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu, priimti sprendimą, sudaryti sandorį
	įvardyti asmenis (į) 

	☐
	Asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus
	įvardyti asmenis (į)



4. PASIŪLYMO KAINA
4.1. Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.
4.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):
4.2.1. transportavimo išlaidas;
4.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas;
4.2.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;
4.2.4. pristatytų Prekių surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo, ir (arba) priežiūros išlaidas;
4.2.5. aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų Prekių surinkimui ir (arba) priežiūrai, išlaidas;
4.2.6. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;
4.2.7. išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.
4.2.8. elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos;
4.2.9. Prekių garantinės priežiūros išlaidos;
4.3. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.
4.4. Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.






5.5. Mes siūlome:
	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas
	Maksimalus kiekis,
vnt.
	1 vnt. kaina (įkainis)
(Eur be PVM)

	Maksimali
Suma 
(Eur be PVM)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Ratinis traktorius su papildoma įranga (nurodyti prekės gamintoją ir modelį)
	4 kompl.
	
	

	PVM (nurodyti tarifą) suma:
	

	Pasiūlymo kaina (su PVM) (skaičiais ir žodžiais):
	


Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________
 Pasiūlymo kaina bus tik vertinamoji. Perkančioji organizacija pasilieka teisę neišpirkti maksimalaus prekių kiekio.

6. Patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. 
Tiekėjas, nurodydamas siūlomų prekių rodiklių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams/reikšmę, kartu pateikia nuorodą į siūlomą rodiklio reikšmę įrodantį dokumentą ar el. puslapį).
	Eil.Nr.
	Parametrai
	Reikalavimai
	Tiekėjo siūloma(Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar  pan., negalimi)], nuorodą į siūlomą rodiklio reikšmę įrodantį dokumentą ar el. puslapį)

	1.

	Ratinis traktorius
	Naujas, pagamintas 1 metai iki pirkimo paskelbimo dienos, ratinis traktorius. Pilnai sukomplektuoti, paruošti darbui nuo -30°C iki +40°C aplinkos temperatūroje, gamintas serijiniu būdu ne trumpiau kaip metus (tai negali būti modifikuotas, vienetinis ar eksperimentinis gaminys, surinktas specialiai šiam konkursui).
	

	2.
	Kiekis
	3-4 vnt.
	

	3.
	Variklio galingumas
	Ne mažiau kaip 40 kW, pagal ECE R 120 arba lygiavertį standartą
	

	4.
	Svoris
	Nemažiau 1800 kg.
	

	5.
	Taršos reikalavimai
	Etapas V
	

	6.
	Variklis
	Ne mažiau kaip 3-ių cilindrų aušinamas skysčiu
	

	7.
	Pavarų dėžė
	Hidrostatinė arba analogiška bepakopė
	

	8.
	Stabdžiai diskiniai, šlapio tipo (arba lygiaverčiai)
	Privaloma
	

	9.
	Du varantys tiltai (4WD)
	Privaloma
	

	10.
	Vairas su stiprintuvu
	Privaloma
	

	11.
	Reguliuojama vairo padėtis
	Privaloma
	

	12.
	Bendras hidraulinių siurblių našumas
	Ne mažiau kaip 60 l/min 
	

	13.
	Ne mažiau kaip po 2 hidraulinių išėjimų porų traktoriaus priekyje ir gale.
	Privaloma
	

	14.
	Priekinė ir galinė 3-jų taškų pakaba
	Privaloma
	

	15.
	Kablys traktoriaus gale vienašei arba dviašei puspriekabei vilkti.
	Privaloma
	

	16.
	Galinis galios teikimo velenas (GTV) 540 rpm
	Privaloma 
	

	17.
	Priekinės pakabinimo sistemos ir priekinės hidraulinės poros valdymas turi būti vykdomas iš traktoriaus kabinos, vienos rankenėlės (“Joystic” arba lygiavertį multifunkcinį valdiklį) pagalba
	Privaloma
	

	18.
	Traktoriaus kabina turi būti su integruota apsaugos nuo apsivertimo (ROPS) konstrukcija, atitinkančia ISO 5700 ar lygiaverčio standarto reikalavimus
	Privaloma
	

	19.
	Šildymas, vėdinimas, veikiantis oro kondicionierius 
	Privaloma
	

	20.
	Priekinio ir galinio stiklo valytuvai su apiplovimu
	Privaloma
	

	21.
	Darbiniai žibintai ant traktoriaus kabinos stogo ne mažiau 2 vnt. priekyje ir ne mažiau 2 vnt. gale
	Privaloma
	

	22.
	Oranžinės spalvos LED švyturėlis
	Privaloma
	

	23.
	Priekinės padangos
	Ne mažesnės kaip 9.5-16  arba lygiaverčio dydžio
	

	24.
	Galinės padangos (coliai)
	Ne mažesnės kaip 13.6-24 arba lygiaverčio dydžio
	

	25.
	Padangos pritaikytos darbui bekelėje protektoriaus raštas (eglute)
	Privaloma
	

	26.
	Langų apsauga
	Traktoriaus galinis ir šoninis langai turi būti apsaugoti nuo smulkių akmenukų ar kitų mechaniškai krintančių objektų, užtikrinant operatoriaus saugumą. Apsauga gali būti įrengta gamykline plėvele, papildomu stiklo laminatu, grotelėmis ar lygiaverčiu sprendimu.
	

	27.
	Minimalus judėjimo greitis
	Nuo 0 km/h
	

	28.
	Traktoriaus plotis
	Ne mažiau 1500 mm
	

	29.
	Frontalinis krautuvas
	3-4 vnt.
	

	30.
	Frontalinis krautuvas – naujas ir nenaudotas
	privaloma
	

	31.
	Turi atitikti gamintojo leidžiamas ašių apkrovas ir stabilumo reikalavimus.
	privaloma
	

	32.
	Atitinka ES ir LR teisės aktais nustatytus saugos ir kokybės reikalavimus
	privaloma
	

	33.
	Greitas frontalinio krautuvo atjungimas nuo traktoriaus
	privaloma
	

	34.
	Frontalinis krautuvas su lygiagretaus kėlimo palaikymu
	privaloma
	

	35.
	Kaušo plotis 
	ne mažesnis 1500 mm.
	

	36.
	Palečių šakių keliamoji galia 
	ne mažesnė kaip 55 % siūlomo traktoriaus eksploatacinės masės, bet ne mažiau kaip 1000 kg. (Leidžiami lygiaverčiai techniniai sprendimai, užtikrinantys analogišką darbo našumą ir stabilumą pagal gamintojo specifikacijas.)
	

	37.
	Krautuvo keliamoji galia aukščiausiame taške 
	ne mažesnė kaip 30 % siūlomo traktoriaus eksploatacinės masės, bet ne mažiau kaip 500 kg. (Keliamoji galia vertinama pagal gamintojo deklaruojamus duomenis prie maksimalaus kėlimo aukščio.)
	

	38.
	Kėlimo aukštis iki padargo apačios 
	ne mažesnis kaip 2700 mm
	

	39.
	Garantija
	Ne mažiau 2 metų arba 1500 moto valandų (priklausomai kuris parametras bus išnaudojamas anksčiau).
	

	40.
	Apmokymas
	Darbuotojai (ne mažiau 1 asmuo) apmokomi pardavėjo lėšomis pristačius techniką.
	

	41.
	Pristatymas
	Pirkėjo nurodytu adresu
	



Sniego valymo peilis

	Eil.Nr.
	Parametrai
	Reikalavimai
	Tiekėjo siūloma
(Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar  pan., negalimi)], nuorodą į siūlomą rodiklio reikšmę įrodantį dokumentą ar el. puslapį)

	1.
	Kiekis 
	3-4 vnt.
	

	2.
	Naujas, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją.
	Privaloma
	

	3.
	Bendras sniego valymo peilio plotis esant maksimaliam pasukimui. 
	Ne mažiau kaip 1600 mm. arba lygiaverčio pločio, atitinkančio traktoriaus darbinį plotį
	

	4.
	Sniego valymo peilio aukštis
	Ne mažiau kaip 600 mm.
	

	5.
	Sniego valymo peilis turi turėti spyruoklinę arba analogišką apsaugą nuo kliūčių poveikio
	Privaloma
	

	6.
	Sniego valymo peilio darbiniai elementai guminė briauna (keičiamais segmentai) arba lygiavertė sistema, apsauganti dangą nuo pažeidimų
	Privaloma
	

	7.
	Ne mažiau kaip 3 darbinės padėtys, vientisas skydas
	Privaloma
	

	8.
	Montuojamas prie ratinio traktoriaus priekinės trijų taškų pakabos, suderinamas su siūlomu traktoriumi ir valdomas hidrauliniu būdu iš kabinos
	Privaloma 
	

	9.
	Garantija
	Ne mažiau kaip 12 mėn.
	

	10.
	Pristatymas
	Pirkėjo nurodytu adresu
	



Augalų smulkintuvas

	Eil.
Nr.
	Parametrai
	Reikalavimai
	Tiekėjo siūloma (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar  pan., negalimi)], nuorodą į siūlomą rodiklio reikšmę įrodantį dokumentą ar el. puslapį)

	1.
	Kiekis 
	3-4 vnt.
	

	2.
	Užkabinimas
	Pritaikyta užkabinti ant trijų taškų galinės pakabos, suderinamas su siūlomu traktoriumi
	

	3.
	Darbinis plotis
	Ne mažiau kaip 1600 mm.
	

	4.
	Šoninis paslinkimas
	Ne mažiau kaip 200 mm. Valdymas hidrauliniu būdu iš traktoriaus kabinos
	

	5.
	Varoma traktoriaus darbinio veleno
	Privaloma
	

	6.
	Darbiniai elementai
	Plaktukiniai arba lygiaverčio veikimo tipo peiliai
	

	7.
	Priekiniai atraminiai ratukai
	Privaloma
	

	8.
	Galinis atraminis volas
	Privalomas
	

	9.
	Komplektuojamas su kardaniniu velenu
	Privaloma
	

	10.
	Garantija
	Ne mažiau kaip 12 mėn.
	

	11.
	Pristatymas
	Pirkėjo nurodytu adresu
	



Puspriekabė

	Eil. Nr.
	Parametrai
	Reikalavimai
	Tiekėjo siūloma
(Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar  pan., negalimi)], nuorodą į siūlomą rodiklio reikšmę įrodantį dokumentą ar el. puslapį)

	1.
	Kiekis
	3-4 vnt.
	

	2.
	Savivartė puspriekabė (vienos arba dviejų ašių)
	Nauja, skirta ES šalims. Verčianti į tris puses
	

	3.
	Maksimalus leistinas svoris 
	Ne mažiau 2000 kg bendros leistinos masės (įskaitant krovinį), atsižvelgiant į siūlomo traktoriaus traukos galimybes
	

	4.
	Atitinka ES ir LR teisės aktais nustatytus saugos ir kokybės reikalavimus. Turi turėti CE deklaraciją
	Privaloma
	

	5.
	Puspriekabės platformos išoriniai išmatavimai
	Ne mažiau kaip: ilgis 2500 mm., plotis 1500 mm.
	

	6.
	Stovėjimo atrama
	Mechaninė
	

	7.
	Stabdis
	Inercinis arba analogiškas suderintas su traktoriumi
	

	8.
	Prikabinimas
	Turi būti suderintas su siūlomu traktoriumi
	

	9.
	Garantija
	Ne mažiau kaip 12 mėn.
	

	10.
	Pristatymas
	Pirkėjo nurodytu adresu
	



Šluota 

	Eil.
Nr.
	Parametrai
	Reikalavimai
	Tiekėjo siūloma (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar  pan., negalimi)], nuorodą į siūlomą rodiklio reikšmę įrodantį dokumentą ar el. puslapį)

	1.
	Kiekis
	3-4 vnt.
	

	2.
	Užkabinimas
	Pritaikyta užkabinti ant trijų taškų galinės pakabos, suderinama su siūlomu traktoriumi
	

	3.
	Šluotos darbinis plotis
	Ne mažiau 1500 mm
	

	4.
	Hidrauliškai valdomas horizontaliojo posūkio kampas valdomas iš kabinos
	Ne mažesnis -20°/+20° 
	

	5.
	Šluotos volas iš surenkamų polipropileninių (arba lygiaverčių) segmentų 
	Privaloma
	

	6.
	Šluotos volo diametras (su šereliais)
	Ne mažiau 500 mm
	

	7.
	Garantija
	Ne mažiau kaip 12 mėn.
	

	8.
	Pristatymas
	Pirkėjo nurodytu adresu
	



TELEMETRINĖS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama minimali reikšmė
	Tiekėjo siūloma (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar  pan., negalimi)], nuorodą į siūlomą rodiklio reikšmę įrodantį dokumentą ar el. puslapį)

	1. 
	Modelis, modifikacija
	Turi būti nurodyta.
	

	1. 
	Geografinės vietos nustatymas 
	Telemetrinis įrenginys buvimo vietą turi nustatyti GPS palydovinės sistemos pagalba.
	

	1. [bookmark: _Hlk183093199]
	Telemetrinių duomenų perdavimas
	Telemetrinių duomenų perdavimas į tarnybinę stotį turi būti vykdomas GSM tinklais naudojant  duomenų perdavimo technologiją.
	

	1. 
	Duomenų atnaujinimo dažnis 
	Duomenų atnaujinimas turi būti konfigūruojamas, administratoriaus turinčio atitinkamas teises. Parametrai naudojami ir administruojami kartu arba atskirai iš programinės įrangos. Mažiausias konfigūruojamas  parametras – 30 sek.
	

	1. 
	Duomenų saugumas
	Duomenų perdavimas tarp automobilio ir duomenų serverio naudojant GSM tinklus turi būti saugus. Negalimas nesankcionuotas prisijungimas prie automobilio, o patys automobiliai turi būti matomi tik tiems naudotojams, kuriems suteiktos reikiamos teisės.
	

	1. 
	Maitinimo įtampa (V)
	Turi veikti ne siauresniame diapazone: nuo 10 V iki 30 V
	

	1. 
	Integruotas akumuliatorius
	Privalo būti
	

	1. 
	Darbinė temperatūra (°C)
	nuo -20°C iki +40°C
	

	1. 
	Darbinė aplinkos santykinė drėgmė (%)
	nuo 5 % iki 95 % (be kondensato)
	

	1. [bookmark: _Hlk183093256]
	GSM modemas
	Turi palaikyti GPRS 2G ir 4G (LTE Cat M1) duomenų perdavimo standartą.
	

	1. 
	GPS imtuvas
	ne mažiau 20 kanalų 
	

	1. 
	CAN
	Turi būti galimybė nuskaityti duomenis per CAN magistralę. Nuskaityti duomenys per telemetrinį įrenginį turi būti perduoti į duomenų serverį.
	

	1. 
	Autentifikacija
	RF ID kortelių skaitytuvas (garsinis) automobilio vairuotojui autentifikuoti save naudojant RF ID 13,56 MHz kortelę.
	

	1. 
	Parametrai fiksuojami  realiu laiku
	Laikas, greitis, judėjimo kryptis, GPS koordinatės, degimo  būsena ir jos trukmė, odometro parodymai, kuro kiekis bake, vairuotojo autentifikacijos  duomenys.
	

	1. 
	Priedai
	Visi priedai, reikalingi techninei ir programinei įrangai funkcionuoti. (Pvz. antenos, akumuliatoriai, laikikliai, laidai ir t.t.)
	

	1. 
	Suderinamumas
	Techninė įranga turi būti pilnai suderinta su VPVS (Vieningų pajėgų valdymo sistema) ir programine įranga, naudojama LR Policijos departamento serveryje.
	

	1. 
	Atitikimas Europos Sąjungos direktyvoms
	Atitikimas Europos Sąjungos direktyvai 2006/28/EC („e-mark“ ženklas) arba lygiavertis.
Atitikimas Europos Sąjungos direktyvai 1999/05/EC („CE“ ženklas) arba lygiavertis.
	

	1. 
	Gamintojo kokybės sertifikatas
	ISO9001 arba lygiavertis
	

	1. 
	Garantija
	Ne mažiau kaip 24 mėn.
	



Pastaba. Visi padargai turi būti tinkami siūlomam traktoriui.
PASTABA. Visa technika turi būti sertifikuota.

7. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ
Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:
	Eil.
Nr.
	Dokumentas
	Lapų skaičius
	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos?
(Taip / Ne)
	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė)
	
	
	

	2.
	Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas)
	
	
	

	3.
	Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį
	
	
	

	4.
	Pasirašytas EBVPD (Pirkimo sąlygų 4 priedas „EBVPD“ (XML formatu). 
*Atskirą EBVPD pildo:
1) tiekėjas;
2) kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);
3) kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (jei yra).
	
	
	

	5.
	Siūlomo pirkimo objekto aprašymas ir dokumentai atsižvelgiant į Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ ir Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“ numatytus reikalavimus ir kiti pateikiami dokumentai (deklaracijos)
	
	
	



Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:
· esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
· sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;
· pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
· pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų ‎2 skyriuje „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą;

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas, pavardė)



