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NAUJO  KELEIVINIO MIKROAUTOBUSO  
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – naujas M2 klasės mikroautobusas (toliau – automobilis arba transporto priemonė), jo techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos garantiniu laikotarpiu (techninė priežiūra, remontas, automobilio detalių ir eksploatacinių medžiagų tiekimas).
1. Pirkimo objektas nėra skaidomas į atskiras dalis.
2. Transporto priemonės techninė priežiūra pagal gamintojo rekomendacijas 3 metų laikotarpiu, skaičiuojant iki 100 tūkst. km. ridos imtinai (pagal numatytos ridos arba laiko intervalus) bet ne dažniau kaip kas 15  tūkst. km, išskyrus numatytus privalomus metinius garantinius aptarnavimus, bei kitus atvejus kai automobiliui reikalingas neplaninis techninis remontas.
  4. Transporto priemonės pristatymo terminas – 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Jeigu mikroautobuso modelio gamyba yra laikinai sustabdyta, pristatymo terminas skaičiuojamas nuo gamybos atnaujinimo dienos.
  5. Transporto priemonės pristatymo išlaidas į Perkančiosios organizacijos nurodytą vietą (Gedimino g. 17, Tauragė) apmoka Tiekėjas.
 
	Eil. Nr.
	Automobilio parametro pavadinimas
	Reikalavimai automobiliui

	1.
	Bendrieji reikalavimai
	1.1. Naujas neeksploatuotas keleivinis mikroautobusas (nurodomas modelis), pagamintas ne anksčiau nei 2025 m.;

	
	
	1.2. Kategorija M2;

	
	
	1.3. Bendra automobilio masė – ne daugiau 5000 kg;

	
	
	1.4 Bendras automobilio ilgis 650-690 cm, bendras plotis su užlenktais veidrodėliais 200-220 cm, bendras aukštis 260-280 cm;

	
	
	1.5. Vairas kairėje pusėje;

	
	
	1.6. Automobilis turi atitikti techninius reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2022 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 2BE-260 „Dėl techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“;

	
	
	1.7. Techninės apžiūros komplektas, registracija su valstybiniais numeriais.

	2.
	Kėbulas
	2.1. Sėdimų vietų skaičius – ne mažiau 17   su vairuotoju;

	
	
	2.2. Priekinėje dalyje durys vairuotojui ir priekiniam keleiviui;

	
	
	2.3. Keleivinėje dalyje  - durys kėbulo šone (dešinėje pusėje);

	
	
	2.4. Galinėje dalyje durys atsidarančios ne mažiau 180º  kampu;

	
	
	2.5. Spalva –  pasirenkama iš pasiūlymo galiojimo metu siūlomo modelio standartinių spalvų (įskaitant magnetic ar lygiavertes).

	3.
	Variklis
	3.1. Galia – ne mažiau 120 kW;

	
	
	3.2. Dyzelinis, turi atitikti ne žemesnį kaip EURO 6 standartą (galiojantį automobilio registravimo viešajame registre metu).

	4.
	Transmisija
	4.1. Automatinė pavarų dėžė;

	
	
	4.2. Galiniai varantieji ratai. Galimi sudvejinti galiniai ratai.

	5.
	Saugumas
	5.1. Vairuotojui ir priekyje sėdinčiam keleiviui priekinės ir šoninės oro pagalvės;

	
	
	5.2. Visų keleivių galvos atramos;

	
	
	5.3. Saugos diržų tvirtinimo taškai ir saugos diržai arba apsaugos sistemos kiekvienai sėdimai vietai, atitinkančios šios rūšies transporto priemonėms Lietuvoje galiojančius reikalavimus;

	
	
	5.4. Perspėjimas apie neprisegtą vairuotojo ir keleivio (priekyje) saugos diržą;

	
	
	5.5. Gamyklinis imobilaizeris ir signalizacija atitinkanti draudimo reikalavimus šios klasės transporto priemonei;

	
	
	5.6. Pagalbinės eismo saugumo sistemos, kaip ABS,  ESP, HLA, FBS.

	6.
	
Įranga

	6.1. Elektra valdomi vairuotojo kabinos šoniniai langai;

	
	
	6.2. Šoniniai galinio vaizdo išorės veidrodėliai šildomi ir valdomi elektra;

	
	
	6.3. Paruoštas eksploatuoti šiaurės Europos klimatinei zonai;

	
	
	6.4. Reguliuojama vairo kolonėlė 4 kryptimis;

	
	
	6.5. Oro kondicionierius arba klimato kontrolė  vairuotojo zonoje ir keleivių salone;

	
	
	6.6. Šildymo sistema keleivių salone ir vairuotojo vietoje, autonominis degalus naudojantis šildytuvas su nuotolinio valdymo pultu (Webasto);

	
	
	6.7. Elektros lizdas -  12 V;

	
	
	6.8. Priekiniai ir galiniai purvasaugiai;

	
	
	6.9. Gamyklinė audio sistema su garsiakalbiais ir integruota telefonine „laisvų rankų“ įranga, bluetooth sąsaja;

	
	
	6.10. Priekiniai ir galiniai purvasaugiai;

	
	
	6.11. Pastovaus greičio palaikymo įrenginys;

	
	
	6.12. Išmanusis akseleravimo režimas;

	
	
	6.13. Statiniai posūkio apšvietimo žibintai;

	
	
	6.14. Xenon arba LED priekiniai žibintai;

	
	
	6.15. Priekiniai rūko žibintai;

	
	
	6.16. Gamyklinis centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu;

	
	
	6.17. Vairuotojo sėdynė šildoma su porankiu ir ne mažiau 8 kryptimis aukščio ir nugaros išlinkio reguliavimu. Keleivio (šalia vairuotojo) šildoma vienvietė keleivio sėdynė su ne mažiau 4 kryptimis aukščio ir nugaros išlinkio reguliavimu;

	
	
	6.18. Porankiai ant keleivių sėdynių iš praėjimo pusės;

	
	
	6.19. Keleivių vidaus zonos apšvietimas;

	
	
	6.20. Keleivių skyriaus sėdynės minkštos, su atlenkiamais atlošais, patikimai pritvirtintos;

	
	
	6.21. Sėdimosios dalies (įskaitant atlošą) apmušalai - atsparus dėvėjimuisi gobelenas (tamsus);

	
	
	6.22. Saugos diržai įrengti visoms sėdynėms, atitinkantys galiojančius Europos Sąjungoje saugumo reikalavimus. Jei sėdynės įrengiamos antrinio gamintojo, turi būti pateiktas jų ir saugos diržų atitikties sertifikatas;

	
	
	6.23. Skydelis nuo saulės vairuotojo ir priekinio keleivio pusėje;

	
	
	6.24. Grindų danga – neslidi, atspari dilimui (ne metalas). Keleivių salono sienų ir lubų dangos – plastikinės ar iš lygiaverčių apdailos medžiagų;

	
	
	6.25. Vaistinėlė, gesintuvas ir jų tvirtinimo įtaisai, avarinis ženklas;

	
	
	6.26. Normalaus (standartinio) dydžio atsarginis ratas su įrankių komplektu rato pakeitimui.

	7.
	Garantija
	7.1. Antikorozinė garantija kėbului, nemažiau nei 10 metų;

	
	
	7.2. Garantija automobiliui ne mažiau 60 mėnesių. Galimas ridos apribojimas ne  mažiau 100 000 km.

	
	
	7.3. Autoservisas turi būti ne toliau kaip  150 km atstumu nuo Tauragės miesto ribos (važiuojant trumpiausiu keliu pagal www.maps.lt rodmenis).

	8.
	Automobilio komplektacija
	Kartu su automobilio turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmos pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, instrukcijų knyga.

	9.
	Kiti reikalavimai
	Automobilis turi būti registruotas ir jam atlikta techninė apžiūra. Turi būti galiojanti tachografo patikra.
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