
AUGALŲ ŠAKNŲ SKENAVIMO SISTEMOS TECHNINĖ INFORMACIJA

Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjas gali pateikti lygiavertį arba geresnių parametrų sprendinį. 

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Techniniai reikalavimai
	Tiekėjo siūloma reikšmė
(pildo tiekėjas)

	Augalų šaknų skenavimo sistema – 1 vienetas
	

	1.
	Prekė
	turi būti nauja
	

	2.
	Vaizdo raiška 
	iki 1200 DPI
	

	3.
	Skenerio galvutės ilgis
	ne didesnis nei 35,9 cm 
	

	4.
	Skenerio galvutės skersmuo
	Ne mažesnis nei 4,5 cm
	

	5.
	Skenavimo greitis
	ne ilgiau 120 s
	

	6.
	Skaidrių, pritaikytų instaliuoti į dirvožemį skenavimo vamzdžių komplektas 
	vamzdžio ilgis: ne mažiau 105 cm; išorinis skersmuo: ne mažiau 5,7 cm; vidinis skersmuo: ne mažiau 5 cm; sienelės storis: iki 3,2 mm.
kiekis komplekte: ne mažiau 198 vnt.
	

	7.
	Programinė įranga skirta analizuoti skenavimo sistemos pateiktus vaizdus (šaknų ilgis, skersmuo, šakojimosi kampas, šaknų tūris)
	programinės įrangos licencija turėtų būti nemokama, be jokio papildomo metinio mokesčio
	

	8.
	Motorizuotas dirvožemio grąžtas skirtas skenavimo vamzdžių instaliavimui į dirvožemį
	dirvožemio grąžto variklio darbinis tūris: nuo 38 cm³ iki 64 cm³;
variklis: 2 taktų;
gręžimo greitis: nuo 80 aps./min. iki 200 aps./min.;
svoris: ne didesnis nei 15 kg. 
	

	9.
	Garantija
	ne mažiau 12 mėn. arba 1000 darbo val.
	



