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Akustinių kabinų pirkimo
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. Bendrieji reikalavimai
1.1. Perkama dviejų tipų akustinės kabinos (viso 3 vnt.):
· vienvietė – 2 Vnt. 
· dvivietė – 1 Vnt. 
1.2. Kabinos turi užtikrinti garso izoliaciją, leidžiančią komfortiškai kalbėti telefonu ar dalyvauti vaizdo susitikimuose netrikdant aplinkinių.
1.3. Kabinos turi būti surenkamos, tinkamos transportuoti ir montuoti biuro patalpose.
1.4. Kabinos turi būti tinkamos naudoti pagal galiojančius ES saugos ir elektros standartus.
1.5. kabinose įmontuota išmani vėdinimo ir apšvietimo sistema: automatinis suveikimas ir išsijungimas priklausomai nuo to ar kabina užimta.
1.6. Kabinų pristatymas į Tilto g. 17, Vilnius ir surinkimas yra įskaičiuojamos į pasiūlymo kainą.

2. Akustiniai reikalavimai
2.1. Kabinos garso izoliacijos lygis (kalbos slopinimo rodiklis) turi būti ne mažesnis kaip 27 dB pagal ISO 23351-1:2020 standartą (arba lygiavertį).
2.2. Kabina turi atitikti ne žemesnę kaip B klasę pagal ISO 23351-1:2020 „Speech level reduction“ klasifikaciją (ar lygiavertę).
2.3. Akustinės savybės turi būti patvirtintos laboratoriniais bandymais arba gamintojo pateiktu bandymų protokolu (pridedamas kartu su pasiūlymu).

3. Konstrukcija ir medžiagos
3.1. Kabinos sienos turi būti daugiasluoksnės, sudarytos iš 1 kategorijos LMDP (ar lygiavertės medžiagos) ir akustinio veltinio (PET ne mažiau 2500 g/m2) sluoksnių.
3.2. Kabinos grindys turi būti stabilios konstrukcijos, su antistatiniu kilimu arba lygiaverte apdaila.
3.3. Stogo dalyje turi būti integruota apšvietimo ir vėdinimo sistema.
3.4. Durys – iš grūdinto stiklo arba kitos permatomos, saugios medžiagos, su sandarinimo tarpinėmis.
3.5. Kabinos konstrukcija turi būti savarankiškai stovinti, nesišliejanti prie sienų ar lubų.
3.6. Leidžiama kabiną įrengti su ratukais (mobilus variantas), jei išlaikomas stabilumas.
3.7. Galinė sienelė – uždara.

4.1. Vidinė įranga ir gabaritai (vienvietė kabina)
4.1.1.Kabinoje turi būti įrengta:
· darbo stalviršis 300x700 mm, aukštis nuo žemės iki stalo viršaus 1000 mm tvirtas, tinkamas naudoti nešiojamam kompiuteriui.
· Balansinė kėdė reguliuojamo aukščio, h – 450-630 mm. 
· elektros jungtis 100–240 V AC, su USB A  ir USB C jungtimis įrenginių krovimui;
· LED apšvietimas ne mažesnis kaip 15 W, spalvos temperatūra 3500–4500 K, reguliuojamas intensyvumas;
· ventiliacijos sistema, užtikrinanti oro srautą ne mažesnį kaip 150 m³/h, valdymas automatinis ir jungikliu.
4.1.2. Visi elektros komponentai turi atitikti ES direktyvas (CE ženklinimas arba lygiavertis).
4.1.3. Kabinos išoriniai matmenys:
· aukštis: apie 2200–2300 mm;
· plotis: apie 1000 mm;
· gylis: apie 1000–1200 mm.
4.1.4. Kabinos vidaus aukštis turi būti ne mažesnis kaip 2000 mm.
4.1.5. Kabina turi tilpti į patalpą, kurios aukštis 2700 mm.
* - visiems nurodytiems matmenims leidžiami ±15 % nuokrypiai.
4.2. Vidinė įranga ir gabaritai (dvivietė kabina)
4.2.1. Kabinoje turi būti įrengta:
· stalviršis 600x800 mm, prie kurio gali sėdėtu du asmenys iš dviejų pusių. Aukštis pritaikytas dirbti atsisėdus ant kartu komplektuojamų minkštasuolių.
· Du minkštasuoliai 1000 x 600 x 800 mm (plotis, gylis, aukštis). Gobelenas 1-os kategorijos.
· elektros jungtis 100–240 V AC, su USB A  ir USB C jungtimis įrenginių krovimui;
· LED apšvietimas ne mažesnis kaip 15 W, spalvos temperatūra 3500–4500 K, reguliuojamas intensyvumas;
· ventiliacijos sistema, užtikrinanti oro srautą ne mažesnį kaip 200 m³/h, valdymas automatinis ir jungikliu.
4.2.2. Visi elektros komponentai turi atitikti ES direktyvas (CE ženklinimas arba lygiavertis).
4.2.3. Kabinos išoriniai matmenys:
· aukštis – 2200–2300 mm;
· plotis – 2000–2200 mm;
· gylis – 1100–1200 mm.
4.2.4. Kabinos vidinis aukštis turi būti ne mažesnis kaip 2000 mm.
4.2.5. Kabina turi tilpti į patalpą, kurios aukštis 2700 mm.
* - visiems nurodytiems matmenims leidžiami ±15 % nuokrypiai.

6. Eksploatacija ir garantijos
6.1. Kabina turi būti suprojektuota nuolatiniam biuro naudojimui.
6.2. Kabina turi būti pagaminta iš medžiagų, atitinkančių aplinkosauginius reikalavimus (E1 formaldehido emisijos klasė arba lygiavertė).

7. Kiti reikalavimai
7.1. Pateikiant pasiūlymą, tiekėjas turi pridėti:
· išsamų techninį aprašymą su brėžiniais ar vizualizacija, įrodantį gaminio atitiktį Techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams;
· deklaraciją arba bandymų protokolą, patvirtinantį atitikimą ISO 23351-1:2020 ar lygiaverčiam standartui.
