(PU-13572/25) [ITP25] Žoliapjovė

Atsakymai į tiekėjo prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbtos rinkos konsultacijos.

	Pirkimo dalies
Nr.
	Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas:
(stiliaus klaidos netaisytos)
	Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus:

	4
	1.14. Žoliapjovės svoris

Iš visos techninės specifikcijos visumos suprantame kad planuojate įsigyti profesionalę žoliajovę. Siūlome pakoreguoti ir pakeisti reikalavimą į “ne mažiau 800kg”
	Perkančioji organizacija dalinai atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir koreguoja TS priedo Nr.4 1.14. punkto formuluotę, išdėstant:
„1.14. Žoliapjovės svoris. Įskaitant tvirtinimo/pakabinimo mazgą 700 - 850 kg.“

	5
	2.5. Pjovimo galvos posvyrio kampai

Siekiant padidinti potencialių tiekėjų skaičių prašome reikalavimą pakoreguoti ir išdėstyti sekančia tvarka:
“Pjovimo galvos posvyrio į šlaito pusę kampas – ne mažiau 40°
Pjovimo galvos posvyrio į viršų kampas (transportinė padėtis) – ne mažiau 90°”
	Perkančioji organizacija nekoreguoja TS priedo Nr. 5  2.5. punkto.
Rinkoje yra daug Tiekėjų, galinčių pateikti prekę, atitinkančią šio punkto reikalavimus, todėl priimtas sprendimas netikslinti šio punkto.

	6
	2.2. Pjovimo siekis į dešinę

Siekiant padidinti potencialių tiekėjų skaičių prašome reikalavimą pakoreguoti ir išdėstyti sekančia tvarka:
“Nuo traktoriaus centro iki pjovimo būgno dešiniojo krašto horizontalioje padėtyje – ne mažiau 2000 mm”
	Perkančioji organizacija atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir koreguoja TS priedo Nr.6. 2.2. punkto formuluotę, išdėstant:
„2.2. Pjovimo siekis į dešinę. 
Nuo traktoriaus centro iki pjovimo būgno dešiniojo krašto horizontalioje padėtyje – ne mažiau 2000 mm.“

	1
	1.1. Paskirtis, modelis

Pagal gamintojo svorių paskaičiavimus (prisegu papildomus dokumentus) šie traktoriai nėra tinkami darbui su tokio ilgio šlaitinėmis žoliapjovėmis. Reikalingi traktoriai, kurių techniniai svoriai būtų ne mažesni nei 10000 kg. Kitu atveju montuojant ant šių traktorių ilgesnes žoliapjovės nei 7.2m yra didelė rizika, kad traktoriaus rėmas persisuks arba apvirs darbo metu.
	Perkančioji organizacija vertina Tiekėjo pastebėjimus, tačiau nekoreguoja techninės specifikacijos priedo Nr.1 punkto 1.1. PO atkreipia suinteresuotų tiekėjų dėmesį į pareigą teikti prekę pilnai atitinkančią techninių reikalavimų visumą. Ratinių traktorių modeliai  nurodyti, kad Tiekėjai galėtų įvertinti technines galimybes ir būtiną bei reikalingą žoliapjovėms sumontuoti  papildomą įrangą (tvirtinimo rėmus, konstrukcijas ar kitus gamintojo siūlomus techninius sprendimus).
Pakeitimai nurodyti 2.13. punkte.

	1
	1.13. Žoliapjovės svoris

Prašome koreguoti į ne daugiau kaip 2700 kg.
Kitu atveju negalėsime pateikti pasiūlymo.
	PO atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir koreguoja TS priedo Nr.1  1.13. punkto formuluotę, išdėstant:
1.13. Ne daugiau kaip 2700 kg. 
Balastiniai svoriai (jeigu jie naudojami) į žoliapjovės svorį neįskaičiuojami.

	1
	2.3. Peiliukų ir jų tvirtinimo vietų kiekis

Prašome koreguoti į ne mažiau kaip 32 tvirtinimo vietos ant veleno.
Kitu atveju negalėsime pateikti pasiūlymo.
	PO atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir koreguoja TS priedo Nr.1  2.3. punkto formuluotę, išdėstant:
„2.3. Peiliukų ir jų tvirtinimo vietų kiekis.
Ne mažiau kaip 32 tvirtinimo vietų ant veleno.“

	1
	2.13. Šoninis siekis dešinėn - pjovimo zona

Prašome koreguoti siekį į ne mažiau kaip 7200 mm.
Kitu atveju negalėsime pateikti pasiūlymo.
	PO atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir koreguoja TS priedo Nr.1  2.13. punkto formuluotę, išdėstant:
2.13. Šoninis pjovimo galvos siekis horizontalioje padėtyje į dešinę nuo traktoriaus simetrijos ašies iki tolimiausio pjovimo galvos pjovimo elemento ne mažiau kaip 7000 mm. Strėlės kinematika privalo sudaryti galimybę pjauti žolę nuo pat ratinio traktoriaus dešinių ratų vėžės krašto: ne daugiau kaip 1500 mm nuo traktoriaus rato, iki ne mažiau kaip 7000 mm nuo traktoriaus centrinės ašies.
Prioritetas teikiamas didesnio šoninio siekio parametrui.

	1
	2.14. Pjovimo siekis šlaitu

Prašome koreguoti siekį į ne mažiau kaip 4500 mm.
Kitu atveju negalėsime pateikti pasiūlymo.
	PO atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir koreguoja TS priedo Nr.1  2.14. punkto formuluotę, išdėstant:
2.14. Kai pjaunama 45° šlaite, pjovimo siekis - ne mažiau 4500 mm, nuo traktoriaus dešiniojo rato krašto iki tolimiausio pjovimo galvos pjovimo elemento.
Prioritetas teikiamas didesnio šoninio siekio parametrui.

	1
	2.18. Apsauga nuo nenumatytų kliūčių

Dėl saugumo, mūsų gamintojas su tikslu negamina, kad strėlė grįžtų automatiškai, ji grįžta su vairalazdės pagalba. Prašome koreguoti ir papildyti, kitu atveju negalėsime pateikti pasiūlymo.
	PO atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir koreguoja TS priedo Nr.1  2.18. punkto formuluotę, išdėstant:
2.18. Numatytas ir įrengtas apsaugos nuo susidūrimo su nenumatytomis kliūtimis mechanizmas, sudarantis galimybę strėlei pasisukti atgal. Atsilenkimo kampas, esant nenumatytoms kliūtims – ne mažiau 90°.

	2
	1.1. Paskirtis, modelis

Kokių svorių bus pateikiami traktoriai, nes galia pilnai nenusako traktorių tinkamumo šlaitinėms žoliapjovėms ir sunku nusakyti, ar tinkami traktoriai su tokia galia. 
Reikalingas ne mažesnis kaip 10000kg techninis traktoriaus svoris.
	Perkančioji organizacija atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir koreguoja TS priedo Nr.2  1.1. punkto formuluotę, išdėstant:
1.1.	Skirta žolės ir smulkių krūmokšnių (iki 10 mm skersmens) stiebų nupjovimui ir susmulkinimui kelkraštyje ir kelio sankasos šlaite iš dešinės traktoriaus pusės. Bus montuojamas prie traktorių Valtra T130, Valtra Valmet 8550, John Deere 6175.

	2
	1.13. Žoliapjovės svoris

Prašome koreguoti į ne daugiau kaip 2400 kg.
Kitu atveju negalėsime pateikti pasiūlymo.
	Perkančioji organizacija atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir koreguoja TS priedo Nr.2  1.13. punkto formuluotę, išdėstant:
1.13. Žoliapjovės svoris.
Ne daugiau kaip 2400 kg.

	2
	2.2. Darbinis plotis

Prašome koreguoti Darbinis pjovimo/ smulkinimo įrenginio plotis 1400-1600 mm.
Kitu atveju negalėsime pateikti pasiūlymo.
	Perkančioji organizacija atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir koreguoja TS priedo Nr.2  2.2. punkto formuluotę, išdėstant:
2.2. Darbinis plotis.
Darbinis pjovimo/smulkinimo įrenginio plotis 1400-1600 mm.

	2
	2.9. Manipuliatoriaus (strėlės) apibūdinimas

Rekomenduojame nusimatyti, kokiu atstumu turi būti išnešama, nes šis reikalavimas šiuo metu suprantamas dviprasmiškai. Rekomenduojame koreguoti sekančiai:
Strėlė privalo turėti išnešimo į priekį funkciją, užtikrinant, žoliapjovės galvos darbines padėtis 
operatoriaus matomumui komfortabilioje zonoje, t.y. žoliapjovės galva (darbinėse 
padėtyse) turi būti tarp galinės ir priekinės traktoriaus ašių centrų. Nuo strėlės pirmos sijos, esančios arčiausiai traktoriaus galinės dalies, priekinės vertikalios plokštumos (kai strėlės pagrindinė, nešančioji manipuliatoriaus sija yra darbinėje pozicijoje) iki galvos priekinės dalies atstumas turėtų būti ne mažesnis kaip 2 200 mm. 
Prioritetas teikiamas didesniam strėlės išnešimo į priekį atstumui.
	Perkančioji organizacija atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir koreguoja TS priedo Nr.2  2.9. punkto formuluotę, išdėstant:
2.9. Strėlė privalo turėti išnešimo į priekį funkciją, užtikrinant, žoliapjovės galvos darbines padėtis operatoriaus matomumui komfortabilioje zonoje, t.y. žoliapjovės galva (darbinėse padėtyse) turi būti tarp galinės ir priekinės traktoriaus ašių centrų. Nuo strėlės pirmos sijos, esančios arčiausiai traktoriaus galinės dalies, priekinės vertikalios plokštumos (kai strėlės pagrindinė, nešančioji manipuliatoriaus sija yra darbinėje pozicijoje) iki galvos priekinės dalies atstumas turėtų būti ne mažesnis kaip 2 000 mm.

	2
	2.15. Apsauga nuo nenumatytų kliūčių

Dėl saugumo, mūsų gamintojas su tikslu negamina, kad strėlė grįžtų automatiškai, ji grįžta su vairalazdės pagalba. Prašome koreguoti ir papildyti, kitu atveju negalėsime 
pateikti pasiūlymo.
	Perkančioji organizacija atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir koreguoja TS priedo Nr.2  2.15. punkto formuluotę, išdėstant:
2.15. Numatytas ir įrengtas apsaugos nuo susidūrimo su nenumatytomis kliūtimis mechanizmas, sudarantis galimybę strėlei pasisukti atgal. Atsilenkimo kampas, esant nenumatytoms kliūtims – ne mažiau 90°.
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	2.5. Apipjovimas apie kliūtis

Rekomenduojame įsitraukti, kad mulčerio veikimo greitis priklausytų nuo traktoriaus greičio. Su pajungtu greičio signalu. Tai leidžia mulčeriui geriau prisitaikyti prie važiuojamo 
greičio ir neriboti traktoriaus ir šienavimo greičio
	Siekiant išvengti konkurencijos ribojimo, Perkančioji organizacija dalinai atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir koreguoja TS priedo Nr.3  2.5. punkto formuluotę, išdėstant:
2.5. Apipjovimas apie kliūtis.
Pjovimo galva:
- su elektrohidrauline atsilenkimo atgal sistema prie apipjaunamo stulpelio ar atitvaro atramos ir automatiniu grįžimu į pradinę padėtį.
Reikalavimas neprivalomas (Vertinimo kriterijus):
- su pajungtu greičio signalu, kai veleno sukimosi greitis priklauso nuo traktoriaus važiavimo greičio ir leidžia geriau prisitaikyti prie greičio ir neriboti traktoriaus ir šienavimo greičio.  
(Pateikti įrodančius dokumentus.)

	1
	Konsultacijos  medžiagoje matome, jog reikalaujate šlaitinės žoliapjovės,  kurios siekis ne mažiau 8 m., bet planuojate montuoti ant ratinių traktorių Valtra T130c ir Valtra 8150HT. Šių traktorių bazinis svoris yra apie 6500-6800 kg. Tokio svorio traktoriams optimalus šlaitinės žoliapjovės su išnešimu į priekį darbinis siekis būtų apie 7 m, maksimaliai būtų galima pasiekti 7,30 m,  naudojant papildomus balastus ir kitą įrangą. Siūlome sumažinti siekį iki 7,3 m, siekiant užtikrinti tinkamą darbą.
Jeigu būtų pasirinktas šlaitinės žoliapjovės modelis be išnešimo į priekį -  tada būtų galima pasiekti ir 800 cm, šlaitinės žoliapjovės „strėlė“ dėl išnešimo sistemos yra sunkesnė.
	PO atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir koreguoja TS priedo Nr.1  2.13. punkto formuluotę, išdėstant:
2.13. Šoninis pjovimo galvos siekis horizontalioje padėtyje į dešinę nuo traktoriaus simetrijos ašies iki tolimiausio pjovimo galvos pjovimo elemento ne mažiau kaip 7000 mm. Strėlės kinematika privalo sudaryti galimybę pjauti žolę nuo pat ratinio traktoriaus dešinių ratų vėžės krašto: ne daugiau kaip 1500 mm nuo traktoriaus rato, iki ne mažiau kaip 7000 mm nuo traktoriaus centrinės ašies.
Prioritetas teikiamas didesnio šoninio siekio parametrui.

	1 ir 2
	Dalyse aprašote šoninį pjovimo galvos siekį horizontalioje padėtyje  - atitinkamai 8000 mm  (pirmojoje dalyje) ir 6500 mm (antrojoje dalyje). Taip pat nurodote, jog turi būti strėlės „išnešimo į priekį funkcija“, bet nėra aišku, kiek galva turi išsinešti į priekį, arba koks darbinis siektis turi būti užtrukinamas, kai strėlė yra išnešta. Prašome aprašyto detaliau šią funkciją ir atstumus.
	Perkančioji organizacija atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir koreguoja TS priedo Nr.1  2.10. punkto formuluotę, išdėstant:
2.10. Strėlė privalo turėti išnešimo į priekį funkciją, užtikrinant, žoliapjovės galvos darbines padėtis operatoriaus matomumui komfortabilioje zonoje, t.y. žoliapjovės galva (darbinėse padėtyse) turi būti tarp galinės ir priekinės traktoriaus ašių centrų. Nuo strėlės pirmos sijos, esančios arčiausiai traktoriaus galinės dalies, priekinės vertikalios plokštumos (kai strėlės pagrindinė, nešančioji manipuliatoriaus sija yra darbinėje pozicijoje) iki galvos priekinės dalies atstumas turėtų būti ne mažesnis kaip 2 200 mm.
Perkančioji organizacija atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir koreguoja TS priedo Nr.2  2.9. punkto formuluotę, išdėstant:
2.9. Strėlė privalo turėti išnešimo į priekį funkciją, užtikrinant, žoliapjovės galvos darbines padėtis operatoriaus matomumui komfortabilioje zonoje, t.y. žoliapjovės galva (darbinėse padėtyse) turi būti tarp galinės ir priekinės traktoriaus ašių centrų. Nuo strėlės pirmos sijos, esančios arčiausiai traktoriaus galinės dalies, priekinės vertikalios plokštumos (kai strėlės pagrindinė, nešančioji manipuliatoriaus sija yra darbinėje pozicijoje) iki galvos priekinės dalies atstumas turėtų būti ne mažesnis kaip 2 000 mm.

	2
	Prašome ir šioje dalyje nurodyti konkrečius traktorių, ant kurių bus montuojamos  šlaitinės žoliapjovės, modelius.
	Perkančioji organizacija atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir koreguoja TS priedo Nr.2  1.1. punkto formuluotę, išdėstant:
1.1.	Skirta žolės ir smulkių krūmokšnių (iki 10 mm skersmens) stiebų nupjovimui ir susmulkinimui kelkraštyje ir kelio sankasos šlaite iš dešinės traktoriaus pusės. Bus montuojamas prie traktorių Valtra T130, Valtra Valmet 8550, John Deere 6175.

	4, 5 ir 6
	2.5 Pjovimo galvos posvyrio kampai

Prašome šį reikalavimą suvienodinti su 5 ir 6 pirkimo dalimis, nurodant “Pjovimo galvos posvyrio į šlaito pusę kampas – ne mažiau 50°”.
	Perkančioji organizacija atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir koreguoja TS priedų Nr. 4, 5 ir 6  2.5. punktų formuluotę, išdėstant:
„2.5. Pjovimo galvos posvyrio kampai. Pjovimo galvos posvyrio į šlaito pusę kampas – ne mažiau 50°
Pjovimo galvos posvyrio į viršų kampas (transportinė padėtis) – ne mažiau 90°.

	4
	Siūlome papildyti techninės specifikacijos lentelės 1.5. punktą papildomai nurodant, kad būgninės žoliapjovės su šoninio siekio įrenginiu žolei pjauti ir galimybe pjauti žolę iš traktoriaus galo per vidurį, išilginės traktoriaus ašies atžvilgiu. Tokiu būdu aiškiai apibrėžiant, kad žoliapjovės turi turėti galimybę pjauti žolę už traktoriaus, neviršijant traktoriaus gabaritinio pločio.
	Perkančioji organizacija neatsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir nekoreguoja TS priedo Nr.4  1.5. punkto, nes tokia funkcija šienaujant kelkraščius nenaudojama.

	4
	Techninės specifikacijos lentelės 1.9. punkte siūlome nustatyti ne mažesnį, kaip 24 mėnesių garantinį laikotarpį.
	Perkančioji organizacija neatsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir nekoreguoja TS priedo Nr.4  1.9. punkto. Už ilgesnį garantinį terminą skiriami ekonominio naudingumo (toliau – EN) balai.

	4
	Siūlome įtraukti papildomą reikalavimą, kad reikalinga traktoriaus galia būtų ne daugiau kaip 90 AG.
	Perkančioji organizacija neatsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir neįtraukia papildomo reikalavimo TS priede Nr.4. Žoliapjoves pagal situaciją naudojame ant skirtingų traktorių, įvykus mažesnės galios traktoriaus gedimui, montuojame ant galingesnio.

	4
	Techninės specifikacijos lentelės 1.14. punkte siūlome nustatyti svorio intervalą nuo ne mažiau kaip 650 kg iki ne daugiau kaip 800 kg, nes nustatant neapibrėžtą reikalavimą svoriui ne mažiau kaip 750 kg tokio tipo žoliapjovėms, gali būti viršytas gamintojo rekomenduojamas žoliapjovės su šoniniu siekiu ir traktoriaus svorio santykis saugiam darbui.
	Perkančioji organizacija dalinai atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir koreguoja TS priedo Nr.4 1.14. punkto formuluotę, išdėstant:
„1.14. Žoliapjovės svoris. Įskaitant tvirtinimo/pakabinimo mazgą 700 - 850 kg.“

	4
	Siūlome įtraukti papildomą reikalavimą, kad žoliapjovės pjovimo galvos (mazgo) korpusas turi būti iš dvigubo plieno lakštų, tokiu būdu užtikrinant žoliapjovės eksploatacijos ilgaamžiškumą ir atsparumą nuo darbo metu iš po darbinio veleno (rotoriaus) išlekiančių akmenų ir pan. objektų atsitrenkimą į žoliapjovės korpusą.
	Perkančioji organizacija neatsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir neįtraukia papildomo reikalavimo TS priede Nr.4. Toks privalomas reikalavimas ribotų konkurenciją, sumažintų Tiekėjų skaičių. Šios problemos sprendimui yra numatyta vidinė galvos apsauga, už kurią skiriami EN balai.

	4
	Siūlome įtraukti papildomą reikalavimą bendram žoliapjovės galvos pločiui nustatant, kad bendras plotis turi būti ne didesnis kaip 2300 mm.
	Perkančioji organizacija dalinai atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir koreguoja TS priedo Nr.4 2.1. punkto formuluotę, išdėstant:
2.1. Būgninis pjovimo smulkinimo įrenginys (galva). Darbinis plotis 1800 - 2000 mm.
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	Techninės specifikacijos lentelės 2.2. punkte siūlome nustatyti pjovimo siekį į dešinę nuo traktoriaus centro iki pjovimo būgno dešiniojo krašto ne mažiau 3000 mm, atsisakant papildomo vertinimo kriterijaus dėl pjovimo galvos hidraulinio pastūmimo, kuris yra specifinis, ribojantis konkurenciją ir prieštaraujantis viešųjų pirkimų bendriesiems lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principams.
	Perkančioji organizacija dalinai atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir koreguoja TS priedo Nr.4 2.2. punkto formuluotę, išdėstant:
2.2. Pjovimo siekis į dešinę.
Nuo traktoriaus centro iki pjovimo būgno dešiniojo krašto ne mažiau 3000 mm. 
Pirkėjas turi teisę įsigyti geresnių parametrų prekę, o, kadangi reikalavimas nėra privalomas, už jį skiriami EN balai, viešųjų pirkimų bendriesiems principams neprieštarauja.

	4
	Siūlome įtraukti papildomą reikalavimą dėl žoliapjovės pakabos su plaukiojančia sistema, padedančia apsaugoti žoliapjovę ir traktoriaus trijų taškų pakabą nuo mechaninių pažeidimų, kad darbo metu traktoriaus galiniai ratai gali įvažiuoti į duobę, tuo pačiu pagerinančia žoliapjovės prisitaikymo prie nelygaus pjaunamo paviršiaus.
	Perkančioji organizacija atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir įtraukia papildomą TS priedo Nr.4 punktą išdėstant:
2.11. Žoliapjovės pakaba.
Reikalavimas neprivalomas.
Vertinimo kriterijus.
Žoliapjovės pakabos su plaukiojančia sistema, padedančia apsaugoti žoliapjovę ir traktoriaus trijų taškų pakabą nuo mechaninių pažeidimų,  tuo pačiu pagerinančia žoliapjovės prisitaikymo prie nelygaus pjaunamo paviršiaus.

	4
	Siūlome įtraukti papildomą reikalavimą dėl automatinio pavaros diržų įtempėjo, kuris padeda sumažinti žoliapjovės gedimo riziką, kai pavaros diržų įtempimas nėra laiku sureguliuojamas dėl žmogiškojo faktoriaus.
	Perkančioji organizacija atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir įtraukia papildomą TS priedo Nr.4 punktą išdėstant:
2.12. Automatinis pavaros diržų įtempėjas Reikalavimas neprivalomas.
Vertinimo kriterijus.
Automatinis pavaros diržų įtempėjas, kuris padeda sumažinti žoliapjovės gedimo riziką, kai pavaros diržų įtempimas nėra laiku sureguliuojamas.

	4
	Siūlome įtraukti papildomą reikalavimą dėl reduktoriaus su laisvos eigos mova, kuri apsaugo reduktorių nuo gedimo tuo atveju, kai rotorius užstringa dėl į jį įsipainiojusių objektų ar kitų priežasčių
	Perkančioji organizacija atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir įtraukia papildomą TS priedo Nr.4 punktą išdėstant:
2.13. Reduktorius. 
Reduktorius su laisvos eigos mova, kuri apsaugo reduktorių nuo gedimo tuo atveju, kai rotorius užstringa dėl į jį įsipainiojusių objektų ar kitų priežasčių.

	4
	Techninės specifikacijos lentelės 2.5. punkte siūlome nustatyti žoliapjovės pjovimo galvos posvyrio į šlaito pusę kampą – ne mažiau 65º. Tokį pjovimo galvos posvyrio kampą gali tenkinti daugelis profesionalių būgninių žoliapjovių gamintojų. Tuo pačiu didesnis posvyrio kampas padidina žoliapjovės efektyvumą darbo metu
	Perkančioji organizacija neatsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir nekoreguoja TS priede Nr.4. 2.5 punkto.
Pagal prižiūrimų kelių šlaitų posvyrio kampus toks reikalavimas pilnai patenkina PO poreikius. Toks privalomas reikalavimas ribotų konkurenciją, sumažintų Tiekėjų skaičių.

	4
	Techninės specifikacijos lentelės 2.8. punkte nustatyto reikalavimą siūlome panaikinti dėl aukščiau siūlyto įtraukti reikalavimo apie korpusą iš dvigubo plieno lakštų, taip pat plastikinė apsauga jokiais atvejais neapsaugos pjovimo galvos nuo išlekiančių akmenų ir kitų pan. objektų, taip pat reikalavimas dėl plastikinės apsaugos yra specifinis, ribojantis konkurenciją ir prieštaraujantis viešųjų pirkimų bendriesiems lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principams
	Perkančioji organizacija neatsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir nekoreguoja TS priede Nr.4. 2.8 punkto, tik papildo:
. Reikalavimas neprivalomas.
Vertinimo kriterijus.
Už pasiūlytą lengvai keičiamą vidinę galvos plastikinę arba lygiavertės medžiagos apsaugą nuo išlekiančių smulkinimo produktų skiriami papildomi vertinimo balai. Tai turi būti standartinis gamintojo techninis sprendimas.

	4
	Siūlome įtraukti papildomą reikalavimą, kad pjovimo galvos posvyrio kampo reguliavimo cilindras būtų su plaukiojančiu mechanizmu, kas užtikrintų maksimalų pjovimo galvos prisitaikymą prie nelygaus pjaunamo paviršiaus
	Perkančioji organizacija atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir įtraukia papildomą TS priedo Nr.4 punktą išdėstant:
2.14. Pjovimo galvos posvyrio kampo reguliavimo cilindras.
Pjovimo galvos posvyrio kampo reguliavimo cilindras su plaukiojančiu mechanizmu, kas užtikrintų maksimalų pjovimo galvos prisitaikymą prie nelygaus pjaunamo paviršiaus.

	4
	Siūlome įtraukti papildomą reikalavimą, kad darbinio veleno (rotoriaus) skersmuo ne mažiau kaip 370 mm. Šis reikalavimas yra svarbus siekiant užtikrinti, kad rotorius bus pakankamai tvirtas profesionaliam darbui.
	Perkančioji organizacija neatsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir neįtraukia papildomo reikalavimo TS priede Nr.4.
Darbinio veleno (rotoriaus) skersmuo, neįvertinant sienelės storio, negali užtikrinti jo tvirtumo.

	4
	Siūlome įtraukti papildomą reikalavimą, kad pjovimo galva turėtų papildomus priešpeilius (briaunas), ženkliai pagerinančius augmenijos smulkinimo kokybę
	Perkančioji organizacija atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir įtraukia papildomą TS priedo Nr.4 punktą išdėstant:
2.10. Priešpeiliai. 
Reikalavimas neprivalomas.
Vertinimo kriterijus.
Pjovimo galva turėtų papildomus priešpeilius (briaunas), ženkliai pagerinančius augmenijos smulkinimo kokybę.

	5
	Siūlome papildyti techninės specifikacijos lentelės 1.5. punktą papildomai nurodant, kad būgninės žoliapjovės su šoninio  siekio įrenginiu žolei pjauti ir galimybe pjauti žolę iš traktoriaus galo per vidurį, išilginės traktoriaus ašies atžvilgiu. Tokiu būdu aiškiai apibrėžiant, kad žoliapjovės turi turėti galimybę pjauti žolę už traktoriaus, neviršijant traktoriaus gabaritinio pločio.
	Perkančioji organizacija neatsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir nekoreguoja TS priedo Nr.5  1.5. punkto, nes tokia funkcija šienaujant kelkraščius nenaudojama.

	5
	Techninės specifikacijos lentelės 1.9. punkte siūlome nustatyti ne mažesnį, kaip 24 mėnesių garantinį laikotarpį.
	Perkančioji organizacija neatsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir nekoreguoja TS priedo Nr.5  1.9. punkto. Už ilgesnį garantinį terminą skiriami EN balai.

	5
	Siūlome įtraukti papildomą reikalavimą, kad reikalinga traktoriaus galia būtų ne daugiau kaip 90 AG.
	Perkančioji organizacija neatsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir neįtraukia papildomo reikalavimo TS priede Nr.5. Žoliapjoves pagal situaciją naudojame ant skirtingų traktorių, įvykus mažesnės galios traktoriaus gedimui, montuojame ant galingesnio.

	5
	Techninės specifikacijos lentelės 1.14. punkte siūlome nustatyti svorio intervalą nuo ne mažiau kaip 600 kg iki ne daugiau kaip 750 kg, nes nustatant neapibrėžtą reikalavimą svoriui ne mažiau kaip 630 kg tokio tipo žoliapjovėms, gali būti viršytas gamintojo rekomenduojamas žoliapjovės su šoniniu siekiu ir traktoriaus svorio santykis saugiam darbui.
	Perkančioji organizacija atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir koreguoja TS priedo Nr.5 1.14. punkto formuluotę, išdėstant:
„1.14. Žoliapjovės svoris. Įskaitant tvirtinimo/pakabinimo mazgą 600 - 750 kg.“


	5
	Siūlome įtraukti papildomą reikalavimą, kad žoliapjovės pjovimo galvos (mazgo) korpusas turi būti iš dvigubo plieno lakštų, tokiu būdu užtikrinant žoliapjovės eksploatacijos ilgaamžiškumą ir atsparumą nuo darbo metu iš po darbinio veleno (rotoriaus) išlekiančių akmenų ir pan. objektų atsitrenkimą į žoliapjovės korpusą.
	Perkančioji organizacija neatsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir neįtraukia papildomo reikalavimo TS priede Nr.5. Toks privalomas reikalavimas ribotų konkurenciją, sumažintų Tiekėjų skaičių. Šios problemos sprendimui yra numatyta vidinė galvos apsauga, už kurią skiriami EN balai.

	5
	Siūlome įtraukti papildomą reikalavimą bendram žoliapjovės galvos pločiui nustatant, kad bendras plotis turi būti ne didesnis kaip 2100 mm.
	Perkančioji organizacija dalinai atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir koreguoja TS priedo Nr.5 2.1. punkto formuluotę, išdėstant:
2.1. Būgninis pjovimo smulkinimo įrenginys (galva). Darbinis plotis 1600 - 1800 mm.

	5
	Techninės specifikacijos lentelės 2.2. punkte siūlome nustatyti pjovimo siekį į dešinę nuo traktoriaus centro iki pjovimo būgno dešiniojo krašto ne mažiau 2800 mm, atsisakant papildomo vertinimo kriterijaus dėl pjovimo galvos hidraulinio pastūmimo, kuris yra specifinis, ribojantis konkurenciją ir prieštaraujantis viešųjų pirkimų bendriesiems lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principams.
	Perkančioji organizacija dalinai atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir koreguoja TS priedo Nr.5 2.2. punkto formuluotę, išdėstant:
2.2. Pjovimo siekis į dešinę.
Nuo traktoriaus centro iki pjovimo būgno dešiniojo krašto ne mažiau 2800 mm. 
Pirkėjas turi teisę įsigyti geresnių parametrų prekę, o, kadangi reikalavimas nėra privalomas, už jį skiriami EN balai, viešųjų pirkimų bendriesiems principams neprieštarauja.

	5
	Siūlome įtraukti papildomą reikalavimą dėl žoliapjovės pakabos su plaukiojančia sistema, padedančia apsaugoti žoliapjovę ir traktoriaus trijų taškų pakabą nuo mechaninių pažeidimų, kad darbo metu traktoriaus galiniai ratai gali įvažiuoti į duobę, tuo pačiu pagerinančia žoliapjovės prisitaikymo prie nelygaus pjaunamo paviršiaus.
	Perkančioji organizacija atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir įtraukia papildomą TS priedo Nr.5 punktą išdėstant:
2.9. Žoliapjovės pakaba.
Reikalavimas neprivalomas.
Vertinimo kriterijus.
Žoliapjovės pakabos su plaukiojančia sistema, padedančia apsaugoti žoliapjovę ir traktoriaus trijų taškų pakabą nuo mechaninių pažeidimų,  tuo pačiu pagerinančia žoliapjovės prisitaikymo prie nelygaus pjaunamo paviršiaus.

	5
	Siūlome įtraukti papildomą reikalavimą dėl automatinio pavaros diržų įtempėjo, kuris padeda sumažinti žoliapjovės gedimo riziką, kai pavaros diržų įtempimas nėra laiku sureguliuojamas dėl žmogiškojo faktoriaus.
	Perkančioji organizacija atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir įtraukia papildomą TS priedo Nr.5 punktą išdėstant:
2.10. Automatinis pavaros diržų įtempėjas Reikalavimas neprivalomas.
Vertinimo kriterijus.
Automatinis pavaros diržų įtempėjas, kuris padeda sumažinti žoliapjovės gedimo riziką, kai pavaros diržų įtempimas nėra laiku sureguliuojamas.

	5
	Siūlome įtraukti papildomą reikalavimą dėl reduktoriaus su laisvos eigos mova, kuri apsaugo reduktorių nuo gedimo tuo atveju, kai rotorius užstringa dėl į jį įsipainiojusių objektų ar kitų priežasčių.
	Perkančioji organizacija atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir įtraukia papildomą TS priedo Nr.5 punktą išdėstant:
2.11. Reduktorius. 
Reduktorius su laisvos eigos mova, kuri apsaugo reduktorių nuo gedimo tuo atveju, kai rotorius užstringa dėl į jį įsipainiojusių objektų ar kitų priežasčių

	5
	Techninės specifikacijos lentelės 2.3. punkte nustatytą reikalavimą dėl ne mažiau kaip 44 vnt. pjovimo elementų, siūlome pakeisti nustatant ne mažiau kaip 42 vnt. pjovimo elementų, siekiant gauti kuo daugiau visus techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančių tiekėjų pasiūlymų ir siekiant neriboti konkurencijos
	Perkančioji organizacija atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir įtraukia papildomą TS priedo Nr.5 punktą išdėstant:
2.3. Pjovimo elementų (peiliukų) tipas ir kiekis.
Pjovimo elementai paslankūs, tvirtinami varžtais arba greito keitimo jungtimi.
Prioritetas teikiamas „Y“ tipo, greito keitimo pjovimo elementams (pakeičiami iškabinant/įkabinant, nenaudojant veržliarakčių), ne mažiau 42 vnt.

	5
	Techninės specifikacijos lentelės 2.5. punkte siūlome nustatyti žoliapjovės pjovimo galvos posvyrio į šlaito pusę kampą – ne mažiau 65º. Tokį pjovimo galvos posvyrio kampą gali tenkinti daugelis profesionalių būgninių žoliapjovių gamintojų. Tuo pačiu didesnis posvyrio kampas padidina žoliapjovės efektyvumą darbo metu.
	Perkančioji organizacija neatsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir nekoreguoja TS priede Nr.5. 2.5 punkto.
Pagal prižiūrimų kelių šlaitų posvyrio kampus toks reikalavimas pilnai patenkina PO poreikius. Toks privalomas reikalavimas ribotų konkurenciją, sumažintų Tiekėjų skaičių.

	5
	Techninės specifikacijos lentelės 2.8. punkte nustatyto reikalavimą siūlome panaikinti dėl aukščiau siūlyto įtraukti reikalavimo apie korpusą iš dvigubo plieno lakštų, taip pat plastikinė apsauga jokiais atvejais neapsaugos pjovimo galvos nuo išlekiančių akmenų ir kitų pan. objektų, taip pat reikalavimas dėl plastikinės apsaugos yra specifinis, ribojantis konkurenciją ir prieštaraujantis viešųjų pirkimų bendriesiems lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principams.
	Perkančioji organizacija neatsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir nekoreguoja TS priede Nr.5. 2.8 punkto, tik papildo:
. Reikalavimas neprivalomas.
Vertinimo kriterijus.
Už pasiūlytą lengvai keičiamą vidinę galvos plastikinę arba lygiavertės medžiagos apsaugą nuo išlekiančių smulkinimo produktų skiriami papildomi vertinimo balai. Tai turi būti standartinis gamintojo techninis sprendimas.

	5
	Siūlome įtraukti papildomą reikalavimą, kad pjovimo galvos posvyrio kampo reguliavimo cilindras būtų su plaukiojančiu mechanizmu, kas užtikrintų maksimalų pjovimo galvos prisitaikymą prie nelygaus pjaunamo paviršiaus.
	Perkančioji organizacija atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir įtraukia papildomą TS priedo Nr.5 punktą išdėstant:
2.12. Pjovimo galvos posvyrio kampo reguliavimo cilindras.
Pjovimo galvos posvyrio kampo reguliavimo cilindras su plaukiojančiu mechanizmu, kas užtikrintų maksimalų pjovimo galvos prisitaikymą prie nelygaus pjaunamo paviršiaus.

	5
	Siūlome įtraukti papildomą reikalavimą, kad darbinio veleno (rotoriaus) skersmuo ne mažiau kaip 370 mm. Šis reikalavimas yra svarbus siekiant užtikrinti, kad rotorius bus pakankamai tvirtas profesionaliam darbui.
	Perkančioji organizacija neatsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir neįtraukia papildomo reikalavimo TS priede Nr.5.
Darbinio veleno (rotoriaus) skersmuo, neįvertinant sienelės storio, negali užtikrinti jo tvirtumo.

	5
	Siūlome įtraukti papildomą reikalavimą, kad pjovimo galva turėtų papildomus priešpeilius (briaunas), ženkliai pagerinančius augmenijos smulkinimo kokybę.
	Perkančioji organizacija atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir įtraukia papildomą TS priedo Nr.5 punktą išdėstant:
2.13. Priešpeiliai. 
Reikalavimas neprivalomas.
Vertinimo kriterijus.
Pjovimo galva turėtų papildomus priešpeilius (briaunas), ženkliai pagerinančius augmenijos smulkinimo kokybę.




