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Skelbiamos apklausos dokumentų 1 priedas
(Pasiūlymo formos pavyzdys)

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Divizijos Generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklai

PASIŪLYMAS 
DĖL LAUKO KLASĖS (KUPOLO) SU ĮRENGIMU PIRKIMO

    2025-10-xx
			______________
(sudarymo vieta)
	Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai
	

	Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai
	

	Tiekėjo kodas
	

	Tiekėjo PVM kodas
	

	Tiekėjo / Ūkio subjėktų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai)
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas
	

	Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos
	

	Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas
	



/Pastaba. Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/
	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (‑ų) pavadinimas (-ai) 
	

	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (‑ų) adresas (-ai) 
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)
	



Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, pirkimo sąlygose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais.
Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, nesame susiję su jokiu kitu šiame konkurse dalyvaujančiu tiekėju (įmone) ar kita suinteresuota šalimi.
Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
Mes siūlome šias prekes, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

	Eil. Nr.
	Pirkimo objektas
	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas (tipas, modelis – pilnas pavadinimas, aktyvi nuoroda į gamintojo internetinę svetainę (pildo tiekėjas))
	Prekių kiekis  vnt.
	Vieneto kaina
 Eur be PVM
	Suma Eur be PVM[footnoteRef:1] (4x5) [1:  Pateikiama įkainis/kaina, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.
] 


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Lauko klasė (kupolas) (su atvežimu, surinkimu, sumontavimu, įrengimu)
	
prekės modelis/markė,
aktyvi nuorodą į gamintojo/pardavėjo internetinę svetainę)
	2
	
	

	
	Pasiūlymo kaina (Eur be PVM):
	

	
	PVM (21 proc.) suma
	

	
	Pasiūlymo kaina (Eur su PVM)
	



Pasiūlymo kaina (Eur su PVM yra _________________________________eurai ___ ct           (nurodoma kaina žodžiais).

PASTABOS:
1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainą ir sumą Eur be PVM bei nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: ___________________________________________ .

Šiam pirkimui skiriama lėšų suma yra ne didesnė kaip 72 000,00 Eur su PVM (septyniasdešimt du tūkstančiai Eur 00 ct su PVM). 

[bookmark: _Hlk62731346]Techninėje specifikacijoje nurodytas reikalavimas: „Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės“, reiškia, kad kartu su tiekėjo pasiūlymu turi būti pateikta Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ar pan.) ir/ar Prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techninėms charakteristikoms. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.
Dokumentai (prekės gamintojo techninė dokumentacija ir/ar prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lietuvių arba anglų kalba. Jei dokumentai bus pateikti anglų kalba, perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti tiekėjo pateiktų dokumentų vertimo į lietuvių kalbą, o tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų vertimo į lietuvių kalbą – pasiūlymas bus atmestas.
Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 

Patvirtiname, kad siūloma prekė pilnai (visiškai) atitinka šios skelbiamos apklausos dokumentuose nurodytą „Lauko klasės (kupolo) įsigijimo ir įrengimo mokyklos teritorijoje“ techninę specifikaciją:

	Eil. Nr.
	


Pirkimo dokumentuose nustatyti prekės techniniai rodikliai
	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių konkrečios reikšmės
(TAIP/NE ARBA TIKSLI REIKŠMĖ)

	
	Lauko klasė, 50 m2, bus naudojama užsiėmimams organizuoti iki 30 asmenų.
	

	1.
	Bendrieji reikalavimai
	

	1.1.
	Lauko kupolą turi sudaryti vidaus ir lauko įrenginiai, kurie turi būti sertifikuoti.
	TAIP/NE

	1.2. 
	Lauko kupolas turi būti izoliuotas nuo drėgmės dėl lauko ir vidaus temperatūrų skirtumų.
	TAIP/NE

	1.3.
	Turi būti įrengta daugiasluoksnė sienos konstrukcija su oro tarpais, kurie ventiliuojami ir vėdinami. 
	TAIP/NE

	1.4.
	Galima lauko kupolo eksploatacija, esant lauko temperatūrai nuo -200C iki +450C.
	TAIP/NE

	1.5.
	PVC audinys turi atitikti standarto EN ISO 2286-2 reikalavimus.
	TAIP/NE

	1.6.
	Šilumos izoliacija iš pelėsiui atsparaus izoliacinio sluoksnio. 
	TAIP/NE

	1.7.
	Pagrindiniai elektros energijos naudotojai yra: technologinė įranga, kiti elektros įrenginiai ir elektros apšvietimas. 
	TAIP/NE

	1.8.
	Lauko kupolą turi sudaryti vidaus ir lauko įrenginiai, kurie turi būti sertifikuoti.
	TAIP/NE

	1.9. 
	Pardavėjas įrengia skydelį su jungikliu-skyrikliu ir grupiniais automatiniais jungikliais; priimtinas kaip įvesties-paskirstymo įtaisas (ĮPĮ) kupolo viduje, visų vidinių kupolo įrenginių maitinimą kabeliais pajungia grupėmis. Montavimas turi būti atliktas pagal „Elektros įrenginių montavimo taisykles“.
	TAIP/NE

	1.10.
	Oro kondicionierius turi atitikti STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ keliamus reikalavimus.
	TAIP/NE

	1.11.
	Mikroklimatas ir oro kokybė lauko kupolo viduje turi būti tokie, kad nekiltų pavojaus mokinių ir darbuotojų sveikatai.
	TAIP/NE

	1.12.
	Pardavėjas privalės pateikti lauko kupolo NAUTOTOJO VADOVĄ lietuvių kalba.
	TAIP/NE

	1.13.
	Garantinio laikotarpio metu Pardavėjas turi užtikrinti nemokamą lauko kupolo įrenginių ar priedų tiekimą ir nemokamus remonto darbus įrenginių buvimo vietoje. Pardavėjas lauko kupolui turi suteikti ne trumpesnę kaip 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantiją. Garantinis terminas yra 36 mėnesiai nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. Pardavėjas privalo pašalinti savo sąskaita per Pirkėjo rašte nustatytą protingą terminą visus garantinio laikotarpio metu pastebėtus kupolo defektus ir/ar įvykusius gedimus, kurie atsirado: dėl to, kad buvo naudojamos medžiagos su defektais, dėl netinkamos jų kokybės, blogo projekto ar reikalavimų neatitinkančių pristatymo sąlygų; dėl kokių nors Pardavėjo veiksmų ar neveikimo garantinio laikotarpio metu. Garantinis laikotarpis visoms pakeistoms ir/ar sutaisytoms dalims įsigalioja nuo tos dienos, kai buvo atliktas perkančiajai organizacijai priimtinas pakeitimas ir/ar remontas. Jeigu Pirkėjas negali naudotis kupolais/lauko klase dėl nuo Pardavėjo priklausančių kliūčių, garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol Pardavėjas tas kliūtis pašalina, garantinis terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kurį Pirkėjas negalėjo kupolais naudotis dėl nustatytų trūkumų, jeigu Pirkėjas tinkamai pranešė Pardavėjui apie pastebėtus trūkumus. Jeigu Pardavėjas nepašalina defektų ir/ar gedimų per Pirkėjo rašte nurodytą laikotarpį, Pirkėjas turi teisę pats pašalinti defektus ir/ar gedimus arba pasamdyti kitus asmenis, kad atliktų šį darbą, tokiu atveju, Pirkėjo patirtas išlaidas padengia Pardavėjas. 
	TAIP/NE

	1.14.
	Pardavėjas turi užtikrinti, kad lauko kupolas ir įrenginiai būtų montuojami profesionalių specialistų, kurie vadovautųsi visais saugumo reikalavimais, skirtais tokio tipo įrenginiams, ir užtikrintų darbų nuoseklumą ir kokybę.
	TAIP/NE

	1.15.
	Pardavėjas turi suderinti ir išmėginti kondicionierių visais darbo režimais. Apmokyti Pirkėją, kaip juo naudotis ir kaip jį eksploatuoti.
	TAIP/NE

	1.16. 
	Pabaigus darbus, prieš eksploatuojant objektą, turi būti pasirašytas atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas. Pardavėjas savo sąskaita šalina darbų atlikimo metu bei garantiniu laikotarpiu išryškėjusius defektus. Nuo jo pasirašymo datos Pirkėjas įgyja teisę naudotis kupolu, jį valdyti. Pirkėjas gali nepasirašyti prekių priėmimo - perdavimo akto, jeigu kupolas neatitinka sutartyje nustatytų reikalavimų. Tokiu atveju, vietoje atliktų darbų priėmimo - perdavimo akto, šalys pasirašo trūkumų aktą, kuriame nurodomi nustatyti kupolo statybos darbų neatitikimai ir nustatomi šalių suderinti trūkumų pašalinimo terminai. Pašalinus trūkumus, pasirašomas atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktas.
	TAIP/NE

	1.17.
	Pardavėjas visas statybines medžiagas pristato savo lėšomis. Kupolo/lauko klasės statybinių medžiagų pristatymą Pirkėjui patvirtinantis dokumentas yra Pirkėjo pasirašytas krovinio važtaraštis. Pirkėjas turi užtikrinti, kad tinkamai įgaliotas jo atstovas dalyvautų pristatant statybines medžiagas ir, pasirašydamas krovinio važtaraštį, patvirtintų kupolo statybinių medžiagų pristatymo faktą. 
	TAIP/NE

	1.18.
	Pardavėjas savo profesionalios veiklos patvirtinimui privalo turėti jau įvykdytus mažiausiai du tokios pačios paskirties apšiltintus objektus su visų sezonų konstrukcija, kurie eksploatuojami ne mažiau kaip 1 metus.
	TAIP/NE (tai įrodančius dokumentus pateikti kartu su pasiūlymu)

	1.19.
	Visi kupolo statybos darbai ir medžiagos bus tikslinami vietoje rengiant projektą.
	TAIP/NE

	1.20.
	Pirkėjui nurodžius kupolo montavimo vietą, Pardavėjas paruošia nurodytą vietą kupolo įrengimui, atsižvelgiant į esamos vietos reljefo ypatumus. 
	TAIP/NE

	1.21.
	Lauko kupolas turi būti įrengtas ant geležinių polių ir atitikti reikalavimus.
	TAIP/NE

	1.22.
	Pardavėjas privalo palikti tvarkingas ir švarias patalpas / teritorijas, pakuotes ir šiukšles po montavimo / statybos darbų utilizuoja savo lėšomis. Pardavėjas įsipareigoja atlyginti dėl savo kaltės Pirkėjui kupolų montavimo metu padarytą žalą.
	TAIP/NE

	
	Reikalavimai kupolo konstrukcijai, rėmui ir dangai
	

	1.23.
	Grindų plotas ne mažiau kaip 50 m2, 

pagrindo skersmuo 8 m, 

kupolo aukštis 4 m.
	Tiksli reikšmė  _____ m²
Tiksli reikšmė  _____ m
Tiksli reikšmė  _____ m

	1.24.
	Beatraminės konstrukcijos rėmas pagamintas iš cinkuoto plieno vamzdžio,
 ne plonesnio kaip 25 mm skersmens, 

sienelės storis ne mažesnis kaip 2 mm.
	TAIP/NE

Tiksli reikšmė  _____ mm

Tiksli reikšmė  _____ mm

	1.25.
	Neperšąlančios vieno varžto jungtys, kombinuotos su metalu, 

daugiasluoksnės sienos mazgas ne mažiau kaip M10x180 mm,
bendras sienos storis ne mažiau kaip 180 mm.
	TAIP/NE

Tiksli reikšmė  _____ mm
Tiksli reikšmė  _____ mm

	1.26.
	Kupolo išorinės sienos dalies danga turi būti 60 % PVC,
kurios svoris ne mažiau kaip 900g/m2 (spalva: bazinė sidabrinė), lango išorinės dalies danga PVC tamsinta, kurios storis ne mažiau kaip 625g/m2, atspari ultravioletiniams spinduliams bei šalčiui. 
	TAIP/NE
Tiksli reikšmė  _____g/m2
Tiksli reikšmė  _____g/m2

	1.27.
	Gravitacinė sienos ventiliacija oro tarpui ne mažiau kaip 5 ventiliacijos kanalai, ant kurių išleidimo angų yra įrengti vožtuvai.
	Tiksli reikšmė  _____ ventiliacijos kanalai

	
	Reikalavimai kupolo padui
	

	1.28.
	Pamatai iš U tipo sraigtinių polių,
pagamintų iš cinkuotų vamzdžių, 900-1000 mm ilgio. 
	TAIP/NE
Tiksli reikšmė  _____ mm

	1.29.
	Grindų dviejų lygių sustiprinta atraminė konstrukcija iš džiovintos impregnuotos medienos grindų gulekšnių („lagių“), ne mažiau kaip 50x100 mm dydžio kiekvienam konstrukciniame lygiui.
	Tiksli reikšmė  _____ mm

	1.30.
	Kupolo grindų apšiltinimas: Thermic Membrana, 
kurios šiluminis laidumas ne mažesnis kaip λ = 0,029 W/(mK), kombinuota su mineraline vata arba putplasčiu.
	TAIP/NE
Tiksli reikšmė  _____W/(mK)

	1.31.
	Juodgrindės iš OSB plokštės,
 ne mažiau kaip 21 mm storio.
	TAIP/NE 
Tiksli reikšmė  _____ mm

	1.32.
	Įrengta ir izoliuota drenažinė kamera grindų perimetro ir daugiasluoksnės sienos konstrukcijai paruošti.
	TAIP/NE

	
	Reikalavimai įėjimui su pandusu, durims
	

	1.33.
	Viengubos durys PVC profilio (ne mažiau kaip 75 mm) su stakta, 

ne mažiau kaip 5 kamerų,

dalinis stiklo užpildas,
 staktos išorės matmenys ne mažesni kaip 1000 x 2000 mm. 

Staktos apačioje turi būti žemas slenkstis su pastiprinimu. 
	TAIP/NE 
Tiksli reikšmė  _____ mm
Tiksli reikšmė  _____ kamerų
TAIP/NE
Tiksli reikšmė  _____ mm
TAIP/NE

	1.34.
	Durų apačioje įrengti papildomą mechaninį atvirų durų fiksatorių.
	TAIP/NE

	1.35.
	Durų išorėje turi būti įrengtas stogelis nuo lietaus, ne siauresnis kaip 300 mm.
	Tiksli reikšmė  _____ mm

	1.36.
	Pagal poreikį (dėl aukščio skirtumo) įėjimui į kupolą įrengiamas pandusas.
	TAIP/NE

	
	Reikalavimai kupolo apšiltinimui ir apdailai
	

	1.37.
	Kupolo apšiltinimui turi būti naudojama termofleksinė izoliacija,

kurios šiluminis laidumas ne mažesnis kaip λ = 0,029 W/(mK).
	TAIP/NE 

Tiksli reikšmė  _____ W/m²K

	1.38.
	Tarp kupolo dangos ir termofleksines apšiltinimo membranos turi būti tarpas, ne mažesnis kaip 80 mm.
	Tiksli reikšmė
_____ mm

	1.39.
	Vidaus apdailai turi būti naudojama impregnuota tekstilė. 
	TAIP/NE

	1.40.
	[bookmark: _Hlk156567852]Vidaus apdailos lango dalis turi būti pagaminta iš skaidraus PVC tentinio audinio, 
[bookmark: _GoBack]kurio storis ne mažiau kaip 625g/m2.
	TAIP/NE 

Tiksli reikšmė  _____ g/m2

	1.41.
	Tarp vidinio ir išorinio lango turi būti ne mažesnis kaip 150 mm tarpas.
	Tiksli reikšmė  _____ mm

	
	Reikalavimai grindų dangai ir apdailai
	

	1.42.
	Klasės grindų danga heterogeninė PVC grindų danga, 
atsparumo trinčiai klasė 33, 
atsparumas slydimui R10. 
Klijavimas specialiais drėgmei atspariais klijais.
	TAIP/NE 
TAIP/NE 
TAIP/NE 
TAIP/NE 

	
	Reikalavimai elektrifikacijai ir įrangai
	

	1.43.
	Vidinė dėžutė ir elektros zonos: skydo montavimas turi būti atliktas pagal „Elektros įrenginių montavimo taisykles“, 
automatai 220V, 12-20A, 
rozečių 3 blokai po 3 vnt.,
šviesos jungiklis.
	TAIP/NE

TAIP/NE 
TAIP/NE 
TAIP/NE

	1.44.
	Kupolo viduje turi būti įrengtas LED apšvietimas, 
min 5 lempos ne mažiau kaip 200 lx žemės paviršiuje.
	TAIP/NE 
Tiksli reikšmė ____lempos
Tiksli reikšmė ____lx




	1.45.
	Oro apykaitos elektrinė sistema:  oro turbinos 220V,
ventiliacija išpūtimui ir įpūtimui skirtinguose aukščiuose 
(min 2 taškai).
	TAIP/NE 
TAIP/NE 
Tiksli reikšmė ____taškai


	1.46.
	Oro kondicionierius-šilumos siurblys oras-oras.
Šildymas iki -20°C lauko oro temperatūros.
 ~5KW galia. 
Energijos klasė A++
	TAIP/NE 
TAIP/NE 
TAIP/NE 
TAIP/NE 



Pastaba. Tiekėjas būtinai privalo užpildyti aukščiau pateiktą lentelę.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumentų lapų skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Pasiūlymas galioja pirkimo dokumentuose nustatytą terminą (ne trumpiau nei 90 kalendorinių dienų) arba iki  mmmm-mm-dd.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (VPĮ 20 str. 2 dalyje nurodyta, kad visas tiekėjo pasiūlymas ir paraiška negali būti laikomi konfidencialia informacija. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija):

	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Konfidenciali informacija TAIP/NE

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Pastaba. Teikėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 


	 (Teikėjo arba jo įgalioto asmens** pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)
	



** Kai pasiūlymą pasirašo Teikėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu privaloma pateikti įgaliojimą.
