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SPECIALIOSIOS TRANSPORTO PRIEMONĖS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai

	1. Bendri reikalavimai

	1.
	Specialioji transporto priemonė (toliau - automobilis) turi būti skirtas važiuoti ugniagesiams gelbėtojams į gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų vykdymo vietas ir ten užtikrinti ugniagesių gelbėtojų, dirbančių apribojimų zonoje, aprūpinimą specialiąja įranga, kvėpavimo organų apsaugos priemonių ir papildomos įrangos rezervą, atlikti priemonių aptarnavimą, atlikti suspausto oro balionų pildymą. Automobilio bei komplektuojamos įrangos faktiniai ir taktiniai duomenys turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams.

	2.
	Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, ne senesnis nei 2025 m. gamybos. Turi atitikti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2022 m. spalio 20 d. Nr. 2BE-260 „Dėl techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų" (su vėlesniais pakeitimais) nustatytus reikalavimus.

	3.
	Su automobiliu komplektuojama įranga turi būti nauja, neeksploatuota ne senesnė nei 2025 m. gamybos.

	4.
	Automobilis turi būti N1 klasės (transporto priemonė kroviniams vežti, kurios techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė ne didesnė kaip 3,5t (lengvasis krovininis automobilis)) pagal  Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisekimo ministerijos viršininko įsakymą Nr. 2B-479  „Dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“

	5.
	Automobilis turi atitikti GTC/TS 07:2019 „Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialiosios transporto priemonės. Dažymas, skiriamieji ženklai, specialieji šviesos ir garso signalai. Techniniai reikalavimai” techninės specifikacijos reikalavimus arba jai lygiaverčius. Pagrindinė raudona spalva turi atitikti RAL 3000 kodą pagal RAL spalvų katalogą arba lygiavertę spalvą (galutinė automobilio dažymo stilistika bus derinama sutarties pasirašymo ir/arba automobilio gaminimo metu).

	6.
	Automobiliui ir jame sumontuotai visai įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija, kuri turi būti skaičiuojama nuo automobilio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos be automobilio ridos ar darbo valandų ribojimo.

	7.
	Automobilio surinkimo metu turi būti numatyti ne mažiau kaip trys suderinimai: važiuoklės pritaikymo, vidaus įrengimo, montuojamos ir komplektuojamos įrangos. Suderinimai turi būti įforminami aktu, kurį pasirašo šalių atstovai. Išlaidas susijusias su derinimu apmoka tiekėjas.

	8.
	Tiekėjas automobilio surinkimo metu turi užtikrinti ir leisti pirkėjo atstovams vadovaujantis protingumo kriterijais atlikti bet kokiu metu automobilio surinkimo patikrinimus.

	Techniniai reikalavimai

	9.
	Automobilis – turi būti tinkamas kvėpavimo organų apsaugos priemonių gabenimui į gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų vietas.

	10.
	Automobilis turi būti dviejų ašių (ratų formulė 4x2).
Pavarų dėžė turi būti automatinė.

	11.
	Automobilio gabaritiniai matmenys (atstumai tarp tolimiausių dalių išorinių paviršių, esančių priekyje ir gale, šonuose, viršuje ir apačioje):

	11.1.
	ilgis neturi būti mažesnis nei 6 500 mm ir ne didesnis nei 7 700 mm;;

	11.2.
	plotis (be veidrodžių) neturi viršyti 2550 mm;

	11.3.
	aukštis su papildomai sumontuota įranga (švyturėliais) neturi viršyti 3500 mm.

	12.
	Turbodyzelinis variklis su tiesioginiu kuro įpurškimu, atitinkantis ne žemesnį kaip EURO VI standartą. Variklio galingumas turi būti ne mažesnis nei 140 kW

	13.
	Automobilis turi atitikti aplinkos apsaugos reikalavimus – automobilis turi atitikti ne mažesnį kaip „Euro 6“ teršalų išmetimo standartą

	14.
	Degalų bako talpa ne mažiau 90 litrų.

	15.
	Gamyklinė garantija nuo kiauryminio prarūdijimo – ne mažiau kaip 10 metų.

	16.
	Automobilyje turi būti įrengti važiuoklės elektros maitinimo šaltiniai: generatorius, kuris gali tiekti ne mažiau nei 280 A, ir akumuliatorinės baterijos, kurių galingumas turi užtikrinti visų automobilio elektrinių prietaisų darbą maksimaliame režime.

	17.
	ABS  - stabdžių antiblokavimo sistema

	18.
	Ratų antipraslydimo sistema ( ASR ).

	19.
	ESP ( elektroninė stabilumo sistema ).

	32.
	Visos automobilio sistemos ir agregatai važiuojant ar ilgai dirbant stovėjimo rėžime turi likti darbingos būklės temperatūrų intervale nuo -30°C iki 50°C.

	21.
	Automobilio pakaba turi būti pritaikyta darbui, kai automobilis visą laiką yra maksimaliai pakrautas pagal maksimaliai leistinos automobilio masės rodiklį.

	22.
	Automobilis turi būti su sustiprintomis padangomis, leidžiančios maksimaliai efektyviai naudoti įvairioms važiavimo sąlygoms ir eksploatuoti automobilį įvairių metų laiku (universalios padangos), atitinkančiomis važiuoklės gamintojo rekomendacijas.
Ratlankiai turi būti ne mažesni kaip 16 colių.
Atsarginis ratas turi būti tokių pačių matmenų, kaip ir automobilio ratai, kuris turi būti apsaugotas nuo išorinės aplinkos poveikių (kėbule arba uždengtas).

	23.
	Kabinoje turi būti ne mažiau kaip 2 sėdimos vietos (įskaitant ir vairuotoją).
Kabina turi turėti 2 duris su elektra valdomais langais, kurios fiksuotųsi maksimalioje atidarytoje padėtyje.

	24.
	Kabinoje turi būti įrengta:

	24.1.
	Gamyklinis centrinis durų užraktas su distancinio valdymo pulteliu atitinkantis draudimo bendrovių reikalavimus KASKO draudimui

	24.2.
	Vietinis LED apšvietimas dokumentų skaitymui;

	24.3.
	Pirkėjui pateikus, skaitmeninis automobilinis radijo ryšio terminalas (montavimo vieta derinama automobilio gaminimo metu);

	24.4.
	4 vnt. nešiojamų pakraunamų žibintų (skirti naudoti sprogioje aplinkoje), su įrengtais ir pajungtais krovikliais;

	24.6.
	Automobilio salono priekiniame skyriuje (vairuotojo zonoje) turi būti įrengti ne mažiau 3 vnt. maitinimo jungčių (12 V lizdas arba USB-A/USB-C, ne mažiau kaip 2,4 A), skirti prijungti vaizdo registratorių ir planšetę.
Jungtys turi būti:
lengvai pasiekiamos iš vairuotojo sėdėjimo vietos, įrengta taip, kad prijungtas įrenginys netrukdytų matomumui ir netrukdytų transporto priemonės valdymui, nuolatinio maitinimo arba perjungiamo su degimo jungikliu.

	24.7
	Radijo imtuvas be CD grotuvo, ne mažiau dviejų garsiakalbių priekyje.

	24.8.
	Vaizduoklis (monitorius) su spalvoto vaizdo ekranu ne mažesniu kaip 10 colių įstrižainės;

	24.9.
	Turi būti įrengti ne mažiau 4 maitinimo lizdai 12 V įtampos ir ne mažesnės 15 A srovės, kurie turėtų nuolatinį srovės palaikymą;

	24.10.
	Galinio vaizdo veidrodžiai šildomi ir valdomi elektra;

	24.11
	Sistema, kuri signalizuoja apie skyrių, durų (jei yra) atidarymą, akumuliatorių įkrovimo lygį.

	25.
	Automobilyje turi būti įrengti važiuoklės elektros maitinimo šaltiniai (generatorius ir akumuliatorinės baterijos), kurių galingumas turi užtikrinti visų automobilio elektrinių prietaisų darbą įvertinant ir papildomai pateikiamą pirkėjo įrangą (išskyrus specialius įrenginius maitinamus nuo atskirų šaltinių) maksimaliame režime. Trumposios ar dienos šviesos turi įsijungti automatiškai užvedus automobilio variklį.

	26.
	Automobilyje turi būti įrengti specialūs LED tipo mėlynos spalvos šviesos signalizacijos žibintai: ne mažiau dviejų ant automobilio kabinos priekio, ne mažiau keturių automobilio gale (ne mažiau du ant viršaus ir ne mažiau du gale horizontaliai per vidurį, ne mažiau du kiekviename automobilio šone (per automobilio vidurį horizontaliai) bei ne mažiau du išilginiame korpuse ant automobilio kabinos stogo (priekyje). LED tipo mėlynos spalvos šviesos signalizacijos turi matytis iš bet kurio taško žiūrint į automobilį.
Galutinis mėlynos spalvos šviesos signalizacijos žibintų išdėstymas bus derinamas automobilio gamybos metu.

	27.
	Automobilyje turi būti įrengta garsinė ne mažiau kaip trijų skirtingų tonų signalizacija, kurios stiprintuvo su mikrofonu bei išorinio garsiakalbio galingumas turi būti ne mažesnis kaip 100 W.

	28.
	Automobilio gale turi būti sumontuotas standartinis A50 klasės mechaninis sukabinimo įtaisas: priekabos vilkimo rutulinis kablys su įrengta el. jungtimi (13 kontaktų rozete).
Papildomai pateikiamas vilkimo kablio elektrinės jungties adapteris, naudojamas pajungti „13/7“ kontaktų rozetes/kištukus. Leistinas velkamos priekabos svoris ne mažesnis kaip 750 kg.

	29.
	Automobilyje turi būti įrengtas atbulinės eigos garsinis įspėjamasis signalas ir papildomas atbulinės eigos apšvietimas bei galinio vaizdo kamera, kuri susieta su kabinoje esančiu vaizduokliu (monitoriumi).

	30.
	Automobilyje turi būti įrengtas stoglangis, ne mažesnis 900x500 mm dydžio.
Stoglangis turi užtikrinti galimybę būti naudojamas, kaip avarinis išėjimas

	31.
	Kėbulas turi būti pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų: vidinė sienų ir lubų danga turi būti padengta medžiaga atspari vandeniui.
Grindys turi būti iš neslidžios dilimui atsparios tekstūruotos medžiagos ir atsparios vandeniui.

	32.
	Viduje turi būti galimybė atlikti KOAP įrangos aptarnavimą bei balionų pildymą.

	33.
	Naudojami korpusai, įrangos tvirtinimai, aštrios briaunos turi būti apsaugoti nuo įrangos pažeidimų išimant, įdedant ar transportuojant.

	34.
	Automobilio išorėje turi būti įrengtos šoninės lempos iš dešinės (keleivio) pusės. Apšvietimas turi būti tolygus, be tamsių zonų ar akinimo, užtikrinant aiškų matomumą visoje darbo zonoje.

	35.
	Galinė automobilio dalis turi būti uždaroma atveriamomis durimis (įrangos įdėjimui/išėmimui). Papildomas „ STOP “ žibintas virš galinių durų. Taip pat, turi būti komplektuojamos rampos (ne mažiau 1 pora), kurių pagalba pro galinę dalį yra galimybė transportuoti įrangą į/iš automobilio.

	36.
	Turi būti įrengta durų atidarymo atrama su fiksatoriumi atidarytoje padėtyje.

	37.
	Automobilio dešinėje (keleivio) pusėje turi būti įrengtas įėjimas patekimui prie įrangos, kurių plotis ne mažesnis kaip 1 200 mm, o aukštis – ne mažesnis kaip 1 800. Durys turi būti iš dalies įstiklintos viršutinėje jų dalyje, padidinto mechaninio atsparumo tamsintu stiklu, turi turėti rankenas iš išorės ir vidaus, turėti durų atidarytos padėties fiksavimo mechanizmą, duryse turi būti įrengta spyna.

	38.
	Automobilio dešinėje (keleivio) pusėje, virš įėjimo, turi būti įrengtas mechaninis tentas (markizė) su prijungiamomis sienelėmis, kurios prasitęstų iki žemės ir sudarytų uždarą patalpą.
Išskleistos markizės matmenys:
· Ilgis ne mažesnis kaip 2 500 mm.
- Plotis ne mažesnis kaip 2 500 mm.
Markizės medžiaga ir sienelės spalva turi atitikti RAL 3000 arba lygiavertės spalvos

	39.
	Automobilyje skirtos vietos įrangai transportuoti vidiniai matmenys turi būti ne mažesni kaip:
plotis – 1 700 mm.
ilgis – 4 600 mm.
aukštis – 1 900 mm.

	40.
	Automobilio viduje turi būti įrengtas ne mažesnių kaip 600 x 600 mm matmenų atlenkiamas/sulankstomas (arba, jei techniškai įmanoma, stacionarus – derinama automobilio gamybos metu) darbo stalas. Stalviršis turi būti atsparus drėgmei, riebalams ir aliejams.
Taip pat turi būti numatytos vietos ne mažiau dviejų kėdžių transportavimui arba, jeigu techniškai įmanoma (derinama automobilio gamybos metu), atlenkiamos/sulankstomos ne mažiau dvi sėdimos vietos.
Taip pat turi būti įrengtos vietos/ertmės/spintelės smulkiai įrangai susidėti (tikslus kiekis ir vietos derinamos automobilio gamybos metu).

	41.
	Automobilio viduje turi būti įrengtos lentynos/angos/vietos, kuriose būtų talpinama ir saugiai transportuojama ne mažiau kaip 26 vnt. ne mažesniems kaip 6 ltr. suspausto oro balionams.

	42.
	Automobilyje turi būti įrengtos lentynos/vietos, kuriose būtų talpinama ir saugiai transportuojama ne mažiau kaip 13 kvėpavimo aparatų .

	43.
	Automobilyje turi būti įrengtos lentynos/vietos, kuriose būtų talpinama ir saugiai transportuojama ne mažiau kaip 13 kvėpavimo  aparatų kaukių.

	44.
	Automobilyje turi būti sumontuotas 12/230 V nepertraukiamai veikiantis įtampos inverteris, kurio galia ne mažesnė kaip 1500 W.

	45.
	Automobilyje turi būti įrengtas ne mažesnės kaip 3000 W galios šildytuvas bei oro aušintuvas.

	46.
	Automobilyje turi būti įrengti ir tinkamai paženklinti ne mažiau kaip 2 vnt. 12 V kištukiniai lizdai su atitinkama srovės apsauga ir ne mažiau kaip 3 vnt. 230V kištukiniai lizdai su atitinkama srovės apsauga.

	47.
	Automobilio grindys turi būti su papildomais tvirtinimo elementais, skirtais įrangai tvirtinti.

	48.
	Automobilyje turi būti užtikrintas vidinis LED apšvietimas.
Apšvietimas įjungiamas atskiru jungikliu ir/arba automatiškai atidarius antstato duris.

	49.
	Automobilyje turi būti numatyta vieta elektriniam oro kompresoriui, kurio preliminarūs išmatavimai:
Ilgis nuo 1200 mm. iki 1400 mm.
Plotis nuo 600 mm. iki 750 mm. 
Aukštis nuo 600 mm. iki 800 mm.
(tiksli vieta ir sumontavimo sprendimas suderinama gamybos metu);

	50.
	Automobilio išorėje turi būti sumontuota išorinė elektros jungtis, tinkanti tiekti elektros energiją elektriniam oro kompresoriui iš komplektuojamo benzininio elektros generatoriaus (tiksli vieta derinama gamybos metu)

	51.
	Automobilyje turi būti numatyta vieta benzininiam elektros generatoriui transportuoti ir numatyta vieta rezerviniam 20 l. kuro talpai (tiksli vieta ir sumontavimo sprendimas suderinama gamybos metu); 
Benzininio elektros generatoriau preliminarūs  išmatavimai:
Ilgis nuo 800 mm. iki 1000 mm.
Plotis nuo 500 mm. iki 700 mm. 
Aukštis nuo 600 mm. iki 900 mm.
Svoris nuo 200 kg. iki 400 kg.

	52.
	Automobilyje turi būti numatyta vieta pernešamai apšvietimo įrangai 2 vnt. transportuoti (tiksli vieta ir sumontavimo sprendimas suderinama gamybos metu); 

	53.
	Automobilyje turi būti numatyta vieta įrangos rūšiavimo tentams  2 vnt. transportuoti (tiksli vieta ir sumontavimo sprendimas suderinama gamybos metu);

	54.
	Automobilyje turi būti numatyta vieta pirmosios pagalbos teikimo krepšiams su priemonėmis 2 vnt.

	55.
	Automobilyje turi būti sukomplektuota Gelbėjimo kuprinė (Rit Pack One arba lygiavertė), skirta greitosios intervencijos (RIT) arba gelbėjimo komandoms oro tiekimui ir kvėpavimo apsaugos priemonėms gabenti bei naudoti avarinėse situacijose.
Kuprinėje turi būti: ne mažesnis nei 6 ltr. talpos suspausto oro balionas; greito reguliavimo sistema, leidžianti greitai pritaikyti laikiklį skirtingo dydžio balionams; atskiras skyrius veido kaukei su integruota lengvai matoma (pvz., fluorescencinė arba kontrastinga spalva) rankena; baliono vožtuvo prieiga turi būti tokia, kad leistų pasiekti baliono vožtuvą net su apsauginėmis pirštinėmis; keturiuose šonuose turi būti sagtelės, kurios leidžia keisti nešimo diržo padėtį ir saugiai pritvirtinti kuprinę transporto priemonėje, spintelėje ar kt.; nešimo diržas turi būti su reguliuojama nešimo padėtimi (ant peties, rankoje ar vilkimas); kuprinės dugnas turi būti iš trinčiai/smūgiams atsparios medžiagos.

	56.
	Automobilyje turi būti sukomplektuota ne mažiau kaip 6 vnt. kūginių, LED mirksinčių, signalinių eismą nukreipiančių, žymeklių ir ne mažiau kaip 6 vnt. LED diskinių mirksinčių šviesos žymeklių.

	57.
	Automobilyje turi būti 2 vnt. po 6 kg. talpos miltelinių gesintuvų.

	58.
	Automobilyje turi būti sausai trinama magnetinė lenta – 1 vnt. ir elektroninė saugaus grandžių darbo kontrolės lenta – 1 vnt.
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