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	Specialioji transporto priemonė



	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui
prie Vidaus reikalų ministerijos
Teikiama CVP IS priemonėmis
	



	     

	(Data, Nr.)

	

	     

	(Vieta)




1  lentelė. Tiekėjo rekvizitai:
	Tiekėjo pavadinimas ir kodas
	(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai:
Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t. t.:)

	Tiekėjo adresas
	(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi narių adresai)

	PVM mokėtojo kodas
	...

	Bankas ir sąskaitos numeris
	...

	Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas
	...

	Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos[footnoteRef:1] [1:  Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.] 

	...



2  lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Ar dokumente yra konfidenciali* informacija
	Jeigu taip, kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus?
	Lapų
skaičius

	1. 
	Ši pasiūlymo forma
	Ne
	
	....

	2. 
	....
	Taip/Ne
	
	....

	3. 
	....
	Taip/Ne
	
	....


* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

3  lentelė. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais. Vykdant pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (Dėl kiekvieno iš ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjas turi pateikti atskirą, tų ūkio subjektų tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą su informacija, kurios reikalaujama).
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto (-ų), kvazisubtiekėjo[footnoteRef:2], trečiojo asmens[footnoteRef:3], kurių pajėgumais remiamasi, pavadinimas [2:  Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėjus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.]  [3:  Taikoma, jeigu kvalifikacijai atitikti tiekėjas naudosis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.3 punkte nurodytų trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo, priemonėmis.] 

(-ai)
	Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą(Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr. pagal SS)
	Pirkimo sutarties dalis, kuriai vykdyti pasitelkiamas ūkio subjektas,
Eur su PVM (jei PVM netaikoma EUR be PVM) arba proc.
	Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo[footnoteRef:4] [4:  Tiekėjas turi pateikti įrodymą (nurodytą BS 7.2 punkte), kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.] 


	1. 
	....
	....
	
	....

	2. 
	....
	....
	
	....



4  lentelė. Informacija apie subtiekėjus (jeigu žinoma):
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo (-ų)[footnoteRef:5], kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas nesiremia, pavadinimas [5:  Subtiekėjo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokiu atveju tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekėjų veiklą vykdant sutartį] 

(-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai
	Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys
	Apimtis EUR arba proc.

	1. 
	....
	....
	....

	4. 
	....
	....
	....




5  lentelė. lentelė. Siūlymas : 
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Prekių kiekis, vnt.
	Mato vieneto kaina, Eur
(be PVM)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Specialioji transporto priemonė (nurodyti markę, modelį, modifikaciją ar kataloginį numeris pagal gamintoją (jeigu tokia gamintojo informacija yra), gamintoją)
	1
	

	PVM suma, Eur:
	

	Pasiūlymo kaina, Eur (su PVM)*
	


	*Į kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Tiekėjas turi nurodyti kainą EUR be PVM ir EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba tik EUR be PVM, jei teikėjas yra ne PVM mokėtojas. Kaina nurodoma ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.

	Taikomas PVM dydis (%):
	[Pildo tiekėjas]

	PVM lengvatos/nemokėjimo teisinis pagrindas (jei taikoma):
	[Pildo tiekėjas]


6 lentelė. Siūlomi duomenys : 
	[bookmark: _Hlk211529393]Eil. Nr.
	Techniniai ir kiti reikalavimai, kuriems turi atitikti siūloma Specialioji transporto priemonė
	Siūlomos prekės charakteristikos/ parametrai
(Prie pasiūlymo turi būti pridėti dokumentai (papildomai gali būti pateikiamos ir viešai prieinamos aktyvios nuorodos), kuriuose (-iose) pateikiama informacija apie atitikimą reikalavimui. Įrašai „atitinka“ ir/arba „taip“ „ yra ne mažesnis kaip “, ” bus ne didesnis kaip“ ar  pan., negalimi) jeigu techniniuose reikalavimuose nurodoma reikšmė yra intervale, tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę
(Duomenis šiame stulpelyje pildo tiekėjas)

	1. Bendri reikalavimai
	

	1.
	Specialioji transporto priemonė (toliau - automobilis) turi būti skirtas važiuoti ugniagesiams gelbėtojams į gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų vykdymo vietas ir ten užtikrinti ugniagesių gelbėtojų, dirbančių apribojimų zonoje, aprūpinimą specialiąja įranga, kvėpavimo organų apsaugos priemonių ir papildomos įrangos rezervą, atlikti priemonių aptarnavimą, atlikti suspausto oro balionų pildymą. Automobilio bei komplektuojamos įrangos faktiniai ir taktiniai duomenys turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams.
	/nurodyti automobilio paskirtį ir kitus duomenis/

	2.
	Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, ne senesnis nei 2025 m. gamybos. Turi atitikti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2022 m. spalio 20 d. Nr. 2BE-260 „Dėl techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų" (su vėlesniais pakeitimais) nustatytus reikalavimus.
	/patvirtinti, kad ar automobilis naujas, neeksploatuotas, nurodyti pagaminimo metus. Ar atitinka Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2022 m. spalio 20 d. Nr. 2BE-260 „Dėl techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų" (su vėlesniais pakeitimais) nustatytus reikalavimus/

	3.
	Su automobiliu komplektuojama įranga turi būti nauja, neeksploatuota ne senesnė nei 2025 m. gamybos.
	/nurodyti ar komplektuojama įranga nauja, neeksploatuota ir gamybos metus/

	4.
	Automobilis turi būti N1 klasės (transporto priemonė kroviniams vežti, kurios techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė ne didesnė kaip 3,5t (lengvasis krovininis automobilis)) pagal  Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisekimo ministerijos viršininko įsakymą Nr. 2B-479  „Dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“
	/nurodyti automobilio klasę/
/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	5.
	Automobilis turi atitikti GTC/TS 07:2019 „Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialiosios transporto priemonės. Dažymas, skiriamieji ženklai, specialieji šviesos ir garso signalai. Techniniai reikalavimai” techninės specifikacijos reikalavimus arba jai lygiaverčius. Pagrindinė raudona spalva turi atitikti RAL 3000 kodą pagal RAL spalvų katalogą arba lygiavertę spalvą (galutinė automobilio dažymo stilistika bus derinama sutarties pasirašymo ir/arba automobilio gaminimo metu).
	/patvirtinti, kad automobilis atitinka GTC/TS 07:2019 „Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialiosios transporto priemonės. Dažymas, skiriamieji ženklai, specialieji šviesos ir garso signalai. Techniniai reikalavimai” techninės specifikacijos reikalavimus/
/nurodyti kokia spalva pagal RAL spalvų katalogą atitinka automobilis/


	6.
	Automobiliui ir jame sumontuotai visai įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija, kuri turi būti skaičiuojama nuo automobilio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos be automobilio ridos ar darbo valandų ribojimo.
	/nurodyti automobilio ir jame sumontuotos įrangos garantijos terminą, kuri turi būti skaičiuojama nuo automobilio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos be automobilio ridos ar darbo valandų ribojimo/

	7.
	Automobilio surinkimo metu turi būti numatyti ne mažiau kaip trys suderinimai: važiuoklės pritaikymo, vidaus įrengimo, montuojamos ir komplektuojamos įrangos. Suderinimai turi būti įforminami aktu, kurį pasirašo šalių atstovai. Išlaidas susijusias su derinimu apmoka tiekėjas.
	/patvirtinti, kad automobilio surinkimo metu bus numatyti ne mažiau kaip trys suderinimai: važiuoklės pritaikymo, vidaus įrengimo, montuojamos ir komplektuojamos įrangos. Suderinimai turi būti įforminami aktu, kurį pasirašo šalių atstovai. Išlaidas susijusias su derinimu apmoka tiekėjas/

	8.
	Tiekėjas automobilio surinkimo metu turi užtikrinti ir leisti pirkėjo atstovams vadovaujantis protingumo kriterijais atlikti bet kokiu metu automobilio surinkimo patikrinimus.
	/patvirtinti, kad tiekėjas automobilio surinkimo metu užtikrins ir leis pirkėjo atstovams vadovaujantis protingumo kriterijais atlikti bet kokiu metu automobilio surinkimo patikrinimus/

	Techniniai reikalavimai
	

	9.
	Automobilis – turi būti tinkamas kvėpavimo organų apsaugos priemonių gabenimui į gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų vietas.
	/patvirtinti, kad automobilis tinkamas kvėpavimo organų apsaugos priemonių gabenimui į gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų vietas/

	10.
	Automobilis turi būti dviejų ašių (ratų formulė 4x2).
Pavarų dėžė turi būti automatinė.
	/nurodyti ašių skaičių (ratų formulę)/
/nurodyti pavarų dėžės tipą/
/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	11.
	Automobilio gabaritiniai matmenys (atstumai tarp tolimiausių dalių išorinių paviršių, esančių priekyje ir gale, šonuose, viršuje ir apačioje):

	11.1.
	ilgis neturi būti mažesnis nei 6 500 mm ir ne didesnis nei 7 700 mm;;
	/patvirtinti, nurodyti ilgį/

	11.2.
	plotis (be veidrodžių) neturi viršyti 2550 mm;
	/patvirtinti, nurodyti plotį/

	11.3.
	aukštis su papildomai sumontuota įranga (švyturėliais) neturi viršyti 3500 mm.
	/patvirtinti, nurodyti aukštį su papildomai sumontuota įranga (švyturėliais)/

	12.
	Turbodyzelinis variklis su tiesioginiu kuro įpurškimu, atitinkantis ne žemesnį kaip EURO VI standartą. Variklio galingumas turi būti ne mažesnis nei 140 kW
	/nurodyti variklio galingumą/
/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	[bookmark: _Hlk211528202]13.
	[bookmark: _Hlk211531666]Automobilis turi atitikti aplinkos apsaugos reikalavimus – automobilis turi atitikti ne mažesnį kaip „Euro 6“ teršalų išmetimo standartą
	/nurodyti kokį standartą atitinka/
/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	14.
	Degalų bako talpa ne mažiau 90 litrų.
	/nurodyti degalų bako tūrį/
/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	15.
	Gamyklinė garantija nuo kiauryminio prarūdijimo – ne mažiau kaip 10 metų.
	/patvirtinti, kad garantijos terminą nuo kiauryminio prarūdijimo ne mažiau kaip 10 metų/

	16.
	Automobilyje turi būti įrengti važiuoklės elektros maitinimo šaltiniai: generatorius, kuris gali tiekti ne mažiau nei 280 A, ir akumuliatorinės baterijos, kurių galingumas turi užtikrinti visų automobilio elektrinių prietaisų darbą maksimaliame režime.
	/nurodyti ar įrengti važiuoklės elektros maitinimo šaltiniai: generatorius (nurodyti įkrovimo srovę), akumuliatoriaus baterijos užtikrina visų automobilio elektrinių prietaisų darbą maksimalia rėžime/
/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	17.
	ABS  - stabdžių antiblokavimo sistema
	/nurodyti ar yra ABS/
/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	18.
	Ratų antipraslydimo sistema ( ASR ).
	/nurodyti ar yra ASR/
/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	19.
	ESP ( elektroninė stabilumo sistema ).
	/nurodyti ar yra ESP/
/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	32.
	Visos automobilio sistemos ir agregatai važiuojant ar ilgai dirbant stovėjimo rėžime turi likti darbingos būklės temperatūrų intervale nuo -30°C iki 50°C.
	/nurodyti ar visos automobilio sistemos ir agregatai važiuojant ar ilgai dirbant stovėjimo rėžime lieka darbingos būklės temperatūrų intervale nuo -30°C iki 50°C /
/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	21.
	Automobilio pakaba turi būti pritaikyta darbui, kai automobilis visą laiką yra maksimaliai pakrautas pagal maksimaliai leistinos automobilio masės rodiklį.
	/patvirtinti, kad automobilio pakaba pritaikyta darbui, kai automobilis visą laiką yra maksimaliai pakrautas pagal maksimaliai leistinos automobilio masės rodiklį/

	22.
	Automobilis turi būti su sustiprintomis padangomis, leidžiančios maksimaliai efektyviai naudoti įvairioms važiavimo sąlygoms ir eksploatuoti automobilį įvairių metų laiku (universalios padangos), atitinkančiomis važiuoklės gamintojo rekomendacijas.
Ratlankiai turi būti ne mažesni kaip 16 colių.
Atsarginis ratas turi būti tokių pačių matmenų, kaip ir automobilio ratai, kuris turi būti apsaugotas nuo išorinės aplinkos poveikių (kėbule arba uždengtas).
	/patvirtinti, kad automobilis su sustiprintomis padangomis, leidžiančios maksimaliai efektyviai naudoti įvairioms važiavimo sąlygoms ir eksploatuoti automobilį įvairių metų laiku (nurodyti padangų ženklinimą),  ar atitinka važiuoklės gamintojo rekomendacijas./
/nurodyti ratlankių dydį/
/nurodyti ar atsarginis ratas tokių pačių matmenų, kaip ir automobilio ratai, ar apsaugotas nuo išorinės aplinkos poveikių (kėbule arba uždengtas)./

	[bookmark: _Hlk211528458]23.
	[bookmark: _Hlk211528399]Kabinoje turi būti ne mažiau kaip 2 sėdimos vietos (įskaitant ir vairuotoją).
Kabina turi turėti 2 duris su elektra valdomais langais, kurios fiksuotųsi maksimalioje atidarytoje padėtyje.
	/nurodyti kabinoje sėdimų vietų skaičių/
/nurodyti kabinos durų skaičių, nurodyti ar durys su elektra valdomais langais, kurie fiksuotųsi maksimalioje atidarytoje padėtyje/
/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	24.
	Kabinoje turi būti įrengta:

	24.1.
	Gamyklinis centrinis durų užraktas su distancinio valdymo pulteliu atitinkantis draudimo bendrovių reikalavimus KASKO draudimui
	/aprašyti siūlomo automobilio durų užrakto ypatybes/

	24.2.
	Vietinis LED apšvietimas dokumentų skaitymui;
	/nurodyti ar yra vietinis LED apšvietimas//

	24.3.
	Pirkėjui pateikus, skaitmeninis automobilinis radijo ryšio terminalas (montavimo vieta derinama automobilio gaminimo metu);
	/patvirtinti, kad pirkėjui pateikus bus įrengtas skaitmeninis automobilinis radijo ryšio terminalais/

	24.4.
	4 vnt. nešiojamų pakraunamų žibintų (skirti naudoti sprogioje aplinkoje), su įrengtais ir pajungtais krovikliais;
	/nurodyti ar kabinoje yra 4 vnt. nešiojamų pakraunamų žibintų (skirtų naudoti sprogioje aplinkoje), su įrengtais ir pajungtais krovikliais/
/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	24.6.
	Automobilio salono priekiniame skyriuje (vairuotojo zonoje) turi būti įrengti ne mažiau 3 vnt. maitinimo jungčių (12 V lizdas arba USB-A/USB-C, ne mažiau kaip 2,4 A), skirti prijungti vaizdo registratorių ir planšetę.
Jungtys turi būti:
lengvai pasiekiamos iš vairuotojo sėdėjimo vietos, įrengta taip, kad prijungtas įrenginys netrukdytų matomumui ir netrukdytų transporto priemonės valdymui, nuolatinio maitinimo arba perjungiamo su degimo jungikliu.
	/nurodyti kiek maitinimo jungčių, kokio tipo bei galio bus įrengta /
/patvirtinti, kad jungtys lengvai pasiekiamos iš vairuotojo sėdėjimo vietos, įrengtos taip, kad prijungtas įrenginys netrukdytų matomumui ir netrukdytų   transporto priemonės valdymui/

	24.7
	Radijo imtuvas be CD grotuvo, ne mažiau dviejų garsiakalbių priekyje.
	/nurodyti ar kabinoje įrengtas radijo imtuvas be CD grotuvo, nurodyti kiek garsiakalbių priekyje/
/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	24.8.
	Vaizduoklis (monitorius) su spalvoto vaizdo ekranu ne mažesniu kaip 10 colių įstrižainės;
	/nurodyti ar vaizduoklis (monitorius) su spalvoto vaizdo ekranu, nurodyti įstrižainę/
/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	24.9.
	Turi būti įrengti ne mažiau 4 maitinimo lizdai 12 V įtampos ir ne mažesnės 15 A srovės, kurie turėtų nuolatinį srovės palaikymą;
	/patvirtinti, kad bus įrengta 12 V maitinimo lizdų, nurodyti kiekį, įtampą, srovę ir ar palaiko nuolatinę srovę/

	24.10.
	Galinio vaizdo veidrodžiai šildomi ir valdomi elektra;
	/nurodyti ar galinio vaizdo veidrodžiai šildomi ir valdomi elektra/
/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	24.11
	Sistema, kuri signalizuoja apie skyrių, durų (jei yra) atidarymą, akumuliatorių įkrovimo lygį.
	/nurodyti ar yra sistema, kuri signalizuoja apie skyrių, durų (jei yra) atidarymą ir akumuliatorių įkrovimo lygį /
/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	25.
	Automobilyje turi būti įrengti važiuoklės elektros maitinimo šaltiniai (generatorius ir akumuliatorinės baterijos), kurių galingumas turi užtikrinti visų automobilio elektrinių prietaisų darbą įvertinant ir papildomai pateikiamą pirkėjo įrangą (išskyrus specialius įrenginius maitinamus nuo atskirų šaltinių) maksimaliame režime. Trumposios ar dienos šviesos turi įsijungti automatiškai užvedus automobilio variklį.
	/patvirtinti ar automobilyje įrengti važiuoklės elektros maitinimo šaltiniai (generatorius ir akumuliatorinės baterijos), kurių galingumas užtikrina visų automobilio elektrinių prietaisų darbą įvertinant ir papildomai pateikiamą pirkėjo įrangą (išskyrus specialius įrenginius maitinamus nuo atskirų šaltinių) maksimaliame režime. patvirtinti ar trumposios ar dienos šviesos įsijungia automatiškai užvedus automobilio variklį./

	26.
	Automobilyje turi būti įrengti specialūs LED tipo mėlynos spalvos šviesos signalizacijos žibintai: ne mažiau dviejų ant automobilio kabinos priekio, ne mažiau keturių automobilio gale (ne mažiau du ant viršaus ir ne mažiau du gale horizontaliai per vidurį, ne mažiau du kiekviename automobilio šone (per automobilio vidurį horizontaliai) bei ne mažiau du išilginiame korpuse ant automobilio kabinos stogo (priekyje). LED tipo mėlynos spalvos šviesos signalizacijos turi matytis iš bet kurio taško žiūrint į automobilį.
Galutinis mėlynos spalvos šviesos signalizacijos žibintų išdėstymas bus derinamas automobilio gamybos metu.
	/patvirtinti, kad automobilyje bus įrengti specialūs LED tipo mėlynos spalvos šviesos signalizacijos žibintai, nurodyti jų kiekį ir padėtį/
/patvirtinti, kad  LED tipo mėlynos spalvos šviesos signalizacijos bus matomos iš bet kurio taško žiūrint į automobilį/
/patvirtinti, kad galutinis mėlynos spalvos šviesos signalizacijos žibintų išdėstymas bus derinamas automobilio gamybos metu /

	27.
	Automobilyje turi būti įrengta garsinė ne mažiau kaip trijų skirtingų tonų signalizacija, kurios stiprintuvo su mikrofonu bei išorinio garsiakalbio galingumas turi būti ne mažesnis kaip 100 W.
	/patvirtinti, kad automobilyje bus įrengta garsinė ne mažiau kaip trijų skirtingų tonų signalizacija, kurios stiprintuvo su mikrofonu bei išorinio garsiakalbio galingumas turi būti ne mažesnis kaip 100 W/

	28.
	Automobilio gale turi būti sumontuotas standartinis A50 klasės mechaninis sukabinimo įtaisas: priekabos vilkimo rutulinis kablys su įrengta el. jungtimi (13 kontaktų rozete).
Papildomai pateikiamas vilkimo kablio elektrinės jungties adapteris, naudojamas pajungti „13/7“ kontaktų rozetes/kištukus. Leistinas velkamos priekabos svoris ne mažesnis kaip 750 kg.
	/patvirtinti, kad bus sumontuotas standartinis A50 klasės mechaninis sukabinimo įtaisas: priekabos vilkimo rutulinis kablys su įrengta el. jungtimi (13 kontaktų rozete)./
/patvirtinti, kad papildomai bus pateikiamas vilkimo kablio elektrinės jungties adapteris, naudojamas pajungti „13/7“ kontaktų rozetes/kištukus./
/nurodyti leistiną velkamos priekabos svorį/ /nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	29.
	Automobilyje turi būti įrengtas atbulinės eigos garsinis įspėjamasis signalas ir papildomas atbulinės eigos apšvietimas bei galinio vaizdo kamera, kuri susieta su kabinoje esančiu vaizduokliu (monitoriumi).
	/nurodyti ar automobilyje yra įrengta atbulinės eigos garsinis įspėjamasis signalas ir papildomas atbulinės eigos apšvietimas bei galinio vaizdo kamera, kuri susieta su kabinoje esančiu vaizduokliu (monitoriumi)./
/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	30.
	Automobilyje turi būti įrengtas stoglangis, ne mažesnis 900x500 mm dydžio.
Stoglangis turi užtikrinti galimybę būti naudojamas, kaip avarinis išėjimas
	/nurodyti ar automobilyje yra įrengtas stoglangis, nurodyti matmenis, nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/
/patvirtinti, kad stoglangis turi galimybę būti naudojamas, kaip avarinis išėjimas/

	31.
	Kėbulas turi būti pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų: vidinė sienų ir lubų danga turi būti padengta medžiaga atspari vandeniui.
Grindys turi būti iš neslidžios dilimui atsparios tekstūruotos medžiagos ir atsparios vandeniui.
	/nurodyti ar kėbulas pagamintas ir korozijai atsparių medžiagų, nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/
/patvirtinti, kad vidinė sienų ir lubų danga padengta medžiaga atspari vandeniui /
/patvirtinti, kad grindys yra iš neslidžios dilimui atsparios tekstūruotos medžiagos ir atsparios vandeniui/

	32.
	Viduje turi būti galimybė atlikti KOAP įrangos aptarnavimą bei balionų pildymą.
	/patvirtinti, kad yra galimybė atlikti KOAP įrangos aptarnavimą bei balionų pildymą/

	33.
	Naudojami korpusai, įrangos tvirtinimai, aštrios briaunos turi būti apsaugoti nuo įrangos pažeidimų išimant, įdedant ar transportuojant.
	/patvirtinti, kad naudojami korpusai, įrangos tvirtinimai, aštrios briaunos bus apsaugotos nuo įrangos pažeidimų išimant, įdedant ar transportuojant/

	34.
	Automobilio išorėje turi būti įrengtos šoninės lempos iš dešinės (keleivio) pusės. Apšvietimas turi būti tolygus, be tamsių zonų ar akinimo, užtikrinant aiškų matomumą visoje darbo zonoje.
	/patvirtinti, kad automobilio išorėje bus įrengtos šoninės lempos iš dešinės (keleivio) pusės. Apšvietimas bus tolygus, be tamsių zonų ar akinimo, užtikrinant aiškų matomumą visoje darbo zonoje/

	35.
	Galinė automobilio dalis turi būti uždaroma atveriamomis durimis (įrangos įdėjimui/išėmimui). Papildomas „ STOP “ žibintas virš galinių durų. Taip pat, turi būti komplektuojamos rampos (ne mažiau 1 pora), kurių pagalba pro galinę dalį yra galimybė transportuoti įrangą į/iš automobilio.
	/patvirtinti, kad automobilio galinė dalis yra uždaroma atveriamomis durimis/
/patvirtinti, kad bus papildomas „STOP“ žibintas virš galinių durų/
/patvirtinti, kad yra rampa, nurodyti kiekį/

	36.
	Turi būti įrengta durų atidarymo atrama su fiksatoriumi atidarytoje padėtyje.
	/patvirtinti, kad įrengta durų atidarymo atrama su fiksatoriumi atidarytoje padėtyje/

	37.
	Automobilio dešinėje (keleivio) pusėje turi būti įrengtas įėjimas patekimui prie įrangos, kurių plotis ne mažesnis kaip 1 200 mm, o aukštis – ne mažesnis kaip 1 800. Durys turi būti iš dalies įstiklintos viršutinėje jų dalyje, padidinto mechaninio atsparumo tamsintu stiklu, turi turėti rankenas iš išorės ir vidaus, turėti durų atidarytos padėties fiksavimo mechanizmą, duryse turi būti įrengta spyna.
	/patvirtinti, kad automobilio dešinėje (keleivio) pusėje bus įrengtas įėjimas patekimui prie įrangos. Nurodyti matmenis/
/patvirtinti, kad durys iš dalies įstiklintos viršutinėje jų dalyje, padidinto mechaninio atsparumo tamsintu stiklu, turi turėti rankenas iš išorės ir vidaus, turėti durų atidarytos padėties fiksavimo mechanizmą, duryse turi būti įrengta spyna./
/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	38.
	Automobilio dešinėje (keleivio) pusėje, virš įėjimo, turi būti įrengtas mechaninis tentas (markizė) su prijungiamomis sienelėmis, kurios prasitęstų iki žemės ir sudarytų uždarą patalpą.
Išskleistos markizės matmenys:
· Ilgis ne mažesnis kaip 2 500 mm.
- Plotis ne mažesnis kaip 2 500 mm.
Markizės medžiaga ir sienelės spalva turi atitikti RAL 3000 arba lygiavertės spalvos
	/patvirtinti, kad automobilio dešinėje (keleivio) pusėje, virš įėjimo, bus įrengtas mechaninis tentas (markizė) su prijungiamomis sienelėmis, kurios prasitęstų iki žemės ir sudarytų uždarą patalpą. Nurodyti matmenis ir spalvą/


	39.
	Automobilyje skirtos vietos įrangai transportuoti vidiniai matmenys turi būti ne mažesni kaip:
plotis – 1 700 mm.
ilgis – 4 600 mm.
aukštis – 1 900 mm.
	/nurodyti įrangai transportuoti skirtos vietos matmenis/
/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	40.
	Automobilio viduje turi būti įrengtas ne mažesnių kaip 600 x 600 mm matmenų atlenkiamas/sulankstomas (arba, jei techniškai įmanoma, stacionarus – derinama automobilio gamybos metu) darbo stalas. Stalviršis turi būti atsparus drėgmei, riebalams ir aliejams.
Taip pat turi būti numatytos vietos ne mažiau dviejų kėdžių transportavimui arba, jeigu techniškai įmanoma (derinama automobilio gamybos metu), atlenkiamos/sulankstomos ne mažiau dvi sėdimos vietos.
Taip pat turi būti įrengtos vietos/ertmės/spintelės smulkiai įrangai susidėti (tikslus kiekis ir vietos derinamos automobilio gamybos metu).
	/patvirtinti, kad automobilio viduje bus įrengtas ne mažesnių kaip 600 x 600 mm matmenų atlenkiamas/sulankstomas (arba, jei techniškai įmanoma, stacionarus – derinama automobilio gamybos metu) darbo stalas./
/patvirtinti, kad stalviršis atsparus drėgmei, riebalams ir aliejams/
/patvirtinti, kad bus numatytos vietos ne mažiau dviejų kėdžių transportavimui arba, jeigu techniškai įmanoma (derinama automobilio gamybos metu), atlenkiamos/sulankstomos ne mažiau dvi sėdimos vietos./
/patvirtinti, kad bus įrengtos vietos/ertmės/spintelės smulkiai įrangai susidėti (tikslus kiekis ir vietos derinamos automobilio gamybos metu)/

	41.
	Automobilio viduje turi būti įrengtos lentynos/angos/vietos, kuriose būtų talpinama ir saugiai transportuojama ne mažiau kaip 26 vnt. ne mažesniems kaip 6 ltr. suspausto oro balionams.
	/patvirtinti, kad viduje bus įrengtos lentynos/angos/vietos, kuriose bus talpinama ir saugiai transportuojama ne mažiau kaip 26 vnt. ne mažesnius kaip 6 ltr. suspausto oro balionus/

	42.
	Automobilyje turi būti įrengtos lentynos/vietos, kuriose būtų talpinama ir saugiai transportuojama ne mažiau kaip 13 kvėpavimo aparatų .
	/patvirtinti, kad viduje bus įrengtos lentynos/vietos, kuriose bus talpinama ir saugiai transportuojama ne mažiau kaip 13 kvėpavimo aparatų /

	43.
	Automobilyje turi būti įrengtos lentynos/vietos, kuriose būtų talpinama ir saugiai transportuojama ne mažiau kaip 13 kvėpavimo  aparatų kaukių.
	/patvirtinti, kad viduje bus įrengtos lentynos/vietos, kuriose bus talpinama ir saugiai transportuojama ne mažiau kaip 13 kvėpavimo aparatų kaukių/

	44.
	Automobilyje turi būti sumontuotas 12/230 V nepertraukiamai veikiantis įtampos inverteris, kurio galia ne mažesnė kaip 1500 W.
	/patvirtinti, kad viduje bus sumontuotas 12/230 V nepertraukiamai veikiantis įtampos inverteris, nurodyti jo galią/

	45.
	Automobilyje turi būti įrengtas ne mažesnės kaip 3000 W galios šildytuvas bei oro aušintuvas.
	/patvirtinti, kad bus įrengtas galios šildytuvas bei oro aušintuvas, nurodyti jo galią/

	46.
	Automobilyje turi būti įrengti ir tinkamai paženklinti ne mažiau kaip 2 vnt. 12 V kištukiniai lizdai su atitinkama srovės apsauga ir ne mažiau kaip 3 vnt. 230V kištukiniai lizdai su atitinkama srovės apsauga.
	/patvirtinti, kad bus įrengtas ir tinkamai paženklinti 12 V kištukiniai lizdai su atitinkama srovės apsauga, nurodyti kiekį ir 230V kištukiniai lizdai su atitinkama srovės apsauga, nurodyti kiekį/

	47.
	Automobilio grindys turi būti su papildomais tvirtinimo elementais, skirtais įrangai tvirtinti.
	/patvirtinti, kad bus įrengti papildomi tvirtinimo elementai, skirti įrangos tvirtinimui/

	48.
	Automobilyje turi būti užtikrintas vidinis LED apšvietimas.
Apšvietimas įjungiamas atskiru jungikliu ir/arba automatiškai atidarius antstato duris.
	/patvirtinti, kad bus įrengtas vidinis LED apšvietimas. Įjungiamas atskiru jungikliu ir/arba automatiškai atidarius antstato duris/

	49.
	Automobilyje turi būti numatyta vieta elektriniam oro kompresoriui, kurio preliminarūs išmatavimai:
Ilgis nuo 1200 mm. iki 1400 mm.
Plotis nuo 600 mm. iki 750 mm. 
Aukštis nuo 600 mm. iki 800 mm.
(tiksli vieta ir sumontavimo sprendimas suderinama gamybos metu);
	/patvirtinti, kad bus numatyta vieta elektriniam oro kompresoriui (nurodyti ar tiksli vieta ir sumontavimo sprendimas bus derinamas gamybos metu)/

	50.
	Automobilio išorėje turi būti sumontuota išorinė elektros jungtis, tinkanti tiekti elektros energiją elektriniam oro kompresoriui iš komplektuojamo benzininio elektros generatoriaus (tiksli vieta derinama gamybos metu)
	/patvirtinti, kad bus sumontuota išorinė elektros jungtis, tinkanti tiekti elektros energiją elektriniam oro kompresoriui iš komplektuojamo benzininio elektros generatoriaus (nurodyti ar tiksli vieta bus derinama gamybos metu)/

	51.
	Automobilyje turi būti numatyta vieta benzininiam elektros generatoriui transportuoti ir numatyta vieta rezerviniam 20 l. kuro talpai (tiksli vieta ir sumontavimo sprendimas suderinama gamybos metu); 
Benzininio elektros generatoriau preliminarūs  išmatavimai:
Ilgis nuo 800 mm. iki 1000 mm.
Plotis nuo 500 mm. iki 700 mm. 
Aukštis nuo 600 mm. iki 900 mm.
Svoris nuo 200 kg. iki 400 kg.
	/patvirtinti, kad bus numatyta vieta benzininiam elektros generatoriui transportuoti ir numatyta vieta rezerviniam 20 l. kuro talpai (nurodyti ar tiksli vieta bus derinama gamybos metu)/

	52.
	Automobilyje turi būti numatyta vieta pernešamai apšvietimo įrangai 2 vnt. transportuoti (tiksli vieta ir sumontavimo sprendimas suderinama gamybos metu); 
	/patvirtinti, kad bus numatyta vieta pernešamai apšvietimo įrangai 2 vnt. transportuoti (nurodyti ar tiksli vieta ir sumontavimo sprendimai bus derinama gamybos metu)

	53.
	Automobilyje turi būti numatyta vieta įrangos rūšiavimo tentams  2 vnt. transportuoti (tiksli vieta ir sumontavimo sprendimas suderinama gamybos metu);
	/patvirtinti, kad bus numatyta vieta įrangos rūšiavimo tentams 2 vnt. transportuoti (nurodyti ar tiksli vieta ir sumontavimo sprendimai bus derinama gamybos metu)/

	54.
	Automobilyje turi būti numatyta vieta pirmosios pagalbos teikimo krepšiams su priemonėmis 2 vnt.
	/patvirtinti, kad bus numatyta vieta pirmosios pagalbos teikimo krepšiams su priemonėmis 2 vnt./

	55.
	Automobilyje turi būti sukomplektuota Gelbėjimo kuprinė (Rit Pack One arba lygiavertė), skirta greitosios intervencijos (RIT) arba gelbėjimo komandoms oro tiekimui ir kvėpavimo apsaugos priemonėms gabenti bei naudoti avarinėse situacijose.
Kuprinėje turi būti: ne mažesnis nei 6 ltr. talpos suspausto oro balionas; greito reguliavimo sistema, leidžianti greitai pritaikyti laikiklį skirtingo dydžio balionams; atskiras skyrius veido kaukei su integruota lengvai matoma (pvz., fluorescencinė arba kontrastinga spalva) rankena; baliono vožtuvo prieiga turi būti tokia, kad leistų pasiekti baliono vožtuvą net su apsauginėmis pirštinėmis; keturiuose šonuose turi būti sagtelės, kurios leidžia keisti nešimo diržo padėtį ir saugiai pritvirtinti kuprinę transporto priemonėje, spintelėje ar kt.; nešimo diržas turi būti su reguliuojama nešimo padėtimi (ant peties, rankoje ar vilkimas); kuprinės dugnas turi būti iš trinčiai/smūgiams atsparios medžiagos.
	/nurodyti ar bus sukomplektuota Gelbėjimo kuprinė (Rit Pack One arba lygiavertė), skirta greitosios intervencijos (RIT) arba gelbėjimo komandoms oro tiekimui ir kvėpavimo apsaugos priemonėms gabenti bei naudoti avarinėse situacijose/
/nurodyti kuprinės sudėtį/

	56.
	Automobilyje turi būti sukomplektuota ne mažiau kaip 6 vnt. kūginių, LED mirksinčių, signalinių eismą nukreipiančių, žymeklių ir ne mažiau kaip 6 vnt. LED diskinių mirksinčių šviesos žymeklių.
	/patvirtinti, kad bus sukomplektuota kūginių, LED mirksinčių, signalinių eismą nukreipiančių, žymeklių ir LED diskinių mirksinčių šviesos žymeklių. Nurodyti kiekius/

	57.
	Automobilyje turi būti 2 vnt. po 6 kg. talpos miltelinių gesintuvų.
	/patvirtinti, kad bus po 6 kg milteliniai gesintuvai, nurodyti kiekį/

	58.
	Automobilyje turi būti sausai trinama magnetinė lenta – 1 vnt. ir elektroninė saugaus grandžių darbo kontrolės lenta – 1 vnt.
	/patvirtinti, kad bus sausai trinama magnetinė lenta ir elektroninė saugaus grandžių darbo kontrolės lenta, nurodyti kiekį/


	Techninėje specifikacijoje konkretūs modeliai, šaltiniai, standartai konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai konkreti kilmė arba gamyba apima ir jiems lygiagrečius produktus ar procesus (t. y. tiekėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiagrečius produktus ar procesus, nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas arba „lygiavertis“.
[bookmark: _Hlk211529285]Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti:
1. Siūlomo automobilio markė, modelis, techninės charakteristikos, agregatų bei sudėtinių dalių aprašymai. Turi būti pateikta gamintojo dokumentai leidžiantis identifikuoti siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams (deklaracijos arba sertifikatai, funkcinių ir techninių parametrų aprašymas ir/ar naudojimo instrukcija ir/ar duomenų lapai ir/ar brošiūra, brėžiniai ar kiti lygiaverčiai įrodymai) originalo kalba ir lietuvių kalbą;
2. Automobilio komplektavimo specifikacija;
3. Suteikiamų garantijų dokumentas;
4. [bookmark: _Hlk209433629]Periodinių techninės priežiūros darbų grafikas.




Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka būsime pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 5 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Taip pat, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

	     
	
	*
	
	[bookmark: Tekstas2_Copy_2]     

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas, pavardė)



* Teikdamas pasiūlymą tiekėjas privalo pasirašyti šią pasiūlymo formą „1 PAGD PD BS“ 15.1 punkte nustatyta tvarka.
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