Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA
1.1. Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas (toliau – VU).
1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį. 
1.3. Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.
1.4. Projektas  – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą Nr. S-A-UEI-23-11, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Pirkimo objektas – VU duomenų ekscelencijos centro kompiuterinės įrangos praplėtimas (toliau – prekės).
2.2. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.
2.3.  Prekių pristatymo vieta  - Saulėtekio al. 7, LT-01257, Vilnius, Lietuva.
2.4.  Prekių kiekiai ir (ar) apimtys.

1 lentelė. 
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Prekių kiekis ir mato vnt. 
	Užsakymų teikimas
	Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (k.d./ d.d. / m.)

	
	
	
	Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.)**
	Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis)*
	

	1.
	Duomenų saugykla
	1 kompl.
	☐
	☒
	90 k. d. 

	2.
	Rezervinio kopijavimo įrenginys
	1  kompl.
	
	
	



2.5. Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.
2.6. Užsakymų teikimo tvarka:
2.6.1. užsakymai sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po sutarties įsigaliojimo per 1 lentelėje nustatytą terminą.

3. REIKALAVIMAI PREKĖMS
3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.[footnoteRef:1] [1: Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):
neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;
panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;
numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;
nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.
Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami. ] 

3.2. Į siūlomų prekių kainą turi būti įskaičiuota:
3.2.1. įrangos diegimo išlaidos;
3.2.2. mokymų, kaip naudotis įranga, išlaidos;
3.2.3. visi įrangos diegimui reikalingi priedai (kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys bei priedai). reikalingi sujungti visą pateikiamą įrangą serverinėje spintoje.
3.2.4. techninis įrangos palaikymas garantinio periodo laikotarpiu.

2 lentelė.
	Eil.
Nr.
	Parametras***
	Reikalaujama reikšmė 
	Reikalaujamos reikšmės atitikimas
(pildo tiekėjas)

	Duomenų saugykla

	1.
	Gamintojas, modelis
	Nurodyti gamintoją ir modelį
Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas 
	

	3.
	Korpusas
	Spintos tipo („rack mountable“), ne daugiau kaip 4U, montuojama į 19 colių spintą. Turi būti pateikti tvirtinimo į spintą komponentai.
	

	4.
	RAID valdikliai
	Aparatiniai dubliuoti RAID valdikliai (2 vnt.), dirbantys „Active/Active“ režime, tarpusavyje sinchronizuojantys rašymo operacijų duomenis, saugomus spartinančioje atmintinėje; 
Ne mažiau kaip 48GB spartinančiosios atminties per duomenų saugyklą, apsaugotos baterija (ar lygiavertė technologija). Dingus išoriniam elektros maitinimui, rašymo operacijų duomenys iš spartinančiosios atminties turi būti automatizuotai įrašomi į „Flash“ tipo atmintinę.
	

	5.
	RAID lygiai
	RAID valdikliai turi palaikyti 1, 10, 5, 6 ir RAID-DP (ar lygiavertis) lygius.
	

	6.
	Prievadai
	6.1. Ne mažiau kaip 8 vnt. SAS išoriniai prievadai per duomenų saugyklą dubliuotam serverių (angl. host) pajungimui; 
6.2. ne mažiau kaip 3.2GB/s duomenų pralaidumas per vieną prievadą.
	

	7.
	Duomenų saugyklos našumas
	RAID valdikliai turi užtikrinti:
7.1. Ne mažesnį kaip 500 tūkst. IOPS (atsitiktinis skaitymas), 200 tūkst. IOPS (atsitiktinis rašymas);
7.2. Ne mažesnį kaip 14GB/s pralaidumą (nuoseklus skaitymas), 8GB/s (nuoseklus rašymas).Jei duomenų saugyklos našumas yra ribojamas licencijomis, turi būti pateikta licencija, užtikrinanti maksimalų saugyklos našumą.
	

	8.
	Duomenų laikmenos
	Turi būti pateiktas pakankamas kiekis duomenų laikmenų, kad būtų užtikrinta:
8.1. LUN A ne blogiau kaip:
· suformuotas iš SSD SAS ir HDD SAS 10K diskų (hybrid LUN), arba vien iš SSD SAS diskų (flash LUN);
· ≥20TiB naudinga talpa, neįskaitant „karštos“ atsaginės talpos į naudingą talpą; SSD naudinga talpa turi sudaryti ≥15% nuo LUN A naudingos talpos;
· ≥100 tūkst. disk IOPS našumas (kai bloko dydis 8KB, random read/write I/O santykis 70/30, atsako laikas ≤1ms);
· SSD laikmenų apsaugos lygis – RAID5, HDD laikmenų – RAID-DP (ar lygiavertis).
8.2. LUN B ne blogiau kaip:
· suformuotas iš HDD SAS 7.2K diskų;
· ≥1GB/s duomenų pralaidumas (kai bloko dydis 64KB, sequential read/write I/O santykis 100/0);
· ≥85TiB talpa;
· apsaugos lygis – RAID-DP (ar lygiavertis).
8.3. Turi būti įdiegta „karšta“ rezervinė talpa, sudaryta iš fizinių rezervinių (spare) duomenų laikmenų arba virtualios rezervinės talpos: SSD RAID grupei – ne mažiau kaip 1 vnt. SSD talpos ekvivalentas; HDD RAID grupėms – ne mažiau kaip po 2 vnt. HDD talpos ekvivalentus.
Turi būti nurodytas siūlomas duomenų laikmenų kiekis, tipas ir talpa.
Turi būti pateikta nuoroda į gamintojo našumo skaičiuoklę arba pateikiamas kitas gamintojo dokumentas, patvirtinantis šio punkto našumo reikalavimus.
	

	9.
	Duomenų laikmenų palaikymas
	9.1. Turi būti galimybė pajungti į vieną sistemą tiek 2.5” tiek ir 3.5” duomenų laikmenas;
9.2. turi būti galimybė sumontuoti SAS NL 7.2K, SAS 10K, SAS SSD duomenų laikmenas;
9.3. duomenų laikmenos turi būti „hot-plug“ tipo;
9.4. duomenų saugykla turi būti plečiama iki ne mažiau kaip 200 vnt. duomenų laikmenų.
	

	10.
	OS palaikymas
	Duomenų saugykla turi būti suderinama su šiomis operacinėmis sistemomis:
· Red Hat Enterprise Linux 9
· SLES 15
	

	11.
	Funkcionalumas
	Duomenų saugykla turi palaikyti:
11.1. galimybę automatiškai priskirti tarnybinėms stotims ir programoms didesnius loginius diskus nei fiziškai turima diskinė erdvė (thin provisioning);
11.2. realaus laiko arba tam tikru laiko momentu automatizuotą loginių diskų momentinių (snapshot) ir pilnų (clone) kopijų funkcionalumą. Turi būti palaikoma ne mažiau kaip 512 momentinių kopijų;
11.3. galimybę išplėsti saugyklos spartinančiąją atmintį (cache) SSD diskais;
11.4. automatizuotą duomenų perskirstymą tarp ne mažiau kaip 3 skirtingų laikmenų tipų (SAS SSD, SAS 10K HDD ir SAS NL 7.2K HDD laikmenų) funkcionalumas (data tiering).
Funkcionalumui pagrįsti turi būti pateikta gamintojo licencija
	

	12.
	Valdymas
	12.1. Duomenų saugykloje turi būti realizuotas nuotolinis valdymas;
12.2. duomenų saugykloje turi būti realizuoti nuotoliniam valdymui skirti 1Gb Ethernet RJ-45 dubliuoti prievadai;
12.3. turi būti užtikrintas saugyklos valdymas iš internetinės naršyklės (web GUI) ir komandinės eilutės (CLI);
12.4. turi būti palaikomi SNMP, SMTP, SSL, SSH, FTP, telnet protokolai;
12.5. turi būti užtikrintas duomenų saugyklos našumo (IOPS, MB/s, latency) stebėjimas.
	

	13.
	Maitinimas
	Turi būti dubliuotas, karšto keitimo, ne prastesnis kaip 80 Plus Platinum standarto, 230V 50Hz elektros įvadas.
	

	14.
	Aušinimas
	Turi būti dubliuotas ir karšto keitimo.
	

	15.
	Nepertraukiamas darbas
	Turi būti galima nestabdant saugyklos darbingumo atlikti šiuos veiksmus:
15.1. Atnaujinti RAID valdiklių programinę įrangą;
15.2. Pakeisti RAID valdiklius, I/O modulius, maitinimo šaltinius, aušintuvus, duomenų laikmenas;
15.3. Prijungti prie saugyklos papildomas diskų dėžes.
	

	16.
	HBA adapteriai
	16.1. Turi būti pateikti ne prastesni negu SAS 2 prievadų HBA adapteriai (≥ 2 vnt.);
16.2. Turi būti suderinami su PO turimais HPE DL320Gen11 serveriais, siūloma duomenų saugykla, operacinėmis sistemomis RHEL 9 ir SLES 15.
	

	17.
	Įrangos kokybė
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“/ „refurbished“/ „remarked“ komponentai neleistini.
	

	18.
	Garantija
	Ne mažiau kaip 36 mėn. 
Garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas, gavęs pranešimą apie Prekės trūkumus, turi atvykti ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo pranešimo apie trūkumus Tiekėjui gavimo. Garantinis aptarnavimas turi būti vykdomas įrangos montavimo vietoje.
Tiekėjas privalo pašalinti trūkumus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie trūkumus Tiekėjui gavimo.
Turi būti pateiktas gamintojo ar autorizuoto gamintojo distributoriaus raštas, patvirtinantis siūlomos įrangos atitikimą šio punkto reikalavimams.
	

	
	Rezervinio kopijavimo įrenginys

	1.
	Gamintojas, modelis
	Nurodyti gamintoją ir modelį
Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas
	

	2.
	Tipas
	Magnetinių juostų biblioteka.
	

	3.
	Korpusas
	Spintos tipo („rack mountable“), ne daugiau kaip 1U, montuojama į 19 colių spintą. Turi būti pateikti tvirtinimo į spintą komponentai.
	

	4.
	Rašymo įrenginys
	4.1. Ne prastesnis kaip LTO-8 standarto (1 vnt.);
4.2. duomenų pralaidumas: ne mažiau kaip 300MB/s pastovus (sustained), nenaudojant kompresijos.
4.3. ne mažiau kaip 600MB/s maksimalus (burst) našumas.
	

	5.
	Magnetinių juostelių talpinimas
	Magnetinių juostų biblioteka turi talpinti ne mažiau kaip 8 vnt. LTO-8 magnetines daugkartinio rašymo duomenų juostas.
	

	6.
	Išoriniai prievadai
	6.1. Ne mažiau kaip 2 vnt. SAS prievadų; 
6.2. ne mažiau kaip 1.6GB/s duomenų pralaidumas per vieną prievadą.
	

	7.
	Spartinančioji atmintis
	Ne mažiau kaip 1024 MB.
	

	8.
	Klaidų tikrinimas
	Turi būti palaikoma „Reed-Solomon“ kodo  klaidų aptikimo ir taisymo technologija (ar lygiavertė).
	

	9.
	Šifravimas
	Papildomai turi būti galimybė realizuoti ne blogiau kaip AES 256bit šifravimo funkcionalumą (licencijos pateikti nereikia).
	

	10.
	Duomenų juostelės
	10.1. Turi būti palaikomos 12TB „native“ talpos (30TB prie 2.5:1 kompresijos) daugkartinio rašymo RW (read write) duomenų juostelės;
10.2. turi būti pateiktos 8 vnt. LTO-8 30TB (suspausta talpa) RW duomenų juostelės;
10.3. turi būti palaikomos WORM (write once read many) tipo duomenų juostelės.
	

	11.
	Valymo juostelė
	Turi būti pateikta LTO universali valymo juostelė (1 vnt.).
	

	12.
	HBA adapteris
	12.1. Turi būti pateiktas ne prastesnis kaip SAS prievadų HBA PCI-E adapteris (≥ 1 vnt.)
12.2. Adapteris turi būti suderinamas su PO turimu HPE DL320Gen11 serveriu, siūloma magnetinių juostų biblioteka ir operacinėmis sistemomis RHEL 9 ir SLES 15.
	

	13.
	Valdymas
	Turi būti:
14.1. palaikomas nuotolinis įrenginio valdymas per Ethernet RJ-45 prievadą;
14.2. užtikrintas saugus (SSL) nuotolinis rezervinių kopijų įrenginio valdymas iš internetinės naršyklės (web GUI).
	

	14.
	Maitinimas
	Turi būti 230V 50Hz elektros įvadas.
	

	15.
	Garantija
	Ne mažiau kaip 36 mėn. 
Garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas, gavęs pranešimą apie Prekės trūkumus, turi atvykti ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo pranešimo apie trūkumus Tiekėjui gavimo. Garantinis aptarnavimas turi būti vykdomas įrangos montavimo vietoje.
Tiekėjas privalo pašalinti trūkumus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie trūkumus Tiekėjui gavimo.
Turi būti pateiktas gamintojo ar autorizuoto gamintojo distributoriaus raštas, patvirtinantis siūlomos įrangos atitikimą šio punkto reikalavimams.
	

	
	Įrangos diegimas, mokymai

	1.
	Įrangos diegimas ir mokymai kaip naudotis įdiegta įranga*
	Ne vėliau kaip 3 mėn. nuo sutarties. įsigaliojimo dienos.
	

	2. 
	Planavimas*
	Prieš atliekant įrangos diegimo darbus, turi būti:
2.1. atlikta VU naudojamos Skaičiavimo sistemos HA telkinio ir SMP posistemio konfigūracijos revizija, VU turimos duomenų saugyklos konfigūracija, duomenų srautai, tinklo konfigūracija, programinės įrangos versijos / konfiguracija;
2.2.    pateikiamas ir suderinamas su VU diegimo planas.
	

	3.
	Diegimas*
	Įrangos diegimo metu turės būti atlikta:
3.1. Perkamos įrangos pristatymas  ir jos sumontavimas į VU patalpose esančią serverinę spintą. 
3.2. Elektros, LAN, duomenų tinklų kabeliavimo darbai serverinėje spintoje.
3.3. Įrangos inicializacija, nuotolinio valdymo konfigūravimas.
3.4. HA telkinio atnaujinimas:
3.4.1. HA telkinio atnaujinimo metu turi būti užtikrintas nepertraukiamas jo darbas;
3.4.2. esamos duomenų saugyklos pakeitimas nauja ir naujos duomenų saugyklos RAID/LUN konfigūravimas, LUN prezentavimas serveriams (host), multi-path konfigūravimas serveriuose;
3.4.3. esamų HA telkinio serverinių mazgų pakeitimas PO turimais (HPE DL320Gen11). Esant techninei galimybei, esami HA telkinio mazgai (HPE DL360Gen9) turės būti pajungti prie naujos duomenų saugyklos ir atnaujinto HA telkinio (jei tam reikalingi atitinkami HBA adapteriai ir kabeliai – jie turės būti pateikti).
3.4.4. esamos HA telkinio programinės įrangos atnaujinimas (host OS, klasterinė failinė sistema, hipervizorius); turi būti užtikrintas ne prastesnis funkcionalumas nei šiuo metu naudojamas;
3.4.5. Atnaujinto HA telkinio testavimas: aukšto patikimumo testas; I/O našumo testas.
3.5. SMP posistemio darbai:
3.5.1. OS atnaujinimų diegimas pagal poreikį;
3.5.2. darbo su VU turima duomenų saugykla konfigūravimas ir optimizavimas;
3.5.3. testavimas: Linpack; I/O našumo testas.
3.6. Rezervinių kopijų sprendimo diegimas:
3.6.1. rezervinio kopijavimo įrenginio prijungimas prie vieno iš VU turimų serverių (turės būti suderinta su VU);
3.6.2. įdiegta atviro kodo rezervinio kopijavimo programinė įranga (turės būti suderinta su VU),suplanuota rezervinio kopijavimo politika, sukurti kopijavimo darbai.
3.6.3. testavimas: kopijavimo darbai.
3.7. Diegimo dokumentavimas:
3.7.1. Diegimo dokumentacijos parengimas (įdiegtos aparatinės / programinės įrangos valdymo interfeisai, konfigūracija, nustatymai, jungimo schema, naudingos Sistemos priežiūros komandos.
	

	4.
	Mokymai*
	Turi būti atliktas VU specialistų (iki 2 asmenų) apmokymas, apimantis supažindimą su įdiegta aparatine / programinė įranga, jos valdymo interfeisu, konfigūracija, nustatymais, administravimu (iki 4 akademinių val.)
	

	
	Techninis palaikymas

	1.
	Techninis palaikymas*
	1.1. Atnaujintam HA telkiniui turi būti suteikta techninis palaikymas turi apimti:
1.1.1. Techninio palaikymo trukmė: ne mažiau negu 36 mėn.;
1.1.2. Reakcija į incidentą - ne ilgiau negu 4 val., darbo dienomis (08:00 – 17:00 val.);
1.1.3. įdiegta HA telkinio aparatinė ir programinė įranga / konfigūracija (nuo aparatinės įrangos lygio iki klasterinės failinės sistemos ir KVM hipervizoriaus lygio imtinai); darbingumo atstatymas – techninių incidentų sprendimas, „bug-fix“ diegimas (pagal poreikį).
1.2. Techninis palaikymas neapima:
1.2.1. virtualių mašinų lygio (VM diegimo, techninių incidentų sprendimo); naujo funkcionalumo (nenumatyto šio pirkimo techninėje specifikacijoje) diegimo.
	


*** (Jei taikoma) Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl.).

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI
4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, II skyriaus 4.4.4.4 papunktį. 

3 lentelė.
	Eil. Nr.
	Reikalavimas
	Atitiktį įrodantys dokumentai

	1.
	Ne mažesnę nei 36 mėn. garantiją Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi kaip nurodyta Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4.4 punkte, t. y. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.
	Dokumentų pateikti kartu su pasiūlymu nereikalaujama.
Garantijos laikotarpis nurodomas šios techninės specifikacijos ir Sutarties sąlygose.



5. [bookmark: _Hlk158296136][bookmark: _Hlk158296143]KITA INFORMACIJA
TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
	1.
	Tiekėjas turi pasiūlyti bent 1 (vieną) specialistą, kuris yra apmokytas atlikti siūlomos duomenų saugyklos diegimą. 
	Siūlomos duomenų saugyklos gamintojo ar kito subjekto, turinčio gamintojo suteiktą teisę, išduotas sertifikatas (ar lygiavertis dokumentas), patvirtinantis siūlomo specialisto apmokymą atlikti diegimą. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
	

	2.
	Tiekėjas turi pasiūlyti bent 1 (vieną) specialistą, kuris yra apmokytas atlikti Perkančios organizacijos eksploatuojamos SMP posistemės diegimą ir (ar) priežiūrą.
	Perkančios organizacijos eksploatuojamos SMP posistemės gamintojo („HP /SGI“) ar kito subjekto, turinčio gamintojo suteiktą teisę, išduotas sertifikatas (ar lygiavertis dokumentas), patvirtinantis siūlomo specialisto apmokymą atlikti diegimą ir (ar) priežiūrą. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
	

	3.
	Tiekėjas turi pasiūlyti bent 1 (vieną) specialistą, kuris yra apmokytas atlikti siūlomos operacinės sistemos tinklo infrastruktūros tarnybų (DNS, DHCP, terminalinė tarnyba, VPN, failų serveris, Web serveris) diegimą ir konfigūravimą.
	Siūlomos operacinės sistemos gamintojo ar kito subjekto, turinčio gamintojo suteiktą teisę, arba tarptautiniu mastu pripažįstamos nepriklausomos mokymų institucijos išduotas sertifikatas (ar lygiavertis dokumentas), patvirtinantis siūlomo specialisto apmokymą atlikti siūlomos operacinės sistemos tinklo infrastruktūros tarnybų diegimą ir konfigūravimą. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
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