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	1.
	Bendrieji reikalavimai:

	1.1.
	visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje;

	1.2.
	tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued);   

	1.3.
	Prekių atitiktis  visiems techniniams reikalavimams, kurie gali būti įrodyti pasiūlymų vertinimo metu, privalo būti pagrįsta gamintojų techniniais dokumentais ar kitais lygiaverčiais duomenimis. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ir programinės įrangos techninė specifikacija arba pateikti gamintojo parengtą aprašymą;

	1.4.
	įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. 

	1.5.
	užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba.

	1.6.
	gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba;

	1.7.
	tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti;

	1.8.
	visos programinės įrangos licencija turi būti suteikiama neribotam laikui; 

	1.9.
	[bookmark: _GoBack]visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti nuo 210V iki 240V 50 Hz +/-5 % su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7);

	1.11.
	saugumo reikalavimai:

	1.11.1.
	standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar kitos atminties laikmenos gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos pirkėjo patalpose ir tiekėjui negrąžinamos;

	1.11.2.
	įrangos gedimo atveju iš instaliacijos vietos remontui išvežamą pas tiekėją (jo atstovą) sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar kitų atminties laikmenų.

	1.11.3.
	tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos techninės/programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo techninė/programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas:

	1.11.4.
	įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančia įranga;

	
	pirkimo objektas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalimi ir 37 str. 10 dalyje numatyta išimtimi, turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui.



	2.
	Stacionarusis kompiuteris 

	2.1.
	Gamintojas, modelis, modifikacija:
	turi būti nurodyta.
Gamintojas, modelis, modifikacija;

	2.2.
	Procesorius:
	turi būti ne mažiau kaip 41000 taškų pagal Pass Mark – CPU Mark  testų rezultatus. Rezultatai turi būti publikuojami http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html. Procesorius turi turėti ne mažiau kaip 33 MB spartinančiosios atminties. Maksimalus dažnis ne mažiau 5.4 GHz ir bazinis dažnis  ne mažiau 2.1 GHz. Procesoriaus išleidimo į rinką data turi būti ne senesnė, nei 2 metai nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo  dienos. Testo rezultatai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu (angl. print screen).

	2.3.
	Operatyvioji atmintis:
	ne mažesnė kaip 32GB, 2 x 16 GB, DDR5-4800 arba naujesnė ir spartesnė. Ne mažiau kaip 4 vnt. Bent 2 vnt. turi būti laisvi. Ne mažiau kaip 128 GB.

	2.4.
	Vidinis kietasis diskas:
	Ne mažiau 1 vnt. 1TB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 (arba naujesnis) SSD tipo.

	2.5.
	Optinis įrenginys:
	DVD+/-RW vidinis įrenginys, įrašantis ne mažesniu kaip 8x greičiu.     

	2.6.
	Grafinė plokštė
	Diskreti, nemažiau kaip 6 GB atminties, GDDR6 tipo. Turi turėti tiek prievadų, kad galima būtų prijungti mažiausiai tris monitorius. Turi palaikyti ne blogiau kaip OpenGL 4.6 versija. 

	2.7.
	Garso plokštė:
	ne prastesnė kaip 2 kanalų HD garso plokštė.

	2.8.
	Korpusas:
	korpuso tipas: bokštinis (angl. Tower/TWR). Korpuso konstrukcija privalo užtikrinti korpuso plombavimo ir/ar užrakinimo galimybę. Turi būti atidaromas nenaudojant įrankių, komponentai (kietas diskas, atmintis) turi būti įdiegiami, keičiami nenaudojant įrankių (angl. tool-less).

	2.9.
	Reikalavimai patvarumui 
	Turi turėti MIL-STD810 arba lygiavertis. 
Pateikti interneto nuorodą arba dokumentą.

	2.10.
	Maitinimo šaltinis:
	skirtas maitinti kompiuterį iš elektros tinklo nuo 210V iki 240V. Maitinimo šaltinio efektyvumas turi būti ne mažiau 89 procentų ir turėti ne blogesnis kaip 80+ Platinum standartą, esant 100 % apkrovai.

	2.11.
	Tinklo adapteris:
	ne blogesnis kaip 10/100/1000Mbps, palaikantis PXE, WOL, VLAN. Kompiuteris turi turėtu du aktyvius RJ45 lizdus, arba pateikiama su papildoma, suderinama su kompiuteriu, tinklo plokšte kurioje ne mažiau kaip vienas RJ45 lizdas. 

	2.12.
	Bevielio tinklo adapteris
	Integruotas į pagrindinė plokštė, palaikantis ne blogiau kaip Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.4. Jei nėra integruoto Bluetooth tada pridedamas USB adapteris.

	2.13.
	Integruoti prievadai:
	ne mažiau kaip 10 vnt. USB prievadų. Iš kurių 5 vnt. 3.1 (arba geresnių), bent 3 iš jų priekiniame korpuso skydelyje iš kurių bent 1 prievadas USB 3.2 Type-C tipo.
Ne mažiau kaip:
1x ausinių lizdas ir 1x mikrofono lizdas arba 1x kombinuotas ausinių/mikrofono lizdas, 
1 x DisplayPort 1.4,
1 x HDMI 1.4 jungtys,
1 x Ethernet (RJ-45) lizdas.
3 x ne blogiau kaip M2.
3 x PCIe  lizdai iš jų bent vienas 4 kartos ir ne blogiau kaip x16  tipo.
1 x kombinuota ausinių ir mikrofono jungtis korpuso priekyje.

	[bookmark: _Hlk202342806]2.14.
	Klaviatūra:
	To paties gamintojo pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių klaviatūra su lietuviškos abėcėlės ženklais (lietuviškos raidės užrašytos ne klijavimo būdu), jungiama per USB jungtį. 

	2.15.
	Pelė:
	To paties gamintojo kompiuterinė pelė su ratuku, jungiama per USB jungtį.

	2.16.
	Monitorius
	derantis kompiuteriui, ne mažesnis nei 34" įstrižainės, lenktas (angl.curved) su matiniu paviršiumi (angl. AntiGlare).
Raiška ne mažesnė kaip 3440 x 1440 ir kraštinių santykis 21:9. Monitoriaus išlenkimo kampas (curvature): ne mažiau išlenktas kaip 3800R ir ne daugiau išlenktas kaip 1800R. Statiškas kontrasto santykis ne mažiau nei 1000:1. Žiūrėjimo kampai ne prašiau nei 178°(H)/178°(V). Pikselio atsako laikas ne daugiau nei 6ms. Tipinis ekrano ryškumas ne mažiau kaip 300 cd/m² (nitų). Monitorius atvaizduojamas sRGB spalvų spektras ne mažiau kaip 99 %. Kadrų greitis ne mažiau kaip 60 Hz. Ne didesnis kaip 5 ms (GTG) režime.
Ne mažiau kaip 1 DisplayPort ir 1 HDMI jungtys. Ne mažiau kaip 3 vienetai ir ne prastesnių kaip USB 3.2 prievadų, iš kurių bent vienas 1 vnt. USB 3.2 Type-C su palaikymu ne mažiau kaip iki 90 vatų galios tiekimą. Ekrano aukščio reguliavimo funkcija, ekrano pakreipimo funkcija, ekrano pavertimo funkcija. Vidinis elektros srovės maitinimo šaltinis. Turi būti komplektuojamas skaitmeniniais vaizdo signalo kabeliais sujungimui su kompiuteriu (pvz. DisplayPort ar HDMI). Turi būti IPS panelės technologijos tipo. Su integruotomis garso kolonėlėmis.

	2.17.
	Apsaugos galimybės:
	atminties keitimo perspėjimas (angl. Memory Change Alert). Įjungimo slaptažodis, sąrankos slaptažodis, serijinio, paralelinio ir USB prievadų kontrolė. TPM 2.0 arba naujesnė duomenų apsaugos mikroschema. Į kompiuterio BIOS turi būti įrašytas gaminio serijinis numeris ar ID, kurį programinėmis priemonėmis galima nuskaityti nuotoliniu būdu ir sutikrinti gamintojo puslapyje.

	2.18.
	Komplektuojamas su programine įranga:
	Microsoft Office Professional 2024 arba naujesnė. Microsoft Windows 11 Professional 64 bitų arba lygiavertė. Nurodyti siūlomos programinės įrangos gamintoją ir pavadinimą. Kompiuteris turi būti sertifikuotas darbui su Microsoft Windows 10 Professional 64 bitų ar Microsoft Windows 11 Professional 64 bitų operacinėmis sistemomis arba lygiavertėmis. Programinė įrangą gali būti pateikta aktyvavimo raktu, be galiojimo pabaigos (angl. perpetual).


	2.19.
	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis
	Įranga turi būti suderinama su operacinėmis sistemomis:
Windows 11 Professional (64-bit)
Ubuntu 24.04 LTS

	2.20.
	Tvarkyklės:
	Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis kaupiklyje arba atstatymo particijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapio internete: turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą (būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą).

	2.21.
	Komplektacija:
	kompiuterio sisteminis blokas – 1 vnt.;
pelė – 1 vnt.;
klaviatūra – 1 vnt.;
monitorius – 1 vnt.;
„MicroSoft Office Professional 2024“(arba lygiavertė) licencija – 1 vnt.;
„Microsoft Windows 11 Professional“ (arba lygiavertė) licencija – 1 vnt.;
UTP CAT5e (ar lygiavertis) kabelis, ne mažiau kaip 3 m ilgio, su jungtimis;
prievadų adapteriai, jei pateikiami išoriniai.
Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos įrangos komplekto vidinių/išorinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą.

	2.22.
	Garantija:
	Visai siūlomai įrangai turi būti taikomas ne trumpesnis kaip 36 mėn. gamintojo garantijos laikotarpis;  
įrenginiui sugedus, bendra remonto trukmė – ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas įsipareigoja pakeisti standžiųjų diskų įrenginius ir operatyviąją  atmintį atsižvelgiant į klaidų statistiką (angl. Prefailure warranty);
siūlomos įrangos garantinis remontas turi būti atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose;
įrangos tiekėjas (jei jis nėra gamintojas) turi būti įgaliotas gamintojo dėl priežiūros arba sudaręs susitarimų su tokią teisę turinčiais subjektais.    
garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas;

	2.23.
	Kiti reikalavimai:
	visos siūlomo kompiuterio dalys (sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, atmintis, optiniai nuskaitymo įrenginiai) privalo būti pateiktos vieno gamintojo ar turi būti jo sertifikuotos (pvz., pažymėtos PC gamintojo prekės ženklu).  


______________________________________________________


Pirkimo iniciatorė:

	Kibernetinės gynybos departamento
Sistemų administravimo skyriaus vedėja
	
	
	
	Daiva Tamulionienė

	(rengėjo pareigos)
	
	(parašas)
	
	(vardas ir pavardė)
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