[bookmark: _Ref38539939][bookmark: _Ref38541068][bookmark: _Ref38885053][bookmark: _Ref38899023][bookmark: _Toc126333940][bookmark: _GoBack]Konkurso specialiųjų sąlygų 3 priedas
„Palyginimų lentelė“


SIŪLOMOS ĮRANGOS PALYGINIMŲ LENTELĖ

Pirkimo objektas: stacionarieji kompiuteriai, skirti perkančiosios organizacijos Nusikalstamų veikų elektroninėje erdvėje tyrimų ir mokymų laboratorijos kompiuterizuotų darbo vietų įrengimui:
BVPŽ kodas: 30213000-5 Asmeniniai kompiuteriai.
Kiekis: 35 (trisdešimt penki) vienetai.
Prekių pristatymo terminas: 1 (vienas) mėnuo.
Prekių pristatymo vieta: A. Goštauto g. 12, Vilnius, (4 aukštas).
Garantinis terminas ne mažiau 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai..
Licencijos, susijusios programinės įrangos ar kita informacija pateikiama: licencijos@cert.lt; mindaugas.sadauskas@nksc.lt; mindaugas.kavaliauskas@nksc.lt.

Stacionarus kompiuteris turi būti paruoštas naudoti, su ekranu, pele, klaviatūra ir kitais žemiau nurodytais priedais bei įranga (toliau – Prekės).

	1.
	Bendrieji reikalavimai:
	Siūloma:

	1.1.
	Prekės turi būti naujos (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje;
	

	1.2.
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomų Prekių gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued);
	

	1.3.
	Prekių atitiktis  visiems techniniams reikalavimams, kurie gali būti įrodyti pasiūlymų vertinimo metu, privalo būti pagrįsta gamintojų techniniais dokumentais ar kitais lygiaverčiais duomenimis. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ir programinės įrangos techninė specifikacija arba pateikti gamintojo parengtą aprašymą;
	

	1.4.
	Prekių dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba;
	

	1.5.
	užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba;
	

	1.6.
	gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba;
	

	1.7.
	Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti;
	

	1.8.
	visos programinės įrangos licencija turi būti suteikiama neribotam laikui; 
	

	1.9.
	visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti nuo 210 V iki 240 V 50 Hz +/-5 % su Europos kontinentinėje dalyje naudojama vokiškąja jungtimi (CEE 7/7);
	

	1.10.
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje Prekėse nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad Prekėse yra įdiegta kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir pirkimo sutarties sąlygų nesilaikymas, Prekės grąžinama Tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančias Prekes;
	

	1.11.
	Prekės ir jų gamintojas, vadovaujantis VPĮ 37 straipsnio 9 dalimi ir VPĮ 37 straipsnio 10 dalyje numatyta išimtimi, turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui;
	

	1.12.
	siūlomos Prekės atitinka  kibernetinio saugumo reikalavimus, taikomus kibernetinio saugumo subjektams, apraše (jo aktualiojoje redakcijoje), patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (TAR, 2018-08-21, Nr. 13252; TAR 2025-02-12, i. k. 2025-02170);
	

	1.13.
	Tiekėjas užtikrina Prekių tiekimo grandinės saugumą;
	

	1.14.
	Prekės turi atitikti reikalavimus:
2013 m. birželio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kompiuterių ir serverių ekologinio projektavimo reikalavimai su visais pakeitimais, ir
2019 m. kovo 15 d. Komisijos reglamentą (ES) 2019/424 kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi serveriams ir duomenų saugojimo gaminiams keliami ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013 su visais pakeitimais;
- turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą;
- 2019 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/2013, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1369 papildomas elektroninių vaizduoklių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo nuostatomis ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1062/2010;
- bateriją turinčių produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 %. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą;
- Prekėse neturi būti gyvsidabrio;
- plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd);
- įranga atitinka Europos Sąjungos RoHS (angl. „Restriction of Hazardous Substances“) direktyvą (2002/95/EC (RoHS 1), 2011/65/EU (RoHS 2), 2015/863 (RoHS 2 amendment)), draudžianti gamyboje naudoti aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingas medžiagas.
	

	1.15.
	Prekės turi atitikti aplinkosauginius kriterijus nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1 ir 4.4.4 papunkčiuose (Tvarkos aprašo 1 priedo 2, 4 ir 6 punktai bei 2 priedo II, IV ir VI skyriai).
	

	
	
	

	2.
	Stacionarūs kompiuteriai, 35 (trisdešimt penki) vienetai
	

	2.1.
	Gamintojas, modelis, modifikacija:

	gamintojas, modelis, modifikacija;
	

	2.2.
	Procesorius:
	turi būti ne mažiau kaip 41 000 taškų pagal Pass Mark – CPU Mark testų rezultatus. Rezultatai turi būti publikuojami http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html. Procesorius turi turėti ne mažiau kaip 33 MB spartinančiosios atminties. Maksimalus dažnis ne mažiau 5.4 GHz ir bazinis dažnis  ne mažiau 2.1 GHz. Procesoriaus išleidimo į rinką data turi būti ne senesnė, nei 2 (du) metai nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo  dienos. Testo rezultatai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu (angl. printscreen);
	

	2.3.
	Operatyvioji atmintis:

	ne mažesnė kaip 32 GB, 2 x 16 GB, DDR5-4 800 arba naujesnė ir spartesnė. Ne mažiau kaip 4 (keturi) vnt. Bent 2 (du) vnt. turi būti laisvi. Ne mažiau kaip 128 GB;
	

	2.4.
	Vidinis kietasis diskas:

	ne mažiau 1 (vienas) vnt. 1TB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 (arba naujesnis) SSD tipo;
	

	2.5.
	Optinis įrenginys:

	DVD+/-RW vidinis įrenginys, įrašantis ne mažesniu kaip 8x greičiu;
	

	2.6.
	Grafinė plokštė
	Diskreti, nemažiau kaip 6 GB atminties, GDDR6 tipo. Turi turėti tiek prievadų, kad galima būtų prijungti mažiausiai tris monitorius. Turi palaikyti ne blogiau kaip OpenGL 4.6 versija;
	

	2.7.
	Garso plokštė:
	ne prastesnė kaip 2 kanalų HD garso plokštė;
	

	2.8.
	Korpusas:
	korpuso tipas: bokštinis (angl. Tower/TWR). Korpuso konstrukcija privalo užtikrinti korpuso plombavimo ir (ar) užrakinimo galimybę. Turi būti atidaromas nenaudojant įrankių, komponentai (kietas diskas, atmintis) turi būti įdiegiami, keičiami nenaudojant įrankių (angl. tool-less);
	

	2.9.
	Reikalavimai patvarumui 
	turi turėti MIL-STD810 arba lygiavertis;
pateikti interneto nuorodą arba dokumentą;
	

	2.10.
	Maitinimo šaltinis:
	skirtas maitinti kompiuterį iš elektros tinklo nuo 210 V iki 240 V. Maitinimo šaltinio efektyvumas turi būti ne mažiau 89 % ir turėti ne blogesnis kaip 80+ Platinum standartą, esant 100 % apkrovai;
	

	2.11.
	Tinklo adapteris:
	ne blogesnis kaip 10/100/1000Mbps, palaikantis PXE, WOL, VLAN. Kompiuteris turi turėtu du aktyvius RJ45 lizdus arba pateikiama su papildoma, suderinama su kompiuteriu, tinklo plokšte kurioje ne mažiau kaip vienas RJ45 lizdas;
	

	2.12.
	Bevielio tinklo adapteris

	integruotas į pagrindinė plokštė, palaikantis ne blogiau kaip WiFi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.4. Jei nėra integruoto Bluetooth tada pridedamas USB adapteris;
	

	2.13.
	Integruoti prievadai:
	ne mažiau kaip 10 (dešimt) vnt. USB prievadų. Iš kurių 5 (penki) vnt. 3.1 (arba geresnių), bent 3 (trijų) iš jų priekiniame korpuso skydelyje iš kurių bent 1 (vienas) prievadas USB 3.2 Type-C tipo;
ne mažiau kaip:
1x ausinių lizdas ir 1x mikrofono lizdas arba 1x kombinuotas ausinių / mikrofono lizdas;
1 x DisplayPort 1.4;
1 x HDMI 1.4 jungtys;
1 x Ethernet (RJ-45) lizdas;
3 x ne blogiau kaip M2;
3 x PCIe  lizdai iš jų bent vienas ketvirtos  kartos ir ne blogiau kaip x16  tipo;
1 x kombinuota ausinių ir mikrofono jungtis korpuso priekyje;
	

	[bookmark: _Hlk202342806]2.14.
	Klaviatūra:
	to paties gamintojo pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių klaviatūra su lietuviškos abėcėlės ženklais (lietuviškos raidės užrašytos ne klijavimo būdu), jungiama per USB jungtį;
	

	2.15.
	Pelė:
	to paties gamintojo kompiuterinė pelė su ratuku, jungiama per USB jungtį;
	

	2.16.
	Monitorius
	derantis kompiuteriui, ne mažesnis nei 34" colių įstrižainės, lenktas (angl. curved) su matiniu paviršiumi (angl. AntiGlare).
Raiška ne mažesnė kaip 3440 x 1440 ir kraštinių santykis 21:9. Monitoriaus išlenkimo kampas (curvature): ne mažiau išlenktas kaip 3800R ir ne daugiau išlenktas kaip 1800R. Statiškas kontrasto santykis ne mažiau nei 1000:1. Žiūrėjimo kampai ne prašiau nei 178°(H)/178°(V). Pikselio atsako laikas ne daugiau nei 6ms. Tipinis ekrano ryškumas ne mažiau kaip 300 cd/m² (nitų). Monitorius atvaizduojamas sRGB spalvų spektras ne mažiau kaip 99%. Kadrų greitis ne mažiau kaip 60 Hz. Ne didesnis kaip 5 ms (GTG) režime;
ne mažiau kaip 1 (vienas) DisplayPort ir 1 HDMI jungtys. Ne mažiau kaip 3 (trys) vienetai ir ne prastesnių kaip USB 3.2 prievadų, iš kurių bent vienas 1 vnt. USB 3.2 Type-C su palaikymu ne mažiau kaip iki 90 W galios tiekimą. Ekrano aukščio reguliavimo funkcija, ekrano pakreipimo funkcija, ekrano pavertimo funkcija. Vidinis elektros srovės maitinimo šaltinis. Turi būti komplektuojamas skaitmeniniais vaizdo signalo kabeliais sujungimui su kompiuteriu (pvz., DisplayPort ar HDMI). Turi būti IPS panelės technologijos tipo. Su integruotomis garso kolonėlėmis;
	

	2.17.
	Apsaugos galimybės:
	atminties keitimo perspėjimas (angl. Memory Change Alert). Įjungimo slaptažodis, sąrankos slaptažodis, serijinio, paralelinio ir USB prievadų kontrolė. TPM 2.0 arba naujesnė duomenų apsaugos mikroschema. Į kompiuterio BIOS turi būti įrašytas gaminio serijinis numeris ar ID, kurį programinėmis priemonėmis galima nuskaityti nuotoliniu būdu ir sutikrinti gamintojo puslapyje;
	

	2.18.
	Komplektuojamas su programine įranga:
	Microsoft Office Professional 2024 arba naujesnė. Microsoft Windows 11 Professional 64 bitų arba lygiavertė. Nurodyti siūlomos programinės įrangos gamintoją ir pavadinimą. Kompiuteris turi būti sertifikuotas darbui su Microsoft Windows 10 Professional 64 bitų ar Microsoft Windows 11 Professional 64 bitų operacinėmis sistemomis. Programinė įrangą gali būti pateikta aktyvavimo raktu, be galiojimo pabaigos (angl. perpetual);
	

	2.19.
	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis
	Įranga turi būti suderinama su operacinėmis sistemomis:
Windows 11 Professional (64-bit);
Ubuntu 24.04 LTS;
	

	2.20.
	Tvarkyklės:
	stacionarūs kompiuteriai pateikiami su įrangos tvarkyklėmis kaupiklyje arba atstatymo partijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapio internete: turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą (būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą);
	

	2.21.
	Komplektacija:
	kompiuterio sisteminis blokas – 1 (vienas) vnt.;
pelė – 1 (vienas) vnt.;
klaviatūra – 1 (vienas) vnt.;
monitorius – 1 (vienas) vnt.;
„MicroSoft Office Professional 2024“ licencija – 1 (vienas) vnt.;
„Microsoft Windows 11 Professional“ licencija – 1 (vienas) vnt.;
UTP CAT5e (ar lygiavertis) kabelis, ne mažiau kaip 3 m ilgio, su jungtimis;
prievadų adapteriai, jei pateikiami išoriniai;
Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos įrangos komplekto vidinių / išorinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą;

	

	2.22.
	Kiti reikalavimai:


	visos siūlomo kompiuterio dalys (sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, atmintis, optiniai nuskaitymo įrenginiai) privalo būti pateiktos vieno gamintojo ar turi būti jo sertifikuotos (pvz., pažymėtos gamintojo prekės ženklu);
	



______________________
