IŠANKSTINĖS RINKOS KONSULTACIJOS ATASKAITA 
1 lentelė
	Eil. Nr.
	Perkančiosios organizacijos keliami klausimai
	Tiekėjo atsakymas
	Paaiškinimas
	Perkančiosios organizacijos atsakymas dėl pateikto siūlymo

	2.
	Ar turite pastabų dėl specialiųjų ir / ar bendrųjų pirkimo sąlygų projekto?
	Taip
	TS 12.3.7 punkte reikalaujama "neblokuojantys prievadai, su suminiu pralaidumu ne mažiau 880 Gbps (full duplex)"
Rekomenduojame šį reikalavimą sumažinti ir išdėstyti taip:
„neblokuojantys prievadai, su suminiu pralaidumu ne mažiau 440 Gbps“
Kadangi standartiniam administravimo tinklo komutatoriui su 48x 1GbE + 4x 25GbE kaip to reikalaujama TS 12.3.2 punkte tokios didelės vidinės magistralės greitaveikos nereikia net ir dirbant pilnu pajėgumu.
	Atsižvelgta.




2 lentelė
	Eil. Nr.
	Rodiklis
	Minimalūs techniniai reikalavimai
	Tiekėjo teikiamas siūlymas / pastaba dėl techninės specifikacijos minimalių reikalavimų
	Perkančiosios organizacijos atsakymai į  gautus siūlymu / pastebėjimus

	1
	2
	3
	4
	5

	3. 
	Reikalavimai CPU skaičiavimo mazgams
	
	

	3.9. 
	Tinklo sąsajos ir priedai viename CPU skaičiavimo mazge
	a) CPU skaičiavimo mazge turi būti įdiegta ne mažiau kaip:
· 4 vnt. 10/25 SFP28 LAN prievadų (turi palaikyti VMDq, SR-IOV. iWARP, RoCEv2 arba lygiaverčius protokolus);
· 2 vnt. 1GbE RJ45 LAN prievadų.
· 1 vnt. 1GbE RJ45 LAN prievadas, skirtas nuotoliniam CPU skaičiavimo mazgo valdymui.
b) Kartu su CPU skaičiavimo mazgu turi būti komplektuojami ne mažiau kaip 4 vnt. 25Gb SFP28 tipo SR, Double LC, multimode optiniai keitikliai, skirti CPU skaičiavimo mazgo pajungimui prie šios techninės specifikacijos 12 punkte  aprašytos Tinklo posistemės.
	Tinklo sujungimui bus naudojamas 25 GbE tinklas. Valdymo tinkle (Angl. Out-of-band management) bus naudojami dedikuoti 1 GbE RJ45 prievadai. 2 vnt. 1 GbE RJ45 LAN prievadai yra perteklinė sąlyga kuri neduos jokio funkcionalumo.

2 tinklo prievadų 1 GbE tinklo kortos kaip standartas dedamos 16 generacijos Dell Technologies serveriuose. 

Sąlyga aprašyta konkrečiam ir vieninteliam gamintojui Dell ir modeliui PowerEdge  R760
	2 vnt. 1GbE RJ45 LAN prievadai bus naudojami operacinės sistemos tinklo srautui, valdymo srautui, informacijos įkrovai.
Šių prievadų srautas turi būti atskirtas nuo 4x 10/25G tinklo srauto (pastarasis bus naudojamas Platformos duomenų apsikeitimui tarp visų Platformos komponentų ir taip sudarys visą Platformos klasterį kaip vieną visumą). Tuo tarpu 1GbE valdymui kaip ir numatyta, bus naudojamas serverio nuotolinio valdymo adapterio prieigai.

Techninėje specifikacijoje niekur nereikalaujama, kad 2 vnt. 1GbE RJ45 LAN prievadai būtų integruoti.
Tiekėjai gali siūlyti tiek integruotus, tiek kitais būdais realizuotus prievadus atitinkančius TS reikalavimus. 
Tokius serverius turi visi gamintojai, tame tarpe HPE, Lenovo, Supermicro, Fujitsu ir kiti

Reikalavimas niekaip neriboja konkurencijos. Neatsižvelgta.

	3.11.
	CPU skaičiavimo mazgo išplėtimo galimybės
	a) Ne mažiau kaip 4 vnt. PCIe jungčių iš kurių ne mažiau 2 vnt. PCIe pilno aukščio (angl. full height) jungčių.
	Konkrečių formos tipų PCIe jungčių nurodymas nukreipia į konkrečių gamintojų konkrečius modelius. 

Pasirenkant plėtimo plokštes ateityje, visos plokštės gali būti tiek full-heigh, tiek half-length / low profile tipo.

	Atsižvelgta.

	3.15.
	Nuotolinio valdymo adapteris 
	a) CPU skaičiavimo mazgas turi turėti dedikuotą valdymo adapterį, nepriklausantį nuo operacinės sistemos bei turintį dedikuotą valdymo tinklo jungtį 100/1000Base-T bei galimybę prisijungti per USB jungtį iš CPU skaičiavimo mazgo priekio. Turi būti:
· Tekstinė ir grafinė konsolės.
· Aparatinės dalies (aušinimo ventiliatorių, temperatūros, procesorių, operatyvinės atminties, maitinimo šaltinių, vidinių diskų) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas bei pakeitimų užfiksavimas ir išsaugojimas vidinėje nuotolinio valdymo adapterio atmintyje;
· galimybė saugiai ištrinti CPU skaičiavimo mazgo diskus bei nuotolinio valdymo adapterio vidinę informaciją.
· Virtualus CD - ROM ir KVM palaikymas.
· Kerberos saugumo protokolo palaikymas.
· MS Active Directory palaikymas.
· Nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas/išjungimas.
· Galimybė apriboti tarnybinės stoties vartojamą elektros galingumą tarnybinių stočių grupėms.
· Galimybė prisijungi ne mažiau kaip 6 nutolusių vartotojų vienu metu ir dalintis konsolės seansu.
· Aparatinės dalies temperatūros, CPU,  operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui.
	Reikalavimas, kuri nesuteikia jokio realios naudos, o tik apriboja konkurenciją. Didžioji dalis gamintojų įskaitant ir HPE atsisakė šito funkcionalumo vystymo, nes tai yra visiškai nenaudojamas funkcionalumas. 

Sąlyga aprašyta konkrečiam ir vieninteliam gamintojui Dell ir modeliui PowerEdge  R760.
	HPE iLO palaiko iki 6 vartotojų vienu metu
https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=sd00005843en_us&page=GUID-3AF6E529-68D3-4451-9400-A793641109EA.html 

Global Team Collaboration through Integrated Remote Console
Enables up to six iLO users with remote console privileges to collaborate by using the Integrated Remote Console to troubleshoot, maintain, and administer remote servers.

Kiti gamintojai taip pat vysto ir palaiko galimybę prisijungti keletui nutolusių vartotojų vienu metu ir dalintis konsolės seansu
Pvz Lenovo XClarity 
https://lenovopress.lenovo.com/lp1800.pdf

Virtual Console Collaboration (6 users)

Dell 
https://www.dell.com/support/manuals/en-us/poweredge-r6715/idrac10_1.xx_ug/multiple-idrac-sessions?guid=guid-9c1e2360-94b8-447a-9c49-948ac295ea88&lang=en-us
iDRAC Web Interface 8

Praktikoje pasitaiko atvejų, kai yra būtinybė turėti galimybę prisijungti bent keliems nutolusiems vartotojams vienu metu ir dalintis konsolės seansu, pavyzdžiui 
· Jei diegimo metu norima stebėti procesą per KVM konsolę, o kitas administratorius nori tuo pat metu peržiūrėti nuotolinio valdiklio logus, BIOS ar ventiliatorių būsenas, reikalingos atskiros sesijos.
· Ypač naudinga „remote hands“ scenarijuose, kai vienas žmogus dirba vietoje, o kitas – nuotoliniu būdu.

Reikalavimas niekaip neriboja konkurencijos. Neatsižvelgta.

	4.
	Reikalavimai AI skaičiavimo mazgui
	
	

	4.10.
	Operacinė sistema ir programinė įranga*
	a) AI skaičiavimo mazgas turi būti pateiktas kartu su skaičiavimo mazgo gamintojo suderinta optimizuota ir AI skaičiavimo mazgui pritaikyta operacineės sistemaos (toliau – OS) versija. AI mazgo gamintojas tTuri būti užtikrinati OS naujinimo bei klaidų taisymo galimybėę visą AI mazgo garantinį laikotarpį. OS tTuri būti suteiktai:
· Prieigaą prie Kubernetes, Slurm, Jupyter Notebooks aplinkų, skirtų AI skaičiavimo mazgui.
· Prieigaą prie centralizuoto AI skaičiavimo mazgo valdymo jo diegimo, atnaujinimo, konfigūracijos metu. OS tTuri būti gebėti galimybė valdyti tiek vieną AI skaičiavimo mazgo vienetą (angl. node), tiek Skaičiavimo posistemę, sudarytą iš keleto skirtingų mazgų.
· AI skaičiavimo mazgo valdymo ir stebėsenos galimybėę, GPU bei AI skaičiavimo mazgo tvarkyklių naujinimąas.
· AI skaičiavimo mazgo gamintojas tTuri suteiktai prieigaą prie AI skaičiavimo mazgoGPU gamintojo vystomo ir palaikomo privataus registro, kuriame vartotojas gali nemokamai: 
· Pasiekti visus AI skaičiavimo mazgo GPU gamintojo programinės įrangos kūrimo (angl. SDK) įrankius.
· Valdyti vartotojus ir komandas, suteikti ar apriboti prieigą bei teises.
· Leisti vartotojams ir komandoms saugiai talpinti, dalintis, versijuoti kuriamą turinį – konteinerius, modelius, Helm chart tarp organizacijos narių.
· AI skaičiavimo mazgo programinės įrangos paketas turi leisti vartotojui pasiekti:
· Įrankių rinkinį, leidžiantį kurti ir leisti GPU akseleruotus Docker konteinerius.
· Gilaus mokymo (angl. Deep learning) karkasus mokymui – PyTorch, MXNet, TensorFlow arba lygiaverčius.
· Inferencijos (angl. Inference) platformas – TensorRT arba lygiavertes.
· Duomenų analitikos įrankius – RAPIDS arba lygiaverčius.
· Aukšto našumo skaičiavimų (angl. HPC) įrankius – CUDA-X HPC, OpenACC, CUDA arba lygiaverčius.
· AI skaičiavimo mazgas turi palaikyti OpenCL, MIG GPU (angl. Multi Instance GPU), Multi-vGPU, GPUDirect, Peer-to-Peer over NVLink, GPU Pass Through, Bare Metal, AI and Data Science applications and Frameworks arba lygiaverčius.
· AI skaičiavimo mazgas turi suteikti prieigą prie Clara, Parabricks, Clara MONAI, DeepStream, Merlin, Morpheus bei Nema arba lygiaverčių produktų.
	Konkurenciją ribojantis reikalavimas, kurį tenkina vienintelis gamintojas ir modelis – Nvidia DGX H200, kurie siūlo DGX OS pavadinimo operacinę sistemą. Realiai tai yra Ubuntu OS, į kurią yra sudiegtos tvarkyklės bei NVAIE programinė įranga – visi kiti serverių gamintojai tvarkykles ir PĮ leidžia diegti partneriams; ir pasiekiamas identiškas rezultatas.

Prašome nereikalauti išpildymo būdo (t.y. apriboti, kas turi būti gamintojas), bet aprašyti norimą rezultatą.

Be to, nekoretiškos formuluotės, prašančio, kad tam tikrą funkcionalumą atliktų operacinė sistema – kuomet net ir Nvidia DGX sprendime šį funkcionalumą atlieka NVAIE programinė įranga, o ne pati  operacinė sistema.

Siekiant neriboti konkurencijos reikalavimas turėtų būti aprašytas sekančiai, kaip aprašyta ir kitame GPU serveryje esančiame 6.11. punkte:

	Netiesa. Yra daugiau negu DGX H200 modelis. Vien minėtas gamintojas turi ne mažiau 3 skirtingus modelius.
Tiekėjai šio reikalavimo rėmuose gali siūlyti AI skaičiavimo mazgą su gamintojo optimizuota ir AI skaičiavimo mazgui pritaikyta operacinės sistemos versija nepriklausomai nuo to, ar ji yra paremta Ubuntu OS, Nutanix, Red Hat Linux Enterprise, Windows, VMware ar bet kuria nors kita operacinės sistemos versija, kai ji yra AI skaičiavimo mazgo gamintojo optimizuota ir AI skaičiavimo mazgui pritaikyta OS.
AI skaičiavimo mazgo gamintojo optimizuotos ir mazgui pritaikytos OS naujinimai testuojami kaip visuma prieš išleidžiant, t. y. AI mazgo gamintojas patikrina, kad naujas branduolys (kernel), tvarkyklės ir CUDA veiktų kartu be konfliktų. Tai eliminuoja riziką, kad po paprasto „apt upgrade“ GPU nustos veikti ar bus prarastas našumas (kas neoptimizuotose ir nepritaikytose OS aplinkose nutinka gana dažnai).

„standartinėje“ (neoptimizuotoje ir nepritaikytoje) OS aplinkoje atnaujinus kernel ar CUDA rankiniu būdu kyla grėsmė: 
· prarasti GPU driverio suderinamumą;
· sugadinti konteinerių (Docker, NVIDIA Container Toolkit) veikimą;
· gauti klaidas su NCCL ar GDS (GPU Direct Storage).


Reikalavimas neriboja išpildymo būdo, t. y. leidžiama diegti bet kokią OS (nepriklausomai nuo OS gamintojo), kai ji yra siūlomo AI skaičiavimo mazgo gamintojo optimizuota ir AI skaičiavimo mazgui pritaikyta operacinė sistema.


4.10 punkte aprašyta platformos Operacinė sistema ir programinė įranga. 
· Programinė įranga diegiama operacinėje sistemoje. 
· Operacinė sistema valdo aparatinę įrangą. 
· Visas funkcionalumas aprašytas AI skaičiavimo mazgui neišskiriant OS ar programinės įrangos, nes jos privalo veikti nepertraukiamai ir be klaidų bei užtikrinti reikalaujamą funkcionalumą.

Į pastabas ir siūlomas korekcijas neatsižvelgta.

	4.14.
	Fiziniai reikalavimai ir komplektacija
	a) AI skaičiavimo mazgas turi būti sertifikuotas darbui standartinėje serverinėje patalpoje ir aušinama oru.
b) Turi būti pritaikytas darbui ne siauresnėse ribose negu 10oC-35oC temperatūros ir ne siauresnėse negu 20%-80% drėgmės non-condensing aplinkoje.
c) Turi turėti dubliuotus ventiliatorius, keičiamus darbo metu (angl. hot-plug).
d) Turi turėti 6 vnt. vienas kitą dubliuojančius (4+2 konfigūracijoje) karšto keitimo (angl. hot-plug) maitinimo šaltinius turinčius ne žemesnį negu Titanium sertikavimą, pilnai tenkinančius komplektuojamo mazgo poreikius.
e) Komplektuojami 2 vnt. ne trumpesni negu 2,0 m ilgio maitinimo kabeliai, tinkantys komplektuojamiems maitinimo šaltiniams ir prijungimui prie perkančiosios organizacijos turimų srovės paskirstymo įrenginių.
f) AI skaičiavimo mazgo aukštis – ne daugiau 8U, montuojama į standartinę 19“ serverinę spintą, visais reikalingais priedais.
	Konkretus maitinimo šaltinių skaičius nukreipia į konkrečius gamintojus. Serverių gamintojai maitinimą užtikrina skirtingais metodais – vieni naudoja 4+2 konfigūracijas, kiti 3+3 konfigūravijas ir t.t. Pakankama sąlyga, kad turi turėti karšto keitimo vienas kitą dubliuojančius maitinimo šaltinius.
	Atsižvelgta.

	6.
	Reikalavimai GPU skaičiavimo mazgui
	
	

	6.10.
	Tinklo sąsajos ir priedai viename GPU skaičiavimo mazge
	a) GPU skaičiavimo mazge turi būti įdiegta ne mažiau kaip:
· 4 vnt. 10/25 SFP28 LAN prievadų (turi palaikyti VMDq, SR-IOV. iWARP, RoCEv2 arba lygiaverčius protokolus);
· 2 vnt. 1GbE RJ45 LAN prievadų.
· 1 vnt. 1GbE RJ45 LAN prievadas, skirtas nuotoliniam GPU skaičiavimo mazgo valdymui.
b) Kartu su GPU skaičiavimo mazgu turi būti komplektuojami ne mažiau kaip 4 vnt. 25Gb SFP28 tipo SR, Double LC, multimode optiniai keitikliai, skirti GPU skaičiavimo mazgo pajungimui prie šiame pirkime aprašyto Tinklo posistemės bei esamos tinklo infrastruktūros.
	Tinklo sujungimui bus naudojamas 25 GbE tinklas. Valdymo tinkle (Angl. Out-of-band management) bus naudojami dedikuoti 1 GbE RJ45 prievadai. 2 vnt. 1 GbE RJ45 LAN prievadai yra perteklinė sąlyga kuri neduos jokio funkcionalumo.
2 tinklo prievadų 1 GbE tinklo kortos kaip standartas dedamos 16 generacijos Dell Technologies serveriuose. 

Sąlyga aprašyta konkrečiam ir vieninteliam gamintojui Dell ir modeliui PowerEdge  R7625
	Tas pats kaip aukščiau.
Reikalavimas niekaip neriboja konkurencijos. Neatsižvelgta.

	6.12.
	GPU skaičiavimo mazgo išplėtimo galimybės
	a) Ne mažiau kaip 4 vnt. PCIe jungčių iš kurių ne mažiau 2 vnt. PCIe pilno aukščio (angl. full height) jungčių.
	Konkrečių formos tipų PCIe jungčių nurodymas nukreipia į konkrečių gamintojų konkrečius modelius. 

Pasirenkant plėtimo plokštes ateityje, visos plokštės gali būti tiek full-heigh, tiek half-length / low profile tipo.
 
	Atsižvelgta.

	6.16.
	Nuotolinio valdymo adapteris 
	a) GPU skaičiavimo mazgas turi turėti dedikuotą valdymo adapterį, nepriklausantį nuo operacinės sistemos bei turintį dedikuotą valdymFapao tinklo jungtį 100/1000Base-T bei galimybę prisijungti per USB jungtį iš GPU skaičiavimo mazgo priekio. Turi būti:
· Tekstinė ir grafinė konsolės;
· Aparatinės dalies (aušinimo ventiliatorių, temperatūros, procesorių, operatyvinės atminties, maitinimo šaltinių, vidinių diskų) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas bei pakeitimų užfiksavimas ir išsaugojimas vidinėje nuotolinio valdymo adapterio atmintyje;
· galimybė saugiai ištrinti GPU skaičiavimo mazgo diskus bei nuotolinio valdymo adapterio vidinę informaciją;
· Virtualus CD - ROM ir KVM palaikymas;
· Kerberos saugumo protokolo palaikymas;
· MS Active Directory palaikymas;
· Nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas/išjungimas;
· Galimybė apriboti tarnybinės stoties vartojamą elektros galingumą tarnybinių stočių grupėms;
· Galimybė prisijungi ne mažiau kaip 6 nutolusių vartotojų vienu metu ir dalintis konsolės seansu;
· Aparatinės dalies temperatūros, CPU, GPU,  operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui;
	Reikalavimas, kuri nesuteikia jokio realios naudos, o tik apriboja konkurenciją. Didžioji dalis gamintojų įskaitant ir HPE atsisakė šito funkcionalumo vystymo, nes tai yra visiškai nenaudojamas funkcionalumas.

Reikalavimas pritaikytas konkretiems gamintojas ir ribojantis konkurenciją.
	Tas pats kaip aukščiau.
Reikalavimas niekaip neriboja konkurencijos. Neatsižvelgta.

	8.
	Reikalavimai Duomenų saugojimo mazgams
	
	

	8.9.
	Tinklo sąsajos ir priedai viename Duomenų saugojimo mazge
	a) Duomenų saugojimo mazge turi būti įdiegta ne mažiau kaip:
· 4 vnt. 10/25 SFP28 LAN prievadų (turi palaikyti VMDq, SR-IOV. iWARP, RoCEv2 arba lygiaverčius protokolus);
· 2 vnt. 1GbE RJ45 LAN prievadų.
· 1 vnt. 1GbE RJ45 LAN prievadas, skirtas nuotoliniam Duomenų saugojimo mazgo valdymui.
b) Kartu su Duomenų saugojimo mazgu turi būti komplektuojami ne mažiau kaip 4 vnt. 25Gb SFP28 tipo SR, Double LC, multimode optiniai keitikliai, skirti Duomenų saugojimo mazgo pajungimui prie šiame pirkime aprašyto Tinklo mazgo bei esamos tinklo infrastruktūros.
	Tinklo sujungimui bus naudojamas 25 GbE tinklas. Valdymo tinkle (Angl. Out-of-band management) bus naudojami dedikuoti 1 GbE RJ45 prievadai. 2 vnt. 1 GbE RJ45 LAN prievadai yra perteklinė sąlyga kuri neduos jokio funkcionalumo.
2 tinklo prievadų 1 GbE tinklo kortos kaip standartas dedamos 16 generacijos Dell Technologies serveriuose.

Sąlyga aprašyta konkrečiam ir vieninteliam gamintojui Dell ir modeliui PowerEdge  R760. 
	Tas pats kaip aukščiau.
Reikalavimas niekaip neriboja konkurencijos. Neatsižvelgta.

	8.10.
	Duomenų saugojimo mazgo išplėtimo galimybės
	a) Ne mažiau kaip 4 vnt. PCIe jungčių iš kurių ne mažiau 2 vnt. PCIe pilno aukščio (angl. full height) jungčių.
	Konkrečių formos tipų PCIe jungčių nurodymas nukreipia į konkrečių gamintojų konkrečius modelius. 

Pasirenkant plėtimo plokštes ateityje, visos plokštės gali būti tiek full-heigh, tiek half-length / low profile tipo.

	Atsižvelgta.

	8.14.
	Nuotolinio valdymo adapteris 
	a) Duomenų saugojimo mazgas turi turėti dedikuotą valdymo adapterį, nepriklausantį nuo operacinės sistemos bei turintį dedikuotą valdymo tinklo jungtį 100/1000Base-T bei galimybę prisijungti per USB jungtį iš Duomenų saugojimo mazgo priekio. Turi būti:
· Tekstinė ir grafinė konsolės;
· Aparatinės dalies (aušinimo ventiliatorių, temperatūros, procesorių, operatyvinės atminties, maitinimo šaltinių, vidinių diskų) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas bei pakeitimų užfiksavimas ir išsaugojimas vidinėje nuotolinio valdymo adapterio atmintyje;
· galimybė saugiai ištrinti Duomenų saugojimo mazgo diskus bei nuotolinio valdymo adapterio vidinę informaciją;
· Virtualus CD - ROM ir KVM palaikymas;
· Kerberos saugumo protokolo palaikymas;
· MS Active Directory palaikymas;
· Nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas/išjungimas;
· Galimybė apriboti tarnybinės stoties vartojamą elektros galingumą tarnybinių stočių grupėms;
· Galimybė prisijungi ne mažiau kaip 6 nutolusių vartotojų vienu metu ir dalintis konsolės seansu;
· Aparatinės dalies temperatūros, CPU,  operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui.
	Reikalavimas kuri nesuteikia jokio funkcionalumo. Didžioji dalis gamintojų įskaitant ir HPE atsisakė šito funkcionalumo vystymo, nes tai yra visiškai nenaudojamas funkcionalumas. Reikalavimas pritaikytas konkretiems gamintojas ir ribojantis konkurenciją.
	Tas pats kaip aukščiau.
Reikalavimas niekaip neriboja konkurencijos. Neatsižvelgta.

	3. 
	Reikalavimai Kontroliuojantiems mazgams
	
	

	9.9.
	Tinklo sąsajos ir priedai viename Kontroliuojančiame mazge
	a) Kontroliuojančiame mazge turi būti įdiegta ne mažiau kaip:
· 4 vnt. 10/25 SFP28 LAN prievadų (turi palaikyti VMDq, SR-IOV. iWARP, RoCEv2 arba lygiaverčius protokolus);
· 2 vnt. 1GbE RJ45 LAN prievadų.
· 1 vnt. 1GbE RJ45 LAN prievadas, skirtas nuotoliniam Kontroliuojančio mazgo valdymui.
b) Kartu su Kontroliuojančiu mazgu turi būti komplektuojami ne mažiau kaip 4 vnt. 25Gb SFP28 tipo SR, Double LC, multimode optiniai keitikliai, skirti Kontroliuojančio mazgo pajungimui prie šiame pirkime aprašyto Tinklo mazgo bei esamos tinklo infrastruktūros.
	Tinklo sujungimui bus naudojamas 25 GbE tinklas. Valdymo tinkle (Angl. Out-of-band management) bus naudojami dedikuoti 1 GbE RJ45 prievadai. 2 vnt. 1 GbE RJ45 LAN prievadai yra perteklinė sąlyga kuri neduos jokio funkcionalumo.
2 tinklo prievadų 1 GbE tinklo kortos kaip standartas dedamos 16 generacijos Dell Technologies serveriuose. 

Sąlyga aprašyta konkrečiam ir vieninteliam gamintojui Dell ir modeliui PowerEdge  R6615
	Tas pats kaip aukščiau.
Reikalavimas niekaip neriboja konkurencijos. Neatsižvelgta.

	9.10.
	Kontroliuojančio mazgo išplėtimo galimybės
	a) Ne mažiau kaip 2 vnt. PCIe žemo profilio (angl. low profile) jungčių iš kurių bent viena Gen5 arba lygiavertės kartos.
	Konkrečių formos tipų PCIe jungčių nurodymas nukreipia į konkrečių gamintojų konkrečius modelius. 

Pasirenkant plėtimo plokštes ateityje, visos plokštės gali būti tiek full-heigh, tiek half-length / low profile tipo.

	Atsižvelgta.

	9.14.
	Nuotolinio valdymo adapteris 
	a) Kontroliuojantis mazgas turi turėti dedikuotą valdymo adapterį, nepriklausantį nuo operacinės sistemos bei turintį dedikuotą valdymo tinklo jungtį 100/1000Base-T bei galimybę prisijungti per USB jungtį iš Kontroliuojančio mazgo priekio. Turi būti:
· Tekstinė ir grafinė konsolės;
· Aparatinės dalies (aušinimo ventiliatorių, temperatūros, procesorių, operatyvinės atminties, maitinimo šaltinių, vidinių diskų) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas bei pakeitimų užfiksavimas ir išsaugojimas vidinėje nuotolinio valdymo adapterio atmintyje;
· galimybė saugiai ištrinti Kontroliuojančio mazgo bei nuotolinio valdymo adapterio vidinę informaciją;
· Virtualus CD - ROM ir KVM palaikymas;
· Kerberos saugumo protokolo palaikymas;
· MS Active Directory palaikymas;
· Nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas/išjungimas;
· Galimybė apriboti tarnybinės stoties vartojamą elektros galingumą tarnybinių stočių grupėms;
· Galimybė prisijungi ne mažiau kaip 6 nutolusių vartotojų vienu metu ir dalintis konsolės seansu;
· Aparatinės dalies temperatūros, CPU,  operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui.
	Reikalavimas kuri nesuteikia jokio funkcionalumo. Didžioji dalis gamintojų įskaitant ir HPE atsisakė šito funkcionalumo vystymo, nes tai yra visiškai nenaudojamas funkcionalumas. Reikalavimas pritaikytas konkretiems gamintojas ir ribojantis konkurenciją.
	Tas pats kaip aukščiau.
Reikalavimas niekaip neriboja konkurencijos. Neatsižvelgta.

	10.
	Reikalavimai Apkrovos reguliavimo mazgams
	
	

	10.9.
	Tinklo sąsajos ir priedai viename Apkrovos reguliavimo mazge
	a) Apkrovos reguliavimo mazge turi būti įdiegta ne mažiau kaip:
· 4 vnt. 10/25 SFP28 LAN prievadų (turi palaikyti VMDq, SR-IOV. iWARP, RoCEv2 arba lygiaverčius protokolus);
· 2 vnt. 1GbE RJ45 LAN prievadų.
· 1 vnt. 1GbE RJ45 LAN prievadas, skirtas nuotoliniam Apkrovos reguliavimo mazgo valdymui.
b) Kartu su Apkrovos reguliavimo mazgu turi būti komplektuojami ne mažiau kaip 4 vnt. 25Gb SFP28 tipo SR, Double LC, multimode optiniai keitikliai, skirti Apkrovos reguliavimo mazgo pajungimui prie šiame pirkime aprašyto Tinklo mazgo bei esamos tinklo infrastruktūros.
	Tinklo sujungimui bus naudojamas 25 GbE tinklas. Valdymo tinkle (Angl. Out-of-band management) bus naudojami dedikuoti 1 GbE RJ45 prievadai. 2 vnt. 1 GbE RJ45 LAN prievadai yra perteklinė sąlyga kuri neduos jokio funkcionalumo.
2 tinklo prievadų 1 GbE tinklo kortos kaip standartas dedamos 16 generacijos Dell Technologies serveriuose. 

Sąlyga aprašyta konkrečiam ir vieninteliam gamintojui Dell ir modeliui PowerEdge  R6615. 
	Tas pats kaip aukščiau.
Reikalavimas niekaip neriboja konkurencijos. Neatsižvelgta.

	10.10.
	Apkrovos reguliavimo mazgo išplėtimo galimybės
	a) Ne mažiau kaip 2 vnt. PCIe žemo profilio (angl. low profile) jungčių iš kurių bent viena Gen5 arba lygiavertės kartos.
	Konkrečių formos tipų PCIe jungčių nurodymas nukreipia į konkrečių gamintojų konkrečius modelius. 

Pasirenkant plėtimo plokštes ateityje, visos plokštės gali būti tiek full-heigh, tiek half-length / low profile tipo.

	Atsižvelgta.

	10.14.
	Nuotolinio valdymo adapteris 
	a) Apkrovos reguliavimo mazgas turi turėti dedikuotą valdymo adapterį, nepriklausantį nuo operacinės sistemos bei turintį dedikuotą valdymo tinklo jungtį 100/1000Base-T bei galimybę prisijungti per USB jungtį iš Apkrovos reguliavimo mazgo priekio. Turi būti:
· Tekstinė ir grafinė konsolės;
· Aparatinės dalies (aušinimo ventiliatorių, temperatūros, procesorių, operatyvinės atminties, maitinimo šaltinių, vidinių diskų) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas bei pakeitimų užfiksavimas ir išsaugojimas vidinėje nuotolinio valdymo adapterio atmintyje;
· galimybė saugiai ištrinti Apkrovos reguliavimo mazgo bei nuotolinio valdymo adapterio vidinę informaciją;
· Virtualus CD – ROM ir KVM palaikymas;
· Kerberos saugumo protokolo palaikymas;
· MS Active Directory palaikymas;
· Nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas/išjungimas;
· Galimybė apriboti tarnybinės stoties vartojamą elektros galingumą tarnybinių stočių grupėms;
· Galimybė prisijungi ne mažiau kaip 6 nutolusių vartotojų vienu metu ir dalintis konsolės seansu;
· Aparatinės dalies temperatūros, CPU,  operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui.
	Reikalavimas kuri nesuteikia jokio funkcionalumo. Didžioji dalis gamintojų įskaitant ir HPE atsisakė šito funkcionalumo vystymo, nes tai yra visiškai nenaudojamas funkcionalumas. Reikalavimas pritaikytas konkretiems gamintojas ir ribojantis konkurenciją.
	Tas pats kaip aukščiau.
Reikalavimas niekaip neriboja konkurencijos. Neatsižvelgta.

	11.2.
	Reikalavimai Archyvo valdymo mazgams
	
	

	11.2.10.
	Tinklo sąsajos ir priedai viename Archyvo valdymo mazge
	a) Archyvo valdymo mazge turi būti įdiegta ne mažiau kaip:
· 4 vnt. 10/25 SFP28 LAN prievadų (turi palaikyti VMDq, SR-IOV. iWARP, RoCEv2 arba lygiaverčius protokolus);
· 2 vnt. 1GbE RJ45 LAN prievadų.
· 1 vnt. 1GbE RJ45 LAN prievadas, skirtas nuotoliniam Archyvo valdymo mazgo valdymui.
b) Kartu su Archyvo valdymo mazgu turi būti komplektuojami ne mažiau kaip 4 vnt. 25Gb SFP28 tipo SR, Double LC, multimode optiniai keitikliai, skirti Archyvo valdymo mazgo pajungimui prie šiame pirkime aprašyto Tinklo mazgo bei esamos tinklo infrastruktūros.
	Tinklo sujungimui bus naudojamas 25 GbE tinklas. Valdymo tinkle (Angl. Out-of-band management) bus naudojami dedikuoti 1 GbE RJ45 prievadai. 2 vnt. 1 GbE RJ45 LAN prievadai yra perteklinė sąlyga kuri neduos jokio funkcionalumo.
2 tinklo prievadų 1 GbE tinklo kortos kaip standartas dedamos 16 generacijos Dell Technologies serveriuose.

Sąlyga aprašyta konkrečiam ir vieninteliam gamintojui Dell ir modeliui PowerEdge  R760. 
	Tas pats kaip aukščiau.
Reikalavimas niekaip neriboja konkurencijos. Neatsižvelgta.

	11.2.11.
	Archyvo valdymo mazgo išplėtimo galimybės
	a) Ne mažiau kaip 2 vnt. PCIe žemo profilio (angl. low profile) jungčių iš kurių bent viena Gen5 kartos.
	Konkrečių formos tipų PCIe jungčių nurodymas nukreipia į konkrečių gamintojų konkrečius modelius. 

Pasirenkant plėtimo plokštes ateityje, visos plokštės gali būti tiek full-heigh, tiek half-length / low profile tipo.

	Atsižvelgta.

	11.2.15
	Nuotolinio valdymo adapteris 
	a) Archyvo valdymo mazgas turi turėti dedikuotą valdymo adapterį, nepriklausantį nuo operacinės sistemos bei turintį dedikuotą valdymo tinklo jungtį 100/1000Base-T bei galimybę prisijungti per USB jungtį iš Archyvo valdymo  mazgo priekio. Turi būti:
· Tekstinė ir grafinė konsolės.
· Aparatinės dalies (aušinimo ventiliatorių, temperatūros, procesorių, operatyvinės atminties, maitinimo šaltinių, vidinių diskų) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas bei pakeitimų užfiksavimas ir išsaugojimas vidinėje nuotolinio valdymo adapterio atmintyje;
· galimybė saugiai ištrinti Archyvo valdymo mazgo bei nuotolinio valdymo adapterio vidinę informaciją;
· Virtualus CD - ROM ir KVM palaikymas;
· Kerberos saugumo protokolo palaikymas;
· MS Active Directory palaikymas;
· Nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas/išjungimas;
· Galimybė apriboti tarnybinės stoties vartojamą elektros galingumą tarnybinių stočių grupėms;
· Galimybė prisijungi ne mažiau kaip 6 nutolusių vartotojų vienu metu ir dalintis konsolės seansu;
· Aparatinės dalies temperatūros, CPU,  operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui.
	Reikalavimas kuri nesuteikia jokio funkcionalumo. Didžioji dalis gamintojų įskaitant ir HPE atsisakė šito funkcionalumo vystymo, nes tai yra visiškai nenaudojamas funkcionalumas. Reikalavimas pritaikytas konkretiems gamintojas ir ribojantis konkurenciją.
	Tas pats kaip aukščiau.
Reikalavimas niekaip neriboja konkurencijos. Neatsižvelgta.

	12.2.
	Reikalavimai Infrastruktūros tinklo mazgui
	
	

	12.2.5.
	Maitinimas ir aušinimas
	a) Infrastruktūros tinklo mazgas turi turėti ne mažiau kaip:
b) 2 vnt. vienas kitą dubliuojančius, karšto keitimo (angl. hot-plug) maitinimo šaltinius turinčius ne žemesnį negu Titanium Platinum sertifikavimą, pilnai tenkinančius komplektuojamo mazgo poreikius.
c) 2 vnt. ne trumpesnius negu 2,0 m ilgio maitinimo kabelius, tinkančius komplektuojamiems maitinimo šaltiniams ir prijungimui prie perkančiosios organizacijos turimų srovės paskirstymo įrenginių.
d) 5 vnt. vienas kitą dubliuojančius (N+1) aušinimo ventiliatorius, keičiamus darbo metu (angl. hot-plug).
	Reikalavimas Titanium sertifikavimo taikomas galingesniems įrenginiams, kaip pvz. tarnybinėms stotims. Komutatoriam taikomi Platinum reikalavimai. Rekomenduojame sąlygą keisti iš Titanium į Platinum. 

Rinkoje neegzistuoja gamintojai (įsk. Cisco, Dell, Aruba/ HPE, Juniper), turintys Titanium maitinimo šaltinius
	Patikslinta pozicija ir išdėstyta taip:

„2 vnt. vienas kitą dubliuojančius, karšto keitimo (angl. hot-plug) maitinimo šaltinius, pilnai tenkinančius komplektuojamo mazgo poreikius“

	12.3.
	Reikalavimai Administravimo tinklo mazgui
	
	

	12.3.2.
	Prievadai
	a) Administravimo tinklo mazgas turi turėti ne mažiau kaip:
· 48 vnt. 1GbE RJ45 LAN prievadus.
· 4 vnt. 10/25GbE SFP56 40/100 GbE QSFP+/QSFP28 LAN prievadus.
· 1 vnt. 1GbE RJ45 sąsaja, dedikuota nuotoliniam valdymui.
	Komutorių sujungimui/apjungimui dažniausiai naudojami 40/100 GbE QSFP+/QSFP28 prievadai. Rekomenduotume keisti reikalavimą: 4 vnt. 10/25GbE SFP56 LAN prievadus.
	Pastaba neturinti prasmės. Tiekėjas ir prie dabartinės formuluotės gali siūlyti komutatorius su 40/100GbE prievadais nekoreguojant reikalavimo. 
Mūsų atveju užtenka 10/25GbE, o tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius ar geresnius sprendimus

Neatsižvelgta.

	12.3.5.
	Maitinimas ir aušinimas
	a) Administravimo tinklo mazgas turi turėti ne mažiau kaip:
b) 2 vnt. vienas kitą dubliuojančius, karšto keitimo (angl. hot-plug) maitinimo šaltinius turinčius ne žemesnį negu Titanium Platinum sertifikavimą, pilnai tenkinančius komplektuojamo mazgo poreikius.
c) 2 vnt. ne trumpesnius negu 2,0 m ilgio maitinimo kabelius, tinkančius komplektuojamiems maitinimo šaltiniams ir prijungimui prie perkančiosios organizacijos turimų srovės paskirstymo įrenginių.
d) 2 vnt. vienas kitą dubliuojančius (N+1) aušinimo ventiliatorius, keičiamus darbo metu (angl. hot-plug).
	Reikalavimas Titanium sertifikavimo taikomas galingesniems įrenginiams, kaip pvz. tarnybinėms stotims. Komutatoriam taikomi Platinum reikalavimai. Rekomenduojame sąlygą keisti iš Titanium į Platinum.

Rinkoje neegzistuoja gamintojai (įsk. Cisco, Dell, Aruba/ HPE, Juniper), turintys Titanium maitinimo šaltinius
	Patikslinta pozicija ir išdėstyta taip:

„2 vnt. vienas kitą dubliuojančius, karšto keitimo (angl. hot-plug) maitinimo šaltinius, pilnai tenkinančius komplektuojamo mazgo poreikius“



