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		Konkurso sąlygų priedas Nr. 1

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Kelmės rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS
DĖL „NAUJAS M2 KLASĖS ARBA M3 KLASĖS B GRUPĖS, 16+1 (VAIRUOTOJO) SĖDIMŲ VIETŲ, ELEKTRINIS MOKYKLINIS AUTOBUSAS, SU VIDINIU LIFTU (KELTUVU), LENGVAI PRITAIKOMAS PAVĖŽĖTI 2 NEĮGALIUOSIUS VEŽIMĖLIUOSE“

____________ Nr.______
(Data)

(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	


	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	


	Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	



/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(ų) subrangovo(ų), subtiekėjo(ų), subteikėjų(ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti.
	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (‑ų), specialisto pavadinimas (-ai), vardas pavardė 
	

	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (‑ų), specialisto adresas (-ai) 
	

	Paskirtų darbų procentinė dalis arba piniginė vertė
	


1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis:
·  pirkimo sąlygose;
·  kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šią prekės kainą:
I pirkimo dalis  - Naujas M2 klasės arba M3 klasės B grupės, 16+1 (vairuotojo) sėdimų vietų elektrinis mokyklinis autobusas, su vidiniu liftu (keltuvu), lengvai pritaikomas pavėžėti 2 neįgaliuosius vežimėliuose.

	[bookmark: _Hlk199929019]Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Siūlomos prekės gamintojas ir modelis
	Mat. vnt.
	Kiekis
	Vnt. kaina EUR be PVM
	
PVM suma EUR
	Kaina EUR su PVM 

	1
	Naujas M2 klasės arba M3 klasės B grupės, 16+1 (vairuotojo) sėdimų vietų elektrinis mokyklinis autobusas, su vidiniu liftu (keltuvu), lengvai pritaikomas pavėžėti 2 neįgaliuosius vežimėliuose

	
	vnt.
	1
	
	
	

	Bendra pasiūlymo kaina su PVM skaičiais ir žodžiais:



Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas.
Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Siūlomos Prekės duomenys ekonominio naudingumo kriterijams apskaičiuoti:

1. Duomenys kriterijui T1 apskaičiuoti:
	Kriterijaus parametras
	Rodiklio reikšmė

	Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuotas didžiausias atstumas (T1)
	[Nurodoma rodiklio reikšmė kilometrais]



2. Duomenys kriterijui T2 apskaičiuoti:
	Kriterijaus parametras
	Rodiklio reikšmė

	Prekių pristatymo terminas
	[Nurodoma rodiklio reikšmė mėnesiais]


Pastaba: aukščiau pateiktos lentelės pildomos vadovaujantis Konkurso sąlygų 2 priedu „Techninė specifikacija“ bei kitais pirkimo dokumentais.

Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir jos savybės tokios:
	Eil. Nr.
	Perkamos Prekės techniniai reikalavimai ir jų reikšmės 
	Siūlomo autobuso savybių reikšmės
(būtina įrašyti siūlomas konkrečias reikšmes, nepaliekant žodžių „ne mažiau“ ir pan.)
	Aiškiai nurodyti, kuriuose įrodančiuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t. t.) galima rasti šias charakteristikas
	Pastabos

	1.
	Transporto priemonės  rūšis
	Naujas M2 klasės arba M3 klasės B grupės 16+1 (vairuotojo) sėdimų vietų.
	/Nurodyti/  
	
	

	2.
	Autobuso salono aukštis
	ne mažiau kaip 1750 mm
	/Nurodyti/  
	
	

	3.
	Ašių skaičius
	2
	Pasirinkti: /Taip/ /Ne

	
	Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu)

	4.
	Durų skaičius
	ne mažiau 3
	Pasirinkti: /Taip/ /Ne

	
	Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu)

	5.
	Variklis
	Pilnai elektrinis. Elektros energija autobuso varikliui tiekiama iš jame sumontuotų įkraunamų                  akumuliatorių
	Pasirinkti: /Taip/ /Ne

	
	Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu)

	6.
	Variklio galia
	Maksimali elektrinio variklio galia ne mažesnė nei 140 kW
	/Nurodyti/  
	
	

	7.
	Energijos sąnaudos ir įkrovimo parametrai
	Elektros energijos sąnaudos 100 km. ridos kilovatvalandėmis (kwh) nedidesnės kaip 50 kwh. E-SORT-2 ciklu vienu akumuliatorių įkrovimu autobusas turi nuvažiuoti ne mažiau kaip 250 km.
Pagal E- SORT2  arba lygiavertį standartą (su išjungtomis šildymo ir šaldymo sistemomis). Su pasiūlymu turi būti pateikiamas E-SORT2 sertifikatas arba lygiavertis dokumentas. Regeneracija – stabdymo metu atsirandanti energija turi būti grąžinama į akumuliatorius. Krovimas – traukos baterijos turi priimti krovimą: vidutiniu būdu TYPE2 (MODE 3) arba lygiaverčių standartu turi gebėti priimti krovimą ne mažiau, nei 10 kW; greituoju būdu CCS (MODE 4) arba lygiaverčiu standartu turi gebėti priimti krovimą ne mažiau, nei 70 kW.
	/Nurodyti/  
	
	

	8.
	Vairas
	Vairo stiprintuvas
	Pasirinkti: /Taip/ /Ne

	
	Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu)

	9.
	Autobuse esančios sistemos
	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), ratų antipraslydimo sistema, elektroninė autobuso stabilumo sistema.
	/Nurodyti/  
	
	

	10.
	Vidinis neįgaliųjų liftas (keltuvas)
	Vidinis neįgaliųjų liftas įkėlimui su vežimėliu, valdomas  elektra. Liftas (keltuvas) atlaiko ne mažesnę nei 300 kg apkrovą. 
	Pasirinkti: /Taip/ /Ne

	
	Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu)

	11.
	Imobilizatorius
	Gamyklinis imobilizatorius
	Pasirinkti: /Taip/ /Ne

	
	Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu)

	12.
	Ratai ir purvasargiai
	Viengubi arba sudvejinti galiniai ratai. Visų ratų purvasargiai
	Pasirinkti: /Taip/ /Ne

	
	Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu)

	13.
	Durys
	Autobuso gale durys, per kurias galima būtų  įkelti neįgaliųjų vežimėliuose sėdinčius neįgalius keleivius, bendras durų skaičius – ne mažiau kaip 3. Visos durys turi būti įstiklintos. Priekinės keleivių įlipimo durys turi turėti standų durų ribotuvą. Maksimalus ribojimo kampas 75 laipsniai. Vairuotojo skyriuje atidaromos šoninės durys abiejose pusėse; keleivių įlaipinimas per dešinės pusės vairuotojo skyriaus duris.
	Pasirinkti: /Taip/ /Ne

	
	Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu)

	14.
	Keleivių įlipimo  laiptelis
	Pažemintas ir įgilintas įlipimo laiptelis ir jo apšvietimas
	Pasirinkti: /Taip/ /Ne

	
	Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu)

	15.
	Liukas
	Avarinis – ventiliacinis liukas stoge
	Pasirinkti: /Taip/ /Ne

	
	Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu)

	16.
	Padangos
	M2 ir M3 kategorijos kelių transporto priemonių atveju padangos turi atitikti 2 (dviejų) aukščiausių klasių padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių  padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos  reglamente (ES) 2020/740 (231), kurį taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL)
	/Nurodyti/  
	
	

	17.
	Salonas
	Keleivių salono pilna šonų bei lubų apdaila. Šonų bei lubų vidinės kėbulo matomos metalinės dalys, siekiant sumažinti sužalojimo riziką, turi būti padengtos audiniu, plastiku ar kita medžiaga. Salono apšvietimui turi būti panaudota LED ar lygiaverčiai apšvietimo elementai.
	Pasirinkti: /Taip/ /Ne

	
	Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu)

	18.
	Grindų danga
	Neslidi (esant sausam ir šlapiam paviršiui), grindų danga.
Kraštuose danga turi būti ne mažiau kaip 20 mm užlenkta į viršų ir pritvirtinta prie autobuso keleivių salono šonų. Vertikalūs ir horizontalūs dangos sluoksniai gali būti sulituoti tarpusavyje taip, kad būtų užtikrinamas atskirų dangos sluoksnių vientisumas. Grindų dangos (salono ir laiptelių) jungimo vietose neturi būti atsikišimų, nelygumų – išoriniai dangų jungimo kraštai duri būti suapvalinti.
	Pasirinkti: /Taip/ /Ne

	
	Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu)

	19.
	Kondicionavimo sistemos
	Vairuotojo ir keleivių skyrių kondicionavimo sistemos. Keleivių skyriaus kondicionierius montuojamas ant autobuso stogo arba salono viduje. Turi būti galimybė įjungti tik vairuotojo skyriaus kondicionierių.
	Pasirinkti: /Taip/ /Ne

	
	Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu)

	20.
	Salono šildymo įranga
	Autonominė salono šildymo įranga               sumontuota abiejuose autobuso pusėse. Salono šildymo įranga turi būti pilnai autonominė, t.y. galinti veikti ir atlikti savo          funkciją (šildyti saloną) nepriklausomai nuo to ar  veikia ar neveikia autobuso variklis. Autonominė  sistema nelaikoma, jei ji, išjungus variklį, tam tikrą laiką šildo saloną liekamąja variklio aušinimo skysčio šiluma. Autonomine salono šildymo sistema varoma degalais (benzinu, dyzeliniu kuru  arba sintetiniu dyzelinu). Sistemos galia ne mažiau 9 kW. Kuro talpa ne mažiau 15 litrų.
	Pasirinkti: /Taip/ /Ne

	
	Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu)

	21.
	Salono šoniniai langai
	Dvigubi salono šoniniai langai (stiklo paketai). Keleivių skyriaus šoniniai stiklai turi būti tamsinti. Langai negali būti tamsinami klijuojant ant jų tamsintą plėvelę.
	Pasirinkti: /Taip/ /Ne

	
	Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu)

	22.
	Veidrodžiai
	Elektra šildomi ir reguliuojami veidrodžiai
	Pasirinkti: /Taip/ /Ne

	
	Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu)

	23.
	Tachografas
	Skaitmeninis tachografas
	Pasirinkti: /Taip/ /Ne

	
	Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu)

	24.
	Greitis
	Greičio ribotuvas
	Pasirinkti: /Taip/ /Ne

	
	Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu)

	25.
	Alkoholinė blokuotė (alkoblokas)
	Alkoholinė blokuotė (alkoblokas), stacionari. Tai autobuso variklio užvedimą blokuojanti sistema, leidžianti užvesti autobuso variklį tik blaiviam vairuotojui. Alkoblokas turi atitikti
LST   EN   50436-2:2014   (arba   lygiaverčio)
standarto reikalavimus. Į autobusus diegiami                                   priedai		privalo	atitikti	Europos				Sąjungos elektromagnetinio suderinamumo autobusams ir jų	komponentams			galiojančius	reikalavimus (Jungtinių tautų Europos ekonomijos komisijos taisyklės Nr. 10 (lietuviškas vertimas eur- lex.europa.eu		svetainėje:		http://eur- lex.europa.eu/legal- content/LT/TXT/?uri=CELEX:42012X0920(01) ar lygiaverčių direktyvų reikalavimus). Turi būti blokuotės avarinio atjungimo funkcija (šios funkcijos įrengimas suderinamas su Perkančiąja organizacija Prekių pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo metu). Informaciniai pranešimai      alkobloko ekrane turi būti rašomi lietuvių kalba. Turi būti pateikta alkobloko naudojimo instrukcija lietuvių kalba. Alkotesterio laikiklio tvirtinimo vieta derinama	su Perkančiąja organizacija. Autobuso perdavimo metu turės būti pateikti šie alkobloko dokumentai:
1. Akredituotos laboratorijos išduotas įmontuoto į autobusą alkobloko atitikties LST EN 50436- 2:2014(arba lygiaverčio) standartui sertifikatas.
2. Įmontuoto alkobloko elektromagnetinio suderinamumo sertifikatas, įrodantis alkobloko atitikimą Jungtinių tautų Europos ekonominės komisijos taisyklei Nr. 10 ar lygiaverčių direktyvų reikalavimams.
3. Alkobloko gamintojo ar jo atstovo (importuotojo) išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad alkobloką įmontuojanti įmonė yra įgaliota atlikti alkobloko montavimo ir aptarnavimo darbus.
4. Alkobloko įmontavimo ir kalibravimo sertifikatas, kuriame turi būti nurodyta alkobloko įmontavimo data, alkobloko pavadinimas, modelis ir serijos numeris, transporto priemonės registracijos numeris ir kita alkobloko reikalinga atlikti kalibravimo data
	Pasirinkti: /Taip/ /Ne
	
	Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu)

	26.
	Papildomos
įspėjamosios mirksinčios oranžinės šviesos
	Ant autobuso stogo keturiuose kampuose turi būti įrengtos papildomos įspėjamosios mirksinčios oranžinės šviesos, kurios automatiškai įsijungia (esant įjungtam varikliui)   įlaipinimo/išlaipinimo metu atidarius bet kurias duris bei gali būti mechaniškai įjungiamos ir esant išjungtam varikliui. Jos turi mirkčioti paeiliui kairiame ir dešiniame autobuso šonuose.
	Pasirinkti: /Taip/ /Ne

	
	Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu)

	27.
	Posūkio signalai
	Autobuso kėbulo viršutinėje dalyje turi būti sumontuoti papildomi (jeigu jų nėra gamyklinėje komplektacijoje) viršutiniai galo posūkio signalai. Atidarius bet kurias duris (esant įjungtam varikliui) privalomas visų posūkio signalų automatinis mirksėjimas (tame tarpe ir papildomų)
	Pasirinkti: /Taip/ /Ne

	
	Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu)

	28.
	Radijo imtuvas
	Integruotas radijo imtuvas (FM).
	Pasirinkti: /Taip/ /Ne

	
	Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu)

	29.
	Centrinis durų užraktas
	Centrinis durų užraktas su distanciniu valdymu, leidžiantis vairuotojui užrakinti visas (vienu metu visas arba priekines ir galines duris atskirai) autobuso  salone esančias duris.
	Pasirinkti: /Taip/ /Ne

	
	Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu)

	30.
	Gesintuvai
	Gesintuvai, sukomplektuoti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.
	Pasirinkti: /Taip/ /Ne

	
	Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu)

	31.
	Avarinis ženklas, instrumentai
	Avarinis ženklas, instrumentų komplektas, keltuvas.
	Pasirinkti: /Taip/ /Ne

	
	Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu)

	32.
	Vairuotojo liemenė
	Geltonos spalvos šviesą atspindinti vairuotojo liemenė.
	Pasirinkti: /Taip/ /Ne

	
	Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu)

	33.
	Vairuotojo sėdynė
	Sėdynė su pakaba, prisitaikančia prie vairuotojo svorio.
	Pasirinkti: /Taip/ /Ne

	
	Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu)

	34.
	Priekinis langas 
	Priekinio lango šildymas elektra.
	Pasirinkti: /Taip/ /Ne

	
	Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu)

	35
	Galinių ratų atrama
	Galinių ratų atrama, tinkanti siūlomam autobusui
	Pasirinkti: /Taip/ /Ne

	
	Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu)

	36.
	Pirmosios pagalbos  rinkinys
	Autobuso pirmosios pagalbos rinkinys
(vaistinėlė), sukomplektuota pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.
	Pasirinkti: /Taip/ /Ne

	
	Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu)

	37.
	Stacionarios sėdimos  vietos
	16+1 (vairuotojo) sėdimų vietų.
 Sėdynės tvirtinamos ant profilio                  bėgelių (bėgeliai turi būti uždengti). Sėdynių dydis, atstumas tarp jų turi atitikti šios rūšies transporto priemonėms Lietuvoje galiojantiems (autobuso pristatymo metu įsigaliojusiems) saugiam eismui ar saugiam mokinių transportavimui keliamiems reikalavimams. Keleivių salonas privalo būti pritaikytas transportuoti ne mažiau nei 2 žmones su negalia  standartiniuose (įskaitant elektrinius) vežimėliuose, demontuojant minimalų  sėdimų vietų skaičių. Demontuojamos sėdynės privalo būti su greito nuėmimo kojomis, kad  vairuotojas pats, be techninių aptarnavimo įmonių ar jų darbuotojų pagalbos nepažeisdamas sėdynių konstrukcijos ar jos atskirų dalių, galėtų demontuoti (po to vėl sumontuoti) reikiamą sėdynių skaičių. Pervežant neįgalius asmenys, praėjimas visiems sėdintiems keleiviams turi atitikti teisės aktų normatyvus. Transporto priemonė privalo būti sukomplektuota su susaistymo įranga (vėžimėlio tvirtinimo sistema ir saugos diržai neįgaliajam asmeniui susaistyti).
	Pasirinkti: /Taip/ /Ne

	
	Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu)

	38.
	Paminkštintos sėdynės
	Autobusuose turi būti sumontuotos                  paminkštintos sėdynės. Paminkštinimo sėdimosios dalies storis – ne mažiau kaip 140 mm, nugaros atlošo storis – ne mažiau kaip 25 mm, ploniausioje vietoje. 
*Minimalūs atstumai tarp sėdynių pateikti atskirame brėžinyje.

[image: ]

	Pasirinkti: /Taip/ /Ne

	
	Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu)

	39.
	Tarpai tarp sėdynių
	Jei sėdynės nukreiptos ta pačia kryptimi, atstumas H nuo sėdynės atlošo priekinės dalies ir už priešais ją esančios sėdynės atlošo galinės dalies, matuojant horizontalia kryptimi visuose aukščiuose nuo sėdynės pagalvėlės viršutinio paviršiaus iki 620 mm aukščio nuo grindų paviršiaus, turi būti ne mažesnis kaip 650 mm.

Visi matavimai turi būti atliekami sėdynės pagalvėlei ir atlošui esant nesuspaustiems, vertikalioje plokštumoje, einančioje per atskiros sėdimosios vietos vidurio liniją.

[image: ]
	Pasirinkti: /Taip/ /Ne

	
	Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu)

	40.
	Saugos diržų tvirtinimo   taškai ir saugos diržai
	Saugos diržų tvirtinimo taškai ir saugos diržai arba apsaugos sistemos kiekvienai sėdimai vietai, atitinkančios šios rūšies transporto priemonėms Lietuvoje galiojančius (autobuso pristatymo metu įsigaliojusius) saugaus eismo ar saugiam mokinių transportavimui keliamus reikalavimus. Diržai turi būti su automatine įtraukimo rite (atsegti diržai turi patys iki diržo sagties tvirtinimo įsitraukti į diržo ritę)
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	41.
	Laikymosi turėklai
	Laikymosi turėklai prie keleivių išlaipinimo durų (abiejuose durų pusėse)
	Pasirinkti: /Taip/ /Ne

	
	Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu)

	42.
	Vairuotojo darbo vieta  (kabina)
	Vairuotojo darbo vieta (kabina) iš dviejų pusių, atsižvelgiant į siūlomo autobuso ypatumus bei saugų vairavimą, turi būti atskirta apsauginiu  atitvaru, apsaugant vairuotoją nuo tiesioginio sąlyčio su keleiviais. Atitvaras turi būti stabilus, pagamintas iš skaidrios medžiagos, kampai turi būti suapvalinti. Tvirtinimo laikikliai (stovai, skersiniai) turi būti išformuoti taip, kad minimaliai užstotų vairuotojui stebėti autobuso salono vidų, keleivių įlaipinimo duris, autobuso veidrodėlius, netrukdytų vairuotojui pasiekti autobuso valdymo įrenginių bei dėtuvių.  Atitvaro ilgis (nuo galinės atitvaro sienelės link autobuso priekinio stiklo) turi būti ne mažesnis kaip 300 mm, tačiau atitvaras neturi trukdyti vairuotojui pasiekti keleivių įlaipinimo durų bei turi atitikti autobuso pristatymo dieną šiai sričiai Lietuvos Respublikoje taikomus reikalavimus (praėjimas turi atitikti avariniam išėjimui keliamus minimalius reikalavimus). 
Pastaba: Galutinį vairuotojo darbo vietos atitvarą, atsižvelgiant į autobuso kėbulo ypatumus ir Lietuvos Respublikoje galiojančius reikalavimus, pasirašius autobusų pirkimo sutartį, tiekėjas turės suderinti su perkančiąja organizacija.
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	43.
	Atbulinės eigos signalas
	Akustinis atbulinės eigos signalas
	Pasirinkti: /Taip/ /Ne

	
	Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu)

	44.
	Rūko žibintai
	Priekiniai ir galiniai rūko žibintai
	Pasirinkti: /Taip/ /Ne

	
	Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu)

	45.
	Autobuso salono technologinės ertmės
	Autobuso salone turi būti uždengtos   visos technologinės ertmės.
	Pasirinkti: /Taip/ /Ne
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	46.
	Reikalavimai autobuso apipavidalinimui
	 Autobuso apipavidalinimas turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. Nr. 224 nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl kelių eismo taisyklių         patvirtinimo“ pakeitimo“ reikalavimus. Autobuso priekis ir galas turi būti pažymėti kvadratiniais šviesą atspindinčio geltono fono skiriamaisiais ženklais (vieno sluoksnio spausdinimo būdas) su raudonu apvadu ir juodu kelio ženklo „Vaikai“ simboliu.
[image: ]
Kvadrato kraštinės ilgis – 300 mm, apvado plotis – 30 mm; (Kelių eismo taisyklės (2022-01-01 redakcija) patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, 4 priedas). Pastaba: turi būti naudojamos tik Europos Sąjungoje sertifikuotos, giluminiu atspindžiu pasižyminčios atšvaistinės medžiagos (ne mažiau kaip RA2 atspindžio klasė). Ant autobuso turi būti užklijuoti trys juodi užrašai „MOKYKLINIS“ (abu šonai ir priekinė autobuso dalis). Šonuose raidžių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 200 mm, priekinio užrašo raidžių dydis derinamas su Perkančiąja organizacija. Autobuso kėbulo apačia turi būti apklijuota ne siauresne kaip 50 mm pločio šviesą atspindinčia juosta (priekis – balta, abu šonai – geltona, galas – raudona). Gale turi būti dvi raudonos ištisinės juostos.Viena juosta tvirtinama kėbulo apatinėje dalyje, kita – viršutinėje dalyje. 
 Ženklai ir juostos turi būti daromi iš atšvaitinių, užrašai - iš neatšvaitinių lipnių medžiagų. Priešais kiekvieną sėdynę arba ant autobuso sėdynės ar šalia jos matomoje vietoje turi būti informacinis ženklas „Užsisek saugos diržą“ [image: ] (Kelių eismo taisyklių 2022-01-01 redakcija, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, 4 priedas). Ženklas – juodos ir baltos spalvos, jo apskritimo skersmuo – 60 mm, balto apvado plotis – 3 mm. Po ženklu turi būti užrašas: „UŽSISEK SAUGOS DIRŽĄ“. Užrašas
– didžiosios raidės, juodos spalvos raidės baltame fone. Gali būti viena ar dvi užrašo eilutės, užrašo ilgis/bendras užrašo ilgis – ne
trumpesnis kaip 10 cm.
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	47.
	Dokumentai
	Siūlomos transporto priemonės turės atitikti Lietuvoje galiojančius tokio tipo kelių transporto priemonėms keliamus pagrindinius techninius reikalavimus prekių pristatymo datai. Tiekėjas iki arba Prekės pateikimo Perkančiajai organizacijai, turės pateikti Lietuvos transporto saugos administracijos konkursui siūlomos transporto priemonės Nacionalinio arba Europinio tipo patvirtinimo sertifikatą ir atitikties sertifikatą, paruoštą remiantis transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių atitikties įvertinimo tvarka.      Autobusas turi būti užregistruotas Perkančiosios organizacijos vardu kaip mokyklinis autobusas VĮ ,,Regitra” administruojamame Transporto priemonių registre arba turėti lygiavertį dokumentą. Registracijos liudijimas turi būti pateikiamas kartu su transporto priemone. Vartotojams turi būti pateikta autobuso naudojimo instrukcija (lietuvių kalba).
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	48.
	Kiti reikalavimai

	Siūlomi autobusai, autobuso perdirbimui            naudojamos medžiagos ir įrenginiai turi būti nauji, nenaudoti. Visi autobuse įrengti priedai turi būti techniškai suderinti su pačiais autobuso gamintojo reikalavimais. Siūlomos autobuso  techninėje specifikacijoje nurodyti parametrai (jų reikšmės) negali būti dirbtinai padidinti (pvz. nurodomi autobusų gamintojų nerekomenduojami vartoti eksploataciniai  rėžimai, vartojami techniniai parametrai ar pan.). Garantiniu laikotarpiu tiekėjas autobuso eksploatavimo klausimais privalo vartotojus nemokamai konsultuoti telefonu arba kitomis ryšio priemonėmis. Tiekėjas autobuso perdavimo vietoje turės apmokyti vairuotojus, pateikti transporto priemonės registracijos liudijimą, privalomąjį transporto valdytojų civilinės atsakomybės draudimo liudijimą, galiojantį ne trumpiau kaip vieną mėnesį, įregistruoti autobusus ir pristatyti juos su valstybiniais numeriais. Prekių perdavimo metu turi  būti pakankamai įkrovos, kad autobusas, galėtų nuvažiuoti ne mažiau kaip 50 km.
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	49.
	Padangų komplektai

	Vasarinių padangų komplektas, žieminių padangų komplektas, (vienas iš minimų padangų komplektų sumontuotas ant ratų su perduodamų autobusu) atsarginis ratas.
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	50.
	Garantijos
	Gamintojo suteikiama bendra garantija – galiojanti ne trumpiau kaip 24 mėnesiai (arba tiekėjo nurodytas ilgesnis terminas) su ridos iki 150000  km apribojimu.  
Traukos baterijų 80 proc. našumo garantija galiojanti ne trumpiau kaip 60 mėnesių  (arba tiekėjo nurodytas ilgesnis terminas) su ridos iki 200 000 km apribojimu. Garantija kėbului nuo kiauryminio prarūdijimo ir jo dangai, stiklams (savaiminiai įtrūkimai, lūžiai, deformacija, korozija ar pan.) – 8 (aštuoni) metai be ridos apribojimo (arba tiekėjo nurodytas ilgesnis terminas) nuo autobusų pristatymo, patvirtinto 
 pasirašytu perdavimo - priėmimo aktu, dienos. Garantija netaikoma natūraliam nusidėvėjimui.
	/Nurodyti/  
	
	

	51.
	Garantinis remontas

	Tiekėjo siūloma autobuso garantija taikoma visam siūlomam autobusui, įskaitant perdirbtus ar įmontuotus įrenginius ar jų dalis, panaudotas medžiagas, išskyrus savaime nusidėvinčias dalis, nurodytas gamintojo dokumentuose. 
Prekėms suteikiama Tiekėjo nurodyta garantija skaičiuojama nuo Prekių perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu, jei autobusas buvo eksploatuojamas sutinkamai su autobuso gamintojo/Tiekėjo nurodymais, sugedusius techninius mazgus, kėbulo ar salono dalis keičia ir su tuo susijusius garantinio remonto darbus, įskaitant visas transportavimo išlaidas į autobuso garantinio remonto vietą, kai autobusas dėl gedimo negali judėti pats (pvz. variklio, varančiosios pavaros gedimas) ar kai jo eksploatacija yra pavojinga (pvz. stabdžių, vairavimo mechanizmo sistemų gedimas), Tiekėjas atlieka nemokamai. 
Pastaba: Šio punkto reikalavimai netaikomi, jei autobuso ar jo atskirų mazgų gedimai atsirado dėl autobuso savininko ar kitų asmenų kaltės, kokių nors išorinių poveikių, jei autobusas buvo eksploatuojamas nesilaikant gamintojo/Tiekėjo nurodymų, pateiktų kartu su autobusu. Tokiu atveju autobusai remontuojami ne Tiekėjo sąskaita. 
Garantinis remontas turi būti atliktas ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas nuo autobuso priėmimo į techninės priežiūros ir remonto įmonę dienos. Tiekėjas, per šį terminą neatlikęs autobuso remonto, įsipareigoja per 3 darbo dienas įstatymų nustatyta tvarka neatlyginamai suteikti autobuso savininkui kitą lygiavertę transporto priemonę (gali būti suteikiamas ir naudotas autobusas), o jei nesuteikia – sumokėti už kitos, užsakytos transporto priemonės naudojimo išlaidas tol, kol bus suremontuotas pateiktas autobusas.
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	52.
	Garantinis servisas 
	Garantinio serviso vieta ne didesniu nei 150 km spinduliu nuo transporto priemonės pristatymo vietos arba tiekėjas užtikrina transporto priemonės transportavimą iki garantinio serviso vietos.
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Siūlomos Prekės techniniai rodikliai ir kiti duomenys (pateikiami su pasiūlymu):
1) Pateikiame užpildytą pasiūlymo formą (1 priedas), nurodant siūlomos Prekės konkrečius matmenis, parametrus, charakteristikas, techninius rodiklius, jų reikšmes ir kt.
2) Pateikiame Prekės atitiktį techninei specifikacijai įrodančius šiuos dokumentus: (siūlomos Prekės gamintojo dokumentai / deklaracijos / aprašymai / katalogai ar kiti lygiaverčiai dokumentai. 
Pastaba: šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali / perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims /*:
	Eil.Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

	
	
	

	
	
	

	
	
	






Pastaba*. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Siekiant, kad Perkančioji organizacija galėtų užtikrinti tiekėjo informacijos konfidencialumą, pasiūlyme esanti konfidenciali informacija turi būti su žyma „konfidencialu“. Tiekėjai turi atidžiai ir pagrįstai nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėtojo pasiūlymas ir sudaryta sutartis bus viešinama.
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	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)
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