{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":38,"n_cols":4,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Šildymo ir vandentiekio vamzdynų remonto darbų pirkimas Josvainių g.2, Baltijos g.120, V. Putvinskio g.3."]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis"]
[]
["1.1.","Remonto darbai darbo dieną darbo valandomis (8-17 val.)","160","val."]
["1.2.","Remonto darbai darbo dieną darbo valandomis (17-08 val.)","40","val."]
["1.3.","Remonto darbai poilsio ir švenčių dienomis  ","8","val."]
["1.4."," Vamzdžiai plieniniai diam. 50mmx3,6mm    ","50","m"]
["1.5.","Vamzdžiai plieniniai diam. 76mmx3,6mm","20","m"]
["1.6.","Vamzdžiai plieniniai diam. 89mmx3,8mm   ","20","m"]
["1.7.","Vamzdžiai plieniniai diam. 108mmx4,2mm    ","10","m"]
["1.8.","Plieninių vamzdžių fasoninės dalys    ","50","vnt."]
["1.9.","Virinamas rutulinis ventilis DN 50        ","4","vnt."]
["1.10.","Virinamas rutulinis ventilis DN 50   ","1","vnt."]
["1.11."," Virinamas rutulinis ventilis DN 80          ","2","vnt."]
["1.12.","Virinamas rutulinis ventilis DN 100      ","1","vnt."]
["1.13.","Vamzdis PPR diam. 40mm karštam vandeniui  ","30","m"]
["1.14.","Vamzdis PPR diam. 50mm karštam vandeniui ","24","m"]
["1.15.","Vamzdžių PPR fasoninės dalys        ","40","vnt."]
["1.16.","Presuojami plieniniai cinkuoti vamzdžiai 18 mm        ","30","m"]
["1.17.","Presuojami plieniniai cinkuoti vamzdžiai 20 mm","28","m"]
["1.18.","Presuojami plieniniai cinkuoti vamzdžiai 22 mm","32","m"]
["1.19.","Presuojami plieniniai cinkuoti vamzdžiai 28 mm","20","m"]
["1.20.","Presuojamų plieninių cinkuotų vamzdžių fasoninės dalys","40","vnt."]
["1.21.","Flanšinis cirkuliacinis siurblys 25-80-180 (diametras 25 mm; pakėlimo aukštis ne mažiau 8 m; montažinis ilgis 180 mm)  ","1","vnt."]
["1.22.","Flanšinis cirkuliacinis siurblys 32-80-210 (diametras 32 mm; pakėlimo aukštis ne mažiau 8 m; montažinis ilgis 210 mm)","1","vnt."]
["1.23.","Cirkuliacinis siurblys 25-40-180 (diametras 25 mm; pakėlimo aukštis ne mažiau 4 m; montažinis ilgis 180 mm)","3","vnt."]
["1.24.","Cirkuliacinis siurblys 25-60-180 (diametras 25 mm; pakėlimo aukštis ne mažiau 6 m; montažinis ilgis 180 mm) ","2","vnt."]
["1.25.","Cirkuliacinis siurblys 32-60-180 (diametras 32 mm; pakėlimo aukštis ne mažiau 6 m; montažinis ilgis 180 mm)","2","vnt."]
["1.26.","Karšto vandens cirk. siurblys, žalvarinis korpusas, 25-60-180 (diametras 25 mm; pakėlimo aukštis ne mžiau 6 m; montažinis ilgis 180 mm) ","1","vnt."]
["1.27.","Išardoma srieginė žalvarinė jungtis diam. 50 – v.v.","1","vnt."]
["1.28.","Išardoma srieginė žalvarinė jungtis diam. 50 – v.išor.","1","vnt."]
["1.29.","Išardoma srieginė žalvarinė jungtis diam. 40 – v.v.","1","vnt."]
["1.30.","Apkaba remontinė nerūdijančio plieno DN 130-160","2","vnt."]
["1.31.","Apkaba remontinė nerūdijančio plieno DN 80-100","2","vnt."]
["1.32.","Apkaba remontinė nerūdijančio plieno DN 40-60","2","vnt."]