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BENDROSIOS NUOSTATOS
0.  Bendrieji reikalavimai:
1.1. Šioje techninėje specifikacijoje pateikiami uždaro ciklo kvėpavimo aparatų, skirtų Lietuvos kariuomenės kariams, medžiagų, konstrukcijos ir kokybės reikalavimai.
1.2. Tikslinė paskirtis – uždaro ciklo kvėpavimo aparatas bus naudojamas atlikti nardymo operacijas Lietuvoje ir tarptautinių operacijų rajonuose.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2. Paskirtis ir bendrieji reikalavimai uždaro ciklo kvėpavimo aparatui (toliau – aparatas):
2.1. aparatas turi būti skirtas profesionaliam naudojimui ir pritaikytas šioms užduotims vykdyti:
2.1.1. koviniam plaukimui / nėrimui;
2.1.2. laivų abordažui iš vandens;
2.1.3. patekimui iš / į povandeninį laivą;
2.1.4. Nėrimui su povandeniniais narų transportavimo aparatais;
2.1.5. Transportavimui su greitaeigėmis valtimis ir vandens motociklais;
2.1.6. Šuoliams su parašiutu.
2.2. Aparatas turi turėti galimybę veikti uždaru ciklu (kvėpavimas 100% deguonimi);
2.3. Aparato ilgis – nuo 430 mm iki 435 mm;
2.4. Aparato plotis – nuo 330 mm iki 340 mm;
2.5. Aparato storis (gylis) – nuo 180 mm iki 190 mm.;
2.6. Svoris su 1,5 l deguonies balionu, visiškai paruoštu nėrimui, neturi viršyti 14 kg.;
2.7. Svoris vandenyje – neutralus;
2.8. Aparato korpusas iš kietos kompozicinės medžiagos, aptakus, be aštrių briaunų ir nežalojantis naro. Spalva – juoda, matinė (RAL 9005): 
2.8.1. Korpusas (juodas, matinis, RAL9005) – EP-GF (angl. glass fiber with a polymer resin matrix);
2.8.2. Kvėpavimo maišas (juodas RAL9005) – NBR (angl. Nitrile Butadiene Rubber);
2.8.3. Kvėpavimo žarnos (juodos RAL9005) – EPDM (angl. Ethylene propylene diene monomer);
2.8.4. Regeneracinės medžiagos konteineris (juodas RAL9005) – ASA (angl. acrylonitrile styrene acrylate).
2.9. Skleidžiamas magnetinis laukas – STANAG 2897, ne žemesnė kaip A klasė;
2.10. Regeneracinės medžiagos konteinerio talpa turi būti su galimybe ją užpildyti granuliuota (biria) regeneracine medžiaga arba jau gamykloje paruošta įstatoma kasete;
2.11. Regeneracinės medžiagos konteinerio talpa turi talpinti ne mažiau kaip 2,4 kg regeneracinės medžiagos.;
2.12. Regeneracinės medžiagos konteineris turi turėti vandens / seilių gaudyklę, kurios talpa ne mažesnė kaip 100 ml.;
2.13. Elastingo kvėpavimo maišo talpa turi būti ne mažesnė kaip 5,5 l. Kvėpavimo maišas turi būti apsaugotas nuo pažeidimų liečiantis su aštriais daiktais;
2.14. Deguonies balionas – nemagnetinis. Spalva – juoda, matinė. Talpa – nuo 1,5 iki 2 l.;
2.15. Turi būti apsauginis dangtis kvėpavimo maišui ir regeneracinės medžiagos konteineriui;
2.16. Turi būti galimybė jungti prie pilnaveidės „Panorama Nova Dive“, uždaro ciklo kvėpavimo aparatui pritaikytos naro kaukės (su reikalingais papildomais adapteriais);
2.17. Aparato tvirtinimo sistema prie naro liemenės:
2.17.1. Nemažiau nei keturi tvirtinimo taškai;
2.17.2. Tvirtinimo taškai pečių ir juosmens lygyje;
2.17.3. Reguliuojama diržų sistema leidžianti reguliuoti aparato padėti;
2.17.4. Greito atleidimo sagtys;
2.18. Kvėpavimo žarnos:
2.18.1. Turi būti lengvai prijungiamos tiek tamsioje, tiek šviesioje aplinkoje;
2.18.2. Kvėpavimo žarnos turi būti ne prisukamos, o su fiksatoriais;
2.18.3. Grįžtamieji vožtuvai sumontuoti kandiklyje;
2.18.4. Kandiklis turi turėti rotacinį vožtuvą, skirtą apsaugoti aparato kvėpavimo sistemą nuo atmosferos ir vandens patekimo, tuo pačiu netrukdyti narui kvėpuoti atmosfera;
2.18.5. Vožtuvas turi būti užčiuopiamas su nardymo pirštinėmis ir perjungiamas viena ranka;
2.18.6. Esant kvėpavimo žarnų pažeidimui, jų remontas turi būti atliekamas be specialių įgūdžių ir apmokymo, be papildomų įrankių ir priemonių ar dirbtuvių poreikio.
3. Naudojamos kvėpavimo dujos:
3.1. Uždaro ciklo rėžimas – 100 % deguonis;
3.2. Dujų baliono jungtis su aparatu (konfigūruojama) – G¾;
3.3. Darbinis slėgis – 200 bar.
4. Nardymo gylis ir laikas:
4.1. Uždaro ciklo rėžime kai O2 parcialinis slėgis < 1.6 bar / kai O2 parcialinis slėgis < 2.0 bar – 6 m/10 m.;
4.2. Galimas trumpalaikis > 10 m panėrimas;
4.3. Nėrimo laikas uždaro ciklo rėžime  (pagal STANAG 1410) – 158 min. / 1,3 l O2 sąnaudos iki 240 min.
5. 4.	Pneumatiniai aparato duomenys:
5.1. Deguonis vidutinio slėgio (11 +/- 0,5 bar.);
5.2. Dujų padavimo vožtuvo slėgio reguliavimo galimybė (min. trys padėtys):
5.2.1. Padėtis 1 iki 18 mbar.;
5.2.2. Padėtis 2 iki 25 mbar.;
5.2.3. Padėtis 3 iki 50 mbar.;
5.3. Reguliuojamas viršslėgio vožtuvas – nuo 4 mbar iki 90 mbar.
6. Aparato valdymo elementai:
6.1. Dujų papildymo mygtukas;
6.2. Dujų padavimo slėgio reguliavimo svirtis (minimaliai 3 pozicijos);
6.3. Reguliuojamas viršslėgio vožtuvas (nuo 4 iki 90 mbar);
6.4. Deguonies slėgio matuoklis (duomenys turi būti matomi tamsoje ir prasto matomumo sąlygomis bei dėvint aparatą ant nugaros).
7. Atsparumas aplinkai:
7.1. Aplinkos temperatūra – nuo 0°C iki +40 °C.;
7.2. Sandėliavimo temperatūra – nuo -30 °C iki +50 °C.;
7.3. Atsparumas šioms vandenyje esančioms medžiagoms:
7.3.1. Druska – 3,5 % druskingumo;
7.3.2. Chloras – 200 g/m3.;
7.3.3. Naftos produktai – užterštas uosto akvatorijos vanduo;
7.4. Atsparus dulkėms ir smėliui pagal – MIL STD 810H;
7.5. Kvėpavimo kandiklis, žarnos ir maišas turi būti atsparūs skrandžio rūgščiai (pH 1,5 – 3);
7.6. Atsparumas vibracijai pagal - MIL STD 810 G;
7.7. Atsparumas dezinfekcijos priemonėms: Isopropanolis 70 %.
8. Transportavimo dėklas (dėžė / lagaminas):
8.1. Ilgis – ne didesnis kaip 800 mm.;
8.2. Aukštis – ne didesnis kaip 500 mm.;
8.3. Plotis – ne didesnis kaip 615 mm.;
8.4. Tūris – ne didesnis nei 160 l.;
8.5. Juodos spalvos, standžios konstrukcijos, pagamintas iš polipropileno ir atsparus aplinkos temperatūrai, su kilpomis pakabinamai spynai (kai aplinkos temperatūra yra nuo -30 /+ 50 ° C), neslidžiu paviršiumi, su transportavimo rankenomis ir ratukais, atsparus smūgiams ir vandeniui, su putplasčio įdėklais aparatui ir jo priedams (atitinkantis IP67   /  Def Stan 81-41 sertifikavimą).
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