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Pirkimo dokumentų 2 priedo priedėlis

SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI 

1. Pažymime, kad pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis yra neatsiejama pasiūlymo dalis.
2. Tiekėjas turi užpildyti lentelės 2 ir 3 stulpelius.
3. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant viešojo pirkimo-pardavimo sutartį įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus:

	Techniniai reikalavimai
	Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus  ir jos savybės tokios: 
(techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas "Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos)*
	Atitiktį patvirtinantis dokumentas
(užpildo Tiekėjas, nurodydamas dokumentų pavadinimus ir/ar nuorodas į jų punktus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą  techniniams reikalavimams)**

	1
	2
	3

	1. Paskirtis ir bendrieji reikalavimai uždaro ciklo kvėpavimo aparatui (toliau – aparatas):
	
	

	1.1. aparatas turi būti skirtas profesionaliam naudojimui ir pritaikytas šioms užduotims vykdyti:
	TAIP/NE
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	1.1.1. koviniam plaukimui / nėrimui;
	TAIP/NE
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	1.1.2. laivų abordažui iš vandens;
	TAIP/NE
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	1.1.3. patekimui iš / į povandeninį laivą;
	TAIP/NE
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	1.1.4. Nėrimui su povandeniniais narų transportavimo aparatais;
	TAIP/NE
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	1.1.5. Transportavimui su greitaeigėmis valtimis ir vandens motociklais;
	TAIP/NE
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	1.1.6. Šuoliams su parašiutu.
	TAIP/NE
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	1.2. Aparatas turi turėti galimybę veikti uždaru ciklu (kvėpavimas 100% deguonimi);
	TAIP/NE
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	1.3. Aparato ilgis – nuo 430 mm iki 435 mm;
	(tikslus aprašymas)
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	1.4. Aparato plotis – nuo 330 mm iki 340 mm;
	(tikslus aprašymas)
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	1.5. Aparato storis (gylis) – nuo 180 mm iki 190 mm.;
	(tikslus aprašymas)
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	1.6. Svoris su 1,5 l deguonies balionu, visiškai paruoštu nėrimui, neturi viršyti 14 kg.;
	(tikslus aprašymas)
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	1.7. Svoris vandenyje – neutralus;
	TAIP/NE
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	1.8. Aparato korpusas iš kietos kompozicinės medžiagos, aptakus, be aštrių briaunų ir nežalojantis naro. Spalva – juoda, matinė (RAL 9005): 
	TAIP/NE
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	1.8.1. Korpusas (juodas, matinis, RAL9005) – EP-GF (angl. glass fiber with a polymer resin matrix);
	TAIP/NE
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	1.8.2. Kvėpavimo maišas (juodas RAL9005) – NBR (angl. Nitrile Butadiene Rubber);
	TAIP/NE
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	1.8.3. Kvėpavimo žarnos (juodos RAL9005) – EPDM (angl. Ethylene propylene diene monomer);
	TAIP/NE
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	1.8.4. Regeneracinės medžiagos konteineris (juodas RAL9005) – ASA (angl. acrylonitrile styrene acrylate).
	TAIP/NE
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	1.9. Skleidžiamas magnetinis laukas – STANAG 2897, ne žemesnė kaip A klasė;
	(tikslus aprašymas)
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	1.10. Regeneracinės medžiagos konteinerio talpa turi būti su galimybe ją užpildyti granuliuota (biria) regeneracine medžiaga arba jau gamykloje paruošta įstatoma kasete;
	(tikslus aprašymas)
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	1.11. Regeneracinės medžiagos konteinerio talpa turi talpinti ne mažiau kaip 2,4 kg regeneracinės medžiagos.;
	(tikslus aprašymas)
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	1.12. Regeneracinės medžiagos konteineris turi turėti vandens / seilių gaudyklę, kurios talpa ne mažesnė kaip 100 ml.;
	(tikslus aprašymas)
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	1.13. Elastingo kvėpavimo maišo talpa turi būti ne mažesnė kaip 5,5 l. Kvėpavimo maišas turi būti apsaugotas nuo pažeidimų liečiantis su aštriais daiktais;
	(tikslus aprašymas)
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	1.14. Deguonies balionas – nemagnetinis. Spalva – juoda, matinė. Talpa – nuo 1,5 iki 2 l.;
	(tikslus aprašymas)
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	1.15. Turi būti apsauginis dangtis kvėpavimo maišui ir regeneracinės medžiagos konteineriui;
	(tikslus aprašymas)
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	1.16. Turi būti galimybė jungti prie pilnaveidės „Panorama Nova Dive“, uždaro ciklo kvėpavimo aparatui pritaikytos naro kaukės (su reikalingais papildomais adapteriais);
	TAIP/NE
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	1.17. Aparato tvirtinimo sistema prie naro liemenės:
	
	

	1.17.1. Nemažiau nei keturi tvirtinimo taškai;
	(tikslus aprašymas)
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	1.17.2. Tvirtinimo taškai pečių ir juosmens lygyje;
	TAIP/NE
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	1.17.3. Reguliuojama diržų sistema leidžianti reguliuoti aparato padėti;
	TAIP/NE
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	1.17.4. Greito atleidimo sagtys;
	TAIP/NE
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	1.18. Kvėpavimo žarnos:
	
	

	1.18.1. Turi būti lengvai prijungiamos tiek tamsioje, tiek šviesioje aplinkoje;
	TAIP/NE
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	1.18.2. Kvėpavimo žarnos turi būti ne prisukamos, o su fiksatoriais;
	TAIP/NE
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	1.18.3. Grįžtamieji vožtuvai sumontuoti kandiklyje;
	TAIP/NE
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	1.18.4. Kandiklis turi turėti rotacinį vožtuvą, skirtą apsaugoti aparato kvėpavimo sistemą nuo atmosferos ir vandens patekimo, tuo pačiu netrukdyti narui kvėpuoti atmosfera;
	TAIP/NE
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	1.18.5. Vožtuvas turi būti užčiuopiamas su nardymo pirštinėmis ir perjungiamas viena ranka;
	TAIP/NE
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	1.18.6. Esant kvėpavimo žarnų pažeidimui, jų remontas turi būti atliekamas be specialių įgūdžių ir apmokymo, be papildomų įrankių ir priemonių ar dirbtuvių poreikio.
	TAIP/NE
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	2. Naudojamos kvėpavimo dujos:
	
	

	2.1. Uždaro ciklo rėžimas – 100 % deguonis;
	TAIP/NE
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	2.2. Dujų baliono jungtis su aparatu (konfigūruojama) – G¾;
	TAIP/NE
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	2.3. Darbinis slėgis – 200 bar.
	TAIP/NE
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	3. Nardymo gylis ir laikas:
	TAIP/NE
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	3.1. Uždaro ciklo rėžime kai O2 parcialinis slėgis < 1.6 bar / kai O2 parcialinis slėgis < 2.0 bar – 6 m/10 m.;
	(tikslus aprašymas)
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	3.2. Galimas trumpalaikis > 10 m panėrimas;
	(tikslus aprašymas)
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	3.3. Nėrimo laikas uždaro ciklo rėžime  (pagal STANAG 1410) – 158 min. / 1,3 l O2 sąnaudos iki 240 min.
	(tikslus aprašymas)
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	4. 4.	Pneumatiniai aparato duomenys:
	(tikslus aprašymas)
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	4.1. Deguonis vidutinio slėgio (11 +/- 0,5 bar.);
	(tikslus aprašymas)
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	4.2. Dujų padavimo vožtuvo slėgio reguliavimo galimybė (min. trys padėtys):
	(tikslus aprašymas)
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	4.2.1. Padėtis 1 iki 18 mbar.;
	(tikslus aprašymas)
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	4.2.2. Padėtis 2 iki 25 mbar.;
	(tikslus aprašymas)
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	4.2.3. Padėtis 3 iki 50 mbar.;
	(tikslus aprašymas)
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	4.3. Reguliuojamas viršslėgio vožtuvas – nuo 4 mbar iki 90 mbar.
	(tikslus aprašymas)
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	5. Aparato valdymo elementai:
	
	

	5.1. Dujų papildymo mygtukas;
	TAIP/NE
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	5.2. Dujų padavimo slėgio reguliavimo svirtis (minimaliai 3 pozicijos);
	(tikslus aprašymas)
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	5.3. Reguliuojamas viršslėgio vožtuvas (nuo 4 iki 90 mbar);
	(tikslus aprašymas)
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	5.4. Deguonies slėgio matuoklis (duomenys turi būti matomi tamsoje ir prasto matomumo sąlygomis bei dėvint aparatą ant nugaros).
	TAIP/NE
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	6. Atsparumas aplinkai:
	
	

	6.1. Aplinkos temperatūra – nuo 0°C iki +40 °C.;
	(tikslus aprašymas)
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	6.2. Sandėliavimo temperatūra – nuo -30 °C iki +50 °C.;
	(tikslus aprašymas)
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	6.3. Atsparumas šioms vandenyje esančioms medžiagoms:
	
	

	6.3.1. Druska – 3,5 % druskingumo;
	(tikslus aprašymas)
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	6.3.2. Chloras – 200 g/m3.;
	(tikslus aprašymas)
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	6.3.3. Naftos produktai – užterštas uosto akvatorijos vanduo;
	(tikslus aprašymas)
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	6.4. Atsparus dulkėms ir smėliui pagal – MIL STD 810H;
	(tikslus aprašymas)
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	6.5. Kvėpavimo kandiklis, žarnos ir maišas turi būti atsparūs skrandžio rūgščiai (pH 1,5 – 3);
	(tikslus aprašymas)
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	6.6. Atsparumas vibracijai pagal - MIL STD 810 G;
	TAIP/NE
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	6.7. Atsparumas dezinfekcijos priemonėms: Isopropanolis 70 %.
	TAIP/NE
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	7. Transportavimo dėklas (dėžė / lagaminas):
	(tikslus aprašymas)
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	7.1. Ilgis – ne didesnis kaip 800 mm.;
	(tikslus aprašymas)
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	7.2. Aukštis – ne didesnis kaip 500 mm.;
	(tikslus aprašymas)
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	7.3. Plotis – ne didesnis kaip 615 mm.;
	(tikslus aprašymas)
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	7.4. Tūris – ne didesnis nei 160 l.;
	(tikslus aprašymas)
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys

	7.5. Juodos spalvos, standžios konstrukcijos, pagamintas iš polipropileno ir atsparus aplinkos temperatūrai, su kilpomis pakabinamai spynai (kai aplinkos temperatūra yra nuo -30 /+ 50 ° C), neslidžiu paviršiumi, su transportavimo rankenomis ir ratukais, atsparus smūgiams ir vandeniui, su putplasčio įdėklais aparatui ir jo priedams (atitinkantis IP67   /  Def Stan 81-41 sertifikavimą).
	(tikslus aprašymas)
	Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys



*Pastabos:
1) svarbu: Tiekėjas, nurodydamas konkrečią prekės reikšmę ar atitiktį jai, turi nurodyti perkančiajai organizacijai, kokiame Tiekėjo CVP IS pateiktame dokumente yra reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys (nurodyti konkretų aplanką / failą, kuriame dokumentas pateiktas, dokumento pavadinimą ir puslapį);
2) kiekvienas techninių reikalavimų punktas turi būti pagrįstas gamintojo patvirtintais techniniais dokumentais ir (arba) gamintojo deklaracijomis (jei nėra nurodoma konkreti reikšmė), kurie turi būti pateikti pasiūlyme;
3) šalia visų nurodytų konkrečių medžiagų ir (arba) konkrečių prekių pavadinimų rašoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertėmis savybėmis pasižyminčią prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.  
[bookmark: _GoBack]**Dokumentai, kuriuos Tiekėjas privalo pateikti kartu su pasiūlymu, vadovaujantis Pirkimo sąlygų 5.11.7 punktu. Šios skilties užpildymas yra privalomas.
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