DĖL KOKYBĖS PARAMETRŲ MATAVIMO ĮRANGOS KONSULTACIJOS REZULTATŲ

Perkančiosios organizacijos (toliau – PO) atsakymai į tiekėjo pastabas dėl Techninės specifikacijos:
	Tiekėjo pasiūlymai:
	PO sprendimas:

	Techninės specifikacijos surašytos labai detaliai. Jų visapusiškas įvertinimas užimtų pakankamai daug laiko. Dėl laiko stokos pateikiame preliminarias pastabas. Esant poreikiui, galime pateikti papildomą informaciją vėliau.
1.23.2 punkte reikalaujama (eMBMS) angl. Multimedia Broadcast Multicast Service) matavimai ir nuskaitymas
Mūsų siūloma įranga šiuo metu palaiko eMBMS testavimo aplikaciją (balso ir vaizdo servisus), naudojant ATA ir suderinamą programėlę. Šiuo metu suderinama programėlė yra Agnet. Jeigu yra poreikis testavimui su kita programėle – prašome įvardinti – gamintojas apsvarstytų galimybę papildyti funkcionalumą.

1.23.2 punkte reikalaujamas celių blokavimas 2G, 3G, 4G ir 5G technologijų tinkluose.
Mūsų siūloma įranga celių blokavimo nepalaiko.

1.23.2 punkte reikalaujamas Trūkstamų kaimyninių celių aptikimas raliuoju laiku
Mūsų siūloma įranga negali jų aptikti realiame laike LTE ir 5G tinkluose. Reikalingas duomenų apdorojimas bei celių sąrašas iš operatoriaus.

1.23.2 punkte reikalaujama GSM bendro ir gretimų kanalų trukdžių analizė
Mūsų siūloma įranga nepalaiko šio funkcionalumo.

1.23.2 punkte reikalaujamos LTE ANR CGI ataskaitos
  Mūsų siūloma įranga nepalaiko šio funkcionalumo.

1.23.2 punkte reikalaujami Matavimai su eSIM įrenginiais
Mūsų siūloma įranga tai palaiko, bet tik ne priverstiniame režime.


1.23.3 punkte reikalaujami Vaizdo transliacijos analizės matavimai vykdomi PEVQ išplėtimo PEVQ-S algoritmu
Mūsų siūloma įranga nepalaiko PEVQ-S algoritmo. Vietoj jo galima Youtube vidoe Quality inspektor opcija.

1.23.3 punkte reikalaujami Programėlių veikimo matavimai: Facebook, WhatsApp, Viber, MS Teams ir t.t.
Mūsų siūloma įranga nepalaiko MS Teams programėlės.

1.23.3 punkte reikalaujamas Skaitmeninio balso kokybės testavimas WhatsApp, Viber, MS Teams ir t.t. skambučiams
Mūsų siūloma įranga nepalaikotestavimo Viber ir MS Teams programėlėms.

2.6.1.1 punkte reikalaujami bendrieji GSM parametrai
Mūsų siūloma įranga nepalaiko šio parametro: SRES

2.6.1.2 punkte reikalavimai Skenuotiems kanalams
Mūsų siūloma įranga palaiko tik šiuos parametrus: Band, Cell reselection criterion, C1&C2, Cell ID, Channel, Channel Type (TCH&CCH), IMSI, TMSI, EDGE Support, Frame Error Rate (FER), Frequency, GSM NLIST, IMEI, IMSI, LAC, MAC State, MCC, MNC, Modulation DL, Modulation UL, Normalized C/I, PLMN, Paging Mode, RLC Mode, RLC Throughput, (DL&UL), RR State, RSSI, RxLevel, RxLevAccessMin, RxLev Full, RxLev Sub, RxQual, RxQual Sub, SNR, Signaling Cell ID, Sub-Band Class, T3212 Timeout,

2.6.2.1 punkte reikalaujami brendrieji UMTS parametrai
Mūsų siūloma įranga palaiko tik šiuos parametrus:
 BLER, Band, CQI, CQI Samples, CQI Type, CQI Valid Samples, Carrier Count, Cell Barred, Cell ID, Channel, HARQ Status, HS-DSCH Codes, HS-PDSCH Throughput, Happy Rate, LAI, LAC, MIB Message Data, MIMO, Maximum TX Level, MCC, MNC, Modulation, RRC State, RX Level Ant0, RX Level Ant1, SIB Message Data, SIB Message Type, Serving Grant, Serving RGCH, Serving Scambling Code, Sub-Band Class, TMSI, TTI, Transmissions (Data transmission methods, Data rates enhancements), UE Category, UL Transport Channels

2.6.2.2 punkte reikalaujami aktyvaus rinkinio UMTS parametrai
Mūsų siūloma įranga nepalaiko šio parametro: Active Intra

1.6.2.3 punkte reikalavimai skenuotiems kanalams
Mūsų siūloma įranga nepalaiko šių parametrų: EC, ESS, Information Message Hex, Information Message Type, PSC (Status&Count), Peak RSCP (P-CPICH &P-CCPCH), Pilot Assist Information (CPICH), Rake Finger Count, SIR

1.6.2.4 punkte reikalavimai Autentikavimui ir saugumui
Mūsų siūloma įranga nepakaiko šio funkcionalumo.

2.6.2.7 punkte UMTS NLIST (Network List)
Mūsų siūloma įranga nepalaiko šio parametro: Priority

2.6.2.8 punkte reikalavimai Celės pasirinkimas/perjungimas
Mūsų siūloma įranga nepalaiko šio funkcionalumo

2.6.2.9 punkte reikalaujami atsitiktinės prieigos parametrai
Mūsų siūloma įranga palaiko tik šiuos parametrus: RA TX Power, RA Subchannel, RA Message Length, RA Preambles

2.6.2.10 punkte reikalavimai Radijo kanalo prieiga
Mūsų siūloma įranga nepalaiko šio funkcionalumo

2.6.2.11 punkte Radijo ryšio valdymas 
Mūsų siūloma įranga palaiko tik RLC Throughput DL ir RLC Throughput UL.

2.6.3.1 punkte reikalaujami Bendrieji parametrai 
Palaikomi tik šie parametrai: Access Point Name, Access Technology, Allowed Access, Authentication Token, Band, Bandwidth Downlink, Bandwidth Uplink, Cell ID, Cyclic Shift, E-ARFCN Downlink, E-ARFCN Uplink, Frequency, Grant Downlink, Grant Uplink, LTE NLIST, MCS Stream 0 DL, MCS Stream 1 DL, MCC, MNC, Modulation DL, Modulation Stream 0 DL, Modulation Stream 1 DL, Modulation UL, PB, PBCH Block Error Rate, PDN Address, PRACH TX Power, PUCCH TX Adjust, PUCCH TX Power, Physical Cell ID, Preamble Format, Preamble Sequence, QRXLevelMin, RNTI, RNTI Type, RSPR, RSSI, RX Antenna, Rank%, Rank Index, Retransmission Index, Downlonk, SIB Message Data, SIB Message Type, SINR, Sub Band SINR, SIP Signaling, Sequence Number, TX Antennas, Timing Advance, Tracking Area Code, Transmission Mode, Transport Block Size, Downlink, Transport Block Size Uplink, Wideband CQI CW0, Wideband CQI CW1, eNodeB ID.

2.6.3.2 punkte reikalaujami RBs parametrai 
Palaikomi tik šie: RBs DL, RBs DL Average, RBs UL, RBs UL Average. 

2.6.3.3 punkte reikalaujami RA and RACH parametrai 
Palaikomi tik šie: RA Timing Advance, RACH Attempt Failures, RACH Attempt Success Rate, RACH Attempt Successes, RACH Attempts, RACH Contention Resolution Timer, RACH Contention Type, RACH Max Preamble Attempts, RACH Max Retx Msg3, RACH PRACH Config, RACH PRACH Freq Offset, RACH Power Ramping Step, RACH Preamble Initial Power, RACH RNTI, RACH Reason, RACH Result.

2.6.3.5 punkte reikalaujami PDSCH parametrai 
Palaikomi tik šie parametrai: Band, Carrier Type, E-ARFCN, Modulation 0, Modulation 1, Physical Cell ID, PMI Index, RBs, RNTI Id, RNTI Type, Rx Antennas, Spatial Rank, Transmission Mode, Tx Antennas.

2.6.3.6 punkte reikalaujami PDSCH parametrai 
Palaikomi tik šie: Block Error Rate, RNTI ID, RNTI Type, Throughput, Throughput (PCell), Throughput (SCells), Throughput CW (0&1), Throughputs Band, Throughputs Bitrate, Throughputs Bitrate CW(0&1), Throughputs Carrier Type, Throughputs EARFCN, Throughputs Peak Bitrate, Throughputs Physical Cell ID.

2.6.3.7 punkte reikalaujami PDCP parametrai 
Palaikomi tik šie: Downlink Block Rate, Downlink Throughput, Layer Downlink Throughput, Uplink Block Rate, Uplink Throughput, Layer Uplink Throughput.

2.6.3.8 punkte reikalaujami PUSCH parametrai 
Palaikomi tik šie: Block Error Rate, Retransmission Rate, TX Power, TX Report CQI, TX Report Modulation, TX Report RBs, TX Report TB Size, TX Report TX Power, TX Report UL Carrier Type, Throughput, Throughput (PCell), Throughput (SCells), Throughput Band, Throughput Bitrate, Throughput Carrier Type, Throughput Earfcn, Throughput Peak Bitrate, Throughput Physical Cell ID, Throughput Tx Power.

2.6.3.10 punkte reikalaujami Nuskaitytų kanalų parametrai 
Palaikomi tik šie: Cell ID, Channel, Channel List, Channel Count, Cyclic Prefix, Duplex Mode, Information Message Blocks, Information Message Data, Information Message Hex, Information Message Type, MIMO, MIMO RSRP, MIMO RSRQ, MIMO RSSI, MIMO SINR, MIMO Timing Offset, MCC, MNC, Number Of Tx Antennas, PCI, RSRP, RSRQ, RSSI, RSSI Ap0, RSSI Ap1, RSSI Ap2, RSSI Ap3, RSSI Bandwidth, Rx Antenna Count, SINR, Time Offset.

2.6.3.11 punkte reikalaujami Našumo analizės parametrai Palaikomi tik šie: Cell ID, Cell Time Offset, Channel.

2.6.3.12 punkte reikalaujami NB IoT parametrai 
Palaikomi tik šie: Cell ID, Channel, Cyclic Prefix, Information Message Block Count, Information Message Blocks, Information Message Data, Information Message Hex, Information Message Type, MCC, MNC, NRS-RSRP, NRS-RSRQ, NRS-SINR, NSSS-RSRP, NSSS-RSRQ, NSSS-SINR, Number of Tx Antennas, RSSI, RSSI Ap (0,1,2,3), Signal Block Count, Signal Block Status, Signal Blocks, System Frame Number, TAC, eNodeB

2.6.3.13 punkte reikalaujami Prioritetų parametrai 
Palaikomi tik šie: LTE NLIST Channel, EARFCN Channel.

2.6.3.15 punkte reikalaujami EPS parametrai 
Šie parametrai nepalaikomi mūsų siūlomoje sistemoje.

2.6.4.1 punkte reikalaujami Bendrieji parametrai 
Palaikomi tik šie: BWP Bandwidth DL, BWP Bandwidth UL, BWP Index DL, BWP Index UL, Band, Bandwidth Downlink, Bandwidth Uplink, C-RNTI, CSI-RSRP (L3), Cell Barred, Ciphering Algorithm, Connectivity Mode, Cyclic Shift, Frequency, GSCN, HARQ ID, MAC Layer Downlink Throughput, MAC Layer Uplink Throughput, MCS DL, MCS UL, MIB Message Data, MCC, MNC, Modulation DL, Modulation UL, NR Cell Global ID, NR Cell ID, NR-ARFCN Downlink, NR-ARFCN Uplink, Numerology DL, Numerology UL, PRACH Config, PUCCH TX Power, Path Loss Downlink, Physical Cell ID, Preamble Format, Preamble TX Power, RSSI, RX Antennas, Rank Index, SCG Failure Type, SIB Message Data, SIB Message Type, SRS TX Power, SS-RSRP, SS-RSRP (x), SS-RSRQ, SS-RSRQ (x), SS-SINR, SS-SINR (x), SSB Beam Count, SSB Subcarrier Offset, SSB-RSRP (L3), Security Key To Use, Serving SSB Index, Subcarrier Spacing Common, TX Antenna, Timing Advance, Timing Offset, TAC, Transmission Mode, Transport Block Size Downlink, Transport Block Size Uplink, Wideband CQI, gNodeB ID.

2.6.4.6 punkte reikalaujami PDSCH parametrai 
Palaikomi tik šie: BLER, Stats HARQ Failure, Status Bandwidth, Status Carier ID, Status E-ARFCN, Status MCS, Status Modulation Type, Status Num Layers, Status Num RBs, Status Numerology, Status Physical Cell ID, Status RNTI Type, Status TB Size, Throughput, Throughput (PCell), Throughput (SCells), Time Domain Allocated Resource Count, Throughputs BLER, Throughputs Bitrate, Throughputs Carrier ID.

2.6.4.7 punkte reikalaujami PDCP parametrai 
Palaikomi tik šie: Downlink Radio Bearers BLER, Downlink Radio Bearers Throughput, Uplink Radio Bearers Index, Uplink Radio Bearers Throughput, Layer Downlink BLER, Layer Downlink Block Rate, Layer Downlink Throughput, Layer Uplink Retransmission Rate, Layer Uplink Throughput.

2.6.4.8 punkte reikalaujami PUSCH parametrai 
Palaikomi tik šie: MCS, MCS Table, Mapping Type, Modulation Type, Number of RBs, Numerology.

2.6.4.9 punkte reikalaujami PUSCH parametrai 
Palaikomi šie: TX Power, Throughput, Throughput (PCell), Throughput (SCells)

2.6.4.11 punkte reikalaujami Nuskaitytų kanalų parametrai
Palaikomi šie: Beam Count, Beam Index, Beams, Burst Count, Burst Index, Bursts, Cell ID, Channel Frequency, Channel Style, Information Message Block Count, Information Message Blocks, Information Message Data, Information Message Hex, Information Message Type, MCC, MNC, NR-ARFCN, PSS-CINR, PSS-RSRP, PSS-RSRQ, Physical Cell ID, SS-CINR, SSB-RSRP, SSB-RSRQ, SSB-RSSI, SSB-RSSI(2), SSB-SINR, SSS-RSRP, SSS-RSRQ, SSS-SINR, Status, Subcarrier Spacing, Time Offset, TAC

2.6.4.12 punkte reikalaujami Autentifikavimo ir saugumo parametrai
Mūsų siūloma įranga šių parametrų nepalaiko.

2.6.5.1 punkte reikalaujami parametrai 
Nepalaikomi šie parametrai: CGI, CellHEX, NodeHEX, LACHEX, RAWCellID
	




Programėlių veikimo testavimas neįeina į šio pirkimo apimtis, jos nėra specifikuojamos. Bendriniu atveju reikalavimas yra tenkinamas, nes testavimo aplikacija yra palaikoma. 






Atsižvelgta – reikalavimo dalis bus pakeista į „.....lėktuvo režimas, prisirišimas prie konkrečios celės (angl. cell forcing), CA agregavimo........“.


Atsižvelgta – reikalavimas nebus taikomas.




Atsižvelgta – reikalavimas nebus taikomas.



Atsižvelgta – reikalavimas pakeistas į „LTE/5G kaimyninių aktyvių celių nustatymas (angl. Detection of neighboring active cells in LTE/5G)“


Reikalavimas yra bendrinis, jame nespecifikuoti režimai. 
Esant poreikiui atlikti matavimus priverstiniame režime bus naudojami SIM įrenginiai. Bendriniu atveju reikalavimas yra tenkinamas, jeigu matavimai gali būti atliekami su eSIM įrenginiais. 


Atsižvelgta – reikalavimas nebus taikomas. Pageidautina, kad teikiant pasiūlymą, dėl galimos plėtros ateityje, būtų nurodyta, kokie algoritmai yra taikomi vykdant vaizdo transliacijų analizę ir matavimus.




Atsižvelgta – reikalavimas nebus taikomas (dėl skirtingų programėlių pas skirtingus tiekėjus), bus performuotas į bendrinį. Pageidautina, kad teikiant pasiūlymą, dėl galimos plėtros ateityje, būtų nurodyta, kokie Programėlių veikimo matavimai gali būti atliekami.


Atsižvelgta – reikalavimas nebus taikomas (dėl skirtingų programėlių pas skirtingus tiekėjus), bus performuotas į bendrinį. Pageidautina, kad teikiant pasiūlymą, dėl galimos plėtros ateityje, būtų nurodytos programėlės, kurias naudojant būtų galima atlikti skaitmeninio balso kokybės matavimus.


Atsižvelgta – reikalavimas šiam parametrui nebus taikomas.





Atsižvelgta – parametrų sąrašas pakeistas (sumažintas kiekis parametrų), atsižvelgiant į pateiktą sąrašą.






Atsižvelgta – parametrų sąrašas pakeistas (sumažintas kiekis parametrų), atsižvelgiant į pateiktą sąrašą.









Atsižvelgta – parametras nebus naudojamas.




Atsižvelgta – parametrų sąrašas pakeistas (sumažintas kiekis parametrų), atsižvelgiant į pateiktą sąrašą.



Atsižvelgta – reikalavimas nebus taikomas.



Atsižvelgta –parametras nebus naudojamas.




Atsižvelgta – reikalavimas nebus taikomas.



Atsižvelgta – parametrų sąrašas pakeistas (sumažintas kiekis parametrų), atsižvelgiant į pateiktą sąrašą.




Atsižvelgta – reikalavimas nebus taikomas.




Atsižvelgta – parametrų sąrašas pakeistas (sumažintas kiekis parametrų), atsižvelgiant į pateiktą sąrašą.






Atsižvelgta – parametrų sąrašas pakeistas (sumažintas kiekis parametrų), atsižvelgiant į pateiktą sąrašą.













Atsižvelgta – parametrų sąrašas pakeistas (sumažintas kiekis parametrų), atsižvelgiant į pateiktą sąrašą.





Atsižvelgta – parametrų sąrašas pakeistas (sumažintas kiekis parametrų), atsižvelgiant į pateiktą sąrašą.









Atsižvelgta – parametrų sąrašas pakeistas (sumažintas kiekis parametrų), atsižvelgiant į pateiktą sąrašą.












Atsižvelgta – parametrų sąrašas pakeistas (sumažintas kiekis parametrų), atsižvelgiant į pateiktą sąrašą.






Atsižvelgta – parametrų sąrašas pakeistas (sumažintas kiekis parametrų), atsižvelgiant į pateiktą sąrašą.








Atsižvelgta – parametrų sąrašas pakeistas (sumažintas kiekis parametrų), atsižvelgiant į pateiktą sąrašą.





Atsižvelgta – parametrų sąrašas pakeistas (sumažintas kiekis parametrų), atsižvelgiant į pateiktą sąrašą.




Atsižvelgta – parametrų sąrašas pakeistas (sumažintas kiekis parametrų), atsižvelgiant į pateiktą sąrašą.







Atsižvelgta – parametrų sąrašas pakeistas (sumažintas kiekis parametrų), atsižvelgiant į pateiktą sąrašą.


Atsižvelgta – reikalavimas nebus taikomas.







Atsižvelgta – parametrų sąrašas pakeistas (sumažintas kiekis parametrų), atsižvelgiant į pateiktą sąrašą.
















Atsižvelgta – parametrų sąrašas pakeistas (sumažintas kiekis parametrų), atsižvelgiant į pateiktą sąrašą.








Atsižvelgta – parametrų sąrašas pakeistas (sumažintas kiekis parametrų), atsižvelgiant į pateiktą sąrašą.






Atsižvelgta – parametrų sąrašas pakeistas (sumažintas kiekis parametrų), atsižvelgiant į pateiktą sąrašą.


Atsižvelgta – parametrų sąrašas pakeistas (sumažintas kiekis parametrų), atsižvelgiant į pateiktą sąrašą.




Atsižvelgta –parametrų sąrašas pakeistas (sumažintas kiekis parametrų), atsižvelgiant į pateiktą sąrašą.










Atsižvelgta – reikalavimas nebus taikomas.




Atsižvelgta – parametrų sąrašas pakeistas (sumažintas kiekis parametrų), atsižvelgiant į pateiktą sąrašą.


	1.23.1 punkte reikalaujama mobilaus ryšio technologija 5G mmWave/sub-6CA – mūsų žiniomis šiuo metu rinkoje nėra naudojama ši technologija. Todėl siūlytumėme šią technologiją išbraukti iš reikalavimų.
	
Reikalavimas „5G mmWave/sub-6CA“ bus keičiamas į „5G SA/NSA/Sub6“.

	6 – 8 savaitės
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