   		


                                                                            Pirkimo sąlygų 
                                                                                                            Priedas Nr. 6                                    
 (Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

Lietuvos kariuomenės pėstininkų brigados Geležinis Vilkas
Logistikos batalionas

[bookmark: _GoBack]RADIJO STOČIŲ PIRKIMO 
PASIŪLYMAS

____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

1. [bookmark: _Toc329443224][bookmark: _Toc147739116]INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

	Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai)
	

	Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)
	

	Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių PVM mokėtojo kodas (-ai)
	

	Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis  tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)
	

	Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario adresas, telefono numeris, el. paštas
	

	Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.
	

	Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos
	

	Asmens, atsakingo už pirkimą, vardas, pavardė,  telefono numeris, el. paštas
	


2. [bookmark: _Toc329443227]INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS
Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti sutarties dalis:
	Eil. Nr.
	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (‑ų) pavadinimas (-ai) / Fizinio asmens vardas, pavardė (individualios veiklos vykdymo pažymos nr.) [footnoteRef:1] [1:  Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai sutarties daliai ketina pasitelkti subtiekėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekėjų,  jeigu jie nėra žinomi.] 

	Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas
	Įsipareigojimų dalis 
 (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us), 
ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos


	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	...
	
	
	



3. [bookmark: _Toc329443228]PASIŪLYMO KAINA 
Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę
	Prekių sąrašas 
	Perkamos prekės ar paslaugos aprašymas
(techninė charakteristika)
	Mato vnt., kiekis
	1-no mato vieneto kaina EUR be PVM 
	Suma EUR be PVM

	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	Radijo stotis (nurodomas gamintojas ir modelis) 
	1.1.Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota, angl. refurbished), pateikta nepažeistose gamintojo pakuotėse;
1.2.Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. End of Life time ar Discontinued);
1.3.Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija;
1.4.Tiekėjas turi užtikrinti, kad įrangos gamintojas turėtų sertifikuotą atstovybę Lietuvos Respublikoje;
1.5.Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba;
1.6.Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą programinę įrangą bei medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti;
1.7.Visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230 V 50 Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7) (jei nenurodyta kitaip);
1.8.Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokia papildoma programinė įranga, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas;
Tokiu atveju:
1.8.1. Įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga;
1.8.2. Tiekėjas padengia Perkančiosios organizacijos patirtą materialinę žalą;
1.9. Reikalavimai nacionaliniam saugumui:
1.9.1. Pirkimo objektas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 8 dalimi, turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Tiekėjas teikdamas ir pasirašydamas pasiūlymą patvirtina, kad siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui;
1.9.2. Perkančioji organizacija visais atvejais laikys, kad tiekėjas nėra patikimas ir kelia pavojų nacionaliniam ar kitos valstybės narės saugumui, jeigu ji gaus kompetentingų institucijų pateiktą tai patvirtinančią informaciją;
1.9.3. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 5 dalimi pirkime neleidžia dalyvauti tiekėjams (juridiniams asmenims)/subtiekėjams (juridiniams asmenims), kurie nėra registruoti Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje Pasaulio prekybos organizacijos sutartį dėl viešųjų pirkimų ir kitus tarptautinius susitarimus. Taip pat pirkime neleidžiama dalyvauti tiekėjams (fiziniams asmenims)/subtiekėjams (fiziniams asmenims), kurie nėra deklaravę gyvenamosios vietos Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje Pasaulio prekybos organizacijos sutartį dėl viešųjų pirkimų ir kitus tarptautinius susitarimus;
1.10. Papildomi bendrieji reikalavimai taikomi tik civilinės paskirties radijo stotims su baterija: 
1.10.1. Turi būti pateikta visa radijo stoties reikalaujamo funkcionalumo užtikrinimui programinė įranga ir jos licencijos, visos programinės įrangos licencijos turi būti suteikiamos neribotam laikui
(jei nenurodyta kitaip);
1.10.2. Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti mokymus, apie įrangos paruošimą eksploatacijai, naudojimą ir programavimą;
1.11. Garantija ir remontas:
1.11.1. Radijo stočiai turi būti suteikta garantija ne trumpesniam laikotarpiui kaip 36 mėn., baterijoms ir aksesuarams ne trumpesniam kaip 12 mėn.; 
1.11.2. Garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja;
1.11.3. Siūlomos įrangos techninė priežiūra turi būti atliekama tik įrangos gamintojo oficialaus atstovo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose, tiekėjas turi pateikti sertifikatą;
1.11.4. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos;
1.11.5.Visus gedimus atsiradusius garantinio laikotarpio metu eksploatuojant įrenginį ne dėl eksploatuotojo kaltės, tiekėjas privalo pašalinti savo lėšomis (įskaitant transportavimo išlaidas), o nesant galimybės juos pašalinti, gaminį pakeisti nauju, atitinkančiu techninės specifikacijos reikalavimus.
2.1. Radijo stotis turi būti nešiojama ir pritaikyta darbui analoginiu (FM) ir skaitmeniniu (DMR II,
III standarto) ryšio režimu;
2.2. Radijo stotis turi būti suderinta darbui radijo dažniais (kanalais),  vientisoje ne mažesnėje, kaip 30 MHz dažnių juostoje, esančioje 300-380
MHz dažnių ruože.
2.2.1. Radijo stotis turi turėti galimybę suprogramuoti-paruošti ne mažiau kaip 64 dažnių kanalų;
2.2.2. Radijo stoties radijo dažnio keitimo-reguliavimo žingsnis turi būti ne mažesnis 12,5 Khz;
2.3. Radijo stotis turi turėti skaitmeninio šifratoriaus (skaitmeniniame režime) funkciją;
2.4. Radijo stoties siųstuvo maksimalus galingumas turi būti ne mažesnis 4 W;
2.5 Radijo stoties imtuvo jautrumas turi būti ne daugiau: 
2.5.1. Skaitmeniniu režimu 0.20 mikroV;
2.5.2. Analoginiu režimu 0.25 mikroV;
2.6. Radijo stotis turi turėti triukšmų slopinimo funkciją;
2.7. Radijo stotis turi turėti jungtį kabeliui skirtam programuoti radijo stotį kompiuteriu;
2.8. Radijo stotis turi turėti apsaugą nuo dulkių ir vandens prasiskverbimo ne žemesnę nei IP68;
2.9. Radijo stoties aplinkos poveikio temperatūros:
2.9.1. Radijo stotis turi būti tinkama eksploatuoti esant aplinkos temperatūros diapazonui ne siauresniame –30 °C iki + 60 °C, radijo stoties komplektas turi būti tinkamas eksploatuoti esant aplinkos temperatūros diapazonui ne siauresniame kaip –20 °C iki + 60 °C;
2.9.2. Radijo stotis turi būti tinkama eksploatuoti esant saugojimo aplinkos temperatūros diapazonui
ne siauresniame –40 °C iki + 80 °C;
2.10. Radijo stotis turi būti testuota ir sertifikuota, kad išlaikė bent po vieną standarto MIL-STD 810
atsparumo vibracijoms ir smūgiams testą;
2.11. Radijo stoties išmatavimai, svoris:
2.11.1. Radijo stoties aukštis su prijungta baterija ruože 120 mm – 132 mm;
2.11.2. Radijo stoties plotis su prijungta baterija ruože 52 mm – 56 mm;
2.11.3. Radijo stoties gylis su prijungta baterija ruože 30 mm – 41 mm;
2.11.4. Radijo stoties svoris su prijungta baterija turi būti ruože 280 g – 370 g;
2.12. Radijo stoties spalva turi būti juoda arba tamsiai žalios spalvos;
2.13. Radijo stoties programinės įrangos (angl. software) atnaujinimui ne mažesnis nei 60 mėn. laikotarpis;
2.14. Reikalavimai radijo stoties komplektacijai:
2.14.1. Radijo stoties mikrofonas, garsiakalbis ir kanalų perjungiklis turi būti įmontuotas korpuse;
2.14.2. To paties gamintojo kaip ir radijo stotelė, kartu komplektuojama baterija Ličio jonų ne mažesnės talpos kaip 2200 mAh kurios (įkrautos baterijos) skaitmeninis darbinis ciklas esant nurodytam darbiniam temperatūrų ruožui yra ne mažiau 12 valandų, esant darbo režimui – 5/5/90 % (siuntimas/priėmimas/budėjimas – (Tx)/(Rx)/watch). Baterijos apsaugos klasė ne prastesnė kaip IP 68, o veikimo temperatūra nuo –20 ℃ iki +60 ℃ Garantija 12 mėn.;
2.14.3. Antena turi būti lanksti, guminė ar pusiau plastikinė spyruoklinė prisukama antena (atspari
šalčiui) daugiakryptės spinduliavimo diagramos ir suderinta radijo dažnio diapazono ruože 300-380 Mhz. Antena turi būti atjungiama ir prijungiama prie radijo stoties korpuso be įrankių;
2.14.4. Radijo stoties kodavimo algoritmas „AES 256“ turi būti įdiegtas su bazine programine įranga;
2.14.5. Radijo stotis turi turėti laikiklį/fiksatorių tvirtinimui prie aprangos elementų ir nešiojimui, laikiklis turi turėti prijungiamą spyną prie radijo stoties korpuso.
2.14.6 Prie radijo stoties turi būti komplektuojamas to paties gamintojo vienvietis įkroviklis, skirtas įkrauti radijo stotelę arba bateriją atskirai.	
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	                                                                              Pasiūlymo kaina EUR be PVM
	

	                                                                          PVM (pildoma, jei taikoma)** 
	

	                                                                                  Pasiūlymo kaina EUR su PVM[footnoteRef:2]  [2:  Į „Pasiūlymo kainą su PVM“ turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos pagal pirkimo dokumentų reikalavimus ir, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. 
 ] 

	




** Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.
** Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.
Iš viso bendra pasiūlymo kaina be PVM: (suma skaičiais ir žodžiais)
Iš viso PVM: (suma skaičiais ir žodžiais)
Iš viso bendra pasiūlymo kaina su PVM: (suma skaičiais ir žodžiais)
Pastaba:
- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
- jeigu pateikta informacija skaičiais ir žodžiais nesutampa, laikoma, kad teisinga informacija yra ta, kuri pateikta žodžiais.

1) Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos susiję šių prekių išlaidos ir visi mokesčiai ir, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. 
2) Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad mūsų pateiktos prekės visiškai atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.
  Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 4.4.4.  punktu.  

    

3. KITA INFORMACIJA

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil.Nr.
	Dokumentas
	Prisegtos bylos (failo) pavadinimas
	Ar dokumentas konfidencialus?
(Taip / Ne)
	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	


Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

	
	
	


1) Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 
2) Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.  birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.


(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)
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