2 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo objektas:  
Li-ion baterijų tyrimų sistema - vienalaikė šešiolikos akumuliatorių testavimo sistema su bandomųjų 18650 ir 21700 ličio akumuliatorių rinkiniu.
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	Atitikties reikalavimui deklaravimas, nurodant konkrečias siūlomos įrangos parametrų ar charakteristikų reikšmes Pildo tiekėjas

	1.
	Gamintojas, pavadinimas, produkto kodas
	Turi būti įvardintas.
	 

	2.
	Vienetų  skaičius
	1 vnt.
	 

	3.
	Vidinės  varžos matuoklis
	(16 kanalų, 0–60 V, 0.01 mΩ–2 Ω);
	 

	4.
	Baterijų  testavimo programinė įranga,
	valdanti iki 16 kanalų tyrimus, užtikrinanti duomenų registravimą ir analizę;
	 

	5.
	Modulinis  maitinimo šaltinio valdiklis
	8 nišų 1U sistema;
	 

	6.
	Dvikrypčiai  DC maitinimo moduliai
	(60V/±10A/±200W), skirti įkrovimo–iškrovimo ciklams ir baterijų simuliacijai
	 

	7.
	Mokomieji Li-ion 18650 ir 21700 elementai
	neprastesni kaip ITECH ELECTRONIC CO, arba lygiaverčiai
	 

	8.
	Mokymai
	Perkančiosios organizacijos darbuotojų mokymai, kaip atliki matavimus su įsigyta įranga.
	

	9.
	Garantija
	Ne mažiau 24 mėn.
	

	10, 
	Įranga turi būti sertifikuota
	1. Elektromagnetinis suderinamumas (EMC) Directive 2014/30/EU;
2. Žemos įtampos direktyva (sauga) 2014/35/EU
Atitinka šiuos produktų standartus: 
· EMC Standard IEC 61326-1:2012/ EN 61326-1:2013 
· Standartai, kuriais remiamasi  CISPR 11:2009+A1:2010/ EN 55011:2009+A1:2010 (Group 1, Class A)
· IEC 61000-4-2:2008/ EN 61000-4-2:2009
· IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010/ EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010 
· IEC 61000-4-4:2004+A1:2010/ EN 61000-4-4:2004+A1:2010 IEC 61000-4-5:2005/ EN 61000-4-5:2006
· IEC 61000-4-6:2008/ EN 61000-4-6:2009 IEC 61000-4-11:2004/ EN 61000-4-11:2004 1.
3. Safety Standard IEC 61010-1:2010/ EN 61010- 1:2010

	


 

