{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":4,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Vidaus durų pirkimas"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis"]
[]
["1.1.","Vidaus automatinės durys su montavimu - 2 vnt","2","vnt."]
["1.1.1.","Durys - dvivėrės, pagal pridedamą schemą (Pavyzdys Nr 1) "]
["1.1.2.","Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti montavimo darbai "]
["1.1.3.","Montavimo putos turi būti užtaisomos tiesiniais gaminiais, pagamintais iš aliuminio profilio, spalva - balta (RAL 9016) arba lygiavertė, tvirtinimas - kniedijant arba klijuojant   "]
["1.1.4.","Durys - dvivėrės, slenkančios į šalis, aukštis - 2280 mm, plotis - 1800 mm, matmenis prieš gamybą tikslinti vietoje    "]
["1.1.5.","Durų profilio medžiaga - aliuminis, vidaus durų profilio spalva - RAL 9016 arba lygiavertė"]
["1.1.6.","Apatinė dalis (900 mm) - užpildas aliuminio termoplokštė, spalva - RAL 9016 arba lygiavertė, storis - 20-25 mm  "]
["1.1.7.","Virš durų montuojama automatika - slankiojimas į šalis "]
["1.1.8.","Durų valdymas - kojiniai pedalai iš abiejų pusių, 230V maitinimą ir valdymo  kabelius atves pirkėjas  "]
["1.1.9.","Įstiklinimas - skaidrus grūdintas stiklas, 6 mm storio"]