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optinio dilatometro TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
BENDRI REIKALAVIMAI PERKAMAI ĮRANGAI
1. Perkančioji organizacija – VšĮ Vilniaus Gedimino Technikos universitetas (toliau- perkančioji organizacija);
2. Pirkimo objektas -  Optinis dilatometras (1 komplektas) (toliau – Įranga/prietaisas). Įranga bus skirta medžiagų sukepimo ir aukštatemperatūrės sintezės procesų analizei. Ja tiriami medžiagos tankėjimo bei morfologiniai pokyčiai, priklausantys nuo temperatūros ir laiko, bei tiksliai nustatomos medžiagų minkštėjimo, deformacijos bei lydymosi temperatūros.
3. Tiekėjo pristatoma Įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“ komponentai neleistini. Įranga turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius / būtinus reikalavimus, nustatytus 1 lentelėje „Reikalavimai įrangos techniniams parametrams“.
4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas,  diegimas, pajungimas, paleidimas, funkcionalumo patikrinimas ir ne mažiau kaip 2 įrangos operatorių apmokymas dirbti prietaisu bei programine įranga. Mokymai turi vykti perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo rekomendacijų, ir trukti ne trumpiau kaip 10 akademinių valandų.
5. Įrangos pristatymo vieta – Saulėtekio al. 11, Vilnius, LT-10223, Lietuva;
6. Pristatymo terminai – ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Į šį terminą įskaičiuotas įrangos pristatymas, diegimas, pajungimas, paleidimas, funkcionalumo patikrinimas ir ne mažiau kaip 2 įrangos operatorių apmokymas dirbti prietaisu bei programine įranga.
7. Kartu su Įranga turi būti pateikiama naudojimosi instrukcija (lietuvių arba anglų kalba).
8. Įrangai (įskaitant jos sudėtines/komplektuojamas dalis) turi būti suteikiama garantija ne trumpesniam kaip 12 mėnesių terminui nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
9. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos Įrangos gamintojo parengtus katalogus ir (ar) brošiūras, ir (ar) techninę specifikaciją, ir (ar) kitus lygiaverčius dokumentus  (PDF formatu) lietuvių arba anglų kalbomis, pagrindžiančius siūlomos Įrangos atitiktį minimaliems/ būtiniems techniniams reikalavimams,  nustatytiems techninės specifikacijos 1 lentelėje  „Reikalavimai įrangos techniniams parametrams“. Pateiktuose dokumentuose taip pat  turi būtų nurodomas tikslus siūlomos įrangos  kodas ir (ar) modelis. Jei gamintojo kataloge ir (ar) kituose lygiaverčiuose dokumentuose neatsispindi ar neišsamiai atsispindi siūlomos Įrangos atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams, tiekėjas gali pateikti siūlomos Įrangos išsamius techninių charakteristikų aprašymus. 
10. Šiose specifikacijose pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs/būtini reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.
11. Vykdomas žaliasis pirkimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatomis (toliau – Aprašas):
11.1. Vadovaujantis Aprašo 4.4.4.1 ”prekei <...>tiekti <...> sunaudojama mažiau gamtos išteklių<...>“, kadangi sutarties vykdymo metu Tiekėjas Įrangą privalo atvežti perkančiajai organizacijai ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 15:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Atitiktį įrodančių dokumentų pateikti nereikia, tačiau sutarties vykdymo metu  už prekių priėmimą atsakingas perkančiosios organizacijos atstovas, priimdamas prekes fiziškai įsitikina, ar tiekėjas prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis ir turi teisę pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų;
11.2. Vadovaujantis Aprašo 4.4.4.3 papunkčiu „prekei pagaminti, naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai”, kadangi perkama Įranga turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES (RoHS ) reikalavimus, ribojančius tam tikrų pavojingų medžiagų (švino, gyvsidabrio, kadmio, šešiavalenčio chromo, PBB ir PBDE) naudojimą elektros ir elektroninėje įrangoje. Atitiktis turi būti įrodoma kartu su pasiūlymu pateikiant gamintojo deklaraciją arba sertifikatą, patvirtinantį RoHS reikalavimų laikymąsi arba kitus lygiaverčius įrodymus. Reikalavimas nustatytas šios techninės specifikacijos 1 lentelės „Reikalavimai įrangos techniniams parametrams“ 2 punkte.
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	Eil.
Nr.
	
Minimalūs/būtini parametrai ir kiti reikalavimai 
	Tiekėjo siūlomos Įrangos techninės charakteristikos*

Privaloma aprašyti siūlomos prekės parametro atitikimą, nurodant tikslius dydžius, medžiagas ir pan. Pildydamas lentelę tiekėjas nepalieka „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“,“+/-„ ir pan. 

*nurodyti dokumento pavadinimą, puslapio numerį prekės atitikties reikalaujamai reikšmei  pagrindimui. Šie dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu..
(pildo tiekėjas)

	1.
	Optinis dilatometras
	Gamintojas (nurodyti): .................
Modelis (nurodyti, jeigu yra): .....................
Kodas (nurodyti, jeigu yra): ........................

	1.1.
	Matavimo principas
	optinė bekontaktė sistema su CCD kamera ir automatiniu fokusavimu
	

	1.2.
	Matavimo režimai
	tūrio lydymosi taškai, kontaktiniai kampai, paviršiaus įtempiai
	

	1.3.
	Šiluminis mikroskopas ( heating microscope) matavimo režimai
	formos, paviršiaus pokyčiai, lydymosi taškas, deformacija, sinterizacija.

	

	1.4.
	Krosnies tipas
	SiC krosnis su maitinimo bloku optiniam dilatometrui
	

	1.5.
	Prietaiso krosnies temperatūra
	ne mažiau, kaip iki 1600oC
	

	1.6.
	Kaitinamo bandinio temperatūra
	ne mažiau, kaip iki 1550oC
	

	1.7.
	Temperatūros rezoliucija
	 ne daugiau, kaip 0,5 °C
	

	1.8
	Optika šiluminiam mikroskopui
	 keičiama optika
	

	1.9.
	Bandinio dydis
	 ne mažiau, kaip  10x10mm
	

	1.10.
	Skiriamoji geba (heating microscope režime)
	≤2 µm
	

	1.11.
	Termoporos tipas 
	S
	

	1.12.
	Temperatūros kontrolė
	kaitinimo greitis ne blogesniame diapazone kaip nuo 0,01 iki  100 °C/min 
	

	1.13.
	Atmosfera
	oksiduojanti
	

	1.14.
	Galimybė keisti krosnis:

	1.14.1.
	–  aušinama krosnis 
	ne mažiau, kaip nuo -99oC iki 450oC
	

	1.14.2
	– aukštos temperatūros krosnis
	ne mažiau, kaip iki 1950oC
	

	1.15.
	Vaizdo laukas šiluminio mikroskopo režime
	 ne mažesnis, kaip 10 × 10 mm
	

	1.16.
	Matavimo sistema, pavyzdžių laikiklis:
	matavimo sistema iš Al₂O₃, referencinis pavyzdys  iš Al₂O₃ skersmuo 20 mm ± 3 mm 1 vnt., skersmuo 10 mm± 3 mm 1 vnt.
	

	1.17.
	Galimybė keisti atmosferą arba vakuumą
	inertinė, redukuojanti aplinka arba vakuumas iki 10⁻⁵ mbar
	

	1.18.
	Duomenų įrašymas
	realaus laiko vaizdo fiksavimas (forma, kampas, paviršiaus įtempiai)
	

	1.19.
	Kalibravimas
	Automatinis, su referenciniu pavyzdžiu 
	

	1.20.
	Sąsaja
	USB arba analogiška
	

	1.21.
	Programinė įranga:
	– Temperatūrinis programavimas, ΔL, α (CTE) skaičiavimas
– ASCII / Excel eksportas
– Kelių kreivių palyginimas
– Quenching dilatometrija, TTT/CCT/CHT diagramos
	

	1.22.
	Valdymo sistema
	Į sistemos komplektą turi būti įtrauktas stacionarus kompiuteris su monitoriumi, kurio įstrižainė ne mažesnė kaip 23 coliai, skirtas prietaiso valdymui.
	

	2.
	Atitiktis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES (RoHS) reikalavimams
	Perkama įranga turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES (RoHS ) reikalavimus, ribojančius tam tikrų pavojingų medžiagų (švino, gyvsidabrio, kadmio, šešiavalenčio chromo, PBB ir PBDE) naudojimą elektros ir elektroninėje įrangoje.
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