Pirkimo sąlygų
1 priedo priedėlis

SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI
(Elektroninės keleivių informavimo sistemos Marijampolės autobusų stotyje)


	Eil. Nr.
	


Pavadinimas
	Reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos prekės atitikties techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinimas (kur reikalaujama, nurodyti tikslius siūlomos prekės techninius parametrus). 
	[bookmark: _Hlk212645407]Siūlomos Prekės gamintojo prekės techninis aprašymas ar kiti gamintojo išduoti dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.
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	1. LED lauko ekranai

	1.1. 
	Tipas
	Lauko SMD LED ekranas
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	1.2.
	Veikimo sąlygos 
	Turi būti pritaikytas pastoviam darbui 24 valandas per parą lauko sąlygomis, veikimo temperatūra -20+50℃, pritaikyti veikti Lietuvos klimato sąlygomis.
	įrašyti
	
Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	1.3.
	Modifikacija
	Visi siūlomi ekranai jų moduliai turi būti vieno gamintojo ir vieno modelio, surinkti naudojant tą patį technologinį procesą, vienoje gamybinėje bazėje. Visų ekranų mechaninė, elektros ir elektroninė įranga turi būti vienoda.
	įrašyti
	
X

	1.4.
	Modulio plotis
	500 mm (+/- 10%)
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	1.5.
	Modulio aukštis
	500 mm (+/- 10%)
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	1.6.
	Modulio storis
	100 mm (+/- 10%)
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	1.7
	Modulio svoris
	Ne sunkesnis kaip 10 kg
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	1.8.
	Modulis
	Spalvotas
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	1.9.
	Modulio technologija
	Kontrastas: ne prasčiau 5000:1
Rezoliucija: 128x128
Šviesumas: maksimalus šviesumas ne prasčiau nei 4500 nit.
Matymo kampas: neprasčiau nei 160/160.
Pikselių žingsnis: ne didesnis nei 4 mm
korpuso medžiaga: aliuminio profilis
Apsaugos lygis : IP66
Veikimo laikas: turi būti pritaikytas pastoviam darbui 24/7
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	1.10.
	Darbinė įtampa
	230 V
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	1.11.
	Duomenų perdavimas
	Mobilus ryšys per integruotą ar komplektuojamą modemą
	įrašyti
	
X

	1.12.
	Valdiklis
	Kartu su ekranu turi būti pateiktas kontroleris/kontroleriai ekrano valdymui
	įrašyti
	
X

	1.13.
	Grotuvas
	Kartu su ekranu turi būti pateiktas grotuvas informacijos perdavimui į valdiklį/valdiklius
	įrašyti
	
X

	1.14.
	Įrangos garantija
	Turi būti ne mažiau kaip 24 mėnesių prietaiso gamintojo garantija.
	įrašyti
	
X

	1.15.
	Papildomas segmentas aikštelės numerio žymėjimui iš abiejų korpuso pusių (numeris iš galinės korpuso pusės turi atspindėti šviesą)
	500x500 mm (+/-10%)
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	2. Vidaus ekranai

	

2.1
	Tipas
	Komercinės paskirties LED-backlit LCD/TFT active matrix tipo arba lygiaverčio tipo ekranas
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	2.2.
	Veikimo sąlygos 
	Turi būti pritaikytas pastoviam darbui 24 valandas per parą, veikimo temperatūra 0+40℃, tinkamas eksploatuoti tvirtinant prie sienos ekranu žemyn iki 15 laipsnių kampu.
	įrašyti
	

Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	2.3.
	Modifikacija
	Visi siūlomi ekranai turi būti vieno gamintojo ir vieno modelio. Visų ekranų mechaninė, elektros ir elektroninė įranga turi būti vienoda.
	įrašyti
	

X

	2.4.
	Įstrižainė
	55 colių (+/- 10%).
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	2.5.
	Svoris
	Ne sunkesnis kaip 20 kg
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	2.6.
	Ekrano technologija
	Ekrano orientacija: portretas / peizažas
Kontrastas: ne mažiau 1100:1
Rezoliucija: Ne prasčiau nei 3840 x 2160 (ne prastesnė nei Ultra HD (tarptautinis pavadinimas anglų k.)
Ryškumas: ne mažiau 500 nitų
Matymo kampas: neprasčiau nei 178º horizontaliai ir 178º vertikaliai.
Kraštinių santykis:16:9
Apsaugos laipsnis: ne žemesnis nei IP5x 
Veikimo laikas: turi būti pritaikytas pastoviam darbui 24/7
Gyvavimo laikas: ne mažiau 50 000 valandų
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	2.7.
	Jungtys
	Tinklo jungtis (Ethernet LAN) – ne mažiau nei 1 vnt.
Garso ir vaizdo jungtis (HDMI) – ne mažiau nei 2 vnt.
Duomenų perdavimo jungtis (ne senesnės kartos nei USB 2.0) – ne mažiau nei 1 vnt.
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	2.8.
	Darbinė įtampa
	230V, 50 Hz
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	2.9.
	Įrangos garantija
	Turi būti ne mažiau kaip 24 mėnesių prietaiso gamintojo garantija. 
	įrašyti
	X

	3. EKIS statinio autobusų išvykimo tvarkaraščio stoties lauke (LED modulinis ekranas)

	3.1.
	Išmatavimai
	Bendras LED modulių ekrano plotas 3000 mm x 1500 mm (+/-10%)
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	3.2.
	Modulis
	Siūlomi moduliai (18 LED modulių 500x500mm ) turi atitikti šios lentelės 1 dalies „LED lauko ekranai“ techninius reikalavimus 1.1.-1.14 punktus)
	įrašyti
	X

	4. EKIS statinio autobusų atvykimo tvarkaraščio stoties lauke (LED modulinis ekranas)

	4.1.
	Išmatavimai
	Bendras LED modulių ekrano plotas 2000 mm x 2000 mm (+/-10%)
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	4.2.
	Modulis
	Siūlomi moduliai (16 LED modulių 500x500mm ) turi atitikti šios lentelės 1 dalies „LED lauko ekranai“ techninius reikalavimus 1.1.-1.14 punktus)
	įrašyti
	X

	5. Reikalavimai programinio sprendimo funkcionalumui

	5.1.
	Visų reikalingų EKIS duomenų importavimas iš programos, skirtos autobusų eismo tvarkaraščių administravimui (autobusų stočių informacine sistema B-LINIJA)
	įrašyti
	X

	5.2.
	Autobusų eismo tvarkaraščių administravimo modulis
	įrašyti
	X

	5.3.
	Programinis modulis informacijos pateikimui į ekranus, sistemos konfigūravimas ir paleidimas
	įrašyti
	X

	5.4.
	Informacijos atvaizdavimas skirtingais pjūviais skirtinguose ekranuose
	įrašyti
	X

	5.5.
	Spalvų suderinimas
	įrašyti
	X

	5.6.
	Išdėstymo suderinimas
	įrašyti
	X

	5.7.
	Šrifto suderinimas
	įrašyti
	X

	5.8.
	Pritaikymas darbo aplinkai
	įrašyti
	X

	5.9.
	Tvarkaraščių, jų pasikeitimų atvaizdavimas
	įrašyti
	X

	5.10.
	Patogus tvarkaraščių redagavimas
	įrašyti
	X

	5.11.
	Funkcijų modifikavimo ir praplėtimo galimybė
	įrašyti
	X

	5.12.
	Ekranų turinys turi būti valdomas kiekvienam įrenginiui atskirai arba jų grupėms
	įrašyti
	X

	5.13.
	Programinis modulis turi turėti ekranų veikimo stebėjimo galimybę ir informuoti sistemos administratorių apie įrenginių veikimo sutrikimus (neveikimas, informacijos nerodymas ir pan.)
	įrašyti
	X

	5.14.
	Programinis modulis ir pati sistema turi būti apsaugota nuo nesankcionuoto prisijungimo
	įrašyti
	X

	5.15.
	Programinė įranga turi užtikrinti nepertraukiamą visos sistemos veikimą
	įrašyti
	X

	5.16.
	Užtikrinti elektroninės keleivių informavimo sistemos sprendimo palaikymą ir aptarnavimą 24 mėnesius po įrangos pristatymo, sumontavimo ir išbandymo/paleidimo.
	įrašyti
	X



Tiekėjo siūlomos prekės pagal šios lentelės 1-4 dalis taikoma aukščiausio energinio efektyvumo klasės (prieinamos Lietuvos Respublikos rinkoje) reikalavimas pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) sąrašo lentelės 8 pozicijos „Elektroniniai vaizduokliai“ reikalavimus (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5e125a10192a11e5bfc0854048a4e288/asr). Atitiktis šiam reikalavimui bus tikrinama Sutarties vykdymo metu t. y. prekių pristatymo metu.

