                    2 priedas
VAIZDO FILMAVIMO IR GARSO ĮRAŠYMO FILMAVIMUOSE BEI POSTPRODUKCIJOS TECHNIKOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Bendra informacija ir reikalavimai:
1. VšĮ Lietuvos muzikos ir teatro akademija (toliau – LMTA arba Perkančioji organizacija) siekia įsigyti vaizdo filmavimo ir garso įrašymo filmavimuose bei postprodukcijos techniką (toliau – Prekės/Įranga). 
2. Reikalavimai Prekėms pateikti šioje techninėje specifikacijoje.
3. Pirkimas skaidomas į 6 (šešias) pirkimo dalis:
I pirkimo dalis – Garso įrašymo filmavimuose technika;
II pirkimo dalis – Kameros technika;
III pirkimo dalis - Apšvietimo technika;
IV pirkimo dalis - Montažo technika;
V pirkimo dalis - Garso apdorojimo technika;
VI pirkimo dalis - Garso apdorojimo technikos priedai.
4. Techninėje specifikacijoje vartojamos sąvokos:
4.1. Dokumentacija – gamintojo dokumentai (vartotojo vadovai, techniniai pasai, kita gamintojo teikiama informacija apie prekės parametrus) arba gamintojo internetinio puslapio nuoroda (-os), kuriuose pateikiama gamintojo informacija apie siūlomos prekės atitikimą reikalaujamam parametrui / specifikacijai.
4.2. Dokumentacija turi būti parengta prekės gamintojo, o ne trečiųjų šalių. Jeigu prekė sudaryta iš kitų gamintojų įrangos ar dalių gali būti teikiama tiek galutinės prekės, tiek prekės komplektuojančios dalies gamintojo Dokumentacija.
4.3. Tiekėjas prie konkretaus reikalavimo nurodo, kuri tiekėjo su pasiūlymu teikiama Dokumentacija patvirtina atitikimą nurodytam konkrečiam reikalavimui.
4.4. Perkančioji organizacija prašo tiekėjų, kad nurodant Dokumentacijos pavadinimą, kartu būtų pateikiama nuoroda į konkretų puslapį, paragrafą ir pan., kai tai yra įmanoma, sklandesniam tiekėjų pasiūlymų vertinimui.
5. [bookmark: _Hlk42000936]Jei Prekių gamintojas nuo pasiūlymo pateikimo momento iki Prekių pristatymo termino nustoja gaminti siūlomą Prekę (ar Prekės sudedamąsias dalis), tiekėjas, gavęs rašytinį Perkančiosios organizacijos sutikimą, gali pristatyti to paties gamintojo kitą prekę, atitinkančią Techninėje specifikacijoje nurodytus Prekės (ar jos dalies) siūlomus parametrus arba geresnius nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai, kartu pateikiant Prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad gamintojas nebegamina Techninėje specifikacijoje nurodytos Prekės (ar jos dalies). Nesant to paties gamintojo asortimente nurodytas sąlygas atitinkančių prekių, pateikęs tai pagrindžiantį gamintojo patvirtinimą ar kitą įrodantį dokumentą, tiekėjas, gavęs perkančiosios organizacijos raštišką sutikimą, gali pristatyti kito gamintojo prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytus prekių (ar jų dalies) siūlomus parametrus arba geresnius, nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai.
6. Visos Prekių programinės įrangos licencijos (jei taikoma) turi būti suteikiamos neribotam laikui (jei nenurodyta kitaip).
7. Prekės turi būti komplektuojamos:
7.1. su visais Prekių gamintojo įprastoje Prekių komplektacijoje nurodytais priedais (t.y. tais priedais, kurie nurodyti gamintojo dokumentacijoje), jeigu nėra nurodyta kitaip;
7.2. su visais tinkamam Prekių veikimui reikalingais priedais – montavimo medžiagomis, priedais, kabeliais ir pan., jeigu tokie priedai reikalingi tinkamam Prekių veikimui, net jei tai atskirai nėra nurodyta.
8. Visa Įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota angl. refurbished), nepažeistose gamintojo pakuotėse.
9. Tiekėjai gali siūlyti ir geresnių parametrų Prekes, negu nurodyta 1-6 lentelėse.
10. Visoms Prekėms privalo būti suteikiama ne mažesnė, kaip 24 (dvidešimt keturių) mėn. garantija.
11. Prekių pristatymo terminas – ne vėliau kaip 3 (trys) mėnesiai nuo Sutarties pasirašymo dienos.
II. Konkretūs reikalavimai:

I pirkimo dalis – Garso įrašymo filmavimuose technika:
	
	
	

	Mikrofonas
	6 vnt.
	

	Aprašymas 
	Kryptinis mikrofonas su pakankamu šoninių garsų slopinimu, maitinamas nuo fantominio šaltinio arba savo turimo elemento. Pilno dažnių spektro, su galimybe filtruoti žemus dažnius, taip pat nežymiai padidintu jautrumu aukštiems dažniams, kad pagerintų kalbos aiškumą. Lengvas, patvarus metalinis korpusas.
	

	Tipas
	Kondensatorinis, superkardioidė
	

	Korpusas
	Juodas, anoduoto lengvo metalo 
	

	garso slėgio lygis
	ne mažiau 130 dB SPL (120 dB maitinant nuo baterijos)
	

	Jautrumas
	ne mažiau 20 mV/Pa (17 mV/Pa - su baterija)
	

	Nominali varža
	ne mažiau 25 Ω
	

	Lygiavertis triukšmo lygis
	iki 15 (17 - su baterija) dB
	

	Matmenys
	ne daugiau 28 x 260 mm, bet ne trumpesnis 200 mm
	

	Dažnio atsako diapazonas
	ne siauresnis: 40 - 20000 Hz
	

	Maitinimas
	Fantominis 48 V, plius papildomas - įstatoma baterija 1,2 - 1,5 V
	

	Jungtis
	XLR
	

	Svoris
	ne daugiau 130 g
	

	Radio mikrofonų sistema
	8 kompl.
	

	Aprašymas 
	Radio mikrofono komplektas: prisegamas visakryptis mikrofonas, siųstuvas, imtuvas su dviguba priėmimo sistema
	

	Imtuvas:
	 
	

	Nešantys dažniai
	470-560 MHz ribose
	

	Priėmimo tipas
	dviejų antenų metodas
	

	Perduodama garso dažnių juosta
	ne siauriau 25 Hz - 18 000 Hz
	

	Iškraipymų lygis (T.H.D)
	ne daugiau 1% (1 kHz sinusinė banga, 5 kHz moduliacija)
	

	Garso išėjimo jungtis
	mini Jack (3,5 mm diametro, trijų kontaktų)
	

	Signalo triukšmo santykis
	ne mažiau  60 dB (1 kHz sinusinė banga, 5 kHz moduliacija)
	

	Anloginio garso išėjimo lygio keitimas
	ne mažiau -12dB - +12dB
	

	Ausinių išėjimas
	mini Jack (3,5 mm diametro)
	

	Ausinių išėjimo garso stiprumas
	ne mažiau 10 mW 16 Om apkrovai
	

	Maitinimas
	du AA ekementai, 5V USB-C jungtis
	

	Svoris
	ne daugiau  140 g be baterijų
	

	Siųstuvas:
	 
	

	Nešantys dažniai
	470-560 MHz ribose
	

	siųstuvo galingumas
	maksimalus ne mažiau 30 mW
	

	mikrofono kapsulė
	Elektra valdomas retkondensatorius
	

	Mikrofono kryptingumas
	visakryptis
	

	mikrofono jungtis
	fiksuojama mini Jack (3,5 mm diametro, trijų kontaktų)
	

	Perduodama garso dažnių juosta ne siauriau
	25 Hz - 18 000 Hz
	

	Signalo triukšmo santykis
	ne mažiau  60 dB (1 kHz sinusinė banga, 5 kHz moduliacija)
	

	Iškraipymų lygis (T.H.D)
	ne daugiau 1% (1 kHz sinusinė banga, 5 kHz moduliacija)
	

	Mikrofono signalo mažinimo gaimybė
	ne mažiau 0-25 dB
	

	Garso vėlavimas
	ne daugiau 0,4 ms
	

	Maitinimas
	du AA ekementai, 5V USB-C jungtis
	

	Maitinimo elementų darbo trukmė
	Naudojan AA alkaline elementus apie 8 val.
	

	Svoris be elementų
	ne daugiau 85 g
	

	Rekorderis
	8 vnt.
	

	Aprašymas
	profesionalus garso įrašymo įrenginys, turintis 32 bitų slankiojo įrašymo ir dvigubus AD keitiklius, užtikrinančius maksimalų dinaminį diapazoną. Turintis 6 įvestis, tikslų vidinį laiko kodą, kelias maitinimo parinktis ir belaidį valdymą
	

	Įėjimai
	6 atskiri įėjimai su fiksuojamomis XLR jungtimis
	

	Fantominis maitinimas
	+24/+48V, ne mažiau 10mA kiekvienam kanalui
	

	priešstiprintuviai
	Aukštos kokybės mikrofonų stiprintuvai, kurių stiprinimas ne mažiau 70 dB, o EIN – mažiau nei -125 dBu
	

	Limiteriai
	išankstinio stebėjimo hibridiniai
	

	Vidinis Time Code
	Tikslus laiko kodas (0,2 ppm įjungus ir išjungus), įvestis/išvestis per 3,5 mm stereo mini lizdą; kadrų mažinimo / nemažinimo formatai su „Jam Sync“
	

	Maitinimas
	Trys skirtingi maitinimo šaltiniai: 4 AA baterijos, „Sony“ L serijos baterijos arba 12 V kintamosios srovės adapteris
	

	Ausinių stiprintuvas
	ne mažiau 100 mW
	

	Laikmena
	SD/SDHC/SDXC kortelių lizdas, iki 1 TB
	

	Įrašymo formatai
	44.1/47.952/48/48.048/88.2/96/192 kHz, 16/24-bit/32-bit float, mono/stereo/2-8ch poly, BWF/iXML
	

	Maksimalus vienu metu įrašymo takelių skaičius:
	ne mažiau 14-kos
	

	Papildomos galimybės
	6 įėjimų / 4 išėjimų USB garso sąsaja (iki 32 bitų slankiojo dažnio* / 96 kHz)
	

	Papildomos galimybės
	Galimybė naudoti kaip garso sąsają ir tuo pačiu įrašyti į SD kortelę (iki 48 kHz)
	

	Matmenys
	ne daugiau 110 mm x 120 mm x 65 mm
	

	Svoris
	ne daugiau 600 g
	

	Laikiklis mikrofonui su  apsauga nuo vėjo
	6 vnt.
	

	Aprašymas
	Lengvas, tvirtas laikiklis, izoliuojantis mikrofoną nuo vibracijų, pritaikytas mikrofonams, kurių ilgis iki 325 mm. Turi lengvai nuimamą cepeliną. Rankenoje įmontuotas pereinamas kabelis mikrofono pajungimui su išriniu laidu.
	

	Tvirtinimas
	prie bet kokios standartinės „meškerės“
	

	Svoris
	ne daugiau 600 g
	

	Išmatavimai
	490 ilgio, ir 125 skersmens, kad galima būtų užmauti standartinį „kailį“.
	

	kailis
	Dirbtinio akustiškai skaidraus kailio gaubtas, užmaunamas ant mikrofono laikiklio cepelino
	

	Medžiaga
	akustiškai skaidri turinti sandarų užsegimą
	

	Svoris
	ne daugiau 130 g
	

	Išmatavimai
	galimas ilgis nuo 510 mm iki 520 mm, galimas skersmuo nuo 165mm iki  175 mm
	

	„Meškerė“
	6 vnt.
	

	Aprašymas
	„Meškerės“ tipo bumo laikiklis. Lengvas, keičiačo ilgio, lengvai fiksuojamas su standartiniu antgaliu
	

	Ilgis išskleistas
	ne trumpesnis nei 4,8 m
	

	Ilgis minimalus
	ne ilgesnis nei 1,3 m
	

	Korpusas
	Lengvas anglies pluošto, kelių sekcijų
	

	Svoris
	ne daugiau 1100 g
	

	Mikrofonas ant kameros su apsauga nuo vėjo
	6 vnt.
	

	Aprašymas
	Kompaktiškas kryptinis mikrofonas tvirtinamas ant kameros, turintis gerą vibracijų, smūgių izoliaciją
	

	Dažnių diapazonas
	nuo ne daugiau nei 55 Hz, ir iki ne mažiau nei 20 000 Hz
	

	Garso slėgis
	maksimalus ne mažiau nei 130 dB SPL
	

	Žemų dažnių slopinimas
	yra galimybė pasirinkti
	

	kryptingumas
	Superkardioidė
	

	kapsulės tipas
	prepoliarizuotas kondensatorius
	

	jungtis
	mini Jack (3,5 mm)
	

	Maitinimas
	2 - 10V, arba vidinė 1,5V baterija
	

	tvirtinimas
	
	

	Ilgis
	ne ilgesnis nei 250 mm
	

	svoris
	ne daugiau nei 100 g
	

	kailis
	tinkama mikrofonui ant kameros, darbui lauko sąlygomis, efektyvus vėjo slopinimas
	

	
II pirkimo dalis – Kameros technika:


	

	Skaitmeninė kamera
	6 vnt.
	

	Aprašymas 
	Skaitmeninis pilno kadro fotoaparatas, skirtas aukštos kokybės vaizdo įrašymui ir fotografijai įvairiomis apšvietimo sąlygomis.
	

	Svoris
	Iki 800 g
	

	Spalva
	Juoda
	

	Jutiklis
	Pilno kadro (Full Frame), CMOS tipo.
	

	Efektyvioji raiška
	Ne mažiau kaip 12 MP
	

	ISO jautrumas
	Nuo ne mažiau kaip 80 iki ne mažiau kaip 100000 
	

	Sensoriaus dydis
	ne mažiau kaip: 36x2435,6 x 23,8
	

	Vaizdo įrašymas
	4K raiška (3840×2160) ne mažiau kaip 120 kadrų per sekundę.
	

	
	10 bitų 4:2:2 spalvų gylis.
	

	Mikrofonas
	Yra (Stereo)
	

	Maksimali skiriamoji geba
	Ne mažiau kaip 4200 × 2800 pikseliai.
	

	Vaizdo stabilizacija
	5 ašių, integruota korpuse
	

	Automatinis fokusavimas
	Ne mažiau kaip 700 fokusavimo taškų
	

	Baltos spalvos balansas: 
	Ne blogiau kaip: automatinis, debesuotas, spalvų temperatūra, dienos šviesa, blykstė, fluorescencinė, kaitrinė, šešėlis, povandeninis
	

	Užrakto greitis
	ne blogiau kaip 1/8000 - 30 sekundžių 
	

	Ekranas
	Pasukamas, lietimui jautrus, ne mažiau kaip 3 colių įstrižainės
	

	Sąsajos
	Wi-Fi ir Bluetooth
	

	Išorinės blykstės prijungimo galimybė
	Taip
	

	Dinaminis diapazonas, spalvų profiliai, garso / vaizdo kokybės detalės
	Palaikomi gama profiliai: Log, HLG HDR režimas, RAW HDMI išėjimas
	

	Palaikomi formatai
	JPEG, RAW/ARW, XAVC S
	

	Jungtys
	HDMI (pilno dydžio), USB-C, ausinių bei mikrofono lizdai.
	

	Kortelių lizdai
	Ne mažiau kaip 2 lizdai CFexpress tipo A arba SD UHS-II.
	

	Baterija
	Originali gamintojo, su galimybe krauti per USB-C.
	

	Pristatymo reikalavimai:
	Komplekte turi būti originalus akumuliatorius, pakrovėjas/krovimo laidas, jutiklio dangtelis, dirželis. 
	

	Garantija
	ne trumpesnė kaip 24 mėn.
	

	Objektyvas
	6 vnt.
	

	Aprašymas 
	Standardinis platus-portretinis kintamo židinio nuotolio objektyvas su nuolatine f/2.8 diafragma, skirtas pilno kadro kameroms
	

	Židinio nuotolis
	Diapazonas ne mažesnis kaip 30 mm – 70 mm
	

	Diafragma
	Atviriausia ne blogiau - f/2.8; uždariausia - ne blogiau f/22
	

	Mažiausias fokusavimo atstumas
	ne daugiau kaip: 0,18 m plačiame židinio nuotolyje / 0,38 m tele pozicijoje
	

	Didžiausias reprodukcijos santykis (magnifikacija)
	1:2,7 (plačioje padėtyje) / 1:4,1 (tele)
	

	Svoris
	Ne daugiau 700 gr
	

	Zoom / išsiplėtimo mechanizmas
	Talpinantis konstrukciją su išoriniu išsiplėtimu (kai keičiamas židinio nuotolis)
	

	Suderinamumas
	Turi tikti 1 pozicijoje siūlomam foto aparatui
	

	Komplektacija
	Priekinis ir galinis dangteliai, blenda
	

	Garantija
	Ne trumpesnė kaip 24 mėn
	

	Apsauginis rėmas "cage" 
	6 vnt.
	

	Aprašymas
	Apsauginis ir aksesuarų tvirtinimui skirtas  kameros rėmas 
	

	Suderinamumas
	Modelis turi būti tinkamas perkamoms kameroms
	

	HDMI bei Type-C jungčių apsauga
	Taip
	

	Viršutinė rankena "top handle"
	
	

	Cold shoe hot shoe tipo laikikliai
	ne mažiau 2 vnt.
	

	1/4 tipo sriegiai
	ne mažiau 10 vnt. 
	

	3/8 tipo sriegiai
	ne mažiau 2 vnt.
	

	bėgelis
	1vnt. NATO tipo arba 1 vnt. QD tipo
	

	galimybė nuimti
	Taip
	

	Šoninė rankena "side handle"
	
	

	hot shoe tipo laikikliai
	ne mažiau 1 vnt.
	

	1/4 tipo sriegiai
	ne mažiau 3 vnt.
	

	galimybė nuimti
	Taip
	

	Stovas
	6 vnt.
	

	Aprašymas
	Trikojis stovas su "fluid drag" tipo kameros tvirtinimo galva.
	

	Aukštis
	Suskleistoje pozicijoje ne aukštesnis nei 75 cm, pilnai išskleistas ne žemesnis nei 150 cm.
	

	Svoris
	Ne mažesnis kaip 3 kg ir ne didesnis kaip 5 kg 
	

	Nešamasis svoris
	Ne mažesnis kaip 2 kg ir ne didesnis kaip 10 kg
	

	Kameros tvirtinimo galva
	
	

	Tipas
	"Fluid drag": skystį naudojanti sistema judesiams "pan" bei "tilt".
	

	svorinis fiksuotas balansas
	pritaikytas kameroms nelengvesnėms nei 2 kg ir ne sunkesnėms nei 10 kg
	

	tvirtinimas
	Turi būti greito aikštelės nuėmimo jungtis.
	

	Kojų vamzdžių sienelės
	
	

	ploniausių vamzdžių skersmuo
	ne mažiau 14 mm / ne daugiau 16 mm
	

	storiausių vamzdžių skersmuo
	ne mažiau 20 mm ne daugiau 23 mm.
	

	Baterija
	12 vnt.
	

	Tipas
	Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius,  be atminties efekto
	

	Įtampa
	7.2 V
	

	Talpa
	Ne mažesnė kaip 2280mAh
	

	mikroprocesorius
	integruotas,  kuris tiksliai apskaičiuoja likusį baterijos veikimo laiką procentaisminutėmis ir rodantis likusį jį kameros LCD 
	

	Sertifikatai
	CE arba /CI,arba UN38.3arba, PSEarba, KC
	

	Suderinamumas
	Modelis turi būti tinkamas perkamoms kameroms
	

	Kortelė - laikmena
	12 vnt.
	

	Aprašymas
	SD tipo atminties kortelė
	

	Talpa
	ne mažesnė 255 GB
	

	DSLR funkcijos
	serijinis fotografavimas, greitas fotografavimas,  RAW ir JPG įrašymas, taip pat RAW ir JPEG įrašymas, vaizdo įrašų fiksavimas (4K, 3D ir Full HD).
	

	Rašymo rezoliucija
	ne mažiau  4K 
	

	Rašymo  greitis
	ne mažiau 120mb/s
	

	Rašymo apsauga
	Taip
	

	Skaitymo greitis
	ne mažiau  250mb/s 
	

	Klasė
	Ne žemesnė UHS-II V60
	

	
III pirkimo dalis - Apšvietimo technika:

	

	Led prožektorių su priedais komplektas
	2 kompl.
	

	1 komplekto sudėtis:
	
	

	8 vnt.
	prožektorius
	

	16 vnt.
	varžtas skirtas vamzdžiams Eyebolt tipo
	

	16 vnt.
	metalinis laikiklis vamzdžių tvirtinimui 
	

	16 vnt.
	Babypin“ dvigubas kaištis su 1/4 sriegiu
	

	8 vnt.
	sulankstomas stovas LED lempoms 
	

	1 vnt.
	transportavimo dėklas (juodas)  su integruoa prožektorių įkrovimo funkcija
	

	1 vnt.
	Power box
	

	1 vnt.
	Elektros kabelis
	

	8  vnt. 
	DC tipo jungtys/kabeliai
	

	8  vnt. 
	guminės apsaugos nuo drėgmės pakrovimo jungtim
	

	8  vnt. 
	Tvitinimo plokštelė kryptiniam prožektorių tvirtinimui
	

	4  vnt. 
	Tvitinimo plokštelė su 16mm pirštu lygiagrečiam laikiklių tvirtinimui
	

	1 vnt.
	Siūstuvas
	

	Prožektorių tipas
	Led tipo vamzdžio formos prožektoriai
	

	Ilgis
	Ne mažesnis kaip 1 metras
	

	diametras
	ne storesnis nei Ø1.7”
	

	Spalvų tikslumas
	Ne mažesnis kaip CRI 96
	

	Spalvos temperatūros diapazonas
	ne didesnis kaip 1750K ir ne mažesnis kaip 20000K
	

	Šviesos intensyvumas 
	ne mažesnis 
	

	Galingumas
	Ne mažesnis kaip 70w
	

	Pikseliai
	Ne mažiau kaip 16 vnt. prožektoriuje
	

	CRMX valdymas
	Integruotas prožektoriuje
	

	Baterija
	Integruota prožektoriuje, deklaruojamas prietaiso veikimo laikas ne mažesnis kaip 18 val.
	

	IP reitingas
	Ne mažesnis kaip IP65
	

	Kabelio tipas 
	EU
	

	Kabelio ilgis
	ne mažiau 15 m
	

	Siųstuvas
	skirtas valdyti bei programuoti LED prožektorius. Su įkrovimo laidu, DMX kabeliu ir dėklu.
	

	Naudojami ryšiai
	wifi ir bluetooth ( Turi prisijungti prie išmaniojo telefono prietaisų valdymui/programavimui.)
	

	veikimo trukmė
	ne mažiau 17 val.
	

	dažnis
	Ne mažesnis kaip 2,4GHz
	

	Suderinamumas
	Modelis turi būti tinkamas perkamiems prožektoriams
	

	Viso komplekto svoris 
	Ne daugiau 40 kg
	

	
IV pirkimo dalis - Montažo technika:

	



	Kompiuteris
	5 vnt.
	

	Procesoriaus tipas
	ARM
	

	Procesoriaus branduoliai
	Ne mažiau nei 10 branduolių
	

	Grafinės posistemės branduoliai
	Ne mažiau nei 10 branduoliai
	

	Atmintinės pralaidumas
	Ne mažiau nei 120 GB/s
	

	Video kodavimo instrukcijos (Hardware-accelerated)
	H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW
	

	Operatyvinė atmintis
	Ne mažiau nei 24 GB
	

	Atminties kiekis
	Ne mažiau nei 512 GB
	

	Ivesties / išvesties jungtys
	Ne mažiau nei 3 Thunderbolt 5 (120 Gb/s)
Ne mažiau nei 1 1Gb Ethernet
Ne mažiau nei 1 SDXC kortelių skaitymo lizdas
Ne mažiau nei 1 HDMI 2.1
Ne mažiau nei 1 3.5 mm headphone jack
	

	Bevielio ryšio standartai
	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth 5.3
	

	Vaizdo monitorius
	5 vnt.
	

	Ekrano įstrižainė
	Ne mažiau nei 27 colio
	

	Ekrano rezoliucija
	Ne mažiau nei 2560x1440
	

	Ekrano matricos tipas
	IPS
	

	Ekrano ryškumas
	Ne mažiau nei 350 cd/m² 
	

	Ekrano reakcijos laikas
	Ne daugiau nei 5 ms (GTG)
	

	Kontrastas
	Ne mažiau nei 1000:1
	

	Ekrano vertikalus / horizontalus matymo kampas
	Ne mažiau nei 178 °
	

	Ekrano dažnis
	Ne mažiau nei 144Hz
	

	Jungtys
	Ne mažiau nei 1 USB-C 
Ne mažiau nei 2 USB-A
Ne mažiau nei 1 HDMI 2.0
USB hub
	

	Stovas
	Yra, reguliuojamo aukščio.
	

	Pelės ir klaviatūros komplektas
	5 kompl.
	

	Belaidis ryšys
	Bluetooth
Veikimo atstumas ne mažiau nei 10m
	

	Jutiklis
	Optinis
	

	Judėjimo raiška
	Ne mažiau nei 1000 DPI
	

	Mygtukų kiekis
	Ne mažiau nei 3 (pelė)
	

	Pritaikymas operacinėms sistemoms
	Mac OS ir Windows
	

	Ratukas (Scroll wheel)
	Taip
	

	Spalva
	Juoda  arba tamsi pilka
	

	Baterijos veikimo laikas
	Ne mažiau nei 12 mėnesių
	

	Baterijos tipas
	1xAA (pelė)
2xAA (klaviatūra)
	

	Klaviatūros raidynas
	US, funkciniai mygtukų žymėjimas WIN/Mac os, skaičių klaviatūra
	

	Ausinės
	5 vnt.
	

	Ausinių tipas
	Uždaro tipo
	

	Laidas
	Ne mažiau nei 1.2 m
	

	Jungtis
	3.5 mm
	

	Dizainas
	Apgaubiančios ausis
	

	Varža
	ne mažiau nei 24 omų
	

	Jautrumas SPL (garso slėgio lygis)
	ne mažiau nei 98 dB
	

	Dažnio atsakas
	12 - 22 000 Hz
	

	Svoris
	ne daugiau nei 120 g 
	

	Apsauga nuo vagystės
	5 vnt.
	

	Tipas
	Aliuminio rėmas, suderinamas su kompiuteriu, su užraktu
	

	VESA standartas
	100 x 100, 75 x 75
	

	Spalva
	Juoda / Tamsi
	

	
V pirkimo dalis - Garso apdorojimo technika:

	

	Garso kolonėlė
	8 vnt.
	

	Aprašymas
	2 krypčių (woofer + tweeter) aktyvus monitorius
	

	Galia (woofer)
	ne mažiau kaip 90 W, ne daugiau kaip 120 W
	

	Galia (tweeter)
	ne mažiau kaip 50 W, ne daugiau kaip 70 W
	

	Dažnių juostos apimtis (±6 dB)
	nuo ~53 Hz iki ~21 kHz
	

	Dažnių juostos apimtis (±3 dB)
	nuo ~57 Hz iki ~21 kHz
	

	Tikslumas (±1,25 dB)
	nuo ~61 Hz iki ~20 kHz
	

	Išsklaidymo / dispersija
	simetriška horizontaliai; siauresnė vertikaliai
	

	Kriokliavimo dažnis (crossover)
	apie 1,8 kHz
	

	Skirstymo nuolydis
	~48 dB/okt. (aukštų dažnių dalis)
	

	Įvesties tipas (analoginis)
	balansinis (XLR / ¼″ jack)
	

	Įėjimo varža
	apie 14 kΩ
	

	Maks. įėjimo lygis (analoginis)
	+24 dBu (esant tam tikram nustatymui)
	

	Santykinis triukšmas / savasis triukšmas
	< 20 dB(A) (matavimas 10 cm atstumu)
	

	Iškraipymai (THD)
	< 0,5 % (vidutiniškai, >200 Hz)
	

	Maksimalus garso slėgis (SPL)
	~108,8 dB SPL (3 % THD, 1 m)
	

	Aukštųjų dažnių membrana
	~25 mm (1″)
	

	Žemųjų dažnių garsiakalbis (woofer)
	~100 mm (4″)
	

	Maitinimo įtampa
	100 – 240 V AC, 50 / 60 Hz
	

	Energijos suvartojimas budėjimo (standby)
	< 0,33 W
	

	Energijos suvartojimas budinimo režime (idle)
	~9 W
	

	Energijos suvartojimas pilnu režimu
	~180 W
	

	Darbinė temperatūra / drėgmė
	nuo +10 °C iki +40 °C; < 75 % RH
	

	Saugojimo / transportavimo temperatūra
	nuo –25 °C iki +60 °C; < 90 % RH
	

	Tvirtinimo taškai
	du M6 sriegiai, atstumas ~70 mm, gylis ~15 mm
	

	A/D / D/A keitikliai
	Ne mažiau kaip 24 bitai
	

	Vidinis diskretizavimo dažnis
	Ne mažiau kaip 48 kHz
	

	Dinaminis diapazonas (A/D)
	≥ 114 dB (A)
	

	Dinaminis diapazonas (D/A, woofer)
	≥ 114 dB (A)
	

	Dinaminis diapazonas (D/A, tweeter)
	≥ 117 dB (A)
	

	Latencija (A–D–A)
	~2 ms
	

	Delay / delsa valdymas
	0 – 70 ms, žingsnis ~0,1 ms
	

	Išlyginimo galimybės
	bent 8 parametriniai EQ + low/high shelf
	

	Automatinė kambario kalibracija
	privaloma galimybė
	

	Protekcinės grandinės
	soft clip, peak ir termo apsaugos woofer/tweeter
	

	Crossover fazinis koregavimas
	linijinės fazės (apie 170 Hz – 16 kHz)
	

	Įjungimo / stand-by valdymas
	per programinę įrangą / tinklą
	

	Nuotolinis valdymas
	per tinklo jungtį (RJ45, IP)
	

	Akustinės korekcijos nustatymai
	kelios (pvz. +0, –1,5, –3, –4,5 dB)
	

	Garso kolonėlė
	6 vnt.
	

	Aprašymas
	2 krypčių (woofer + tweeter) aktyvus monitorius
	

	Galia (woofer)
	ne mažiau kaip 130 W, ne daugiau kaip 160 W
	

	Galia (tweeter)
	ne mažiau kaip 90 W, ne daugiau kaip 110 W
	

	Dažnių juostos apimtis (±6 dB)
	nuo ~44 Hz iki ~21 kHz
	

	Dažnių juostos apimtis (±3 dB)
	nuo ~47 Hz iki ~20 kHz
	

	Tikslumas (±1,25 dB)
	nuo ~51 Hz iki ~20 kHz
	

	Išsklaidymo / dispersija
	simetriška horizontaliai (~±80°); siauresnė vertikaliai (~±60°)
	

	Kriokliavimo dažnis (crossover)
	apie 1,8 kHz
	

	Skirstymo nuolydis
	~48 dB/okt. (aukštųjų dažnių dalis)
	

	Įvesties tipas (analoginis)
	balansinis (XLR / ¼″ jungtis)
	

	Įvesties tipas (skaitmeninis)
	S/PDIF arba tinklo jungtis (RJ45), 75 Ω
	

	Įėjimo varža (analoginė)
	apie 10–15 kΩ
	

	Maks. įėjimo lygis (analoginis)
	ne mažiau kaip +24 dBu
	

	Santykinis triukšmas / savasis triukšmas
	ne daugiau kaip 20 dB(A) (matavimas 10 cm atstumu)
	

	Iškraipymai (THD)
	ne daugiau kaip 0,5 % (vidutiniškai, >200 Hz)
	

	Maksimalus garso slėgis (SPL)
	ne mažiau kaip 116 dB SPL (3 % THD, 1 m)
	

	Aukštųjų dažnių membrana
	~25 mm (1″)
	

	Žemųjų dažnių garsiakalbis (woofer)
	~130 mm (5,25″)
	

	Maitinimo įtampa
	100 – 240 V AC, 50 / 60 Hz
	

	Energijos suvartojimas budėjimo (standby)
	ne daugiau kaip 0,3 W
	

	Energijos suvartojimas ramybės būsenoje (idle)
	apie 17 W
	

	Energijos suvartojimas pilnu režimu
	ne daugiau kaip 320 W
	

	Darbinė temperatūra / drėgmė
	nuo +10 °C iki +40 °C; < 75 % RH
	

	Saugojimo / transportavimo temperatūra
	nuo –25 °C iki +60 °C; < 90 % RH
	

	A/D / D/A keitikliai
	Ne mažiau kaip 24 bitų rezoliucija
	

	Vidinis diskretizavimo dažnis
	48 kHz arba didesnis
	

	Dinaminis diapazonas (A/D)
	ne mažesnis kaip 114 dB (A)
	

	Dinaminis diapazonas (D/A, woofer)
	ne mažesnis kaip 114 dB (A)
	

	Dinaminis diapazonas (D/A, tweeter)
	ne mažesnis kaip 117 dB (A)
	

	Latencija (A–D–A)
	ne daugiau kaip 2 ms
	

	Delay / delsa valdymas
	nuo 0 iki 70 ms, žingsnis ~0,1 ms
	

	Išlyginimo galimybės
	bent 8 parametriniai EQ + low/high shelf
	

	Automatinė kambario kalibracija
	privaloma galimybė (per programinę įrangą ar tinklą)
	

	Protekcinės grandinės
	soft clip, peak ir terminės apsaugos woofer/tweeter
	

	Fazinis koregavimas
	linijinės fazės (~120 Hz – 16 kHz)
	

	Įjungimo / stand-by valdymas
	galimybė per tinklą ar programinę įrangą
	

	Nuotolinis valdymas
	per tinklo jungtį (RJ45, IP valdymas)
	

	Akustinės korekcijos nustatymai
	bent keturi lygio profiliai (žemų / aukštų dažnių kompensacija)
	

	Crossover valdymas / filtrai
	DSP valdomi, 48 dB/okt. nuolydis
	

	Sistemos sinchronizacija
	palaikymas per skaitmeninį ar tinklo signalą
	

	Kalibravimo programinė įranga
	galimybė naudoti kalibravimo sistemą su mikrofonu
	

	Atminties funkcija (profiliai)
	ne mažiau kaip 3 vartotojo nustatymai
	

	Bosinė kolonėlė
	1 vnt.
	

	Formatas / paskirtis
	Aktyvus subwoofer, skirtas studijiniam žemų dažnių pratęsimui
	

	Žemųjų dažnių garsiakalbis
	Apie 265 mm (10 colių)
	

	Dažnių juostos apimtis (±6 dB)
	Nuo ~16 Hz iki ~800 Hz
	

	Dažnių juostos apimtis (±3 dB)
	Nuo ~18 Hz iki ~750 Hz
	

	Maksimalus garso slėgis (SPL)
	Ne mažiau kaip 105 dB SPL (50–100 Hz diapazone, 3% THD)
	

	Savasis triukšmas
	Ne daugiau kaip 20 dB(A)
	

	Iškraipymai (THD)
	Ne daugiau kaip 0,5% (>70 Hz)
	

	Bass manager / maršrutizavimas
	Turi būti įdiegtas 2.0 / 0.1 tipo maršrutas
	

	Įvestys / išvestys
	Bent du analoginiai XLR įėjimai/išėjimai, AES3 / S/PDIF 24 bitai iki 192 kHz
	

	Įėjimo varža
	Daugiau kaip 13 kΩ
	

	Maksimalus įėjimo lygis
	Ne mažiau kaip +24 dBu
	

	Galia (stiprintuvas)
	Apie 256 W RMS
	

	Energijos suvartojimas (budėjimo režime)
	Ne daugiau kaip 0,3 W
	

	Energijos suvartojimas (tuščioji eiga)
	Apie 18 W
	

	Energijos suvartojimas (pilna apkrova)
	Apie 410 W
	

	Darbinė temperatūra
	Nuo +10 °C iki +40 °C
	

	Saugojimo temperatūra
	Nuo –25 °C iki +60 °C
	

	A/D / D/A keitikliai
	Ne mažiau kaip: 24 bitų, 192 kHz
	

	Dinaminis diapazonas
	Daugiau kaip 119 dB
	

	Signalo maršrutų valdymas
	Bent keturi maršruto režimai (Right, External Bass Management ir kt.)
	

	Įvesties jautrumo reguliavimas
	Nuo +2 dB iki –12 dB
	

	Lūžio dažnis
	Apie 80 Hz (DSP valdomas)
	

	DSP valdymas
	Per tinklo programinę įrangą; EQ, delay, kambario korekcija
	

	Delay valdymas
	Iki 100 ms
	

	Protekcinės grandinės
	Clip, overtemperature, srovės apsaugos
	

	Automatinis išjungimas
	Galimybė įjungti / išjungti automatinį budėjimą
	

	Akustinės / fazės korekcijos
	Turi palaikyti laiko / fazės suderinimą per DSP
	

	Bosinė kolonėlė
	1 vnt.
	

	Aprašymas
	Aktyvus žemųjų dažnių garsiakalbis (subwoofer), skirtas montažinėms patalpoms ir garso dizaino laboratorijoms, su DSP valdymu ir kelių kanalų bass management galimybėmis.
	

	Garsiakalbio tipas
	10″ ilgo eigos (long-throw) žemų dažnių 
	

	Galia / stiprintuvas
	Ne mažiau kaip 180 W (integruotas)
	

	Maksimalus garso slėgis (SPL)
	Ne mažiau kaip 105 dB 
	

	Triukšmo lygis
	Ne daugiau kaip 20 dB (A) atstumu 0,1 m
	

	Dažniai
	18 Hz – 310 Hz (±3 dB)
	

	Jungtys / įvestys / išvestys (ne mažiau/ne blogiau kaip):
	2 x analoginės balansinės XLR įvestys
	

	
	2 x 25-pin D-Sub analoginės įvestys
	

	
	Išvestys: XLR balansinė, 2 x 25-pin D-Sub balansinės
	

	
	Skaitmeninės įvestys/išvestys: AES3 (BNC), S/PDIF, Daisy-chain BNC 75 Ω
	

	
	Tinklų jungtis (RJ45) DSP / valdymo / tinklo ryšiui
	

	Korpusas
	Bass reflex tipo konstrukcija su portų kanalu priekinėje pusėje
	

	
	Medinis / standus korpusas su geru slopinimu, portų triukšmo minimizacija
	

	
	Priekinės pusės apsauga nuo mechaninių pažeidimų
	

	Matmenys
	368 mm × 330 mm × 645 mm (+-50 mm)
	

	Svoris
	Ne daugiau 30 kg
	

	Papildomos savybės
	DSP valdymas su fazės korekcija ir filtrų funkcijomis
	

	
	Įjungimo / budėjimo režimas (auto-standby)
	

	
	Integruotas bass management iki 7.1 sistemos
	

	
	Dvigubi analoginiai Sub-D jungčių portai multikanaliniam ryšiui
	

	
	Galimybė naudoti tiek analoginius, tiek skaitmeninius kanalus
	

	Garantija / pristatymas
	Garantija – ne trumpesnė kaip 24 mėn.
	

	
	Pristatoma kartu su maitinimo laidu ir adapteriu. 
	

	Kalibratorius
	2 vnt.
	

	Paskirtis / funkcija
	Išplėsti stereofoninę automatinę monitorių kalibraciją į daugiakanalę sistemą
	

	Palaikomos konfigūracijos
	nuo 4.0 iki 7.1.4 (iki 4 žemų dažnių kanalų)
	

	Suderinamumas su monitoriais
	veikia su tinklo palaikomais aktyviais studijiniais monitoriais
	

	Tikslinės kambario kreivės adaptavimas
	generuoja kambariui pritaikytą tikslinę kreivę pagal matavimus
	

	Laiko skirtumų kompensavimas
	koreguoja laiko atitraukimus (delay) tarp kanalų
	

	Lygio kompensavimas
	subalansuoja tarpusavio lygius tarp kanalų
	

	Įsigaliojimas / licencija
	programinės įrangos plėtinys / licencijos raktas
	

	Platformos palaikymas
	Windows 64 bit, macOS 64 bit
	

	Suderinama su MA 1
	reikalinga MA 1 programinė įranga, versija ne senesnė kaip 2.0
	

	Filtrų tipai / korekcijos algoritmai
	automatiniai parametriniai filtrai (EQ, shelf, peaking) pagal matavimus
	

	Kambario rezonansų aptikimas
	aptinka kambario modulius ir taiko atitinkamus filtrus
	

	Fazių / laiko korekcija
	derina fazes ir laikus tarp kanalų
	

	Atitikimo tikslo kreivės reguliavimas
	vartotojas gali keisti generuotą kreivę rankiniu būdu
	

	Kanalų valdymas / maršrutavimas
	leidžia priskirti kanalų išėjimus monitoriams / subwooferiams
	

	Palaikymas be kompiuterio
	po aktyvavimo parametrai saugomi įrenginiuose, be nuolatinio kompiuterio
	

	Internete aktyvacija
	licencija aktyvuojama internetu
	

	Garso korta
	2 vnt.
	

	Aprašymas
	USB garso sąsaja, skirta daugiakanaliam garso įrašymui ir atkūrimui, turinti savarankiško veikimo režimą ir galimybę įrašyti tiesiogiai į USB laikmeną
	

	AD / DA konvertavimas
	Ne mažiau kaip: 24 bitai / 192 kHz
	

	Įėjimai / išėjimai / kanalai (ne mažiau kaip):
	20 įrašymo ir atkūrimo kanalų 
	

	
	2 × mikrofono / line combo įėjimai (XLR / 6,3 mm) 
	

	
	2 × instrumentų / line įėjimai (6,3 mm) 
	

	
	4 × line įėjimai (6,3 mm) 
	

	
	6 × line išėjimai (6,3 mm) 
	

	
	Stereo ausinių išėjimas (6,3 mm) 
	

	
	ADAT įėjimas ir išėjimas 
	

	
	Word Clock įėjimas ir išėjimas 
	

	
	AES/EBU ir S/PDIF (koaksialinis) 
	

	
	MIDI įėjimas ir išėjimas 
	

	
	DURec USB (įrašymas tiesiai į USB laikmeną) 
	

	
	DC-koduoti išėjimai (DC-coupled outputs) – tinka CV / Gate valdymui
	

	Funkcijos / valdymas
	SteadyClock FS technologija laikrodžio valdymui, mažinanti signalo trukimus
	

	
	Stand-alone režimas (gali veikti neprijungtas prie kompiuterio) 
	

	
	DURec funkcija: galimybė įrašyti visus įėjimus/išėjimus tiesiai į USB laikmeną (ne mažiau kaip 2 TB) 
	

	
	TotalMix (maišymo / maršrutizavimo) programinė įranga 
	

	
	Spalvotas ekranas (display)
	

	
	+48 V fantominio maitinimo galimybė mikrofono įėjimuose
	

	
	Class-compliant režimas (garsas be tvarkyklių)
	

	Matmenys / išmatavimai
	Plotis × aukštis × gylis: 215 × 45 × 130 mm (+-5 mm)
	

	
	Svoris: ne daugiau 1 kg
	

	Maitinimas
	100V–240V AC, 12V 2A DC įėjimas
	

	Garantija / komplektacija
	USB kabelis, breakout kabelis, programinė įranga
	

	Lankstus kolonėlių stovas
	6 vnt.
	

	Įrenginio tipas
	Lankstus kolonėlių stovas
	

	Platformos dydis
	apie 250 × 250 mm
	

	Platformos medžiaga
	plienas su izoliaciniais putų įdėklais
	

	Platformos kampinis reguliavimas
	iki 10° (VARI-TILT tipo)
	

	Stovo aukštis
	reguliuojamas nuo 930 mm iki 1500 mm
	

	Stovo vamzdžio skersmuo
	apie 42 mm / 35 mm
	

	Stovo vamzdžio medžiaga
	plienas
	

	Stovo paviršius
	miltelinis dažymas
	

	Stovo pagrindo tipas
	3 taškų pagrindas
	

	Stovo pagrindo medžiaga
	ketaus
	

	Stovo pagrindo kraštinės ilgis
	apie 292,5 mm
	

	Spalva
	juoda
	

	Svoris
	apie 7 kg
	

	Maksimali apkrova
	ne mažiau kaip 50 kg
	

	Maksimali apkrova su smaigais
	ne mažiau kaip 10 kg
	

	Papildomi priedai
	įskaitant akustinius smaigus
	

	Aukščio reguliavimas
	rankinis su saugos smeigtuku
	

	Platformos kampinis reguliavimas
	lankstus VARI-TILT mechanizmas, iki 10°
	

	Smaigų komplektas
	įtrauktas į komplektą
	

	Kojų tipas
	integruoti guminiai pado elementai
	

	Akustinis izoliavimas
	putų įdėklai platformoje
	

	Sieninis laikiklis
	8 vnt.
	

	Tipas / paskirtis
	Sieninis laikiklis / laikiklis televizoriams su polinkiu, pasukimu ir išslenkimo funkcija (“full motion”)
	

	Tinkamas ekranų dydis
	nuo ~13” iki ~80” (diodiagonaliai) (barkan-mounts)
	

	Maksimalus leistinas svoris
	ne mažiau kaip 50 kg (apie 123 lbs) (barkan-mounts)
	

	Suderinamas VESA standartas
	75×75, 100×100, 100×200, 200×100, 200×200, 200×300, 300×300, 300×400, 400×200, 400×300, 400×400, 600×300 ir 600×400 mm (barkan-mounts)
	

	Atstumas nuo sienos (minimalus)
	ne daugiau kaip ~7,5 cm (≈ 3") (barkan-mounts)
	

	Išslenkimo (išstūmimo) maksimalus atstumas
	ne mažiau kaip ~67 cm (≈ 26,4") (barkan-mounts)
	

	Pasukimo (swivel) kampas
	±90° (gali pasukti į šonus) (barkan-mounts)
	

	Kampinė pakrypimo / pasvirimo (tilt) funkcija
	nuo 0° iki ~10° be įrankių (barkan-mounts)
	

	Lyginimo / horizontalizavimo reguliavimas
	±5° po įrengimo (fine level) (barkan-mounts)
	

	Pivot / lankstymo mechanizmai
	3 judesio taškai: prie sienos su dviem svirtimis 180°, centrinis elementas 360°, plokštės kampai 180° šalia ekrano jungties plokštės (barkan-mounts)
	

	Atlaikytas saugos testas (eko / saugumas)
	patikrintas 3 kartus didesniam nei deklaruotas apkrovos lygiui (apie 156 kg testas) (barkan-mounts)
	

	Spalva / paviršius
	juoda / matinis / miltelinis dažymas (barkan-mounts)
	

	Medžiaga / konstrukcija
	Plienas / metalas, standi konstrukcija be reikšmingų deformacijų esant apkrovai
	

	Tvirtinimo taškai
	pakankamai varžtų skylių sienai – turi remtis į tvirtą konstrukciją (pvz. sijas, mūras)
	

	Ekrano prijungimo plokštė
	su adapteriais / plastikais / sriegiais, kad būtų suderinama su įvairiais TV užpakaliniais išpjovų modeliais (ir su netipiniais sprendimais) (barkan-mounts)
	

	Kabelių tvarkymo sprendimai
	galimybė tvarkingai sudėti laidus per laikiklio konstrukciją ar kanalus
	

	Apsaugos / saugos mechanizmai
	sistema, neleidžianti nutraukti ekrano kabliavimo („Fall Proof“) (Zoro)
	

	Symetrinis garso signalo perdavimo kabelis
	6 vnt.
	

	Paskirtis
	Symetrinis garso signalo perdavimas tarp įrenginių su 6,3 mm TRS (stereo) ir 3-poliais XLR jungtimis
	

	Kabelio ilgis
	3 metrai
	

	Spalva
	Juoda
	

	Kabelio tipas
	Symetrinis (balansuotas)
	

	Jungtys
	6,3 mm TRS (male) → 3-poliai XLR (male)
	

	Jungčių gamintojas
	Neutrik (Rean)
	

	Jungčių apdaila
	6,3 mm TRS – auksu padengta, XLR – nikelio danga
	

	Kabelio apdaila
	Juodas metalinis korpusas
	

	Kabelio tipas
	CME 220
	

	Kabelio gamybos būdas
	Rankinis litavimas
	

	Sertifikatai
	CE
	

	Kabelio skerspjūvis
	2 × 0,20 mm² (AWG 24)
	

	Kabelio medžiaga
	28 x 0,10 mm Ø vario laidai
	

	Kabelio izoliacija
	PE (polietilenas)
	

	Kabelio talpa
	95 pF/m
	

	Kabelio varžos nuostoliai
	<85 Ω/km
	

	Šarvas
	Varinis, pynimo tipas suktas
	

	Kabelio skersmuo
	~5,8 mm
	

	Kabelio svoris
	~47 g/m
	

	Apsauga nuo korozijos
	Auksu padengtos jungtys ir nikelio danga
	

	Symetrinis garso signalo perdavimo kabelis
	8 vnt.
	

	Paskirtis
	Symetrinis garso signalo perdavimas tarp įrenginių su 6,3 mm TRS (stereo) ir 3-poliais XLR jungtimis
	

	Kabelio ilgis
	10 metrai
	

	Spalva
	Juoda
	

	Kabelio tipas
	Symetrinis (balansuotas)
	

	Jungtys
	6,3 mm TRS (male) → 3-poliai XLR (male)
	

	Jungčių gamintojas
	Neutrik (Rean)
	

	Jungčių apdaila
	6,3 mm TRS – auksu padengta, XLR – nikelio danga
	

	Kabelio apdaila
	Juodas metalinis korpusas
	

	Kabelio tipas
	CME 220
	

	Kabelio gamybos būdas
	Rankinis litavimas
	

	Sertifikatai
	CE
	

	Kabelio skerspjūvis
	2 × 0,20 mm² (AWG 24)
	

	Kabelio medžiaga
	28 x 0,10 mm Ø vario laidai
	

	Kabelio izoliacija
	PE (polietilenas)
	

	Kabelio talpa
	95 pF/m
	

	Kabelio varžos nuostoliai
	<85 Ω/km
	

	Šarvas
	Varinis, pynimo tipas suktas
	

	Kabelio skersmuo
	~5,8 mm
	

	Kabelio svoris
	~47 g/m
	

	Apsauga nuo korozijos
	Auksu padengtos jungtys ir nikelio danga
	

	
VI pirkimo dalis - Garso apdorojimo technikos priedai:

	

	Televizorius
	1 vnt.
	

	Ekrano technologija
	QLED (Quantum Dot pagrindu)
	

	Skiriamoji geba
	3840 × 2160 (4K UHD)
	

	Ekrano tipas / apšvietimas
	VA panelė su kraštiniu (Edge) LED apšvietimu
	

	Diagonė
	~49,5 colio / 50″
	

	Atkūrimo dažnis
	60 Hz natūralus
	

	Suderinamos VESA montavimo schemos
	200 × 200 mm
	

	Standartinė VESA montavimo sriegis
	M8 / kitoks, atitinkantis 200 × 200 mm …
	

	Garsas (įmontuotas)
	2.0 kanalo sistemos garsas, ~20 W bendra galia
	

	Smart funkcijos / OS
	Tizen OS su programomis, interneto prijungimu
	

	Jungtys / prievadai
	HDMI įėjimai, USB prievadai, optinis garso išeigų prievadas
	

	HDMI versijos / savybės
	bent HDMI 2.0 su ARC / eARC palaikymu
	

	HDR formatų palaikymas
	HDR10, HDR10+, HLG
	

	Įvesties / žinių šaltiniai
	DVB-T, DVB-C, DVB-S ir kt.
	

	Tinklo jungtis
	Ethernet (LAN) + Wi-Fi (2,4 GHz / 5 GHz)
	

	HDR / kontrasto valdymas
	turi palaikyti Quantum HDR valdymą
	

	Atkūrimo apdorojimas / vaizdo apdorojimas
	turi būti „Motion Xcelerator“ ar ekvivalentas judesio praskaidrinimui
	

	Įvesties signalų palaikymas
	4K @ 60 Hz, 1080p @ 60 Hz, 720p ir žemesni formatai
	

	Audio išeigos / ARC / eARC
	turi palaikyti ARC arba eARC garso išeigą
	

	Automatinio žaidimo režimo (ALLM) palaikymas
	turi palaikyti ALLM, kai jungiamas žaidimų konsolė
	

	Programinės įrangos atnaujinimai
	palaikyti OTA (over-the-air) atnaujinimus
	

	Garso kodekų palaikymas
	išorinių įrenginių palaikymas LPCM, Dolby Digital ir pan.
	

	Garso sinchronizacija
	įrenginys turi galimybę sinchronizuoti vaizdo ir garso vėlinimą
	

	Išorinės įvestys
	turi būti bent keli HDMI + USB prievadai
	

	Išmanusis valdymas / programėlė
	turi palaikyti valdymą per mobiliąją programėlę / namų tinklą
	

	Energijos vartojimas
	turi būti nurodytas tipinis ir maksimalus energijos suvartojimas
	

	Budėjimo režimas (standby)
	energijos suvartojimas stand-by režime turi būti minimalus
	

	Garso režimų pasirinkimas
	turi būti keli garso nustatymai (Standard, Cinema, Game, ir kt.)
	

	Televizoriaus stovas
	1 vnt.
	

	Paskirtis
	Mobilus grindinis stovas televizoriams, skirtas biurams, konferencijų salėms ir kt.
	

	Spalva
	Juoda
	

	Medžiaga
	Plienas, padengtas milteliais
	

	Svoris
	Apie 10,5 kg
	

	Matmenys (plotis × gylis × aukštis)
	871 × 678 × 1665 mm
	

	VESA suderinamumas
	100x100, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400
	

	Ekrano dydis
	37″ – 70″
	

	Maksimali apkrova
	Ne mažiau kaip 50 kg
	

	Aukščio reguliavimas
	4 pozicijos: 128,5 / 134 / 139,5 / 145 cm
	

	Posvyrio kampas
	+5° iki -12°
	

	Lentynos matmenys
	40,4 × 25 cm
	

	Maksimali lentynos apkrova
	Ne daugiau kaip 5 kg
	

	Kabelių valdymas
	Integruotas, užtikrinantis tvarkingą laidų išdėstymą
	

	Ratukai
	Su fiksavimo mechanizmu, lengvas mobilumas ir saugus pastatymas
	

	Apsauga
	1 vnt.
	

	Paskirtis
	apsaugoti mikrofoną nuo kambario atspindžių, aidų, šoninių garso bangų
	

	Konstrukcija
	mobilus sugeriamasis / sklaidymo ekranas iš kelių segmentų
	

	Segmentų skaičius
	ne mažiau kaip 5 segmentai
	

	Išmatavimai (L × H)
	~295 mm × ~160 mm
	

	Spalva
	juoda (matinė)
	

	Sudedamumas / transportavimas
	turi būti lengvai surenkamas ir išardomas
	

	Saugos / ilgaamžiškumo funkcijos
	lengvai keičiamas putplasčio (ar akustinio pluošto) sluoksnis
	

	Tvirtinimo stovo skersmuo
	turi tilpti ant mikrofono stovo su skersmeniu iki 35 mm
	

	Sriegis / adapterio jungtis
	turi turėti 5/8″ sriegį ar atitinkamą adapterį mikrofono laikikliams
	

	Segmentų sujungimo mechanizmas
	segmentai turi fiksuotis tarpusavyje stabiliai
	

	Judėjimo laisvė
	segmentai gali būti sukinėjami / koreguojami kampu, kad dengti šonus ir šiek tiek viršų / apačią
	

	Putplasčio / akustinės medžiagos storis
	pakankamasis, kad efektyviai absorbuotų vidutinio dažnio atspindžius
	

	Masė
	pakankamai lengvas, kad nestumtų mikrofono ar laikiklio
	

	Akustinė vokalinė kabina
	1 vnt.
	

	Paskirtis / funkcija
	Akustinė vokalinė kabina / mikrofono erdvė, skirta garso įrašymui su sumažintu aidu ir garso atspindžiais
	

	Vidiniai matmenys
	Ne mažiau kaip 100 × 100 × 200 cm (plotis × gylis × aukštis)
	

	Išoriniai matmenys
	Ne didesni nei 223 × 100 × 100 cm (aukštis × plotis × gylis)
	

	Reguliuojamas aukštis
	Nuo 197 cm iki 223 cm, bent keturi reguliavimo lygiai
	

	Bendras svoris
	Apie 15–16 kg
	

	Rėmo svoris
	Apie 7–8 kg
	

	Akustinių plokščių svoris
	Apie 8–9 kg
	

	Rėmo medžiaga
	Aliuminis, sulankstomas, su tvirtomis jungtimis
	

	Akustinių plokščių medžiaga
	Akustinės antklodės iš mišraus pluošto (apie 70 % medvilnės, 30 % poliesterio) su išorine poliesterine apdaila
	

	Garso absorbcijos koeficientas (NRC)
	Ne mažesnis kaip 0,8
	

	Triukšmo slopinimo lygis
	Mažiausiai 10 dB garso slopinimas kabinos viduje
	

	Vidaus spalva
	Balta arba šviesi, nedirginanti akis
	

	Langas
	Permatomas vinilinis langas komunikacijai su išore
	

	Ventiliacija
	Galimybė įrengti tylų ventiliatorių su oro kanalu ir garso slopintuvu
	

	Apšvietimas
	Komplekte turi būti tylus LED apšvietimo modulis (~75 cm, apie 500 lm, 4000–4500 K spalvos temperatūra)
	

	Transportavimas
	Kabina turi būti lengvai sulankstoma ir telpanti į transportavimo krepšį
	

	Surinkimas
	Montuojama be įrankių, greitas surinkimo ir išardymo mechanizmas
	

	Rėmo konstrukcija
	Sulankstomas „žirklinis“ rėmas su integruotomis kojelėmis
	

	Kojelių reguliavimas
	Keturios teleskopinės kojos su fiksuojamais aukščio reguliavimo mechanizmais
	

	Jungtys tarp segmentų
	Velcro (lipni) arba lygiavertės tvirtinimo juostos tarp akustinių plokščių ir rėmo
	

	Įėjimas / durų tipas
	Užtrauktuku užsegama anga, užtikrinanti akustinį sandarumą
	

	Langų konstrukcija
	Permatomas vinilinis intarpas su sandariu tvirtinimu
	

	Stabilumas
	Konstrukcija turi išlikti stabili naudotojui esant viduje, be deformacijų ar svyravimų
	

	Komplektacija
	Rėmas, akustinės plokštės, viršutinė danga, LED šviesos modulis, transportavimo krepšys
	



III. Aplinkos apsaugos reikalavimai:
12. Prekės turi atitikti aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše, o kartu su pasiūlymu pateikiami žemiau nurodyti atitikimą aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiantys dokumentai:
	Eil. Nr.
	Aplinkos apsaugos reikalavimas
	Techninės specifikacijos punktai, kuriems taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai
	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai*

	1.
	Tai, kad perkama modulinė-sudėtinė įranga, reiškia, jog perkama prekė gali būti lengvai pataisoma esant atskirų modulių gedimams, yra ilgaamžė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 punkte nustatytu aplinkosauginiu principu („prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“), pirkimas laikomas žaliuoju.
	Taikoma visam I-VI p.o.d. pirkimo objektui
	Sutarties vykdymui keliamas reikalavimas, todėl įrodymų kartu su pasiūlymu pateikti nereikia.

	2.
	Prekė, kuri turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, kuri turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostata.
	Taikoma visam I-VI p.o.d. pirkimo objektui
	Sutarties vykdymui keliamas reikalavimas, todėl įrodymų kartu su pasiūlymu pateikti nereikia.



arba
Prekės turi atitikti I-ojo tipo ekologinio ženklo reikalavimus (kaip tai nurodyta lentelėje žemiau), o kartu su pasiūlymu pateikiami žemiau nurodyti atitikimą aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiantys dokumentai.
	Eil. Nr.
	Aplinkos apsaugos reikalavimas
	Techninės specifikacijos punktai, kuriems taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai
	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai*

	1.
	Prekės turi atitikti nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus (pagal LST EN ISO 14024), patvirtinamus I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (I tipo ekologinio ženklo pavyzdžiai: EU Ecolabel, Nordic Swan, Aenor, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, Environmentally Friendly Products, The Hungarian Eco–label, Polish Eco Mark – Znak EKO arba kitas I-ojo tipo ekologinis ženklas).
	Taikoma visam I-VI p.o.d. pirkimo objektui
	I tipo ekologinis ženklas, pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel arba kitas I tipo ekologinis ženklas ar kitas lygiavertis įrodymas.


Pastabos:
Tiekėjas aplinkos apsaugos reikalavimus pagrindžiančius dokumentus turi pateikti kartu su pasiūlymu. Tiekėjas su pasiūlymu nepateikęs atitiktį reikalavimams įrodančių dokumentų tokius dokumentus galės pateikti tik tokiu atveju, jeigu atitinkami dokumentai bus parengti, arba pateiktuose dokumentuose pateikta informacija, bus parengta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir tokia informacija prieinama viešai arba parengta prekių gamintojo, arba kito asmens turinčio teisę parengti tokius dokumentus.


