Tiekėjams											2025-11-07


DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ


Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Mokslo paskirties pastato l/d Pabalių g. 53, Šiauliai, rekonstravimo statybos darbai“ (CVP IS pirkimo Nr. 5080099) procedūras.
CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjų klausimai.     
Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. Perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

[bookmark: _Hlk212558818]Klausimas. Klausimas dėl akustinės užuolaidos:
SA dalyje TS 20 nepakanka informacijos apie užuolaidas
Tai kyla tokie klausimai:
· užuolaidų bėgeliai – rankiniai ar elektriniai?
· audinio tankis 2x500g/m2 – ar čia turi būti 1000 g/m2, ar audinys koks nors dviejų sluoksnių? Reikėtų detalesnio paaiškinimo.
Atsakymas. Dėl akustinių užuolaidų:
· užuolaidų bėgeliai – rankiniai;
· taip, audinys dviejų sluoksnių (vieno audinio tankis 500g/m2).

Klausimas. Prašome patikslinti ar Statytojas pateiks techninį projektą originaliais darbiniais formatais (DWG, WORD, PLN, RVT, IFC ir t.t.)?
Atsakymas. Bus perduodami ADOC parašais patvirtinti PDF failai.

Klausimas. Prašome patikslinti, ar sudarius sutartį bus pateikti techninio projekto brėžiniai redaguojamame (dwg) formate darbo projektui parengti?
Atsakymas. dwg formatu brėžinių neturime, bus perduodami ADOC parašais patvirtinti PDF failai.

Klausimas. Projekto sklypo plano dalyje nurodyta 14 mm storio sportinė danga nėra tinkama vaikų žaidimo aikštelėms (kur stovi įrenginiai). Kadangi numatytų įrenginių kritinis kritimo aukštis yra nuo 0.9 iki 1.9 m, tai apsauginės dangos sluoksnio storis turi būti nuo 40 iki 60 mm. Kitaip nebus galima sertifikuoti aikštelės. Ir tokia danga, kaip taisyklė klojama ant sutankinto grunto pagrindo. Prašome paaiškinti šį sprendinį arba pakoreguoti jį.
Atsakymas. Projektas yra praekspertuotas ir korekcijos projekte šiai dienai negali būti įvedamos, todėl tokios korekcijos bus tikslinamos rengiant darbo projektą.


Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.


[bookmark: _Hlk212721514]Viešojo pirkimo komisija
