[bookmark: _Ref38539939][bookmark: _Ref38541068][bookmark: _Ref38885053][bookmark: _Ref38899023][bookmark: _Toc126333940]Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
BETONO GAMINIAI

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
0. Pirkėjas – UAB „Palangos komunalinis ūkis“.
0. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
0. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.
0. [bookmark: _Hlk157974573]Pirkimo objekto pavadinimas – betono gaminiai (toliau – Prekės).

2. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI 
2.1. Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas. 
2.2. [bookmark: _Hlk157089753]Prekės bus perkamos pagal Pirkėjo faktinį poreikį ir pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytus Prekių įkainius, neviršijant bendros maksimalios Sutarties vertės.
2.5. Prekių kokybės atitiktis pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.04:2015 (aktuali redakcija) arba lygiaverčius dokumentus.
2.6. Prekės bus perkamos tik pagal atskirus Pirkėjo pateiktus užsakymus Sutarties galiojimo metu.
2.7. Pirkėjas Prekes perka su pristatymu. Pirkėjas pasilieka teisę Prekes atsiimti pats iš Tiekėjo nurodytos Prekių atsiėmimo vietos. 
2.8. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 14:15 val.) ir iškrauti užsakymuose nurodytais adresais, kurie bus nurodomi atskirai, kiekvieno užsakymo metu. Tiekėjo transporto priemonė privalo turėti įrangą saugiam Prekių iškrovimui. 
2.9. Prekių pakavimo (įskaitant ir transporto (tretinę) pakuotę), pristatymo Palangos mieste, pakrovimo / iškrovimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į Prekių įkainį.
2.10. Prekių pristatymo vieta – pagal atskirus užsakymus Palangos miesto teritorijos ribose.
2.11. Su pristatomomis Prekėmis pateikiamas Prekių perdavimo – priėmimo aktas/krovinio pristatymo važtaraštis arba kitas Prekių perdavimo-priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame būtų detalizuotos Prekės ir jų kiekiai.
2.12. Pirkėjui paprašius, kartu su pristatomomis Prekėmis pateikiami dokumentai (dokumentų kopijos), patvirtinantys siūlomų Prekių atitikimą numatytiems techniniams reikalavimams: eksploatacinių savybių deklaracijos, kokybės sertifikatai ar kiti lygiaverčiai dokumentai.
2.13. Pateikus nekokybiškas Prekes, Tiekėjas privalo jas pakeisti kokybiškomis per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo dėl neatitinkančių Sutarties sąlygų Prekių gavimo dienos.
2.14. Esant poreikiui, Pirkėjas gali įsigyti ir Techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių (toliau – Papildomos prekės), neviršijant 10 procentų Sutarties vertės. Papildomų prekių įsigijimo tvarka nustatoma Sutartyje.

3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI
3.1. Prekės turi būti perduotos ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo kiekvieno užsakymo pateikimo dienos. 
3.2. Sutartis galioja 12 (dvylika) mėnesių nuo jos įsigaliojimo dienos arba iki bus įvykdytos visos Sutarties šalims tenkančios prievolės, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau.
3.3. Jeigu per 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos nebus išnaudota Pradinės Sutarties vertė, ir nei viena iš Šalių likus ne mažiau kaip 10 (dešimčiai) kalendorinių dienų iki Sutarties galiojimo termino pabaigos nepraneš raštu apie ketinimą Sutarties nepratęsti, Sutartis automatiškai pratęsiama dar 1 (vieną) kartą, ne ilgesniam kaip 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui.

3.4. Tiekėjas privalo suteikti tiekiamiems betono gaminiams ne trumpesnį kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinį terminą nuo Prekių perdavimo–priėmimo dienos. Jeigu Tiekėjas savo pasiūlyme nurodo papildomą garantinį terminą, taikomas Tiekėjo pasiūlytas ilgesnis garantinis terminas. Garantinio laikotarpio metu nustatyti defektai turi būti Tiekėjo pašalinti savo sąskaita per 3 (tris) darbo dienas nuo Pirkėjo pranešimo pateikimo dienos.

4. APMOKĖJIMO SĄLYGOS
4.1. Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos per informacinę sistemą „SABIS“. SABIS – sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema, skirta informacinių technologijų priemonėmis parengti, pateikti ir išsaugoti sąskaitas už įsigyjamas Paslaugas ir Darbus, taip pat gauti informaciją apie pateiktų sąskaitų apmokėjimą. Rangovas PVM sąskaitas – faktūras teikia tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos SABIS priemonėmis. 

4.2. Sąskaitas už faktiškai per praėjusį mėnesį pristatytas Prekes ir Prekių perdavimo - priėmimo dokumentus Pardavėjas pateikia Pirkėjui iki kito mėnesio 5 (penktos) kalendorinės dienos.

5. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI
5. Aplinkosauginiai reikalavimai:
5.1.  Tiekėjas privalo taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus nurodytus Pirkimo sąlygų 7 priede „Pirkime keliami žalieji reikalavimai“.
5.2.  Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl papildomai nustato aplinkos apsaugos priemones:
5.2.1.  
5.2.1. [bookmark: _Hlk127867960]Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui;
5.2.2. Tiekėjas Prekių tiekimui turi naudoti netaršias[footnoteRef:2] ir (ar) mažiau aplinką teršiančias transporto priemones, atitinkančias M ir N kategorijų kelių transporto priemonėms taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Tvarkos aprašo 2 priedo X skyriuje „M ir N kategorijų kelių transporto priemonės“. Tiekėjas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Pirkėjui pateikia informaciją apie transporto priemones, kurias Tiekėjas naudos (nuomos, nuosavybės teise ar kitu būdu) Prekių tiekimui, kartu pateikiant šių transporto priemonių atitiktį minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams įrodančius dokumentus (pavyzdžiui, transporto priemonės gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai objektyvūs įrodymai).  [2:  M1, M2 arba N1 kategorijos transporto priemonė, kurios išmetamo CO2 kiekis neviršija 50 g/km, o realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės, nustatytos 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos, arba M3, N2, N3 kategorijos transporto priemonė, naudojanti alternatyviuosius degalus, išskyrus skystųjų biodegalų ir degalų mišinius.] 

5.2.3. [bookmark: _Hlk157088693][bookmark: _Hlk157090138]Prekė, virtusi atliekomis, tinkama perdirbimui.


6. PRELIMINARŪS KIEKIAI
6.1. Preliminarūs prekių kiekiai:
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Matas
	Preliminarus kiekis*

	Betono gaminiai: gerbūvio betono gaminiai ir vandens latakai 

	1
	Gatvės bortas 1000x150x300 mm
	Vnt.
	700

	2
	Gatvės bortas 1000x150x220 mm
	Vnt.
	300

	3
	Gatvės bortas 1000x150x220/300 mm
	Vnt.
	300

	4
	Gatvės bortas 1000x150x300/220 mm
	Vnt.
	200

	5
	Lenkti gatvės bortai 780x150x300 mm (R1; R3; R5; R8; R12)
	Vnt.
	150

	6
	Vejos bordiūrai 1000x200x80 mm
	Vnt.
	3000

	7
	Betoninės trinkelės 200x100x60 mm
	m2
	3000

	8
	Betoninės trinkelės 200x100x80 mm
	m2
	1500

	9
	Betoninės trinkelės (banguotos) 240x120x60 mm
	m2
	150

	10
	Betoninės trinkelės (banguotos) 240x120x80 mm
	m2
	150

	11
	Betoninės trinkelės 160x160x60 mm
	m2
	150

	12
	Betoninės trinkelės 160x160x80 mm
	m2
	150

	13
	Betoninės trinkelės suapvalintais kraštais 160x160x60 mm
	m2
	200

	14
	Betoninės trinkelės suapvalintais kraštais 160x160x80 mm
	m2
	150

	15
	Betoninės trinkelės suapvalintais kraštais 240x160x60 mm
	m2
	200

	16
	Betoninės trinkelės suapvalintais kraštais 240x160x80 mm
	m2
	150

	17
	Betoninės trinkelės suapvalintais kraštais 118x118x60 mm
	m2
	150

	18
	Betoninės trinkelės suapvalintais kraštais 178x118x60 mm
	m2
	150

	19
	Betoninės trinkelės suapvalintais kraštais 118x88x60 mm
	m2
	100

	20
	Betoninės trinkelės suapvalintais kraštais 118x105/80x60 mm
	m2
	50

	21
	Betoninės trinkelės suapvalintais kraštais 118x125/50x60 mm
	m2
	50

	22
	Betoninės trinkelės akliesiems ir silpnaregiams 200x100x60 mm
	m2
	500

	23
	Betoninės trinkelės akliesiems ir silpnaregiams 200x100x80 mm
	m2
	500

	24
	Spalvotos betoninės trinkelės 200x100x60 mm
	m2
	700

	25
	Spalvotos betoninės trinkelės 200x100x80 mm
	m2
	500

	26
	Spalvotos betoninės trinkelės (banguotos) 240x120x60 mm
	m2
	100

	27
	Spalvotos betoninės trinkelės (banguotos) 240x120x80 mm
	m2
	100

	28
	Spalvotos betoninės trinkelės 160x160x60 mm
	m2
	100

	29
	Spalvotos betoninės trinkelės 160x160x80 mm
	m2
	100

	30
	Spalvotos betoninės trinkelės suapvalintais kraštais 160x160x60 mm
	m2
	100

	31
	Spalvotos betoninės trinkelės suapvalintais kraštais 160x160x80 mm
	m2
	100

	32
	Spalvotos betoninės trinkelės suapvalintais kraštais 240x160x60 mm
	m2
	100

	33
	Spalvotos betoninės trinkelės suapvalintais kraštais 240x160x80 mm
	m2
	100

	34
	Spalvotos betoninės trinkelės suapvalintais kraštais 118x118x60 mm
	m2
	100

	35
	Spalvotos betoninės trinkelės suapvalintais kraštais 178x118x60 mm
	m2
	100

	36
	Spalvotos betoninės trinkelės suapvalintais kraštais 118x88x60 mm
	m2
	100

	37
	Spalvotos betoninės trinkelės suapvalintais kraštais 118x105/80x60 mm
	m2
	50

	38
	Spalvotos betoninės trinkelės suapvalintais kraštais 118x125/50x60 mm
	m2
	50

	39
	Plytelės 300x300x60 mm
	m2
	300

	40
	Plytelės 375x375x70 mm
	m2
	100

	41
	Plytelės 500x500x70 mm
	m2
	200

	42
	Ažūrinės plytelės 600 x 400 x 80 mm
	m2
	150

	43
	Latakų elementai 300x200x80 mm
	Vnt.
	100

	44
	Latakų elementai 300x200x100 mm
	Vnt.
	100

	Gelžbetonio gaminiai: šuliniai ir jų dalys

	46
	Gelžbetoniniai šulinių žiedai D-700, H-250 mm
	Vnt.
	2

	47
	Gelžbetoniniai šulinių žiedai D-700, H=500-590 mm
	Vnt.
	2

	48
	Gelžbetoniniai šulinių žiedai D-700, H=890-1000 mm
	Vnt.
	2

	49
	Gelžbetoniniai šulinio žiedai D-1000, H=250-290 mm
	Vnt.
	2

	50
	Gelžbetoniniai šulinio žiedai D-1000, H=500-590 mm
	Vnt.
	2

	51
	Gelžbetoniniai šulinio žiedai D-1000, H=890-1000 mm
	Vnt.
	2

	52
	Gelžbetoniniai šulinio žiedai D-1500, H=250-290 mm
	Vnt.
	2

	53
	Gelžbetoniniai šulinio žiedai D-1500, H=500-590 mm
	Vnt.
	2

	54
	Gelžbetoniniai šulinio žiedai D-1500, H=890-1000 mm
	Vnt.
	2

	56
	Šulinių perdangos (kai šulinio žiedas D-1000) dangčio skersmuo 1680 mm, skylės skersmuo 700 mm, aukštis 150 mm.
	Vnt.
	2

	57
	Šulinių perdangos (kai šulinio žiedas D-1500) dangčio skersmuo 1160 mm, skylės skersmuo 700 mm, aukštis 150 mm.
	Vnt.
	2

	58
	Šulinių aukščio reguliavimo žiedai D-700, H-50 mm
	Vnt.
	20

	59
	Šulinių aukščio reguliavimo žiedai D-700, H-100 mm
	Vnt.
	10

	60
	Šulinių aukščio reguliavimo žiedai D-700, H-150 mm
	Vnt.
	2

	61
	Šulinių aukščio reguliavimo žiedai D-700, H-200 mm
	Vnt.
	2

	62
	Gelžbetoninis dangtis D-1000 mm
	Vnt.
	3

	63
	Gelžbetoninis dangtis šulinio liukui, 700 mm skersmens skylės uždengimui
	Vnt.
	3

	64
	Šulinio dugnas 1000 mm skersmens šuliniui
	Vnt.
	3

	65
	Šulinio dugnas 1500 mm skersmens šuliniui
	Vnt.
	3


6.2. Pradinės sutarties vertė bus lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM. Perkančioji organizacija už prekes apmokės tiekėjui tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM. 

7. TECHNINIAI REIKALAVIMAI BETONO GAMINIAMS
7. Techniniai reikalavimai betono gaminiams ir kitos sąlygos:
7.1. Stipris tempiant skėlimu ≥ 3,6 MPa.
7.2. Atsparumas šalčiui  ≤ 1,0 kg/m2.
7.3. Trinkelės turi atitikti LST EN 1338 standartą, o bortai – LST EN 1340.
7.4. Gaminiai turi būti atsparūs dilimui – maksimalus dilimo gylis ≤ 20 mm.
7.5. Vandens įgeriamumas ≤ 6 .
7.6. Leistini gaminių matmenų nuokrypiai: ±2 mm (ilgis/plotis), ±3 mm (aukštis).
7.7. Paviršiaus apdorojimas: natūralus.
7.8. Gaminiai turi būti nepažeisti, tvarkingi, be atskilimų, įskilimų ar kitų defektų.
7.9. Su kiekviena gaminių partija turi būti pateikiamos eksploatacinių savybių deklaracijos, CE atitikties ženklinimas, sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai.
7.10. Trinkelės, nurodytos kaip „suapvalintais kraštais“, turi būti su aiškiai suformuotomis briaunomis (fazių plotis nurodomas gamintojo dokumentacijoje).
7.11. Gaminiai turi būti supakuoti perjuosiant plastikiniais diržais (juostomis).
7.12. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
7.13. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 


