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Tiekėjo pavadinimas

Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas


PASIŪLYMAS
DĖL MASKUOJANČIO TINKLO pirkimo

Pildydamas šią formą, tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 2 punktą, kurio tiekėjas gali nepildyti arba jį išbraukti 

pildymo data _______
sudarymo vieta_______

	Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų grupės narių pavadinimai ir pateikiama kita informacija (rekvizitai) apie kiekvieną iš jų): 
Atsakingas partneris (partneris, kuris atstovaus visiems tiekėjams, kai pasiūlymą teikia tiekėjų grupė): 
Partneris Nr. 1:
Partneris Nr. 2 ir t.t.:)
Rekvizitai sutarties sudarymui (įmonės kodas, atsiskaitomoji sąskaita, PVM kodas (jei mokamas) ir kt.)
	


Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-ų)
	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) 
	

	Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)
	

	Kuriai sutarties daliai ketinama pasitelkti subtiekėją (pildoma nurodant subtiekėjo atsakomybei priskiriamus įsipareigojimus (pvz., personalo mokymai)
	


1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2) Pirkimo dokumentuose;
2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tik tuomet, jei pateikiama konfidenciali informacija. SVARBU: tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus, turi nurodyti konkrečius dokumentus):
	Eil. Nr. 
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	




3. Mes siūlome šias prekes:
	Pasiūlymo valiuta:
	Eurai
	Eurai

	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas

	Mato vnt.
	Maksimalus kiekis*
	Mato vnt. kaina
(Eur be PVM)**
	Bendra suma (4 x 5)
(Eur be PVM)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Maskuojantis tinklas
	Vnt.
	2
	
	

	PVM (Eur)***
	

	Pasiūlymo kaina (Eur su PVM)
	

	Kaina žodžiais:
	


Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. 
Į šią kainą įeina visos tiekėjo išlaidos ir visi mokesčiai.
Pastabos: 
1) * nurodyti kiekiai bei pasiūlymo kaina skirti tik pasiūlymų palyginimui;
2) ** kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
3) ***tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia  mokėti  PVM, tiekėjas šioje skiltyje  nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. 

4. Siūlomos prekės atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios:
Lentelė Nr. 1
	Reikalavimo eil. Nr.
	Maskuojančio tinklo techninė specifikacijos reikalavimai
	Tiekėjas siūlo
[bookmark: _GoBack](Tiekėjas turi įrašyti kur reikia  reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui bei pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį ar kitus patikimus įrodymus, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą)

	1.
	Maskuojantis tinklas
	Nurodoma tikslinė paskirtis. Pateikiamos nuorodos į gamintojo katalogą ir (ar) nurodomas katalogo psl. kuriame pateikta informacija. 

	Bendriniai maskuojančio tinklo reikalavimai

	
	Maskuojančiųjų tinklų sistema turi pilnai dengti visą visureigio JLTV OSHKOSH M1278A1 paviršių įskaitant jo įrenginius: antenas, daiktadėžes. ginklų bokštelį ir kt.;
	

	
	Maskuojantis tinklas turi būti pritaikytas visureigiui judant 90 km/h (+/- 5);
	

	
	Maskuojantis tinklas turi būti lengvai naudojamas ir greitai uždedamas;
	

	
	Maskuotės raštas turi būti pritaikytas prie Lietuvos gamtinės aplinkos;
	

	
	Maskuojantys tinklai turi mažinti visureigio vizualinį (VIS) aptikimą bei kai yra pasitelkiama prieš visureigį artimųjų infraraudonųjų spindulių (NIR), terminių infraraudonųjų spindulių (TIR) prietaisai.
	

	
	Maskuojantys tinklai turi kontroliuoti  pasitelktų prieš visureigį prietaisų trumpųjų infraraudonųjų bangų (SWIR) ilgius, sekdamas spektrinius aplinkos atspindžius.
	

	
	Maskuojantys tinklai turi užtikrinti apsaugą nuo radarų sistemų (RR), sintetinių diafragmos radarų sistemų (SAR), kurios generuoja didelės raiškos vaizdus, taip pat nuo ugnies valdymo radarų ir taikinių ieškančių raketų.
	

	Bendriniai maskuojančio tinklo techniniai duomenys

	
	Forma ir dydis: pritaikoma visureigiui JLTV OSHKOSH M1278A1;
	

	
	Sudėtis: tinklo medžiaga mažinanti visureigio skleidžiamą šiluminę spinduliuotę;
	

	
	Bendras svoris: < 1200 g/m²;
	

	
	Atsparumas tempimui: ≥ 1200N (Bandymo metodas ISO 1421);
	

	
	Atsparumas plyšimui: ≥ 600N (Bandymo metodas ISO 9073-4:1997);
	

	
	Atsparumas karščiui: nesilydo esant +40°C (Bandymo metodas ISO 1419-B);
	

	
	Atsparumas liepsnai: ≤ 40 % sunaikinto ploto. (Bandymo metodas: ISO 6941:2003, Paviršiaus uždegimas)
	

	
	Atsparumas šalčiui: netrūkinėja esant -25°C (Bandymo metodas ISO 4675)
	

	
	Atsparumas vandeniui: lygis ≥ 3 (Bandymo metodas: ISO 4920:2012)
	

	
	STMS ir MTMS turi būti su tinklo pridėtinėmis medžiagomis arba pateiktas kitas sprendimo būdas visureigio kontūrams sulaužyti
	

	MTMS

	
	Forma ir dydis: pritaikoma visureigiui JLTV OSHKOSH M1278A1;
	

	
	Svoris: ≤ 250g/m²;
	

	
	Radaro pastabumo sumažinimas (vidurkis): ≥ 6 dB (Bandymo metodas: BCS 810);
	

	
	Šiluminis pralaidumas: ≤ 25 % stebint ≥ 75 % bendro tinklo ploto, esant 50-5000 m nuo tinklo;
	

	
	Šiluminis spinduliavimas: ≤ 4°C virš esamos aplinkos temperatūros, esant teigiamai aplinkos temperatūrai ir 2 m/sec. vėjui;
	

	STMS

	
	Forma ir dydis: pritaikoma visureigiui JLTV OSHKOSH M1278A1;
	

	
	Svoris: ≤ 250g/m²;
	

	
	Šiluminis pralaidumas: ≤ 25 % stebint ≥ 75 % bendro tinklo ploto, esant 50-5000m nuo tinklo;
	

	
	Šiluminis spinduliavimas: ≤ 4°C virš esamos aplinkos temperatūros, esant teigiamai aplinkos temperatūrai ir 2 m/sec. vėjui;
	

	
	Radaro pastabumo sumažinimas (vidurkis): ≥ 6dB (Bandymo metodas: BCS 810)
	

	
	STMS turi būti lengvai uždedama ir nuimama, nereikalaujanti daugiau kaip 2 žmonių veiksmui atlikti.
	

	
	STMS, jos nenaudojimo metu, turi būti talpinama atskirame dėkle / maiše / dėžėje, kurią galima būti gabenti visureigyje judėjimo metu.
	

	Maskuojančio tinklo pridėtinė medžiaga

	
	Atsparumas tempimui: ≥ 300N (Bandymo metodas ISO 1421);
	

	
	Atsparumas plyšimui: ≥ 80N (Bandymo metodas ISO 9073-4:1997);
	

	
	Medžiaga: megztas sintetinis pluoštas.
	

	Maskuojančių tinklų maskuotės sistemos atsparumas greičiui

	
	Judant 90 km/h (+/- 5) greičiu visureigis turi būti padegtas MTMS išskyrus visureigio vairuotojui matomumą trukdančias vietas (stiklas ir pan.);
	

	
	Visureigiui esant stacionarioje pozicijoje jis turi būti padengtas visas MTMS bei STMS.
	



PASTABA:
Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, patvirtinančius aukščiau nurodytas siūlomo objekto technines charakteristikas (pavyzdžiui, techninius pasus, duomenų aprašus, charakteristikas, nuorodas į internetinę svetainę, kurioje pateikiamos siūlomų prekių charakteristikos ar kitą techninę dokumentaciją / informaciją).
5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	



6. Pasiūlymas galioja ,pirkimo dokumentuose nurodytą laiką.
	
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)
	
(Parašas*)
	
(Vardas ir pavardė)




