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LED VIDEO KUBO IR LED ŠVIESLENČIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Objektas – LED vaizdo kubo, dviejų LED švieslenčių ir LED ekrano, sudaryto iš LED panelių, jų laikiklių, korpusų gamybos, montavimo, konstruktyvo analizės, programinės įrangos derinimo, testavimo, bandomosios eksploatacijos, techninės ir garantinės priežiūros bei kitos susijusios paslaugos.
Objekto aprašymas:
LED vaizdo kubas turi būti įrengtas Šiaulių Arenos aikštelės centre;
LED vaizdo kubo plotis – 6,5 m, aukštis – 4,0 m;
Dvi LED švieslentės turi būti įrengtos Arenos galuose;
Vienos LED švieslentės plotis:
alternatyva 1: plotis – 12 metrų, aukštis – 3 metrų;
alternatyva 2: plotis – 8 metrų, aukštis – 3 metrų;
LED ekranas turi būti įrengtas virš Arenos tribūnų;
LED ekrano ilgis 262 m, aukštis 1 m;
LED vaizdo kubas, LED švieslentės ir LED ekranas turi veikti vieningoje, sinchronizuotoje sistemoje, centralizuotai valdomi iš vienos vietos.
LED vaizdo kubas gali būti fiksuojamas arba pakeliamas (nuleidžiamas) pagal poreikį;
Visos LED vaizdo kubo konstrukcijos atitinka saugos standartus CE, EN 17206, EMC, RoHS;
Visos LED vaizdo kubo judančios dalys turi užtikrinti patikimą ir saugų eksploatavimą;
Visi LED vaizdo kubo komponentai turi atitikti CE, EMC, RoHS reikalavimus;
LED vaizdo kubas rodo tiesioginį vaizdą ir pakartojimus, švieslentės – rezultatus, laiką, komandų simbolius ir reklamą;
LED švieslentėje turi būti rodomi šie duomenys ir rodymo funkcijos:
· Skaitmeninis atgalinis žaidimo laikrodis – rodo likusį laiką minutėmis ir sekundėmis (mm:ss). Paskutinę kiekvieno kėlinio arba pratęsimo minutę laikas rodomas sekundėmis ir dešimtosiomis sekundės dalimis (ss:f).
· Kiekvienos komandos pelnyti taškai, o 1 lygio sistemoje – taip pat kiekvieno žaidėjo surinktų taškų skaičius.
· Kiekvieno žaidėjo numeris (nuo 00 iki 99) ir atitinkama pavardė (mažiausiai 12 simbolių).
· Komandos pavadinimas – ne trumpesnis nei 3 simbolių ilgis.
· Žaidėjų pražangos: 1–5.
 – Penktoji pražanga rodoma raudona arba oranžine spalva.
 – Skaičius rodomas ne mažesnio kaip 135 mm aukščio.
 – Penktoji pražanga gali būti rodoma mirksinčiu režimu (~1 Hz, 5 sek.).
 – Komandos pražangos rodomos atskirai nuo žaidėjų pražangų.
· Komandinės pražangos: nuo 1 iki 4.
 – Po ketvirtosios komandinės pražangos rodomas raudonas kvadratas vietoj skaitmenų.
 – Kvadrato kraštinės dydis: 80–120 % pražangos skaitmenų pločio.
· Kėlinio numeris: 1–4 ir 0 (jei pratęsimas).
· Minutės pertraukėlių skaičius: 0–3.
 – Kai ketvirtajame kėlinyje likusios 2 minutės ar mažiau, komanda gali naudoti tik 2 pertraukėles. Visos kitos minutės pertraukėlės turi būti rodomos kaip išnaudotos.
 – Išnaudotos pertraukėlės turi būti rodomos kaip sunaudotos (užgesę arba pažymėti indikatoriai).
· Švieslentės ekranas ryškių, kontrastingų spalvų, atsparus akinimui
· Neturi aštrių briaunų ar atplaišų
· Elektromagnetinis suderinamumas pagal galiojančius teisės aktus;
· LED švieslentės privalo atitikti FIBA standartinį švieslenčių protokolą;
· Duomenys turi būti aiškiai matomi iš visų Šiaulių Arenos zonų;
· Mažiausias simbolių aukštis pagrindiniam laikui ir rezultatui – 135 mm;
· Valdymo programinė įranga turi palaikyti skirtingas sporto šakas (krepšinis, tinklinis, rankinis ir kt.).
· Visi rodmenys sinchronizuojami realiu laiku su pagrindine valdymo konsole ir LED kubu.
· Švieslenčių valdymo konsolė turi valdyti rezultatus, laiką, periodus, pražangas ir kitą informaciją švieslentėse bei sinchronizuoti su LED vaizdo kubu.

	LED VIDEO KUBAS

	Eil. Nr. 
	Parametrai
	Reikalaujama charakteristika
	Siūlomos prekės charakteristika

	1.
	Kubo bendras ekranų plotas 
	104 m²

	

	2.
	LED pikselių žingsnis
	Nemažesnis kaip P3.9 mm (gali būti siūlomi ir aukštesnės klasės variantai su mažesnių žingsniu – P3.0, P2.5)
	

	3.
	LED tipas
	3-in-1 SMD RGB arba lygiavertis
	

	4.
	LED modulio dydis
	500 × 500 mm
	

	5.
	Modulių kiekis
	ne mažiau kaip 208 vienetų
	

	6.
	Kabineto dydis
	500 × 500 mm
	

	7.
	Kabineto svoris
	~9–10 kg
	

	8.
	Ryškumas modulio lygiu, užtikrina vienodą matomumą visame ekrane
	≥ 5500 cd/m²
	

	9.
	Kontrasto santykis
	≥ 6000:1
	

	10.
	Atnaujinimo dažnis
	≥ 3840 Hz
	

	11.
	Žiūrėjimo kampas
	≥ 160° Horizontaliai / 150° Vertikaliai
	

	12.
	Spalvinė temperatūra
	6500 K ± 500 K (neutraliai balta, D65 standartas). 
Numatyta galimybė  spalvų temperatūra reguliuoti per valdymo programinę įrangą 5500–9500 K diapazone.
	

	13.
	Spalvų gylis
	≥ 16 bit / spalvai (48 bit RGB)
	

	14.
	Spalvų gama
	≥ 90 % NTSC arba sRGB
	

	15.
	Spalvų atkūrimo tikslumas
	ΔE ≤ 2
	

	16.
	Darbinė temperatūra
	0 °C … +45 °C
	

	17.
	Santykinė drėgmė
	10 % – 85 % (be kondensacijos)
	

	18.
	Apsaugos klasė
	IP43 (vidus)
	

	19.
	Maitinimo įtampa
	AC 100–240 V, 50/60 Hz
	

	20.
	Vidutinė galia
	~250 W/m²
	

	21.
	Maksimali galia
	~400 W/m²
	

	22.
	Gyvavimo trukmė (eksploatacinė)
	≥ 100 000 val.
	

	23.
	Vieno ekrano rezoliucija
	≥ 665 000 pikselių
	

	24.
	Bendra kubo rezoliucija
	≥ 2 660 000 pikselių (4 ekranai)
	



	LED ŠVIESLENTĖ

	Eil. Nr. 
	Parametrai
	Reikalaujama charakteristika
	Siūlomos prekės charakteristika

	1.
	Dviejų LED švieslentės plotas
	
	

	1.1.
	1 alternatyva 
	72 m²
	

	1.2.
	2 alternatyva
	48 m²
	

	2.
	Dviejų LED švieslenčių modulių kiekis
	
	

	2.2.
	1 alternatyva 
	288 moduliai
	

	2.3.
	2 alternatyva
	192 moduliai
	

	3.
	Kabineto svoris
	25 kg 
	

	4.
	Ryškumas modulio lygiu, užtikrina vienodą matomumą visame ekrane
	≥ 5500 cd/m²
	

	5.
	Kontrasto santykis
	≥ 6000:1
	

	6.
	Atnaujinimo dažnis
	≥ 3840 Hz
	

	7.
	Žiūrėjimo kampas
	≥ 160° Horizontaliai / 150° Vertikaliai
	

	8.
	Spalvinė temperatūra
	6500 K ± 500 K (neutraliai balta, D65 standartas). 
Numatyta galimybė  spalvų temperatūra reguliuoti per valdymo programinę įrangą 5500–9500 K diapazone.
	

	9.
	Spalvų gylis
	≥ 16 bit / spalvai (48 bit RGB)
	

	10.
	Spalvų gama
	≥ 90 % NTSC arba sRGB
	

	11.
	Spalvų atkūrimo tikslumas
	ΔE ≤ 2
	

	12.
	Darbinė temperatūra
	0 °C … +45 °C
	

	13.
	Santykinė drėgmė
	10 % – 85 % (be kondensacijos)
	

	14.
	Apsaugos klasė
	IP43 (vidus)
	

	15.
	Vidutinė galia
	~250 W/m²
	

	16.
	Gyvavimo trukmė (eksploatacinė)
	≥ 100 000 val.
	

	17.
	Skaitmenų ir simbolių dydžio reikalavimai
	Žaidimo laikrodis / Rezultatas
	Aukštis ≥ 300 mm, Plotis ≥ 150 mm
	

	
	
	Kėlinys / Komandos pražangos
	Aukštis ≥ 250 mm, Plotis ≥ 125 mm
	

	
	
	Komandų pavadinimai
	Aukštis ≥ 150 mm, Min. 3 simboliai
	

	
	
	Minutės pertraukėlės
	3 indikatoriai
	

	
	
	Žaidėjų pavardės
	Aukštis ≥ 150 mm, Min. 12 simbolių
	

	
	
	Žaidėjų numeriai
	Aukštis ≥ 150 mm
	

	
	
	Žaidėjų pražangos
	5 indikatoriai arba aukštis ≥ 135 mm
	

	
	
	Žaidėjų taškai
	Aukštis ≥ 150 mm
	



	LED VIDEO KUBO IR LED ŠVIESLENČIŲ VALDYMO SISTEMA

	1. Centralizuotas serveris, valdantis kubą ir švieslentes;
2. Programinė įranga turi rodytui: vaizdo įrašus, rezultatus, reklamą, laiką, informaciją;
3. Sinchronizacija tarp kubo ir švieslenčių;
4. Signalo įėjimai: HDMI, DVI, SDI, DisplayPort, LAN;
5. Tinklo ryšys: šviesolaidinis arba gigabitinis Ethernet;
6. Atsarginis valdymas: dubliuoti valdikliai + UPS;
7. Valdymo programinė įranga: palaiko video playback, live stream, reklamos turinį, scenarijus, valdymą nuotoliniu būdu ir automatinį sinchronizavimą;



	KONSOLĖ (ŠVIESLENČIŲ VALDYMO PULTAS)

	1.
	Vartotojo sąsaja
	Lietimui jautrus ekranas arba klaviatūra su programiniais mygtukais
	

	2.
	Ekrano dydis
	 ≥ 21” Full HD (jei kompiuteris) arba 7–10” (jei valdiklis)
	

	3.
	Valdymo programinė įranga 
	Palaiko sporto režimus (krepšinis, tinklinis, futbolas ir t. t.)
	

	4.
	Duomenų perdavimas
	Ethernet (LAN) / šviesolaidis
	

	5.
	Signalo protokolai
	TCP/IP, RS485 arba gamintojo standartas
	

	6.
	Sinchronizacija
	Realaus laiko su LED kubu ir centrine vaizdo valdymo sistema
	

	7.
	Avarinis valdymas
	Rankinis režimas su atsarginiu mygtukų pultu
	

	8.
	Maitinimo įtampa
	AC 100–240 V, 50/60 Hz
	

	10.
	Gyvavimo trukmė (eksploatacinė)
	≥ 5 metai
	

	11.
	Atsarginis maitinimas
	UPS (nepertraukiamo maitinimo šaltinis)
	



	LED EKRANAS VIRŠ ARENOS TRIBŪNŲ

	1.
	LED ekrano plotas
	262 m²
	

	2.
	LED pikselių žingsnis
	Nemažesnis kaip P3.9 mm (gali būti siūlomi ir aukštesnės klasės variantai su mažesnių žingsniu – P3.0, P2.5)
	

	3.
	LED tipas
	3-in-1 SMD RGB arba lygiavertis
	

	4.
	LED modulio dydis
	500 × 500 mm  (modulinė konstrukcija, horizontaliai ir vertikaliai jungiami segmentai)
	

	5.
	Kabineto dydis
	500 × 500 mm
	

	6.
	Kabineto svoris
	~9–10 kg
	

	7.
	Ryškumas  modulio lygiu, užtikrina vienodą matomumą visame ekrane
	≥ 5500 cd/m²
	

	8.
	Kontrasto santykis
	≥ 6000:1
	

	10.
	Atnaujinimo dažnis
	≥ 3840 Hz
	

	11.
	Spalvų gylis
	≥ 16 bit / spalvai (48 bit RGB)
	

	12.
	Spalvų gama
	≥ 90 % NTSC / ≥ 100 % sRGB
	

	13.
	Spalvų atkūrimo tikslumas
	ΔE ≤ 2
	

	14.
	Spalvinė temperatūra
	6500 K ± 500 K (neutraliai balta, D65 standartas). 
Numatyta galimybė  spalvų temperatūra reguliuoti per valdymo programinę įrangą 5500–9500 K diapazone.
	

	15.
	Žiūrėjimo kampas
	≥ 160° Horizontaliai / 150° Vertikaliai
	

	16.
	Apsaugos klasė
	IP43 (vidus)
	

	17.
	Vidutinė galia
	~250 W/m²
	

	18.
	Maksimali galia
	~400 W/m²
	

	19.
	Gyvavimo trukmė (eksploatacinė)
	≥ 100 000 val.
	

	20.
	Maitinimo įtampa
	AC 100–240 V, 50/60 Hz
	

	21.
	Darbinė temperatūra
	0 °C... +45 °C
	

	22.
	Santykinė drėgmė
	10 % – 90 % (be kondensacijos)
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