	


Konkurso sąlygų aprašo

	8 priedas



VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ (PREKIŲ) SU ĮRENGIMU TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(visoms pirkimo dalims)

Tiekėjas turi užpildyti žemiau esančią lentelę ir pateikti ją kartu su pasiūlymu.
[bookmark: _Hlk132046323]Jeigu tiekėjo siūlomos prekės yra JAU pagamintos (sukurtos), įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, kartu su pasiūlymu pateikiami prekės gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į viešai prieinamus prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.
Tuo atveju, jei tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, turi būti pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai (prekės gamintojo suteikti įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę prekių dokumentaciją). Jeigu prekės techninę dokumentaciją parengia tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis.
Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats bus siūlomų prekių gamintojas, papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti kartu su pasiūlymu nereikalaujama.
Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats jų negamins, jis kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų prekių gamintojo (-ų) raštišką patvirtinimą dėl prekių atitikties reikalavimams (atitikties deklaracijas ar pan.).

	Eil.
Nr.
	Prekės pavadinimas ir reikalaujamos
techninės charakteristikos
	Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių)
(PILDO TIEKĖJAS)
	Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo prekės gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, pavadinimas.
Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė arba konkreti internetinė nuoroda į viešai prieinamą prekės gamintojo puslapį, kurioje yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė
(PILDO TIEKĖJAS)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Stacionari vaizdo stebėjimo kamera

	Prekė yra pagaminta (sukurta) / bus gaminama 
(įrašyti tinkamą): ..............................................
Prekės gamintojas (nurodyti pagamintos (sukurtos) / gaminamos prekės gamintoją): ...............................

Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), turi būti nurodyti šie jos duomenys: 
Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ...............................

Jeigu siūloma prekė yra nepagaminta, turi būti nurodyti šie jos duomenys, jeigu jie yra: 
Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ...............................
	
.............................................
(įrašyti)

	1.1. 
	CMOS sensorius ne mažiau nei 1/1.8“ 8 megapikselių
	CMOS sensorius (įrašyti konkrečias reikšmes):
............... megapikseliai
	.............................................
(įrašyti)

	1.2. 
	Vaizdo sensoriaus raiška ne mažesnė nei 3840x2160 pikseliai
	Vaizdo sensoriaus raiška (įrašyti konkrečias reikšmes):
............... pikseliai
	.............................................
(įrašyti)

	1.3. 
	Įvykių valdymo sistema (toliau – ĮVS) įdiegta kameroje turi gebėti generuoti signalą (įvykį), kamerai esant namų pozicijoje:
1. kai objektas patenka į nustatytą vaizdo sritį;
2. kai objektas kirto virtualią liniją sukonfigūruotą kameros matymo lauke.
Jei ĮVS reikalauja papildomų programinės įrangos licencijų – jos turi būti įdiegtos kiekvienoje kameroje.
	



1. Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

2. Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	



.............................................
(įrašyti)

	1.4. 
	Integruotas infraraudonųjų spindulių pašvietimas turi užtikrinti matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu ne mažiau kaip 40 m
	Integruotas infraraudonųjų spindulių pašvietimas užtikrina matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu (įrašyti konkrečią reikšmę) m 
	.............................................
(įrašyti)

	1.5.
	Objektyvo optinių parametrų valdymas (priartinimas, nutolinimas, fokusavimas) iš operatoriaus darbo vietos 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)

	1.6. 
	Objektyvas ne prasčiau kaip P-iris technologija, nuo 4,2 mm iki 9 mm
	Objektyvas (įrašyti konkrečią technologiją) technologija 

Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)

	1.7.
	Jautrumas šviesai ne mažesnis nei:
1. spalvotam vaizdui 0,27 1x;

2. juodai/baltam vaizdui be IR pašvietimo 0,027 1x 
	Jautrumas šviesai (įrašyti konkrečias reikšmes):
1. ............... 

2. ............... 
	
.............................................
(įrašyti)

	1.8. 
	Elektroninės užsklandos greičio diapazonas ne mažesnis kaip 1/10000 s iki 1/4 s
	Elektroninės užsklandos greičio diapazonas: (įrašyti konkrečias reikšmes).....................  
	.............................................
(įrašyti)

	1.9. 
	Rankinis ir automatinis Balčio balansas (White Balance)
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)

	1.10.
	Ne mažiau 60 kadrų per sekundę prie 2MP raiškos
	(įrašyti konkrečią reikšmę) kadrų per sekundę prie 2MP raiškos
	.............................................
(įrašyti)

	1.11. 
	Ne mažiau 30 kadrų per sekundę maksimalia raiška
	(įrašyti konkrečią reikšmę) kadrų per sekundę maksimalia raiška
	.............................................
(įrašyti)

	1.12.
	Vaizdo korekcijos funkcijos WDR (Wide dinamic range) ne mažiau 120 dB
	Vaizdo korekcijos funkcijos WDR (Wide dinamic range) (įrašyti konkrečią reikšmę) dB
	.............................................
(įrašyti)

	1.13.
	Tiesioginis vaizdo stebėjimas, pilnas konfigūravimas per bet kurią interneto naršyklę nereikalaujant įdiegti papildomų įskiepių 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)

	1.14.
	Daugiasrautis (multi streaming) duomenų siuntimo režimas
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	.............................................
(įrašyti)

	1.15.
	Funkcionalumas, leidžiantis automatiškai sumažinti siunčiamų duomenų kiekį, jei kameros matymo lauke neaptinkami judesiai
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	.............................................
(įrašyti)

	1.16. 
	Vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H.265
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)

	1.17.
	Palaikomi protokolai: TCP, UPD, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP IPv4, IPv6
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)

	1.18.
	Ryšio sąsaja RJ45 (10/100 BaseT)
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	.............................................
(įrašyti)

	1.19.
	Standartai ONVIF S arba T 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Standartas (įrašyti konkrečią reikšmę):
.................
	.............................................
(įrašyti)

	1.20.
	Įrašymo galimybė į mikro SD ar SDHC kortelę ne mažiau kaip 512 GB
	Įrašymo galimybė į (įrašyti konkrečią reikšmę) kortelę (įrašyti konkrečią reikšmę) GB
	.............................................
(įrašyti)

	1.21.
	Galimybė šifruoti vaizdo įrašus kaupiamus SD ar SDHC atminties kortelėje
	Galimybė šifruoti vaizdo įrašus kaupiamus (įrašyti konkrečią reikšmę) atminties kortelėje
	.............................................
(įrašyti)

	1.22.
	Galimybė pajungti išorinį mikrofoną ar garsiakalbį
	Galimybė pajungti (įrašyti konkrečią reikšmę): .................
	.............................................
(įrašyti)

	1.23.
	Slaptažodžio apsauga daugeliui vartotojų lygių
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	.............................................
(įrašyti)

	1.24.
	Darbinių temperatūrų diapazonas nuo -400C iki +500C
	Temperatūrų diapazonas (įrašyti konkrečias reikšmes):
nuo ............... 0C iki............. 0C
	.............................................
(įrašyti)

	1.25.
	Elektros maitinimas Power over Ethernet Plus (PoE Plus) ir/arba 24V AC ir/arba 24V DC
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
Elektros maitinimas (įrašyti konkrečias reikšmes): .................

	.............................................
(įrašyti)

	1.26.
	Apsaugos nuo vandalizmo klasė ne mažesnė kaip IK10
	Apsaugos nuo vandalizmo klasė: (įrašyti konkrečią reikšmę) 
	.............................................
(įrašyti)

	1.27.
	Apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasė ne mažesnė nei IP67
	Apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasė: (įrašyti konkrečią reikšmę) 
	.............................................
(įrašyti)

	1.28.
	Komplektuojama su reikiamais tvirtinimo laikikliais
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)

	1.29.
	Gamintojo garantija ne mažiau kaip 5 metai
	Garantija (įrašyti konkrečią reikšmę): .................

	.............................................
(įrašyti)

	2.
	Valdoma vaizdo stebėjimo kamera

	Prekė yra pagaminta (sukurta) / bus gaminama 
(įrašyti tinkamą): ..............................................
Prekės gamintojas (nurodyti pagamintos (sukurtos) / gaminamos prekės gamintoją): ...............................

Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), turi būti nurodyti šie jos duomenys: 
Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ...............................

Jeigu siūloma prekė yra nepagaminta, turi būti nurodyti šie jos duomenys, jeigu jie yra: 
Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ...............................
	
.............................................
(įrašyti)

	2.1.
	CMOS sensorius ne mažiau nei 1/3“ 
	CMOS sensorius (įrašyti konkrečias reikšmes):
............... megapikseliai
	.............................................
(įrašyti)

	2.2.
	Vaizdo sensoriaus raiška ne mažesnė nei 1920Hx1080V taškų
	Vaizdo sensoriaus raiška (įrašyti konkrečias reikšmes): ............... taškai
	.............................................
(įrašyti)

	2.3.
	Jautrumas šviesai ne mažesnis nei:
1. spalvotam vaizdui 0,03 1x;

2. juodai/baltam vaizdui 0,001 1x 
	Jautrumas šviesai (įrašyti konkrečias reikšmes):
1. ............... 

2. ............... 
	
.............................................
(įrašyti)

	2.4.
	Objektyvo parametrai:
1. optinis artinimas ne mažiau kaip 30 kartų
2. ne blogiau kaip nuo 4.3mm iki 128mm
3. turi turėti vaizdo elektroninį vaizdo stabilizavimo funkcionalumą
	Objektyvo parametrai (įrašyti konkrečias reikšmes):
1. ............... 

2. ...............

3. ..................
	
.............................................
(įrašyti)

	2.5.
	Vaizdo skaitmeninio didinimo funkcija ne mažiau kaip 12 kartų
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
Kartai (įrašyti konkrečią reikšmę): .................
	.............................................
(įrašyti)


	2.6.
	Automatinio fokusavimo funkcija
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)


	2.7.
	Objektyvo optinių parametrų valdymas (priartinimas, nutolinimas, fokusavimas) iš operatoriaus darbo vietos
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)


	2.8.
	Automatinis arba rankinis (diapazonas ne mažesnis kaip – nuo 1/30(25) - 1/30,000 sec) elektroninės užsklandos greičio valdymas 
	(įrašyti konkrečią reikšmę) (diapazonas (įrašyti konkrečią reikšmę) elektroninės užsklandos greičio valdymas 
	.............................................
(įrašyti)


	2.9.
	Balčio (White Balance) balanso funkcija
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)

	2.10.
	Maksimali raiška ne mažiau 60 kadrų per sekundę 
	Maksimali raiška (įrašyti konkrečią reikšmę): ................. kadrų per sekundę
	

	2.11.
	Skaitmeninio plataus dinaminio diapazono (WDR) funkcionalumas ne blogiau kaip 90dB
	Skaitmeninio plataus dinaminio diapazono (WDR) funkcionalumas (įrašyti konkrečią reikšmę) dB
	.............................................
(įrašyti)

	2.12.
	Integruotas IR prožektorius su ne mažiau kaip 150 m veikimo nuotoliu
	Integruotas IR prožektorius su (įrašyti konkrečią reikšmę) m veikimo nuotoliu
	.............................................
(įrašyti)

	2.13.
	Tiesioginis vaizdo stebėjimas, pilnas konfigūravimas per bet kurią interneto naršyklę nereikalaujant įdiegti papildomų įskiepių
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	.............................................
(įrašyti)

	2.14.
	Galimybė palaikyti daugiasrautį (multi streaming) duomenų siuntimo režimą
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	.............................................
(įrašyti)

	2.15.
	Funkcionalumas, leidžiantis automatiškai sumažinti siunčiamų duomenų kiekį, jei kameros matymo lauke neaptinkami judesiai
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	.............................................
(įrašyti)

	2.16.
	Horizontalioje plokštumoje 3600 (nenutrūkstamas sukimasis)
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	.............................................
(įrašyti)

	2.17.
	Valdymas vertikalioje plokštumoje nuo +150 iki -900
	Valdymas vertikalioje plokštumoje nuo (įrašyti konkrečią reikšmę) 0 iki (įrašyti konkrečią reikšmę)0
	.............................................
(įrašyti)

	2.18.
	Automatinis fokusavimas ir fokusavimas į iš anksto nustatytą zoną
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	.............................................
(įrašyti)

	2.19.
	Vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H.265
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	.............................................
(įrašyti)

	2.20.
	Ryšio sąsaja RJ45 (10/100 BaseT)
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	.............................................
(įrašyti)

	2.21.
	Palaikomi protokolai: TCP, UPD, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, SSH, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP IPv4, IPv6
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	.............................................
(įrašyti)

	2.22.
	Palaikomi standartai ONVIF S arba T 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
Standartas (įrašyti konkrečią reikšmę): .................
	.............................................
(įrašyti)

	2.23.
	Įrašymo galimybė į mikro SD ar SDXC kortelę ne mažiau kaip 512 GB
	Įrašymo galimybė į (įrašyti konkrečią reikšmę) kortelę (įrašyti konkrečią reikšmę) GB
	.............................................
(įrašyti)

	2.24.
	Galimybė šifruoti vaizdo įrašus kaupiamus SD ar SDHC atminties kortelėje
	Galimybė šifruoti vaizdo įrašus kaupiamus (įrašyti konkrečią reikšmę) atminties kortelėje
	.............................................
(įrašyti)

	2.25.
	Galimybė pajungti išorinį mikrofoną ar garsiakalbį
	Galimybė pajungti (įrašyti konkrečią reikšmę): .................
	.............................................
(įrašyti)

	2.26.
	Darbinių temperatūrų diapazonas nuo -500C iki +600C
	Temperatūrų diapazonas (įrašyti konkrečias reikšmes):
nuo ............... 0C iki............. 0C
	.............................................
(įrašyti)

	2.27.
	Elektros maitinimas Power over Ethernet Plus (PoE Plus) ir/arba 24V AC ir/arba 24V DC
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Elektros maitinimas (įrašyti konkrečias reikšmes): .................
	.............................................
(įrašyti)

	2.28.
	Apsaugos nuo vandalizmo klasė ne mažesnė kaip IK10
	Apsaugos nuo vandalizmo klasė: (įrašyti konkrečią reikšmę) 
	.............................................
(įrašyti)

	2.29.
	Apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasė ne mažesnė nei IP67
	Apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasė: (įrašyti konkrečią reikšmę) 
	.............................................
(įrašyti)

	2.30.
	Kameros elektros maitinimo tipas turi užtikrinti kameros darbą prie ribinių temperatūrų
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)

	2.31.
	Komplektuojama su reikiamais tvirtinimo laikikliais
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)

	2.32.
	Gamintojo garantija ne mažiau kaip 5 metai
	Garantija (įrašyti konkrečią reikšmę): .................

	.............................................
(įrašyti)


Pastabos:
- siūlomos vaizdo stebėjimo kameros turi tenkinti techninėje specifikacijoje joms nurodytus reikalavimus arba būti lygiavertės, arba geresnės kokybės;
- visoms nurodytoms vaizdo stebėjimo kamerų konkrečioms medžiagoms ir / ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus;
- siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

Vaizdo stebėjimo kameros privalo būti iš patikimų valstybių (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. Nr. 280 nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“ patvirtintas nelaikomų patikimais sąrašas).

	__________________
