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DĖL SUPAPRASTINTO PIRKIMO „PANEVĖŽIO MIESTO J. MILTINIO GIMNAZIJOS PASTATO KAPITALINIO REMONTO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR RANGOS DARBAI“, VYKDOMO ATVIRO KONKURSO BŪDU, PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

               	         
                  
              

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), atsakydama į pirkimo dalyvio paklausimą dėl supaprastinto pirkimo „Panevėžio miesto J. Miltinio gimnazijos pastato kapitalinio remonto darbo projekto parengimas ir rangos darbai“, vykdomo atviro konkurso būdu (toliau – Pirkimas), sąlygų, paaiškina:
1.1. Klausimas. „Ar tikrai reikalingos tokio dydžio plytelės?“
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1.2. Klausimas. „Techninėse specifikacijose nurodyta, kad akmens masės plytelės turi būti naudojamos 3200 x 1420 mm ir 3200 x 1320 mm. Norėtume pasitikslinti: ar tai ne techninė klaida ir iš tiesų numatytos tokio dydžio plytelės; ar nėra galimybės svarstyti mažesnio formato plytelių, atsižvelgiant į tai, kad tokio dydžio gaminiai gali kelti logistinių iššūkių.“
1.3. Kausimas. Techninėje specifikacijoje nurodoma, jog sienų/grindų apdailos įrengimui patalpose naudojama akmens masės plytelės, kurių matmenys: 3200 x 1420 mm / 3200 x 1320 mm. Storis: 4/8/12mm. Prašome nurodyti, bent 3 tiekėjus, kurie prekiauja būtent tokių matmenų akmens masės plytelėmis.
Atsakymas. Paaiškiname, kad techninėse specifikacijose nurodyti plytelių matmenys nėra techninė klaida. Šie dydžiai buvo parinkti ir suderinti su mokyklos vadovu, siekiant įgyvendinti architektūrinį sumanymą, sprendinys yra tikslingas ir apgalvotas. Parinktos didelio gabarito plytelės, siekiant visuomeninės paskirties patalpose užtikrinti kokybę ir higieną bei sumažinti siūlių kiekį. Plytelės ant sanitarinio mazgo sienų tvirtinamos per visą patalpos aukštį, matmenys: 3200 x 1420 mm / 3200 x 1320 mm, žiūrėti SA.TS (lapas 18). Plytelių matmenys gali būti tikslinami, tačiau svarbu išlaikyti sąlygą, kad plytelės ant sienų būtų montuojamos nuo grindų iki lubų (kaip vientisas elementas).
Pateikiame nuorodas į internetinius puslapius, prekiaujančius tokių matmenų akmens masės plytelėmis:
1. Dekton Kovik - Cosentino
https://www.cosentino.com/colors/dekton/kovik/
2. https://aparici.lt/plyteles/xxl-plyteles/?gad_source=1&gad_campaignid=19901963459&gbraid=0AAAAApbAwkpFMuQY77NHtm2r1Td9JqMbK&gclid=CjwKCAiAzrbIBhA3EiwAUBaUdaprfcjyp7Dgju-o0odCnNx0-lVlf3qcUNlnTN612oorNyZru7OtyBoCYXEQAvD_BwE
3. https://linea.lt/produktu-kategorija/xxl-dideliu-dydziu-plyteles

2. Klausimas. „Kokios spalvos turi būti veltinis? Pilkos ar juodos?“
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Atsakymas. Paaiškiname, kad STEAM teatro klasėje veltinis juodas:
[image: ]
Sensoriniame kambaryje - veltinis pilkas (siekiant sukurti kuo labiau suniveliuotą (vientisą ir tolygią) aplinką). Veltinio spalva gali būti parenkama techninio darbo projekto rengimo ir rangos darbų metu, kadangi veltinio spalva neturi įtakos gaminio kainai.

3. Klausimas. „Ar į šį pirkimą įeina ir technologinė dalis?“
Atsakymas. Patiksliname, kad šiuo pirkimu perkama ir technologinė dalis. Paaiškiname, kad šiuo pirkimu projekto technologinėje dalyje numatyti įrengimai ir baldai nėra perkami.

4. Klausimas. „ HPL lubos. Specifikacija?“
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Atsakymas. Paaiškiname, kad laužytų angokrasčių kiekiai pateikti:
[image: ]

Pateiktos išklotinės ir  pjūviai, žiūrėti SA.B -01 (PJŪVIAI A-A/B-B).
ŽR. detalizacija SS2413-01-TP-SA.B-14, 
[image: ] 


5. Klausimas. „Prašome pateikti visų, numatytų sumontuoti, žaliuzių/roletų išmatavimus.“
[image: ]Atsakymas. Roletų/žaliuzių kiekiai pateikti, matmenys tikslinami techninio darbo projekto rengimo ir rangos darbų metu.

6. Kausimas. Prašome detalizuoti visų, numatytų sumontuoti, informacinių lentelių, rodyklių, lytėjimo ženklų dydžius (kiek ir kokio formato reikia).
Atsakymas. Kiekiai pateikti, žiūrėti SA.SŽ:
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Patikslinama: Informacinės lentelės, žiūrėti  SA.AR (19 lapas) - 15 vnt. / 4,05 kv. m.; 60 vnt. / 16,20 kv. m.
Dizainas individualus, tikslinamas techninio darbo projekto parengimo /rangos darbų metu.

7. Kausimas. Prašome nurodyti numatytų perdažyti radiatorių kiekį (vnt. arba m2).
Atsakymas. Patiksliname, kad numatytų perdažyti radiatorių kiekis - 35 vnt., apie 70 m2.

8. Kausimas. Prašome detalizuoti, kiek turės būti įrengta ŽN įspėjamojo, o kiek vedamojo paviršiaus iš aliuminių kauburėlių/juostelių (vnt. arba m2).
Atsakymas. Paaiškiname, kad pateiktas bendras kiekis. Patiksliname, kad vedimo/įspėjamųjų paviršių kiekis tikslinamas techninio darbo projekto/rangos darbų metu. 
Reikalavimai įrengimui pateikiami, žiūrėti SA.TS (32 lapas):
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9. Klausimas. „Ar technologijų dalyje numatyti baldai ir įranga yra šio pirkimo dalis?“
Atsakymas. Paaiškiname, kad šiuo pirkimu projekto technologinėje dalyje numatyti įrengimai ir baldai nėra perkami. Perkančioji organizacija įrengimus ir baldus numato pirkti atskiru pirkimu.

10. Klausimas. „Prašytume patikslinimo dėl pertvarų medžiagiškumo ir brėžinių. TP nurodyta:
10.1. V-9 (17800 x 2700 mm) suveriama, stumdoma pertvara -1vnt. / 48,06 m2 (2EP) - neaišku, iš kokių medžiagų, nėra jos brėžinio.
Atsakymas. Specifikacija pateikta, žiūrėti SS2413-01-TP-SA.B-18 (3 lapas).
Ši transformuojama pertvara įrengiama teatro STEAM erdvėje, žiūrėti SA.B-01 (žr. į išnašas šalia pertvaros, bei pertvaros vaizdą plane). Pjūvyje detalizacija,  žiūrėti SA.B-14
Techninėse specifikacijose pateikta ir aprašyta, žiūrėti SA. TS (32-33 lapai):
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Medžiaga: Išorinė apdaila, standartiškai, išpildyta su medžio drožlių plokšte.
Plane matoma, kaip ir į kokias nišas susistumia pertvaros, grindyse negali būti bėgelio, tai sertifikuotas tipinis gaminys, atskiriantis renginių erdves. 
Paaiškiname, kad visais atvejais prieš montuojant būtina gamybinius brėžinius  susiderinti su projekto architektu.
10.2. V-11 (19000 x 2700 mm) segmentinė ažūrinė pertvara su nustumiamomis/sukamomis 9 segmentų durimis (rūbinė) - 1vnt. / 51,30 m2 (1EP) - neaišku, iš kokių medžiagų, nėra jos brėžinio, yra brėž. V-10 (panašu, kad ta pati pertvara).“
Atsakymas. Paaiškiname, kad gaminiai V10 ir V11 yra vienas ir tas pats gaminys, pateiktas brėžinys, žiūrėti SA.B-01. Pateikta specifikacija, žiūrėti SA.B-18(2 lapas).
Aprašymas:
[image: ]
Perforacija ir medžiagiškumas analogiškas po radiatorinių nišų uždengimui.
Detaliau žiūrėti SA. TS(59 lapai):
[image: ]
11. Klausimas. „Mikropolių įrengimo brėžinyje nurodyta, jog gręžimo galvutė 175 mm, tačiau gręžinio skersmuo 320 – 350 mm. Patikslinkite kokio diametro turi būti gręžimo galvutė ir kokio diametro gręžinys?“
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Atsakymas. Polio diametras gali kisti priklausomai nuo grunto mechaninių savybių, injektavimo slėgio ir pan., todėl negalima tiksliai nustatyti jo diametro. Atliekant mikropolio skaičiavimus priimtas jo diametras 175 mm.

12. Klausimas. „SA dalies žiniaraštyje nurodyta, kad reikalinga įrengti Armuotas betonines grindis, tačiau SK dalyje nėra grindų detalės. Gal galite pridėti grindų įrengimo detalę ir nurodyti kuriose patalpose bus betonuojamos grindys.
[image: ]
“

Atsakymas. Pateikiame grindų ant grunto įrengimo detalę:
[image: ]
13. Klausimas. „Pagal SA žiniaraštį 1EP sienų hidroizoliacijos reikia įrengti 302 m2, o sienų aptaisymas akmens masės plytelėmis tik 100 m2. Patikslinti kiek reikia aptaisyti sienų plytelėmis?
[image: ]
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Atsakymas. Kai bus įrengta liftų šachta numatytas betoninio pagrindo atstatymas aplink ją. Kiekiai tikslinami techninio darbo projekto rengimo ir rangos darbų metu.

Komisija nutarė patikslinti Pirkimo sąlygas:
- patikslinti pirkimo sąlygų 5.5. punktą ir jį išdėstyti taip:
„5.5. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki CVP IS nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pasiūlymą CVP IS priemonėmis pateikti iki 2025-11-21 13 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku). <...>.“
- patikslinti pirkimo sąlygų 5.8. punktą ir jį išdėstyti taip:
„5.8. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2026-02-21. Jei pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.“
- patikslinti pirkimo sąlygų 9.1. punktą ir jį išdėstyti taip: 
„9.1 Pradinis susipažinimas su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais vyks 2025 m. lapkričio 21 d. 13 val. 30 min. CVP IS priemonėmis Panevėžio miesto savivaldybės administracijos patalpose, 316 kab., Laisvės a. 20, Panevėžyje.“

Patikslinta informacija paskelbta CVP IS sistemoje.



Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja						Jolanta Valužienė
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