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[bookmark: _Hlk136860407]TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
AKTUATORIŲ PROTOTIPŲ IR JŲ VALDYMO ĮTAISŲ KOMPLEKTAS

BENDRI REIKALAVIMAI PERKAMAI ĮRANGAI
1. VšĮ Vilniaus Gedimino technikos universitetas (toliau – Perkančioji organizacija) numato įsigyti šioje techninėje specifikacijoje nurodytą aktuatorių prototipų ir jų valdymo įtaisų komplektą (toliau – Įranga) su pristatymu.
1. Pristatoma Įranga turi būti nauja (angl. „brand new“), gamykliškai atnaujinti (angl. „renew“/„refurbished“) komponentai neleistini. Įranga turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius ir būtinus reikalavimus.
1. Pasiūlymo kainą sudaro techninė ir programinė įranga, įrangos pristatymas, funkcionalumo patikrinimas perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje laikantis gamintojo rekomendacijų. 
1. Įrangos pristatymo vieta – Plytinės g. 25, Vilnius, LT-10105, Lietuva;
1. Įranga turi būti pristatyta ir patikrintas jos funkcionalumas – ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.
1. Kartu su Įranga turi būti pateikiama naudojimosi instrukcija (lietuvių arba anglų kalba) bei kita prašoma dokumentacija. Instrukcija taip pat gali būti pateikta USB atmintinėje arba nurodyta viešai prieinamame gamintojo/tiekėjo internetiniame puslapyje.
1. Įrangai (įskaitant jos sudėtines/komplektuojamas dalis) turi būti suteikiama garantija ne trumpesniam kaip 12 mėnesių terminui arba sumuojant su terminu nurodytu tiekėjo pasiūlyme nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
1. Šiose specifikacijose pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs/būtini reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.
1 lentelė. Reikalavimai Įrangos techniniams parametrams
	Eil.
Nr.
	[bookmark: _Hlk152062021]Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos
(pažymėtose vietose įrašyti tikslią reikšmę)

	1.
	Aktuatorių prototipų ir jų valdymo įtaisų komplektas
	Gamintojas (nurodyti):
Modelis (nurodyti, jeigu yra):
Kodas (nurodyti, jeigu yra):

	1.1.
	Komplektą sudaro 3 aktuatoriai: priekinės ašies vairavimo, galinės ašies išvirtimo, galinės ašies suvedimo
	Siūlomi aktuatoriai: suvedimo (taip/ne), išvirtimo (taip/ne) ir vairavimo (taip/ne). 

	1.2.
	Kiekvieną aktuatorių sudaro: pavaros valdiklis, ašinio srauto (angl. Axial- Flux) nuolatinių magnetų variklis; mechaninė pavara, keičianti sukimo judėsi į slenkamąjį.
Aktuatoriai turi turėti montavimo galimybę  standartinės vairavimo kolonėlės vietoje arba rato arkos vidinėje erdvėje. 
	Aktuatorių sandara: pavaros valdiklis (taip/ne),  ašinio srauto  (angl. Axial- Flux) nuolatinių magnetų variklis (taip/ne),   mechaninė pavara (taip/ne). 
Montavimo galimybė  standartinės vairavimo kolonėlės vietoje  arba rato arkos vidinėje erdvėje (taip/ne). 

	2.
	Reikalavimai elektros varikliams
	

	2.1.
	Elektros variklio pastovių magnetų maitinimas 48 V DC
	Elektros variklio pastovių magnetų maitinimas 48V DC (taip/ne). 

	2.2.
	Nominalus sukimo momentas ne mažiau 4 Nm 
	Nominalus sukimo momentas (įrašyti). 

	2.3.
	Nominali galia ne mažiau 1 kW
	Nominali galia (įrašyti). 

	2.4.
	Maksimalus sūkiai ne mažiau 4000 aps/min
	Maksimalus sūkiai (įrašyti). 

	2.5.
	Variklis privalo turėti jutiklį absoliučiai padėčiai nustatyti realiu laiku
	Variklis turi absoliučios padėties jutiklį (taip/ne).

	3.
	Reikalavimai valdikliams
	

	3.1.
	Aktuatoriaus valdiklis turi būti suderintas su aukšto lygio valdikliu (dSPACE, Speedgoat ar lygiaverčiu)
	Valdiklis yra suderintas su aukšto lygio valdikliu (taip/ne). 

	3.2.
	Aktuatoriaus valdiklis turi būti atviros prieigos su suteiktais valdymo koeficientais arba duomenų lentelėmis, su galimybė keisti valdiklio nustatymus.
	Valdiklis yra atviros prieigos su suteiktais valdymo koeficientais arba duomenų lentelėmis, su galimybė keisti valdiklio nustatymus (taip/ne).

	3.3.
	Sąsaja užtikrinama per analoginius kanalus
	Sąsaja užtikrinama per analoginius kanalus (taip/ne). 

	3.4.
	Valdiklio įvesties duomenys: 
Įvesties duomenys iš aukšto lygio valdiklio posūkio kampas arba poslinkis, 
galimybė valdyti variklio greitį ir sukimo momentą.
	Įvesties duomenys (įrašyti  parametrus)

	3.5.
	Išvesties duomenys:
Variklio pasisukimo kampas laipsniais arba radianais
	Išvesties duomenys (įrašyti  parametrus)


	3.6.
	Sistemos avarinio išjungimo funkcija;
Apsauga nuo per staigaus ratų pasukimo važiuojant skirtingais važiavimo greičiais.
	Sistemos avarinio išjungimo funkcija (taip/ne). Apsauga nuo per staigaus ratų pasukimo (taip/ne). 

	4.
	Reikalavimai aktuatoriams
	

	4.1.
	Aktuatorių prototipai yra skirti reguliuoti priekinių ratų pasisukimą su MacPherson tipo pakaba arba lygiaverte.
Bei galinių ratų suvedimą ir išvirtimą visureigio tipo automobilyje.
	Montuojami automobilio pakaboje (taip/ne)

	4.2.
	Priekinės ašies aktuatorių eiga ne mažiau 
[-150 mm; +150 mm]
	Priekinės ašies aktuatorių eiga (įrašyti).

	4.3.
	Galinės ašies išvirtimo aktuatorių eiga ne mažiau [-55 mm; +55 mm]
	Galinės ašies išvirtimo aktuatorių eiga (įrašyti). 

	4.4.
	Galinės ašies suvedimo aktuatorių eiga ne mažiau [-20 mm; +20 mm]
	Galinės ašies suvedimo aktuatorių eiga (įrašyti). 

	4.5.
	Priekinės ašies aktuatorių išvystoma jėga ne mažiau 6000 N
	Priekinės ašies aktuatorių išvystoma jėga (įrašyti).

	4.6.
	Galinės ašies išvirtimo aktuatorių išvystoma jėga ne mažiau 300 N
	Galinės ašies išvirtimo aktuatorių išvystoma jėga (įrašyti).

	4.7.
	Galinės ašies suvedimo aktuatorių išvystoma jėga ne mažiau 3000 N
	Galinės ašies suvedimo aktuatorių išvystoma jėga (įrašyti).

	4.8.
	Priekinės ašies aktuatorių išvystomas greitis ne mažiau 150 mm/s
	Priekinės ašies aktuatorių išvystomas greitis (įrašyti).

	4.9.
	Galinės ašies išvirtimo aktuatorių išvystomas greitis ne mažiau 150 mm/s
	Galinės ašies išvirtimo aktuatorių išvystomas greitis (įrašyti). 

	4.10.
	Galinės ašies suvedimo aktuatorių išvystomas greitis ne mažiau 75 mm/s
	Galinės ašies suvedimo aktuatorių išvystomas greitis (įrašyti).

	4.11.
	Priekinės ašies aktuatoriai nėra savistabdžiai
	Priekinės ašies aktuatoriai yra savistabdžiai (taip/ne).

	4.12.
	Galinės ašies išvirtimo aktuatoriai yra savistabdžiai
	Galinės ašies išvirtimo aktuatoriai yra savistabdžiai (taip/ne).

	4.13.
	Galinės ašies suvedimo aktuatoriai nėra savistabdžiai
	Galinės ašies suvedimo aktuatoriai yra savistabdžiai (taip/ne).


Jei perkančiajai organizacijai kyla klausimų dėl techninės specifikacijos atitikimo tiekėjo siūlomoms charakteristikoms, perkančioji organizacija pasilieka sau teisę paprašyti tiekėjo pateikti gamintojo techninę dokumentaciją (anglų arba lietuvių kalba), kuri patvirtina siūlomų prekių atitikimą keliamiems reikalavimams.
1. Vykdomas žaliasis pirkimas:

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Tvarkos aprašas)
- 4.4.2.papunkčiu: perkama inovacija, sukuriant naują arba iš esmės pagerintą produktą, paslaugas ar procesą, įskaitant gamybos, statybos, konstravimo ar kitus procesus, darantį kuo mažesnę neigiamą įtaką klimato kaitai, aplinkos taršai, atliekų tvarkymui, gamtos išteklių naudojimui, ekosistemų ir jų paslaugų būklei ir (ar) kitam neigiamam poveikiui aplinkai, palyginti su rinkoje egzistuojančiais produktais, paslaugomis ar procesais - Perkamas inovatyvus produktas - naujos kartos elektros pavara, skirta sumažinti poveikį aplinkai. 
- Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 15:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte  priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. 
__________________
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