Pirkimo sąlygų 2 Priedas 
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PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS

1. Prekių pirkimas.

II SKYRIUS
TIKSLAS

2. Įgyvendinamas projektas „Ignalinos atviros jaunimo erdvės veiklų kokybės gerinimas“. Projekto metu atnaujinamos Ignalinos jaunimo erdvės patalpos (toliau- patalpos) gerinant patalpų kokybę, pritaikant prie šiandienos poreikių, keliamų atitinkamuose teisės aktuose norminių reikalavimų, įtraukiant naujas veiklas. 
Siekiama įsigyti patalpose numatytoms vykdyti veikloms pritaikytus modulinius baldus. Numatytos veiklos: edukacija, vaizdinės medžiagos žiūrėjimas, kompiuteriniai - edukaciniai žaidimai, sensoriniai užsiėmimai, muzikos kūrimas, pasyvaus poilsio, poilsio prietemoje/ tamsoje, 3D objektų kūrimo / modeliavimo, pasiruošimas pamokoms.

III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS IR TIEKIMO APIMTIS

3. Žemiau pateiktoje lentelėje pateikiama informacija apie modulinių baldų savybes, kiekius:
	Eilės Nr.
	Prekės pavadinimas
	Savybės
	Kiekis

	1.
	Mokyklinis modulinis stalas (žr. 1 ir 2 pav.)
	Mokyklinis modulinis stalas su dalies žiedo formos stalviršiu
Aukštis: atitinkantis mokykliniams stalams keliamus standartus (ne mažiau  700 mm ir ne daugiau 800 mm);
Stalo svoris: nuo 8 kg iki 15 kg;
Stalo rėmas: trijų kojų, kurių viena apačioje užbaigta horizontalią detale su guminiais/ kaučiuko ratukais;
Rėmas: metalinis, suvirintas į vientisą rėmą  su neslystančia gumine ar plastiko kitų dviejų kojų apačios apdaila, nudažytas epoksidiniais dažais. Spalva derinama su užsakovu. Rėmas prie stalviršio tvirtinamas  plastikiniais / metalo vamzdį gaubiančiais laikikliais, suteikiančiais galimybę stalviršį atversti į vertikalią padėtį. Konstrukcija turi suteikti galimybę pakėlus vieną stalo pusę stalą vežti ant ratukų;
Stalviršis: Iš melaminu dengtos baldinės plokštės, arba lygiavertės medžiagos, liejimo būdu formuotas kraštas, spalvos derinamos su užsakovu;
 Stalviršio išmatavimai: ne mažiau 800 mm x 500 mm ir ne daugiau 900mm x 600 mm (plotis x gylis); 
Stalviršiai turi būti tokie, kad jungiant stalus būtų galima sudaryti apskritimo, banguotos linijos ir kitokios formos bendrą stalą darbui komandoje. 
Stalviršio forma ir dydis žemiau pateiktame paveikslėlyje (žr. pav. 1).

[image: ]
Pav. 1. 

Dvi stalo kojos užbaigtos sukamomis detalėmis suteikiančiomis galimybę reguliuoti aukštį.

Stalai privalo turėti galimybę būti sustumti  taip, kad užimtų kuo mažiau vietos nenaudojant (žr. pav.2)
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Pav. 2.
Baldas turi būti skirtas visuomeninėms patalpoms.
	28 vnt.

	2.
	Mokyklinės kėdės
	Rėmas:
 išlietas iš vientiso, atsparaus UV, braižymui, lenkimui polipropileno  ar lygiavertės medžiagos su stiklo pluoštu; 
Korpuso šonai sustiprinti liejinį užlenkiant kampu. Su kiauryme paimti pernešant ties  nugarėlės apačia. Sėdimoji dalis ir atlošas lygaus pilno užpildo liejinio. 
Būtina, kad kėdes būtų galima sudėti viena ant kitos (minimaliai 4 vienetus) kai jos nenaudojamos. 
Spalva derinama su užsakovu (orientacinės spalvos: žalia (artima balintai alyvuogių), prigesinta rausva, šviesi balinta mėlyna). 
Baldas turi būti skirtas visuomeninėms patalpoms.
	28 vnt.

	3.
	Pranešėjo stalas
	Rėmas: Metalinis, su ratukais, spalva derinama su užsakovu;
Stalviršis: Iš melaminu dengtos baldinės plokštės arba lygiavertės medžiagos; 
Stalviršio spalva derinama su užsakovu. Apkrova ne mažiau 20 kg;
Išmatavimai: 700 mm x 500 mm x 750-1050 mm (reguliuojamas) (plotis x gylis x aukštis) (+- 50 mm);
Stalviršio storis: nuo 20 mm iki 25 mm storio.

	1 vnt.

	4.
	Modulinių pufų su staliuku komplektas 
(žr. 3, 4 ir 5 pav.)
	Vienas  modulinių pufų komplektas  su pufų formą atkartojančiu metaliniu, purkštu dažais staliuku komplektas susideda iš ne mažiau kaip 15 vnt. dalių  pufų ir 1 staliuko: 2 pufai, kurių išmatavimai pagal Nr. 1 parametrus, 13 pufų, kurių išmatavimai pagal Nr. 2 parametrus ir 1 staliukas.

Modulinių pufų ir staliuko forma: 
I. Pufai – nelygių kraštinių šešiakampio tūrio, kojelės – juodo plastiko, ne daugiau kaip 20 mm aukščio;
Spalva: derinama su užsakovu;
Elemento svoris: nuo 8 kg iki 18 kg;
Apmušalas: dirbtinė skirtingų spalvų, bet tos pačios kolekcijos oda (spalvos derinamos su užsakovu).
Vieno komplekto elementų išmatavimai: 
1. 2 vnt. pufų – ne mažiau 640 (W)mm  x 400 (L)mm x 730 (H)mm ir ne daugiau 670 (W)mm x 530 (L)mm x 760 (H) mm (žr. 3 pav.);
2. 13 vnt. pufų – ne mažiau 640 (W)mm x 500 (L)mm x 400 (H)mm ir ne daugiau 670 (W)mm x 530 (L)mm x 500 (H) mm (žr. pav. 4).

(Viso 4 vnt. (pagal 3 pav.)):
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Pav. 3
(Viso 26 vnt. (pagal 4 pav.)):
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Pav. 4

II. Staliukas – nelygių kraštinių šešiakampio formos stalviršiu ir kojos pagrindu ant žemės.
Staliuko detalės suvirintos tarpusavyje; Korpusas metalinis;
Stalviršio medžiaga – melaminu dengtos baldinės plokštės arba lygiavertės medžiagos;
Stalviršio spalva derinama su užsakovu;
Gabaritiniai išmatavimai:
ne mažiau 620 (W)mm  x 490 (L)mm x 650 (H)mm ir ne daugiau 670 (W)mm x 530 (L)mm x 700 (H) mm;
Metalinės konstrukcijos dažytos epoksidiniais dažais, spalva derinama su užsakovu. (žr. 5 pav.)
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Pav. 5

Baldas turi būti skirtas visuomeninėms patalpoms.
	2 kompl. 

























































	5.
	Skirtingų modulių pufų komplektas
(žr. 6 pav.)
	Kiekis: pufų vienas komplektas susideda iš 5 vnt. dalių: 2 apvalūs, 2 dviviečiai banguoti ir 1 trivietis banguotas;
Forma: komplektas sudarytas iš 2 apvalių ir 3 banguotų formų (žr. 6 pav.); 
Kojelės juodo  plastiko – 1-2 cm;
Spalva: skirtingų elementų skirtingos spalvos, derinama su užsakovu;
Medžiaga: skirtingas, tos pačios kolekcijos gobelenas;
Išmatavimai: 
1. vienvietis apvalus: aukštis nuo 400mm iki 450 mm, skersmuo nuo 400 mm iki 500 mm; 
2. dvivietis banguotas: aukštis nuo 400 mm iki 450 mm., ilgis nuo 1200 mm iki 1500 mm;
3. trivietis banguotas; aukštis nuo 400mm iki 450 mm., ilgis 1600mm iki 2000 mm.
Žemiau pateikiamas pavyzdinis paveikslėlis
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Pav. 6

Baldas turi būti skirtas visuomeninėms patalpoms.
	1 kompl. 

	6. 
	Dviviečiai pufai
(žr. 7 pav.)
	Dvivietis banguotas pufas: aukštis nuo 400 mm iki 450 mm, ilgis nuo 1200 mm iki 1500 mm
(žr. 7 pav.)
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Pav. 7
	2 vnt.

	7.
	Krėslas 
(žr. 8 pav.)
	Krėslas yra vientiso karkaso, minkštas, su lieto plastiko apatine dalimi.
Forma: vienvietis  krėslas, vientiso karkaso, su atlošu ir su horizontalia atrama (žr. pav. Nr. 8);
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Pav. 8

Medžiaga: gobelenas;
Spalva: derinama su užsakovu;
Svoris: nuo 14 kg iki 20 kg;
Išmatavimai: atraminės dalies aukštis nuo 700 mm iki 800 mm;
Sėdimos dalies aukštis nuo 350 mm iki 450 mm.
Baldas turi būti skirtas visuomeninėms patalpoms.
	4 vnt.

	8.
	Stalas sėsk -stok















	Reguliuojamo aukščio stačiakampis stalas, kurį sudaro stalo rėmas ir stalviršis
Stalo rėmas:
Stalo rėmas metalinis, spalva derinama su užsakovu; Rėmo išmatavimai:
Ilgis 1050-1700mm (±10 mm)
Plotis 570mm (±10 mm)
Aukštis 690-1170mm (±10 mm)
Kojos su atramėlėmis (±10 mm) grindų nelygumams išlyginti.
Aukščio reguliavimo mechanizmas privalo veikti greitai (~30 mm/s) ir tyliai (iki 55 dB);
Keliamoji galia: 100 kg (+- 5 kg);
Valdomas dvimotoriu varikliu;
Kliūties atpažinimo sistema;
Valdiklis su atminties funkcija;

Stalviršis:
  Išmatavimai: 
Plotis: nuo 500 mm iki 680 mm;
Ilgis: nuo 1000 mm iki 1200 mm.
Baldinės plokštės dengtos melaminu arba lygiavertės medžiagos, kurios storis ne mažiau 25 mm, briauna ne mažiau 2,0 mm.
Stalviršio spalva derinama su užsakovu.

Bendras stalo aukštis su stalviršiu: 
nuo 7150 mm iki 1195 mm; (+-10mm)
Darbo vieta privalo būti ergonomiškai tinkama įvairaus ūgio žmonėms;
Baldas turi būti skirtas visuomeninėms patalpoms.
	4 vnt.

	9.
	Administracinis stalas
	Kampinis stalas.  Stalo konstrukcija sudaryta iš metalinio kvadratinio profilio. Priekyje prie stalo montuojama sienelė- kojų uždanga. 
Išmatavimai: 1600 mm x1200 mm (ilgis x plotis)    (+-10 m);
Stacionarus 4 stalčių blokas su užraktu. Išmatavimai: 430 mm x600 mm x740 mm (plotis x gylis x aukštis) (+-50 mm);
Viso kampinio stalo su stalčių bloku išmatavimai 1600 mm x1600 mm (+-100 mm)
Aukštis: nuo 740 mm (+-10 mm)
Stalviršio storis: ne mažiau 25 mm;
Spalva derinama su užsakovu.
	1 vnt.

	10.
	Ergonominė kėdė 
	[bookmark: _Hlk213333262]Ergonominė kėdė su ratukais reguliuojamu aukščiu. 
 Aukščio reguliavimas: pneumatinis, nuo 470 mm iki 570 mm;
Kėdės bendras aukštis 1175-1275mm;
Ergonomiška, reguliuojama atlošo forma, prisitaikant pagal poreikį;
Amortizuojantis atlošas pagal svorį pneumo laikiklių pagalba;
Reguliuojamo aukščio porankiai 3D, porankiai reguliuojasi 3 kryptimis, reguliavimo aukštis 610-710 mm;
Sėdimoji dalis apmušta specialiu trinčiai atspariu audiniu. Atlošas aptrauktas specialiu aukšto atsparumo tinklu;
Sėdynės gylio reguliavimas;
Galvos atrama reguliuojama;
Mechanizmas: sinchroninis su Antishock funkcija;
Ratukai žiedo tipo, atvira, kiaura vidinė dalis su padidintu stabilumu ir pagumuotu paviršiumi, diametras 60 mm;
Maksimalus naudotojo svoris 136 kg;
Laisvas apsisukimas 360 laipsnių;
Mobili ratukų bazė su specialiais integruotais neslystančiais padukais pėdų atramai;
Kėdės spalvos pasirinkimas turi būti iš 2 spalvų- juoda ir pilka;
Būtinas BIFMA sertifikatas arba jam lygiavertis.
Baldas turi būti skirtas visuomeninėms patalpoms.
	6


* PASTABOS.  Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
   Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 

IV SKYRIUS
DOKUMENTAI

4. Garantinis galiojimas ne trumpiau nei 24 mėn. Atitikties deklaracija (CE ar kitas sertifikatas), kad gaminys atitinka ES saugos reikalavimus (baldais naudosis vaikai). Privaloma pridėti surinkimo / montavimo instrukcijas, priežiūros rekomendacijos, audinių charakteristikas. 

V SKYRIUS
TIKRINIMAS IR TESTAVIMAS

5. Pristatyti baldai bus patikrinami ar neturi mechaninių pažeidimų, patikrinamos baldų funkcionalumas, ar visi mechanizmai veikia, įvertinamas baldų stabilumas ir tvirtumas, patikrinama ar apdailos medžiagos atitinka pagal techninėje specifikacijoje pateiktą informaciją ir atliktus suderinimus su tiekėju, jei tikrinimo metu pastebima mechaninių pažeidimų ir kitų išvadintų neatitikimų, tuomet informuojamas tiekėjas ir pristatytas prekes tiekėjas turi pasiimti padengdamas transportavimo išlaidas.

VI SKYRIUS
APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

6. Šiam Pirkimui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai:
[bookmark: _Hlk141368557][bookmark: part_371260d53358455aa80f41f61163ae07]6.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1 punktu, kai perkama prekė, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede ir atitinka prekei nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priedo VII skyriaus 7.2. punktu, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ ar lygiavertį standartą ir IX skyriaus 9.2.1. punktu, kad naudojamas poliesterio pluoštas turi būti 100 proc. pagamintas iš perdirbtų atliekų.


VII SKYRIUS
KITI REIKALAVIMAI

7. Balduose neturėtų būti aštrių kampų, atsikišusių tvirtinimo detalių. Atsarginės dalys turėtų būti prieinamos bent 5 m. po pirkimo. Audinių atsparumas dilimui pagal Martindale testą arba kitą lygiavertį testą turėtų būti >= 50 000 ciklų (pagrindžiantis dokumentas gali būti pateikiamas prekių pristatymo metu) kaip ir dokumentas įrodantis, kad baldas skirtas visuomeninėms patalpoms. Prekių pristatymo išlaidas padengia tiekėjas. 
_____________
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