ELEKTRINIS MOKYKLINIS AUTOBUSAS, PRITAIKYTAS SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ TURINTIEMS MOKINIAMS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techninėje specifikacijoje nurodyti privalomi reikalavimai. Tiekėjai, kur reikalaujama, privalės nurodyti siūlomą konkrečią specifikaciją ir informaciją apie tai įrodančiuose dokumentuose: nuorodą į gamintojo internetinį puslapį (būtina pateikti ir atitinkamų tinklalapio vietų ekranvaizdžius (su matoma data)), pridedamo gamintojo ar kt. dokumento pavadinimą, psl. Nr., informacijos vietą dokumente ir pan., pažymint ir/ar nurodant, kur konkrečiai įrodančio dokumento vietoje galima įsitikinti tiekėjo nurodoma informacija. 

	Naujas M2 klasės arba M3 klasės elektrinis autobusas (toliau – autobusas).

	Reikalavimai
	Atsakymai / pastabos / siūlymai

	Bendrieji techniniai reikalavimai mokykliniam autobusui

	1. 
	Perkamų autobusų skaičius – 1 vnt.
	

	2. 
	Autobuso gamintojas
	

	3. 
	Autobuso modelis
	

	4. 
	Visiškai elektrinis, t. y. varomas tik elektros energija M2 arba M3 klasės autobusas
	

	5. 
	Autobusas turi turėti ne mažiau 14 sėdimų vietų keleiviams, vieną vairuotojo vietą, vieną neįgalaus keleivio vietą bei dvi sėdimas vietas, kurios gali būti transformuojamos į papildomą neįgalaus keleivio vietą
	

	6. 
	Autobusas naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos
	

	7. 
	Autobusas turi būti pilnai paruoštas eksploatacijai ir įregistruotas VĮ „Regitra“ pirkėjo vardu
	

	8. 
	Garantinis laikotarpis kėbului, salono įrangai, važiuoklei ir elektriniam varikliui bei jo mazgams– ne mažiau kaip 24 mėn. arba 100000 
	

	9. 
	Garantinis laikotarpis akumuliatorių baterijai (-oms) – ne mažiau 60 mėn. arba 250000 km.
	

	10. 
	Eksploatacijos instrukcija lietuvių kalba
	

	11. 
	Paruoštas pagal mokykliniams geltoniesiems autobusams keliamus išorės ir vidaus pritaikymo vežti moksleivius, reikalavimus – Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymas Nr. 2B-224 „Dėl mokyklinių autobusų ženklinimo įspėjamosiomis mirksinčiomis oranžinėmis šviesomis reikalavimų aprašo patvirtinimo“
	

	12. 
	 Jėgos pavara – elektrinė. Energijos šaltinis – akumuliatorių baterija, talpa – ne mažiau 110 kWh
	

	13. 
	Nuvažiuojamas maksimalus atstumas su vienu akumuliatorių įkrovimu – ne mažiau 250 km (pagal e Sort 2 testą)
	

	14. 
	Greito įkrovimo galimybė
	

	15. 
	Pavarų dėžės režimai – standartinis, ekonominis, padidinto apkrovimo
	

	16. 
	Sėdynės – paminkštintos su atrama galvai, reguliuojama atlošo padėtis, su įrengtais saugos diržais
	

	17. 
	Autobuso padangos atitinka riedėjimo varžos koeficientą, nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 2020/740 (231) (Pateiktas Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo duomenų bazėje (EPREL)), arba kitą lygiavertį standartą
	

	18. 
	Autobuso ilgis – ne daugiau 7,8 m, plotis – ne daugiau 2,2 m (be veidrodėlių), aukštis – ne daugiau 3,0 m, salono aukštis – ne mažiau 1,80 m
	

	19. 
	Du priekiniai, keturi galiniai ratai
	

	Papildomi reikalavimai autobusui

	20. 
	Variklio galingumas – ne mažiau 100 kW
	

	21. 
	ABS (Anti-lock Braking System) – stabdžių antiblokavimo sistema arba lygiavertė
	

	22. 
	ASR / TCS (Anti Slip Regulation / Traction Control System) – praslydimo kontrolė arba lygiavertė
	

	23. 
	ESP / ESC – Electronic Stability Program / Control – elektroninė stabilumo kontrolės sistema arba lygiavertė
	

	24. 
	Avarinis automatinis stabdymo režimas
	

	25. 
	Autonominė salono šildymo įranga                sumontuota abiejuose autobuso   pusėse. Salono šildymo įranga turi būti pilnai autonominė, t. y. galinti veikti ir atlikti savo         funkciją (šildyti saloną) nepriklausomai nuo to ar  veikia ar neveikia autobuso variklis. Autonominė  sistema nelaikoma, jei ji, išjungus variklį, tam tikrą laiką šildo saloną liekamąja variklio aušinimo skysčio šiluma. Autonominė salono šildymo sistema varoma degalais. Sistemos galia ne mažiau 9 kW. Kuro talpa ne mažiau 15 litrų
	

	26. 
	Automobilinė kondicionavimo sistema (AC) keleivių salonui
	

	27. 
	Durys - priekinės viengubos, galinės – dvigubos, su viengubais tonuotais langais. 
	

	28. 
	Dvigubi šoniniai langa
	

	29. 
	Salono apdaila: plastiko ir medžiaginio audinio ir / arba dirbtinės odos deriniai arba kitų lygiaverčių medžiagų ar komponentų deriniai
	

	30. 
	Salono grindys lygios, be paaukštinimų ir įgaubimų (sužeminimų)
	

	31. 
	Salono grindys prie priekinių durų dengtos neslidžia danga
	

	32. 
	Prie priekinių durų sumontuoti įlipimo porankiai 
	

	33. 
	Prie priekinių keleivių durų, be standartinių laiptelių, turi būti įrengta papildoma pažeminta laiptų pakopa
	

	34. 
	Laiptų pakopos padengtos neslidžia danga
	

	35. 
	Salono apšvietimas – LED arba lygiavertės įrangos šviestuvai ir šviestuvų panelės 
	

	36. 
	Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo šoniniai veidrodėliai
	

	37. 
	Alkobloku valdoma variklio užvedimo sistema
	

	38. 
	Gamyklinė audio sistema su ne mažiau kaip 6 garsiakalbiais
	

	39. 
	Atbulinės eigos akustinė ir video sistema (parkavimo pagalbininkas)
	

	40. 
	Automatinė klimato kontrolės sistema vairuotojo vietoje
	

	41. 
	Vairuotojo sėdynė su porankiu dešinėje pusėje
	

	42. 
	Šviesos žibintų aukščio reguliavimo sistema
	

	43. 
	Imobilizatorius
	

	44. 
	Elektra valdomas centrinis užraktas
	

	45. 
	Padangų slėgio kontrolės sistema
	

	46. 
	LED arba kitos lygiavertės sistemos rūko žibintai
	

	47. 
	Visi aštrūs ir atsikišę mazgai ir detalės turi būti dengtos apsaugomis. Jei to padaryti neįmanoma – turi būti užapvalintos ir nušlifuotos
	

	Mikroautobuso komplektacija

	48. 
	 Ne mažiau 4 kg svorio įtvirtintų gesintuvų komplektas – ne mažiau 2 vnt.
	

	49. 
	Kartu su autobusu turi būti pateikiamas teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkantis  pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, specialus plaktukas stiklo išdaužymui, specialus peilis saugos diržų nupjovimui, įrankių rinkinys pagrindiniams remonto darbams atlikti. Taip pat autobuse turi būti įrankiai ratui pakeisti, bei paruoštas eksploatacijai atsarginis ratas
	

	50. 
	Ne mažiau dveji komplektai užvedimo raktų 
	

	51. 
	Papildomas šešių žieminių padangų su ratlankiais komplektas (jei eksploatacija yra vasarą); vasarinių šešių padangų su ratlankiais komplektas (jei eksploatacija yra žiemą)
	

	52. 
	Gumos ar kitos lygiavertės medžiagos kilimėlis vairuotojui
	

	53. 
	Priekinių ir galinių ratų purvasaugiai.
	

	Specialūs reikalavimai mikroautobusui, vežančiam neįgaliuosius.

	54. 
	[bookmark: _Hlk214545740]Elektrinis arba elektrohidraulinis keltuvas neįgaliojo vežimėliui įkelti į autobusą, valdomas nuotolinio valdymo arba laidiniu pultu
	

	55. 
	Viena vieta neįgaliųjų vežimėliui su galimybe jį užtvirtinti fiksuotoje padėtyje
	

	56. 
	Antra vieta neįgaliųjų vežimėliui įrengta taip, kad būtų eksploatuojama išmontavus dvi esamas sėdynes. (formulė – 14+2 vietos)
	

	Kiti reikalavimai

	57. 
	Techninio aptarnavimo ir gedimų šalinimo laikotarpis negali būti didesnis kaip 5 darbo dienos. Techninio aptarnavimo ir gedimų šalinimo servisų tinklas turi būti nutolęs nuo autobuso registracijos vietos atstumu, ne didesniu kaip 250 km.
	

	58. 
	Tiekėjas turi būti gamintojo įgaliotas atstovas, turintis teisę parduoti, prekiauti, perdirbti (kai taikoma) ir teikti siūlomai prekei garantinę priežiūrą.
	



Kokybinio vertinimo kriterijai.
	Eil. Nr.
	Kokybiniai kriterijai* 
	Atsakymai / pastabos / siūlymai

	1.  
	T1 Maksimalaus greičio ribotuvas iki 90 km/val.
	

	2. 
	T2 Regeneracinis akumuliatorių baterijos krovimo režimas stabdant
	

	3. 
	T3 Posūkio krypties sekimo LED apšvietimo sistema (automatiškai apšviečiančia posūkio pusės kelio ruožą) arba lygiaverte sistema
	

	4. 
	T4 Garantinis laikotarpis akumuliatorių baterijai (-oms) – ne mažiau kaip 96 mėn
	

	5. 
	T5 Stabdžių sistema - diskiniai stabdžiai.
	

	6. 
	T6 Transporto priemonė aprūpinta išmaniuoju skaitmeniniu tachografu
	

	7. 
	T7 Užvedimo raktai su nuotolinio centrinio užrakto valdymu
	

	8. 
	T8 Išorėje, autobuso gale montuojamas elektrinis arba elektrohidraulinis keltuvas neįgaliojo vežimėliui įkelti
	



