


[bookmark: _Hlk120178638]Techniniai reikalavimai autogrąžtui su ne mažesniu kaip 12.4 m horizontaliu siekiu ir ne mažesniu kaip 16 m kėlimo aukščiu, bei darbiniu krepšiu ir atramų transportavimo priekabai

Lentelė Nr. 1. Autogrąžto, skirto oro linijų remonto ir priežiūros darbams vykdyti techniniai reikalavimai
	Eil. Nr.
	Reikalavimai

	1 
	

	Reikalavimai automobiliui

	1 
		Autogrąžto bokštelis turi būti skirtas pramoniniam naudojimui, pritaikytas ne mažiau dviejų asmenų ir įrankių kėlimui elektros oro linijų remonto darbams atlikti. 




	2 
	Autogrąžto bokštas turi atitikti teisės aktuose nustatytus Europos sąjungoje ir Lietuvoje galiojančius bendrųjų tokios klasės transporto priemonėms privalomus, įrenginių ir jų atskirų agregatų standartų reikalavimus: Mašinų direktyva 2006/42/EB, EN 280:2013-A1:2015, EN 954-1 arba EN 13849, arba lygiaverčius.

	3 
	Su Prekėmis privalo būti pateiktas CE  atitikties sertifikatas arba lygiavertis nurodytiems įrenginio pripažinimo tinkamu naudoti Lietuvoje liudijimas, įrenginio techninis pasas ir naudojimo instrukcija lietuvių kalba, transporto priemonės naudojimo instrukcija lietuvių kalba. Visi mechanizmo saugaus naudojimo, įspėjamieji, patikros galiojimo ir kiti susiję užrašai ant bokštelio ir grąžto pateikiami lietuvių kalba.

	4 
	Tiekėjas savo lėšomis ir jėgomis privalo registruoti Autogrąžtą VĮ Regitra, Valstybinės darbo inspekcijos potencialiai pavojingų įrenginių, Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos registruose , sutvarkyti visus susijusius ir reikalaujamus dokumentus. Autogrąžtas Pirkėjui privalo būti perduotas registruotas.

	5 
	Prekė turi būti pritaikyta eksploatuoti Šiaurės Europos sąlygomis (darbui oro temperatūros sąlygomis ne siauresnėse ribose kaip nuo -25 iki 35 °C). Prekėje turi būti užpiltas neužšąlantis iki -35°C aušinimo skystis, sustiprintas akumuliatorius, pritaikyta salono šildymo sistema.

	6 
	Važiuoklės rėmas, ratų arkos, kabinos dugnas turi būti padengti antikorozine danga.

	7 
	Transporto priemonės bendras išorinis ilgis turi būti ne daugiau 6.75 m

	8 
	Turi būti transporto priemonės masės jungiklis (galimybė atjungti transporto priemonės elektros sistemos įtampą).

	9 
	Kabina turi būti: dviguba ne mažiau kaip penkiavietė (vairuotojas ir keturi  keleiviai).

	10 
	Pagaminimo metai turi būti ne ankstesni nei 2025 (imtinai). Prekė turi būti nauja.

	11 
	Automobilio variklio kuro rūšis: dyzelinis kuras.

	12 
	Variklio teršalų normų atitikimas ES standartams turi būti ne žemiau EURO 6E. 

	13 
	Nominalus variklio galingumas turi būti ne mažiau 170 kW.

	14 
	Variklio sukimo momentas turi būti ne mažiau negu 900Nm

	15 
	Variklio darbinis tūris nuo 5100 cm3

	16 
	Variklio cilindrų skaičius ne mažiau 4 

	17 
	Turi būti 2 geltonos spalvos švyturėliai ant automobilio kabinos.

	18 
	Transporto priemonės kategorija turi būti – N3 arba N3G.

	19 
	Bendra transporto priemonės masė turi būti ne mažiau 12,0 t ir ne daugiau 15,0 t.

	20 
	Ašys pritaikytos ne mažesnei apkrovai: priekinė 6300 kg, galinė 8800 kg.

	21 
	Prošvaisa – ne mažiau 460 mm.

	22 
	Ratų bazė: ne didesnė nei 3860 mm

	23 
	Reikalavimai ratams: 
· Padangos turi būti padidinto pravažumo (skirtingoms kelio dangoms), kurios skirtos padidinti pravažumą, leidžiančios maksimaliai efektyviai naudoti įvairioms važiavimo sąlygoms ir eksploatuoti automobilį įvairiu metų laiku, atitinkančios važiuoklės gamintojo rekomendacijas ir vienu tokiu pačiu atsarginiu ratu. 
· Turi turėti M+S žymėjimą;
· turi būti padangų slėgio matavimo manometras su ne trumpesne nei 15 metrų oro pūtimo žarna bei prijungimu prie automobilio oro sistemos. 
· Matmenys –padangos plotis ne mažesnis nei 365/80/R20

	24 
	Automatinė padangų slėgio kontrolė iš kabinos, padangų slėgio reguliavimas.

	25 
	Turi būti robotizuota mechaninė pavarų dėžė su elektro-pneumatiniu bėgių perjungimu

	26 
	Turi būti pavarų dėžės tepalo aušinimas.

	27 
	Turi būti įrengti tiltų ir tarp ašiniai diferencialai ir jų blokavimo mechanizmai.

	28 
	Pavarų dėžė su pavarų palėtinimo mechanizmu ir palėtinimo intervalu 2.1 km/h – 27.1 km/h;

	29 
	Ašių kiekis – 2 vnt.

	30 
	Ratų formulė turi būti 4x4 (pritaikyta bekelei).

	31 
	Ratai viengubi

	32 
	Diferencialo blokuotės valdymas turi būti rankinis.

	33 
	Turi būti kardaninių velenų apsauga.

	34 
	Turi būti oro kondicionierius.

	35 
	Turi būti reguliuojamas vairuotojo sėdynės pasvirimo kampas, aukštis (atskira svirtimi/jungikliu), išilginė padėtis, atlošo padėtis, juosmens atrama. Visos aprašytos funkcijos turi būti išpildytos oficialaus transporto priemonės gamintojo.

	36 
	Stabdžiai turi būti su antiblokavimo sistema ABS.

	37 
	Turi būti tritaškiai visų sėdynių saugos diržai.

	38 
	Turi būti vairo stiprintuvas.

	39 
	Turi būti diskinių pneumatinių stabdžių sistema priekinėje ir galinėje ašyse.

	40 
	Turi būti avarinis ženklas, vaistinėlė, gesintuvas, šviesą atspindinti liemenė, kt. priedai, kurie privalomi pagal Lietuvos Respublikos KET reikalavimus, 4 kūginiai autogrąžto apsitvėrimo stulpeliai.

	41 
	Galiniai žibintai turi būti apsaugoti grotelėmis, pagamintomis iš nekoroduojančių medžiagų.

	42 
	Turi būti hidraulinė tempimo gervė automobilio priekyje, lynas sintetinis arba plieninis, traukimo jėga kg: ne mažesnė nei 7 000 kg, lyno ilgis m: ne mažiau 40 m. Važiuoklė turi turėti gamyklinius priekinius gervės laikiklius. Turi būti sukomplektuota su papildomu skriemuliu, kad pasiekti ne mažesnei nei 14 t traukimo jėgai. Distancinis gervės valdymas išorėje.

	43 
	Turi būti galinis langas kabinoje.

	44 
	Turi būti priekiniai ir galiniai rūko žibintai.

	45 
	Turi būti priekiniai ir galiniai purvasaugiai. Galinių purvasaugių aukštis nuo žemės ne mažiau 30 cm.

	46 
	Turi būti elektriniai priekinių kabinos durų langų kėlikliai.

	47 
	Turi būti automobilinis radijas su garsiakalbiais.

	48 
	Turi būti USB jungtis telefono ar kito įrenginio įkrovimui.

	49 
	Turi būti gamyklinė „Bluetooth“ laisvų rankų įranga.

	50 
	Automobilyje turi būti numatyta galimybė įrengti Pirkėjo pateiktą transporto priemonės kontrolės sistemą. Automobilis turi turėti aktyvuotą FMS (Fleet Managment System) įrenginį.

	51 
	Garantija kėbulo ir kėlimo įrenginio dažų sluoksniui – ne mažiau 3 metai, nepriklausomai nuo ridos.

	52 
	Turi būti sumontuotas sukabintuvas priekabai iki 18 t bendros masės tempti, piršto skersmuo 50 mm, elektros jungtimis (15 pin, bei ABS 7/5 pin, 24V įtampos), bei duomatic jungtimi. 

	53 
	Galinė apsauga nuo palindimo – apvalios pailgos formos.

	54 
	Turi būti dviguba 12 voltų, 15 amperų rozetė salone

	55 
	Turi būti sumontuotas 230V inverteris su rozete salone, galia 1000 W

	56 
	Turi būti salono apšvietimas.

	57 
	Turi būti guminiai salono kilimėliai ne žemesniais kaip 1cm „borteliais“.

	58 
	Turi būti tamsios spalvos sėdynės, dengtos dirbtine oda.

	59 
	Turi būti įspėjamasis galinės eigos signalas.

	60 
	Turi būti sumontuoti 2 (du)  vnt. reguliuojami, ne mažiau 7200 liumenų (lm) LED žibintus/prožektorius kabinos gale.

	61 
	Turi būti 2 (du) darbiniai/atbulinės eigos LED žibintai automobilio gale.

	62 
	Turi būti galinio vaizdo kamera automobilio gale.

	63 
	Turi būti autonominis salono ir variklio šildytuvas, šlapio tipo, ne mažesnės nei 2 kW galios, šildytuvas maitinamas iš sunkvežimio kuro sistemos.

	64 
	Turi būti galimybė spalvą derinti su Pirkėju gamybos metu.

	65 
	Turi būti centrinis durų užraktas su distanciniu valdymu, atitinkantis KASKO reikalavimus.

	66 
	Prekė pagal Pirkėjo pateiktą šabloną (Priedas Nr. 3) iš abiejų pusių turi būti apklijuota Pirkėjo pateiktais lipdukais.

	Reikalavimai kranui (hidromanipuliatoriui) su grąžtu ir kėlimo krepšiu

	67 
	Kranas montuojamas automobilio gale.

	68 
	Strėlė teleskopinė, kėlimo galia ne mažiau- 5850 kg.

	69 
	Horizontalus siekis ne mažiau 12,4 m esant 1180 kg apkrovai, kai važiuoklės ir antstato išilginės ašys sudaro 90° kampą

	70 
	Vertikalus siekis ne mažiau 16 m.

	71 
	Krano kėlimo momentas ne mažiau- 172 kNm.

	72 
	Strėlės posūkio kampas ne mažiau- 420 laipsnių.

	73 
	Transportinėje padėtyje krano strėlė su grąžto įranga fiksuojama su krano atrama už kabinos ir važiuoklės priekyje (neužstojanti vairuotojo matymo lauko)

	74 
	Krano atraminės teleskopinės kojos, hidrauliškai išstumiamos, ne mažiau 6,6 m pločio.

	75 
	Papildomos atraminės teleskopinės kojos, hidrauliškai išstumiamos, ne mažiau 5,0 m pločio. Pastatymo padėtis – įstriža, siekiant užtikrinti stabilumą dirbant per priekį ir šonus. 

	76 
	Atraminių kojų padai - 500x500x60 mm, 4 vnt., su jų laikikliais.

	77 
	Krano papildoma įranga:

	78 
	4 hidrauliniai išvadai iki strėlės galo papildomos hidraulinės įrangos pajungimui

	79 
	Hidraulinis žemės grąžto įrenginys, tvirtinamas strėlės gale. Transportinėje padėtyje turi būti užlenkiamas prie strėlės; strėlės atrama už automobilio kabinos ir važiuoklės priekyje (neužstojanti vairuotojo matymo lauko).

	80 
	Grąžto sukimo (gręžimo) momentas ne mažiau- 5 kNm.

	81 
	Grąžto matmenys: ilgis- 1,5 m. , diametras- 400 mm.

	82 
	Grąžto prailginimas: 1 m.

	83 
	Grąžto galva su kietmetaliu, skirta kieto grunto gręžimui.

	84 
	Ant krano galo tvirtinamas krepšys 2 žmonėms, keliamoji galia ne mažiau 200 kg, atitinkantis EN280 saugumo reikalavimus. Krepšys turi būti pagamintas iš aliuminio arba plieno. Turi būti priekinė apsauginė sienelė už kabinos, numatytas patogus krepšio tvirtinimas ant platformos ir jo nukėlimas reguliuojamos iškėlimo traversos pagalba.

	85 
	Krano strėlės su krepšiu avarinis nuleidimo 24V elektros blokas.

	86 
	Pilnas nuotolinis krano-grąžto valdymas radijo bangomis. Nuotolinis pultelis su spalvotu TFT ekranu, pultelio atjungimo apsivertimo ar iškritimo iš operatoriaus rankų atveju sensoriais, automobilio variklio įjungimo/išjungimo ir apsukų regiuliavimo funkcijomis. Papildoma baterija, bei krovimo stotelė.

	87 
	Krano elektroninė apsaugos sistema nuo perkrovimo.

	88 
	Elektroninis ribinės padėties slopintuvas. Švelnaus visų krano judesių stabdymas prieš pasiekiant ribinę padėtį.

	89 
	Elektroninis krano darbo valandų skaitiklis su aptarnavimo intervalų indikatoriumi.

	90 
	Kintamo našumo hidraulinės sistemos siurblys.

	91 
	Hidraulinės alyvos aušintuvas

	92 
	Hidraulinės alyvos bakas ne mažiau 200 L, integruotas į antstatą po krepšiu.

	93 
	Platformos grindys dengtos rifliuota aliuminio skarda

	94 
	Ištraukiamos platformos įlipimo kopėtėlės iš abiejų pusių.

	95 
	Atverčiamos darbo aikštelės iš abiejų antstato pusių, iš prokarpinio neslystančio plieno, nudažytos.

	96 
	Porėmis iš suvirintų plieno profilių, metalizuotas ir nudažytas.

	97 
	Daiktadėžė nr. 1: plieninė/aliuminio, min 600x600x2200 mm, su durim iš abiejų galų, nudažyta.

	98 
	Daiktadėžė nr. 2 (montuojama ant daiktadėžės nr.1): plieninė/aliuminio, min 200x600x2200 mm, su dangčiu atsidarančiu iš viršaus, nudažyta.

	99 
	Atsarginis ratas tvirtinamas šalia krepšio, nuimamas rankinės gervės pagalba

	100 
	Plastikiniai galinių ratų purvasargiai.

	101 
	Šoninės apsaugos nuo palindimo, atitinkančios KET reikalavimus.

	102 
	Turi būti ratų atsparos (apsauga nuo riedėjimo)

	Reikalavimai priekabai 

	103 
	Skirta pervežti įvairiai technikai, darbo priemonėms, medžiagoms pagaminta pagal ES taikomus reikalavimus transportavimui bendro naudojimo keliais ir bekele. 

	104 
	Priekaba ir papildoma įranga turi būti nauja ir nenaudota. 

	105 
	Su Prekėmis privalo būti pateiktas CE  atitikties sertifikatas arba lygiavertis nurodytiems įrenginio pripažinimo tinkamu naudoti Lietuvoje liudijimas, įrenginio techninis pasas ir naudojimo instrukcija lietuvių kalba, transporto priemonės naudojimo instrukcija lietuvių kalba. Visi mechanizmo saugaus naudojimo, įspėjamieji, patikros galiojimo ir kiti susiję užrašai ant rėmo pateikiami lietuvių kalba. 

	106 
	Tiekėjas savo lėšomis ir jėgomis privalo registruoti priekabą VĮ Regitra, Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos registruose , sutvarkyti visus susijusius ir reikalaujamus dokumentus. Priekaba Pirkėjui privalo būti perduota registruota. 

	107 
	Garantija priekabai ne mažiau kaip 24 mėnesių be ridos apribojimų (nurodomas konkretus mėnesių skaičius) nuo priekabų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. 

	108 
	Garantija kėbulo ir trapui/rampoms įrenginio dažų sluoksniui – ne mažiau 3 metai. 

	109 
	Priekabos rėmas iš suvirintų plieno profilių, cinkuotas.

	110 
	Pagaminimo metai turi būti ne ankstesni nei 2025 (imtinai). Prekė turi būti nauja. 

	111 
	Turi būti galimybė spalvą derinti su Pirkėju gamybos metu. 

	112 
	Bendroji pilnai pakrautos ir sukomplektuotos priekabos masė – ne daugiau 18 t. 

	113 
	Priekaba turi gebėti pervežti ne mažesnį kaip 12 tonų krovinį. 

	114 
	Bendras priekabos ilgis – ne daugiau kaip 12 m. 

	115 
	Priekabos krovinių platformos skyriaus ilgis ne mažiau kaip 10 m.

	116 
	1 priekinė atraminė koja ir 2 galinės mechaniškai sulankstomos atraminės kojos gale. 

	117 
	Rankiniu būdu valdomas stovėjimo stabdis. 

	118 
	Kėbulas paženklintas šviesą atspindinčiomis juostomis. 

	119 
	Darbo technikai užvažiuoti ar darbo medžiagoms pasikrauti turi būti trapai/rampos aliuminiai, nuimami ir lengvai bei patikimai montuojami po krovinių platforma. Atlaikomas svoris ne mažesnis kaip 12 tonos. 

	120 
	Priekabos krovinių platforma turi turėti nuleidžiamus šoninius, priekinį ir galinį bortus. Galiniai ir šoniniai bortai turi turėti galimybę juos numontuoti. Bortai aliuminio. Aukštis ne mažiau kaip 600mm.

	121 
	Grindys iš drėgmei atsparios ir neslystančios faneros, ne mažiau 27 mm. storio, plieninės plokštės virš ratų arkų. Priekabos platformos šoniniuose profiliuose turi būti ne mažiau kaip kas 1m krovinio tvirtinimo 5t kilpų kiekvienoje pusėje.

	122 
	Įrankių dėžė, plastikinė. 

	123 
	Grąžulas su 50 mm sukabinimo kilpa. 

	124 
	Elektros išvadai 15 pin, ABS 7-5 pin, duomatic jungtis.

	125 
	Įrankių rinkinys su reikalingų raktų komplektu rato keitimui - įskaitant hidraulinį keltuvą, ne mažiau 15 t kėlimo galios. 

	126 
	Turi būti 4 geltonos spalvos įspėjamieji švyturėliai ant priekabos kraštinių kampų. 

	127 
	Turi būti sumontuota rozetė galiniame bamperyje papildomo oranžinio švyturėlio pajungimui (vežant negabaritinį kovinį privalomas žymėjimas pagal KET)

	128 
	Turi būti darbinės LED lempos galinėje dalyje. 

	129 
	Turi būti galiniai rūko žibintai. 

	130 
	Galiniai žibintai ir darbinės LED lempos turi būti apsaugoti grotelėmis, pagamintomis iš nekoroduojančių medžiagų. 

	131 
	Turi būti įspėjamasis galinės eigos signalas. 

	132 
	Galinio vaizdo kamera. 

	133 
	Ašių kiekis – 2 vnt. Tandeminės ašys, ratų bazė ne mažiau 1600 mm.

	134 
	Viena ašis, savaime vairuojanti.

	135 
	Pneumatinė pakaba.

	136 
	Reikalavimai ratams:  
· Padangos turi būti padidinto pravažumo (skirtingoms kelio dangoms), kurios skirtos padidinti pravažumą, leidžiančios maksimaliai efektyviai naudoti įvairioms važiavimo sąlygoms ir eksploatuoti automobilį įvairiu metų laiku, atitinkančios važiuoklės gamintojo rekomendacijas ir vienu tokiu pačiu atsarginiu ratu.  
· Turi turėti M+S žymėjimą; 
· Matmenys – padangos 385/65 R22,5.
· Vienodos ant visų ašių. 
Atsarginis ratas tvirtinamas laikiklyje po priekaba. 

	137 
	Padangų slėgio monitoringo sistema (TPMS). 

	138 
	Ratų atsparos 2 vnt.

	139 
	Turi būti priekiniai ir galiniai, arba pus apskritiminiai purvasaugiai.

	140 
	Priekiniai ir galiniai ratai uždengti apsauga nuo purvo (sparnais) 

	141 
	Turi būti diskinių pneumatinių stabdžių sistema ašyse su pajungimu prie tiekiamo automobilio stabdžių sistemos. 

	142 
	Visos kitos nepaminėtos jungtys kaip: dienos šviesų, posūkių, įspėjamųjų šviesų, atbulinės eigos signalizavimo, bei įspėjamojo galinės eigos signalo, automatinio galinio vaizdo kameros įjungimo prietaisai turi turėti sąsają su tiekiamo automobilio sistema, kuri būtų valdoma iš automobilio vidaus. 

	143 
	Turi atitikti visus jai keliamus Lietuvos Respublikos techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus. 

	144 
	Bendras priekabos ir automobilio autotraukinio ilgis negali būti ilgesnis negu 18,75m






