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	„1.
	Bendrieji reikalavimai

	1.1.
	Visa pateikiama įranga privalo būti nauja, negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje.

	1.2.
	Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba.

	1.3.
	Tiekėjas turi pateikti techninės ar programinės įrangos visus nurodytus parametrus patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymą, nuorodą į gamintojo puslapį arba lygiavertį dokumentą).

	1.4.
	Įranga, taip pat jos gamintojai, susijusios paslaugos ar darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui.

	1.5. 
	Tiekėjai, jų subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, turi būti registruoti (jeigu tiekėjas, jų subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus.

	1.6.
	Garantinė priežiūra:
· tiekiamai įrangai turi būti suteikta garantija ne trumpesniam laikotarpiui, kaip tas, kurį suteikia įrangos gamintojas, tačiau ne trumpesniam kaip 12 mėn;
· garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja;
· garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos.
garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus, remontuoti ar pakeisti sugedusią įrangą savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas.



	2.
	Techninė dalis

	Eil. Nr.
	Įranga
	Reikalavimai / pastabos

	2.1.
	Akumuliatorius

	Akumuliatorius skirtas apsaugos sistemoms. 
Nominali įtampa – 12 VDC
Talpa – ne mažesnė kaip 17 Ah.
Maksimali įkrovimo įtampa esant +20 °C: ne mažesnė kaip 13,2VDC.
Maksimali įkrovimo srovė ≥5 A;
Temperatūrų diapazonas ne mažesnis nei: įkrovimo nuo 0 °C iki +40 °C, iškrovimo nuo -15 °C iki +50 °C
Sandari konstrukcija, neaptarnaujamas.
Sertifikuotas pagal VdS reikalavimus.
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