AUTOMOBILIŲ NUOMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo objektas: Pirkimas gali būti skaidomas į 2 dalis.
I pirkimo dalis 
Specialiosios transporto priemonės veiklos nuoma 36 (trisdešimt šešių) mėnesių maksimaliai 100 000 (šimtas tūkstančių) km, su galimybe pratęsti papildomam 12 mėnesių laikotarpiui ir papildomai 20 000 km ridai (papildomą ridą skaičiuojant nuo 100 000 km ridos, 1 vnt. 
II pirkimo dalis
Specialiosios transporto priemonės veiklos nuoma 36 (trisdešimt šešių) mėnesių laikotarpiui maksimaliai 100 000 (šimtas tūkstančių) km ridai, su galimybe pratęsti papildomam 12 mėnesių laikotarpiui ir papildomai 20 000 km ridai (papildomą ridą skaičiuojant nuo 100 000 km ridos), 2 vnt. 
Sutarties trukmė (I ir II pirkimo dalims) – 36 mėnesiai nuo automobilių, atitinkančių I ir II pirkimo dalyse nurodytus techninius reikalavimus, perdavimo-priėmimo akto pasirašymo (neįskaitant laikino pakaitinio automobilio, suteikto iki nuolatinio nuomojamo automobilio perdavimo dienos, laikotarpio). 
Automobiliai pristatomi Perkančiajai organizacijai 2026-05-17. Jei Tiekėjas 2026-05-17 neturi pagamintų ir technines specifikacijas atitinkančių automobilių, privalo 2026-05-17 pristatyti ir perduoti naudotis Perkančiajai organizacijai pakaitines, tos pačios klasės ir panašių parametrų transporto priemones iki specialiosios transporto priemonės pristatymo ir perdavimo naudotis dienos.  Automobilio pristatymo Perkančiajai organizacijai terminas gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip 5 (penkių) mėnesių laikotarpiui (4+5), nuo pakaitinio automobilio pristatymo, šiuo atveju Tiekėjas privalo pristatyti tos pačios klasės panašių parametrų pakaitinę transporto priemonę Perkančiajai organizacijai be papildomo apmokėjimo (pakaitinės transporto priemonės, suteiktos iki nuolatinio nuomojamo automobilio perdavimo dienos, naudojimas apmokamas Sutartyje fiksuotomis automobilio nuomos kainomis mėnesiui su PVM, bet šis laikotarpis į nuomos terminą neįskaičiuojamas). 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I PIRKIMO DALIAI
Automobilis turi atitikti visus gamintojo nustatytus kokybės reikalavimus bei tarptautinius kokybės ir ekologinius reikalavimus. Automobilis turi atitikti ES standartus.

	Eil. Nr.
	Charakteristikų pavadinimas
	Reikalavimai

	1
	Automobilio rūšis 
	Atrodantis kaip klasikinis sedanas. M1 kategorija.

	2
	Automobilio pagaminimas 
	Naujas automobilis, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 10 mėnesių iki perdavimo-priėmimo momento.

	3
	Variklio galingumas, kW 
	Ne mažiau kaip 150

	4
	Varantieji ratai
	Priekiniai

	5
	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai
	Automobilis turi atitikti ne žemesnį kaip EURO 6 standartą.

	6
	Bendras ilgis, mm 
	Ne mažiau kaip 4700 mm

	8
	Prošvaisa, mm 
	Nuo 130 mm

	9
	Pagreitėjimas iki 100 km/ s 
	Ne daugiau kaip 8,5

	10
	Kuro rūšis 	
	Benzinas/elektra (plug-in), turi būti įkraunamas iš tinklo.

	11
	Durelės 
	5

	12
	Vietos 
	5

	13
	Bagažo skyrius, litrais
	Nuo 360 l

	14
	Spalva 
	Juoda

	15
	Langų stiklų tamsinimas
	Tamsinti galiniai šoniniai ir galinis automobilio stiklai. Stiklų tamsinimo stiprumas derinamas su pirkėju prieš sutarties pasirašymą.

	16
	Automobilio valdymo ir saugumo sistemos
	Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės, šoninės oro saugos pagalvės, ne mažiau kaip 6 vnt.

	
	Vairuotojo nuovargio stebėjimo ir įspėjimo sistema

	
	Elektroninė stabilumo kontrolė ESC (ABS, ASR, MKB, HBA, RBS, CBC)

	
	ACC (adaptyvi kruizo kontrolė).

	
	Automatinė klimato kontrolė su ne mažiau kaip 3-jų zonų temperatūros reguliavimu.

	
	Parkavimo distancijos kontrolės sistema priekyje; parkavimo sistemos distancijos sistema gale ir galinė vaizdo kamera.

	
	Automatinio avarinio stabdymo sistema nuo kliūties automobilio priekyje. 

	
	Susidūrimo išvengimo sistema sankryžoje 

	
	Eismo juostos palaikymo sistema ir aklosios zonos kontrolė.

	
	Kelio ženklų atpažinimo sistema

	
	Tolimųjų šviesų valdymas „Light Assist“

	
	Šviesos asistentas su kritulių jutikliu

	17
	Transmisija 
	Automatinė, ne mažiau kaip 6 pavarų dėžė

	18
	Vairas 
	Daugiafunkcis odinis šildomas vairas

	19
	Padangos
	Premium klasės padangos (vasarinių ir žieminių padangų komplektai) sumontuotos ant lengvo metalo lydinio ratlankių (padangas saugo Tiekėjas).

	20
	Padangų remonto komplektas 
	12 voltų kompresorius ir padangų sandarinimo priemonė.

	21
	Užvedimo sistema
	Beraktė užvedimo sistema.

	22
	Durų užraktas 
	Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu ir „Kasko“ draudimo reikalavimus atitinkančia apsaugos sistema. Mažiausiai du užvedimo rakteliai su centrinio užrakto nuotolinio valdymo pulteliais.

	23
	Kita įranga 
	Guminių ir tekstilinių kilimėlių komplektas (salono priekyje, gale ir bagažinėje), iš viso 2 komplektai. 

	
	Šildomas priekinis stiklas

	
	Šildomos, elektra reguliuojamos priekinės sėdynės

	
	Integruotas spalvotas informacinis kelionės su navigacija kompiuteris arba lygiavertis.

	
	„Bluetooth“ laisvų rankų įranga, belaidis įkrovimas, balso komandų parinktis

	
	Telefono sąsaja su automobiliu („App-Connect Wireless“, skirta „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“)

	
	Juodos spalvos perforuotas odinis/dirbtinės odos salonas (ar lygiavertis).

	
	Elektroninis įrenginys su įjungimo/išjungimo funkcija laukiniams gyvūnams atbaidyti (ne žemesnių techninių parametrų nei „Hornet V-120“)

	24
	Automobilio komplektacija 
	Automobilis turi būti visiškai sukomplektuotas, su visais dokumentais bei priklausiniais: vaistinėle, gesintuvu, avariniu ženklu, šviesą atspindinčia liemene, transportavimo kilpa. 

	25
	Naudojimo instrukcija 
	Automobilyje turi būti naudojimo instrukcijos knygelė lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas. 

	26
	Garantija
	3 metai arba 120 tūkst. km

	27
	Papildomos sąlygos
	Specialieji signaliniai švyturėliai automobiliams (toliau – švyturėliai), skleidžiantys mėlynos spalvos specialiuosius šviesos signalus (mirksintys) Federal Signal Vama LM-800 arba lygiaverčiai, kurių techniniai parametrai yra ne žemesni kaip:
1. Švyturėlių komplekte naudojamas šviesos šaltinis sudarytas iš LED (light emitting diode), naudojama įtampa – 12 V, elektros srovės stipris – ne daugiau 5 A.
2. Švyturėliai turi skleisti šviesą 360 laipsnių kampu.
3. Švyturėlis laidu jungiamas į automobilio salone sumontuotą 12 V kištukinį lizdą.
4. Švyturėlių gaubtai turi būti pagaminti iš ypač atsparaus smūgiams ir aplinkos poveikiui polikarbonato.
5. Švyturėliai, tvirtinami magnetiniu būdu ant specialiosios transporto priemonės stogo, turi nenukristi (laikytis) automobiliui važiuojant 180–200 km/h greičiu.


Pastaba. Automobilyje gali būti kiti nepaminėti arba geresnių parametrų automobilio įrangos komponentai, suderinami su šios techninės specifikacijos reikalavimais.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI PREMIUM KLASĖS PADANGOMS

Žieminėms padangoms:

	Padangos klasė
	Premium
	[image: ]

	Padangos tipas
	Žieminės
	

	Gumos mišinio tipas
	Minkštas
	

	Degalų sąnaudų efektyvumas
	Ne žemesnis nei D
	

	Sukibimas su šlapia kelio danga
	Ne aukštesnis nei C
	

	Išorinis triukšmo lygis
	Ne didesnis nei 72 db
	

	Padanga atitinka žieminės padangos standartui keliamus reikalavimus (Snow grip)
	Taip
	

	Padanga atitinka sukibimo su ledo danga standartą (Ice grip)
	Taip
	



Vasarinėms padangoms:

	Padangos klasė
	Premium

	Padangos tipas
	Vasarinės



Pastaba. Automobilyje gali būti kiti nepaminėti arba geresnių parametrų automobilio įrangos komponentai, suderinami su šios techninės specifikacijos reikalavimais.
_____________________________

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
II pirkimo daliai
Automobilis turi atitikti visus gamintojo nustatytus kokybės reikalavimus bei tarptautinius kokybės ir ekologinius reikalavimus. Automobilis turi atitikti ES standartus.

	Eil. Nr.
	Charakteristikų pavadinimas
	Reikalavimai

	1
	Automobilio rūšis 
	Vidutinis visureigis, krosoveris, M1 kategorija.

	2
	Automobilio pagaminimas 
	Naujas automobilis, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 10 mėnesių iki perdavimo-priėmimo momento.

	3
	Variklio galingumas, kW 
	Ne mažiau kaip 150

	4
	Varantieji ratai
	AWD, 4WD arba 4x4

	5
	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai
	Automobilis turi atitikti ne žemesnį kaip EURO 6 standartą.

	6
	Bendras ilgis, mm 
	Ne mažiau kaip 4500,00

	8
	Prošvaisa, mm 
	Nuo 170 mm

	9
	Pagreitėjimas iki 100 km/ s 
	Ne daugiau kaip 8,00

	10
	Kuro rūšis 	
	Benzinas

	11
	Durelės 
	5

	12
	Vietos 
	5

	13
	Bagažo skyrius (be atsarginio rato), litrais
	Nuo 650 l

	14
	Spalva 
	Juoda

	15
	Langų stiklų tamsinimas
	Tamsinti galiniai šoniniai ir galinis automobilio stiklai. Stiklų tamsinimo stiprumas derinamas su pirkėju prieš sutarties pasirašymą.

	16
	Automobilio valdymo ir saugumo sistemos
	Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės, šoninės oro saugos pagalvės, ne mažiau kaip 6 vnt.

	
	Elektroninė stabilizavimo kontrolė ESC su stabdžių antiblokavimo sistema (ABS).

	
	ACC (adaptyvi kruizo kontrolė).

	
	Automatinė klimato kontrolė su ne mažiau kaip 3-jų zonų temperatūros reguliavimu.

	
	Parkavimo distancijos kontrolės sistema priekyje; parkavimo sistemos distancijos sistema gale ir galinė vaizdo kamera.

	
	Automatinio avarinio stabdymo sistema nuo kliūties automobilio priekyje. 

	
	Susidūrimo išvengimo sistema sankryžoje 

	
	Eismo juostos palaikymo sistema ir aklosios zonos kontrolė.

	
	Kelio ženklų atpažinimo sistema

	
	Tolimųjų šviesų valdymas „Light Assist“

	17
	Transmisija 
	Automatinė, ne mažiau kaip 7 pavarų dėžė

	18
	Vairas 
	Daugiafunkcis odinis šildomas vairas

	19
	Padangos
	Premium klasės padangos (vasarinių ir žieminių padangų komplektai) sumontuotos ant lengvo metalo lydinio ratlankių (padangas saugo Tiekėjas).

	20
	Padangų remonto komplektas 
	Mažas atsarginis ratas su specialiai jam skirta vieta bagažinės dugne.

	21
	Užvedimo sistema
	Beraktė užvedimo sistema.

	22
	Durų užraktas 
	Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu ir „Kasko“ draudimo reikalavimus atitinkančia apsaugos sistema. Mažiausiai du užvedimo rakteliai su centrinio užrakto nuotolinio valdymo pulteliais.

	23
	Kita įranga 
	Guminių ir tekstilinių kilimėlių komplektas (salono priekyje, gale ir bagažinėje), iš viso 2 komplektai. 

	
	Šildomas priekinis stiklas

	
	Šildomos, elektra reguliuojamos priekinės sėdynės

	
	Integruotas spalvotas informacinis kelionės su navigacija kompiuteris arba lygiavertis.

	
	„Bluetooth“ laisvų rankų įranga, belaidis įkrovimas, balso komandų parinktis

	
	Telefono sąsaja su automobiliu („App-Connect Wireless“, skirta „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“)

	
	Juodos spalvos perforuotas odinis/dirbtinės odos salonas (ar lygiavertis).

	
	Elektroninis įrenginys su įjungimo/išjungimo funkcija laukiniams gyvūnams atbaidyti (ne blogesnis nei Hornet V-120)

	24
	Automobilio komplektacija 
	Automobilis turi būti visiškai sukomplektuotas, su visais dokumentais bei priklausiniais: vaistinėle, gesintuvu, avariniu ženklu, šviesą atspindinčia liemene, transportavimo kilpa. 

	25
	Naudojimo instrukcija 
	Automobilyje turi būti naudojimo instrukcijos knygelė lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas. 

	26
	Garantija
	3 metai arba 100 tūkst. Km.

	27
	Papildomos sąlygos
	Specialieji signaliniai švyturėliai automobiliams (toliau – švyturėliai), skleidžiantys mėlynos spalvos specialiuosius šviesos signalus (mirksintys) Federal Signal Vama LM-800 arba lygiaverčiai, kurių techniniai parametrai yra ne žemesni kaip:
1. Švyturėlių komplekte naudojamas šviesos šaltinis sudarytas iš LED (light emitting diode), naudojama įtampa – 12 V, elektros srovės stipris – ne daugiau 5 A.
2. Švyturėliai turi skleisti šviesą 360 laipsnių kampu.
3. Švyturėlis laidu jungiamas į automobilio salone sumontuotą 12 V kištukinį lizdą.
4. Švyturėlių gaubtai turi būti pagaminti iš ypač atsparaus smūgiams ir aplinkos poveikiui polikarbonato.
5. Švyturėliai, tvirtinami magnetiniu būdu ant specialiosios transporto priemonės stogo, turi nenukristi (laikytis) automobiliui važiuojant 180–200 km/h greičiu.


Pastaba. Automobilyje gali būti kiti nepaminėti arba geresnių parametrų automobilio įrangos komponentai, suderinami su šios techninės specifikacijos reikalavimais.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI PREMIUM KLASĖS PADANGOMS

Žieminėms padangoms:

	Padangos klasė
	Premium
	


	Padangos tipas
	Žieminės
	

	Gumos mišinio tipas
	Minkštas
	

	Degalų sąnaudų efektyvumas
	Ne žemesnis nei C
	

	Sukibimas su šlapia kelio danga
	Ne aukštesnis nei D
	

	Išorinis triukšmo lygis
	Ne didesnis nei 72 db
	

	Padanga atitinka žieminės padangos standartui keliamus reikalavimus (Snow grip)
	Taip
	

	Padanga atitinka sukibimo su ledo danga standartą (Ice grip)
	Taip
	



Vasarinėms padangoms:

	Padangos klasė
	Premium

	Padangos tipas
	Vasarinės



Pastaba. Automobilyje gali būti kiti nepaminėti arba geresnių parametrų automobilio įrangos komponentai, suderinami su šios techninės specifikacijos reikalavimais.
_____________________________
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